<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.5.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="20.066" y1="39.624" x2="0" y2="39.624" width="0" layer="20"/>
<wire x1="20.066" y1="0" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="20.066" y1="39.624" x2="20.066" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="39.624" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>Link</text>
<text>SK-136</text>
<text>Nixie</text>
<text>Smart</text>
<text>MadLabs</text>
<text>Ward0</text>
<text>4.2014</text>
<text>Rev4</text>
</plain>
<libraries>
<library name="MadLabs-Aesthetics">
<description>I made this!</description>
<packages>
<package name="OSHW-LOGO">
</package>
<package name="2,8-TPAD">
<description>&lt;b&gt;MOUNTING PAD&lt;/b&gt; 2.8 mm, round</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="MadLabs-Connectors">
<description>I made this!</description>
<packages>
<package name="F07X1_LOCK_A">
</package>
<package name="F09X2">
<description>&lt;b&gt;9x2 0.1" Female Header&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="F05X1/90HV">
<description>&lt;b&gt;FEMALE HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="M05X1/90HV">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="MadLabs-Resistors">
<description>I made this!</description>
<packages>
<package name="0207/2V">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0207, grid 2.5 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="T1OUT" library="MadLabs-Connectors" package="F07X1_LOCK_A" value="1T">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="MOUSER#" value=""/>
<attribute name="MFR" value=""/>
<attribute name="POLOLU#" value="1017"/>
<attribute name="ORDER" value="http://www.pololu.com/product/1017"/>
<attribute name="MFR#" value=""/>
<attribute name="NEWARK#" value=""/>
</element>
<element name="T2OUT" library="MadLabs-Connectors" package="F07X1_LOCK_A" value="1B">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="MOUSER#" value=""/>
<attribute name="MFR" value=""/>
<attribute name="POLOLU#" value="1017"/>
<attribute name="ORDER" value="http://www.pololu.com/product/1017"/>
<attribute name="MFR#" value=""/>
<attribute name="NEWARK#" value=""/>
</element>
<element name="ICOUT" library="MadLabs-Connectors" package="F09X2" value="1S">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="MOUSER#" value=""/>
<attribute name="MFR" value="N/A"/>
<attribute name="POLOLU#" value=""/>
<attribute name="ORDER" value=""/>
<attribute name="MFR#" value=""/>
<attribute name="NEWARK#" value=""/>
</element>
<element name="IN" library="MadLabs-Connectors" package="M05X1/90HV" value="Input">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="MOUSER#" value="517-5111TG"/>
<attribute name="MFR" value="3M"/>
<attribute name="POLOLU#" value="967"/>
<attribute name="ORDER" value="http://www.pololu.com/product/967"/>
<attribute name="MFR#" value="2340-5111TG"/>
<attribute name="NEWARK#" value="92F1482"/>
</element>
<element name="OUT" library="MadLabs-Connectors" package="F05X1/90HV" value="Output">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="MOUSER#" value=""/>
<attribute name="MFR" value=""/>
<attribute name="POLOLU#" value="2705"/>
<attribute name="ORDER" value="http://www.pololu.com/product/2705"/>
<attribute name="MFR#" value=""/>
<attribute name="NEWARK#" value=""/>
</element>
<element name="R27" library="MadLabs-Resistors" package="0207/2V" value="JMP">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$5" library="MadLabs-Aesthetics" package="OSHW-LOGO" value="FRAME_A_L">
<attribute name="REV" value="4"/>
<attribute name="MAKER" value="MadLabs/Ward0"/>
<attribute name="PROJECT" value="Nixie Tube SmartSockets"/>
<attribute name="INFO" value="Parts Unknown"/>
<attribute name="URL" value="groups.yahoo.com/group/smartsockets"/>
</element>
<element name="U$2" library="MadLabs-Aesthetics" package="2,8-TPAD" value=""/>
<element name="U$3" library="MadLabs-Aesthetics" package="2,8-TPAD" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="N$15">
</signal>
<signal name="N$64">
</signal>
<signal name="N$67">
</signal>
<signal name="VDDIN">
<contactref element="IN" pad="1"/>
<contactref element="OUT" pad="5"/>
<contactref element="ICOUT" pad="5"/>
</signal>
<signal name="GNDIN">
<contactref element="IN" pad="2"/>
<contactref element="OUT" pad="4"/>
<contactref element="ICOUT" pad="7"/>
</signal>
<signal name="RXIN">
<contactref element="IN" pad="3"/>
<contactref element="ICOUT" pad="9"/>
</signal>
<signal name="TXOUT">
<contactref element="ICOUT" pad="11"/>
<contactref element="OUT" pad="3"/>
</signal>
<signal name="HVIN">
<contactref element="OUT" pad="1"/>
<contactref element="IN" pad="5"/>
<contactref element="R27" pad="1"/>
</signal>
<signal name="KS6">
<contactref element="ICOUT" pad="14"/>
<contactref element="T1OUT" pad="6"/>
</signal>
<signal name="KS13">
<contactref element="ICOUT" pad="12"/>
<contactref element="T1OUT" pad="7"/>
</signal>
<signal name="KS5">
<contactref element="ICOUT" pad="8"/>
<contactref element="T2OUT" pad="2"/>
</signal>
<signal name="KS8">
<contactref element="ICOUT" pad="10"/>
<contactref element="T2OUT" pad="1"/>
</signal>
<signal name="KS9">
<contactref element="ICOUT" pad="18"/>
<contactref element="T1OUT" pad="3"/>
</signal>
<signal name="KS1">
<contactref element="T1OUT" pad="4"/>
<contactref element="ICOUT" pad="16"/>
</signal>
<signal name="KS2">
<contactref element="T1OUT" pad="2"/>
<contactref element="ICOUT" pad="17"/>
</signal>
<signal name="KS7">
<contactref element="T1OUT" pad="1"/>
<contactref element="ICOUT" pad="15"/>
</signal>
<signal name="KS10">
<contactref element="T2OUT" pad="7"/>
<contactref element="ICOUT" pad="3"/>
</signal>
<signal name="KS3">
<contactref element="T2OUT" pad="6"/>
<contactref element="ICOUT" pad="1"/>
</signal>
<signal name="KS11">
<contactref element="ICOUT" pad="2"/>
<contactref element="T2OUT" pad="5"/>
</signal>
<signal name="KS4">
<contactref element="T2OUT" pad="4"/>
<contactref element="ICOUT" pad="4"/>
</signal>
<signal name="KS12">
<contactref element="ICOUT" pad="6"/>
<contactref element="T2OUT" pad="3"/>
</signal>
<signal name="HVOUT">
<contactref element="T1OUT" pad="5"/>
<contactref element="R27" pad="2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
