(kicad_pcb (version 4) (host pcbnew 4.0.2+dfsg1-stable)
  (general
    (links 5)
    (no_connects 0)
    (area 0 0 0 0)
    (thickness 1.6)
    (drawings 8)
    (tracks 10)
    (zones 0)
    (modules 2)
    (nets 8)
  )
  (page A4)
  (layers
    (0 F.Cu signal hide)
    (31 B.Cu signal)
    (32 B.Adhes user)
    (33 F.Adhes user)
    (34 B.Paste user)
    (35 F.Paste user)
    (36 B.SilkS user)
    (37 F.SilkS user)
    (38 B.Mask user)
    (39 F.Mask user)
    (40 Dwgs.User user)
    (41 Cmts.User user)
    (42 Eco1.User user)
    (43 Eco2.User user)
    (44 Edge.Cuts user)
    (45 Margin user)
    (46 B.CrtYd user)
    (47 F.CrtYd user)
    (48 B.Fab user)
    (49 F.Fab user)
  )
  (setup
    (last_trace_width 1.27)
    (trace_clearance 0.2)
    (zone_clearance 0.508)
    (zone_45_only yes)
    (trace_min 0.2)
    (segment_width 0.2)
    (edge_width 0.15)
    (via_size 0.6)
    (via_drill 0.4)
    (via_min_size 0.4)
    (via_min_drill 0.3)
    (uvia_size 0.3)
    (uvia_drill 0.1)
    (uvias_allowed no)
    (uvia_min_size 0)
    (uvia_min_drill 0)
    (pcb_text_width 0.3)
    (pcb_text_size 1.5 1.5)
    (mod_edge_width 0.15)
    (mod_text_size 1 1)
    (mod_text_width 0.15)
    (pad_size 1.524 1.524)
    (pad_drill 0.762)
    (pad_to_mask_clearance 0.2)
    (aux_axis_origin 0 0)
    (visible_elements FFFFFF7F)
    (pcbplotparams
      (layerselection 0x00030_80000001)
      (usegerberextensions false)
      (excludeedgelayer true)
      (linewidth 0.100000)
      (plotframeref false)
      (viasonmask false)
      (mode 1)
      (useauxorigin false)
      (hpglpennumber 1)
      (hpglpenspeed 20)
      (hpglpendiameter 15)
      (hpglpenoverlay 2)
      (psnegative false)
      (psa4output false)
      (plotreference true)
      (plotvalue true)
      (plotinvisibletext false)
      (padsonsilk false)
      (subtractmaskfromsilk false)
      (outputformat 1)
      (mirror false)
      (drillshape 1)
      (scaleselection 1)
      (outputdirectory ""))
  )
  (net 0 "")
  (net 1 "Net-(P1-Pad4)")
  (net 2 "Net-(P1-Pad3)")
  (net 3 "Net-(P1-Pad2)")
  (net 4 "Net-(P1-Pad1)")
  (net 5 "Net-(P1-Pad5)")
  (net 6 "Net-(P2-Pad3)")
  (net 7 "Net-(P2-Pad2)")
  (net_class Default "This is the default net class."
    (clearance 0.2)
    (trace_width 1.27)
    (via_dia 0.6)
    (via_drill 0.4)
    (uvia_dia 0.3)
    (uvia_drill 0.1)
    (add_net "Net-(P1-Pad1)")
    (add_net "Net-(P1-Pad2)")
    (add_net "Net-(P1-Pad3)")
    (add_net "Net-(P1-Pad4)")
    (add_net "Net-(P1-Pad5)")
    (add_net "Net-(P2-Pad2)")
    (add_net "Net-(P2-Pad3)")
  )
  (module Connect:USB_A (layer F.Cu) (tedit 59CC453D)
    (at 155.321 99.06 180)
    (descr "USB A connector")
    (tags "USB USB_A")
    (fp_text reference P1 (at -7.239 -2.54 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value USB_A (at 3.83794 7.43458 180) (layer F.Fab))
    (pad 4 thru_hole circle (at 7.11286 -0.00212 90) (size 1.50114 1.50114) (drill 1.00076) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 1 "Net-(P1-Pad4)"))
    (pad 3 thru_hole circle (at 4.57286 -0.00212 90) (size 1.50114 1.50114) (drill 1.00076) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 2 "Net-(P1-Pad3)"))
    (pad 2 thru_hole circle (at 2.54086 -0.00212 90) (size 1.50114 1.50114) (drill 1.00076) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 3 "Net-(P1-Pad2)"))
    (pad 1 thru_hole circle (at 0.00086 -0.00212 90) (size 1.50114 1.50114) (drill 1.00076) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 4 "Net-(P1-Pad1)"))
    (pad 5 thru_hole circle (at 10.16086 2.66488 90) (size 2.99974 2.99974) (drill 2.30124) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 5 "Net-(P1-Pad5)"))
    (pad 5 thru_hole circle (at -3.55514 2.66488 90) (size 2.99974 2.99974) (drill 2.30124) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 5 "Net-(P1-Pad5)"))
    (model Connect.3dshapes/USB_A.wrl
      (at (xyz 0.14 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 90))
    )
  )
  (module Connect:USB_A (layer F.Cu) (tedit 59CC4541)
    (at 148.59 104.14)
    (descr "USB A connector")
    (tags "USB USB_A")
    (fp_text reference P2 (at -7.366 -2.54) (layer F.SilkS))
    (fp_text value USB_A (at 3.83794 7.43458) (layer F.Fab))
    (pad 4 thru_hole circle (at 7.11286 -0.00212 270) (size 1.50114 1.50114) (drill 1.00076) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 1 "Net-(P1-Pad4)"))
    (pad 3 thru_hole circle (at 4.57286 -0.00212 270) (size 1.50114 1.50114) (drill 1.00076) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 6 "Net-(P2-Pad3)"))
    (pad 2 thru_hole circle (at 2.54086 -0.00212 270) (size 1.50114 1.50114) (drill 1.00076) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 7 "Net-(P2-Pad2)"))
    (pad 1 thru_hole circle (at 0.00086 -0.00212 270) (size 1.50114 1.50114) (drill 1.00076) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 4 "Net-(P1-Pad1)"))
    (pad 5 thru_hole circle (at 10.16086 2.66488 270) (size 2.99974 2.99974) (drill 2.30124) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 5 "Net-(P1-Pad5)"))
    (pad 5 thru_hole circle (at -3.55514 2.66488 270) (size 2.99974 2.99974) (drill 2.30124) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 5 "Net-(P1-Pad5)"))
    (model Connect.3dshapes/USB_A.wrl
      (at (xyz 0.14 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 90))
    )
  )
  (gr_text @SmittyHalibut (at 152.146 96.266) (layer B.Mask))
  (gr_text <>< (at 149.606 106.68) (layer B.Mask))
  (gr_text ><> (at 154.432 107.696) (layer B.Mask))
  (gr_text "Charge Safely" (at 151.892 101.6) (layer F.SilkS))
  (gr_line (start 142.748 109.22) (end 161.29 109.22) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 142.748 109.22) (end 142.748 93.98) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 161.29 93.98) (end 161.29 109.22) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 142.748 93.98) (end 161.29 93.98) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (zone (net 5) (net_name "Net-(P1-Pad5)") (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads (clearance 0.508))
    (min_thickness 0.254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 142.748 93.98) (xy 161.29 93.98) (xy 161.29 109.22) (xy 142.748 109.22)
      )
    )
  )
  (zone (net 5) (net_name "Net-(P1-Pad5)") (layer B.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads (clearance 0.508))
    (min_thickness 0.254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 142.748 93.98) (xy 161.29 93.98) (xy 161.29 109.22) (xy 142.748 109.22)
      )
    )
  )
)
