<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.5.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0.635" x2="16.815" y2="0.635" width="0" layer="20"/>
<wire x1="16.815" y1="0.635" x2="16.815" y2="8.245" width="0" layer="20"/>
<wire x1="16.815" y1="8.245" x2="0" y2="8.245" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="8.245" x2="0" y2="0.635" width="0" layer="20"/>
<text>By THE REAL PHOENIX</text>
<text>GND</text>
<text>3.3V Oscillator Adapter</text>
</plain>
<libraries>
<library name="TRP_Custom">
<packages>
<package name="SMD_SOIC_BOTTOM">
<description>&lt;b&gt;SMD PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="crystal">
<description>&lt;b&gt;Crystals and Crystal Resonators&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="SM77H">
<description>&lt;b&gt;3.3V CMOS Clock Oscillator&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: www.pletronics.com .. sm77h%203.3v.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="linear">
<description>&lt;b&gt;Linear Devices&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Operational amplifiers,  comparators, voltage regulators, ADCs, DACs, etc.&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="SOT223">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Transistor&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="SIGNAL" library="TRP_Custom" package="SMD_SOIC_BOTTOM" value="">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="GND" library="TRP_Custom" package="SMD_SOIC_BOTTOM" value="">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="VCC" library="TRP_Custom" package="SMD_SOIC_BOTTOM" value="">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="GND_2" library="TRP_Custom" package="SMD_SOIC_BOTTOM" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="QG1" library="crystal" package="SM77H" value="SM77H">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="AMS1117" library="linear" package="SOT223" value="MC33269ST-3.3T3">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="GND1" library="TRP_Custom" package="SMD_SOIC_BOTTOM" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SIGNAL1" library="TRP_Custom" package="SMD_SOIC_BOTTOM" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="VCC1" library="TRP_Custom" package="SMD_SOIC_BOTTOM" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="GND_1" library="TRP_Custom" package="SMD_SOIC_BOTTOM" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="VCC" pad="1"/>
<contactref element="AMS1117" pad="3"/>
<contactref element="VCC1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="QG1" pad="3"/>
<contactref element="SIGNAL" pad="1"/>
<contactref element="SIGNAL1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="QG1" pad="2"/>
<contactref element="GND" pad="1"/>
<contactref element="GND1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="QG1" pad="4"/>
<contactref element="AMS1117" pad="2"/>
<contactref element="AMS1117" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="GND_2" pad="1"/>
<contactref element="AMS1117" pad="1"/>
<contactref element="GND_1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$4">
</signal>
<signal name="N$7">
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
