<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.1">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="-0.508" y1="-1.778" x2="26.594" y2="-1.778" width="0" layer="20"/>
<wire x1="26.594" y1="-1.778" x2="26.594" y2="13.96" width="0" layer="20"/>
<wire x1="26.594" y1="13.96" x2="-0.508" y2="13.96" width="0" layer="20"/>
<wire x1="-0.508" y1="13.96" x2="-0.508" y2="-1.778" width="0" layer="20"/>
<text>SCL</text>
<text>SDA</text>
<text>MOD</text>
<text>R/W</text>
<text>VCC</text>
<text>ANT</text>
<text>MPX</text>
<text>L</text>
<text>R</text>
<text>GND</text>
<text>www.ph-tvs.nl</text>
<text>TEA5767 Breakout Board</text>
</plain>
<libraries>
<library name="MyParts">
<packages>
<package name="TEA5767MM2">
<description>TEA5767 Module</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="1X05">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="U$1" library="MyParts" package="TEA5767MM2" value="TEA5767BREAKOUT"/>
<element name="JP1" library="pinhead" package="1X05" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP2" library="pinhead" package="1X05" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="U$1" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="U$1" pad="2"/>
<contactref element="JP1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="U$1" pad="3"/>
<contactref element="JP1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="U$1" pad="4"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="U$1" pad="5"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="U$1" pad="10"/>
<contactref element="JP2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="U$1" pad="9"/>
<contactref element="JP2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="U$1" pad="8"/>
<contactref element="JP2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="U$1" pad="7"/>
<contactref element="JP2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="U$1" pad="6"/>
<contactref element="JP2" pad="5"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
