<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.5.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="13" y1="0" x2="35" y2="0" width="0.2" layer="20"/>
<wire x1="35" y1="0" x2="38" y2="3" width="0.2" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="38" y1="3" x2="38" y2="9.7" width="0.2" layer="20"/>
<wire x1="38" y1="20.3" x2="38" y2="27" width="0.2" layer="20"/>
<wire x1="38" y1="27" x2="35" y2="30" width="0.2" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="35" y1="30" x2="13" y2="30" width="0.2" layer="20"/>
<wire x1="38" y1="9.7" x2="31.6" y2="9.7" width="0.2" layer="20"/>
<wire x1="31.6" y1="9.7" x2="31" y2="10.3" width="0.2" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="31" y1="10.3" x2="31" y2="19.7" width="0.2" layer="20"/>
<wire x1="31" y1="19.7" x2="31.6" y2="20.3" width="0.2" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="31.6" y1="20.3" x2="38" y2="20.3" width="0.2" layer="20"/>
<wire x1="13" y1="0" x2="13" y2="30" width="0.2" layer="20" curve="-180"/>
<hole x="34" y="24" drill="2.5"/>
<hole x="34" y="6" drill="2.5"/>
<hole x="13" y="15" drill="9"/>
<wire x1="25" y1="18" x2="24" y2="17" width="0.2" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="24" y1="17" x2="24" y2="14" width="0.2" layer="20"/>
<wire x1="24" y1="14" x2="25" y2="13" width="0.2" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="25" y1="13" x2="26" y2="13" width="0.2" layer="20"/>
<wire x1="26" y1="13" x2="27" y2="14" width="0.2" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="27" y1="14" x2="27" y2="17" width="0.2" layer="20"/>
<wire x1="27" y1="17" x2="26" y2="18" width="0.2" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="26" y1="18" x2="25" y2="18" width="0.2" layer="20"/>
<hole x="6.3" y="21.7" drill="3"/>
<hole x="18.7" y="20.7" drill="3"/>
<hole x="19.7" y="8.3" drill="3"/>
<hole x="7.3" y="9.3" drill="3"/>
<text>Green</text>
<text>Design by: Crab
Rev 1.0 </text>
</plain>
<libraries>
<library name="LED from jumper 260 motor mount">
<packages>
<package name="SMD4.8X2.75MM">
</package>
</packages>
</library>
<library name="wirepad">
<description>&lt;b&gt;Single Pads&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="SMD1,27-2,54">
<description>&lt;b&gt;SMD PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="U$1" library="LED from jumper 260 motor mount" package="SMD4.8X2.75MM" value="SMDLEDJUMPER260"/>
<element name="U$2" library="LED from jumper 260 motor mount" package="SMD4.8X2.75MM" value="SMDLEDJUMPER260"/>
<element name="U$3" library="LED from jumper 260 motor mount" package="SMD4.8X2.75MM" value="SMDLEDJUMPER260"/>
<element name="U$4" library="LED from jumper 260 motor mount" package="SMD4.8X2.75MM" value="SMDLEDJUMPER260"/>
<element name="+" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="WIREPADSMD1,27-254">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="-" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="WIREPADSMD1,27-254">
<attribute name="NAME"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="U$1" pad="CATHODE"/>
<contactref element="U$2" pad="ANODE"/>
<contactref element="U$3" pad="ANODE"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="U$3" pad="CATHODE"/>
<contactref element="U$4" pad="ANODE"/>
<contactref element="U$2" pad="CATHODE"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="+" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="ANODE"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="-" pad="1"/>
<contactref element="U$4" pad="CATHODE"/>
</signal>
<signal name="-">
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
