<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.7.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="1" x2="1" y2="0" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="1" y1="0" x2="20.4" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="20.4" y1="0" x2="21.4" y2="1" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="21.4" y1="1" x2="21.4" y2="20.4" width="0" layer="20"/>
<wire x1="21.4" y1="20.4" x2="20.4" y2="21.4" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="20.4" y1="21.4" x2="1" y2="21.4" width="0" layer="20"/>
<wire x1="1" y1="21.4" x2="0" y2="20.4" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="0" y1="20.4" x2="0" y2="1" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="Capacitor">
<description>&lt;B&gt;Capacitors - Fixed, Variable, Trimmers</description>
<packages>
<package name="CAPC2012X110">
<description>Chip, 2.00 X 1.25 X 1.10 mm body
&lt;p&gt;Chip package with body size 2.00 X 1.25 X 1.10 mm&lt;/p&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="Resistor">
<description>&lt;B&gt;Resistors, Potentiometers, TrimPot</description>
<packages>
<package name="RESC2012X65">
<description>Chip, 2.00 X 1.25 X 0.65 mm body
&lt;p&gt;Chip package with body size 2.00 X 1.25 X 0.65 mm&lt;/p&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="AT42QT1010-TSHR">
<packages>
<package name="SOT95P270X145-6N">
</package>
<package name="SD0805_AVX">
</package>
<package name="SINGLE-SMD-PAD">
</package>
<package name="POGO-PAD">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C1" library="Capacitor" package="CAPC2012X110" value="22nF">
<attribute name="CATEGORY" value="Capacitor"/>
<attribute name="MANUFACTURER" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OPERATING_TEMP" value=""/>
<attribute name="PART_STATUS" value=""/>
<attribute name="ROHS_COMPLIANT" value=""/>
<attribute name="SERIES" value=""/>
<attribute name="SUB-CATEGORY" value=""/>
<attribute name="THERMALLOSS" value=""/>
<attribute name="TYPE" value=""/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="VOLTAGE_RATING" value=""/>
</element>
<element name="C3" library="Capacitor" package="CAPC2012X110" value="0.1uF">
<attribute name="CATEGORY" value="Capacitor"/>
<attribute name="MANUFACTURER" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OPERATING_TEMP" value=""/>
<attribute name="PART_STATUS" value=""/>
<attribute name="ROHS_COMPLIANT" value=""/>
<attribute name="SERIES" value=""/>
<attribute name="SUB-CATEGORY" value=""/>
<attribute name="THERMALLOSS" value=""/>
<attribute name="TYPE" value=""/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="VOLTAGE_RATING" value=""/>
</element>
<element name="R1" library="Resistor" package="RESC2012X65" value="10k">
<attribute name="CATEGORY" value="Resistor"/>
<attribute name="MANUFACTURER" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OPERATING_TEMP" value=""/>
<attribute name="PART_STATUS" value=""/>
<attribute name="RATING" value=""/>
<attribute name="ROHS_COMPLIANT" value=""/>
<attribute name="SERIES" value=""/>
<attribute name="SUB-CATEGORY" value="Fixed"/>
<attribute name="THERMALLOSS" value=""/>
<attribute name="TOLERANCE" value=""/>
<attribute name="TYPE" value=""/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U1" library="AT42QT1010-TSHR" package="SOT95P270X145-6N" value="AT42QT1010-TSHR">
<attribute name="MANUFACTURER" value="MICROCHIP"/>
<attribute name="PARTREV" value="DS40001946A"/>
<attribute name="STANDARD" value="IPC 7351B"/>
</element>
<element name="CR1" library="AT42QT1010-TSHR" package="SD0805_AVX" value="SD0805S020S1R0SD0805_AVX">
<attribute name="COPYRIGHT" value="Copyright (C) 2024 Ultra Librarian. All rights reserved."/>
<attribute name="MANUFACTURER_PART_NUMBER" value="SD0805S020S1R0"/>
<attribute name="MFR_NAME" value="KYOCERA AVX"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="PADS1" library="AT42QT1010-TSHR" package="SINGLE-SMD-PAD" value=""/>
<element name="PADS2" library="AT42QT1010-TSHR" package="SINGLE-SMD-PAD" value=""/>
<element name="PADS3" library="AT42QT1010-TSHR" package="SINGLE-SMD-PAD" value=""/>
<element name="PADS4" library="AT42QT1010-TSHR" package="SINGLE-SMD-PAD" value=""/>
<element name="PADS5" library="AT42QT1010-TSHR" package="SINGLE-SMD-PAD" value=""/>
<element name="PADS6" library="AT42QT1010-TSHR" package="SINGLE-SMD-PAD" value=""/>
<element name="POGO-PAD1" library="AT42QT1010-TSHR" package="POGO-PAD" value=""/>
<element name="POGO-PAD2" library="AT42QT1010-TSHR" package="POGO-PAD" value=""/>
<element name="POGO-PAD3" library="AT42QT1010-TSHR" package="POGO-PAD" value=""/>
<element name="POGO-PAD4" library="AT42QT1010-TSHR" package="POGO-PAD" value=""/>
<element name="POGO-PAD5" library="AT42QT1010-TSHR" package="POGO-PAD" value=""/>
<element name="PADS7" library="AT42QT1010-TSHR" package="SINGLE-SMD-PAD" value=""/>
<element name="PADS8" library="AT42QT1010-TSHR" package="SINGLE-SMD-PAD" value=""/>
<element name="POGO-PAD6" library="AT42QT1010-TSHR" package="POGO-PAD" value=""/>
<element name="POGO-PAD7" library="AT42QT1010-TSHR" package="POGO-PAD" value=""/>
<element name="POGO-PAD8" library="AT42QT1010-TSHR" package="POGO-PAD" value=""/>
<element name="POGO-PAD9" library="AT42QT1010-TSHR" package="POGO-PAD" value=""/>
<element name="POGO-PAD10" library="AT42QT1010-TSHR" package="POGO-PAD" value=""/>
<element name="POGO-PAD11" library="AT42QT1010-TSHR" package="POGO-PAD" value=""/>
<element name="POGO-PAD12" library="AT42QT1010-TSHR" package="POGO-PAD" value=""/>
<element name="POGO-PAD13" library="AT42QT1010-TSHR" package="POGO-PAD" value=""/>
<element name="POGO-PAD14" library="AT42QT1010-TSHR" package="POGO-PAD" value=""/>
<element name="POGO-PAD15" library="AT42QT1010-TSHR" package="POGO-PAD" value=""/>
<element name="POGO-PAD16" library="AT42QT1010-TSHR" package="POGO-PAD" value=""/>
<element name="POGO-PAD17" library="AT42QT1010-TSHR" package="POGO-PAD" value=""/>
<element name="POGO-PAD18" library="AT42QT1010-TSHR" package="POGO-PAD" value=""/>
<element name="POGO-PAD19" library="AT42QT1010-TSHR" package="POGO-PAD" value=""/>
<element name="POGO-PAD20" library="AT42QT1010-TSHR" package="POGO-PAD" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="DIGITAL_INPUT">
<contactref element="U1" pad="5"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="6"/>
<contactref element="CR1" pad="2"/>
<contactref element="PADS1" pad="PAD-1"/>
<contactref element="PADS2" pad="PAD-1"/>
</signal>
<signal name="SENSOR_OUT">
<contactref element="U1" pad="1"/>
<contactref element="PADS3" pad="PAD-1"/>
<contactref element="PADS4" pad="PAD-1"/>
<contactref element="POGO-PAD4" pad="POGO"/>
<contactref element="POGO-PAD9" pad="POGO"/>
<contactref element="POGO-PAD14" pad="POGO"/>
<contactref element="POGO-PAD19" pad="POGO"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="U1" pad="2"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="POGO-PAD5" pad="POGO"/>
<contactref element="PADS7" pad="PAD-1"/>
<contactref element="PADS8" pad="PAD-1"/>
<contactref element="POGO-PAD10" pad="POGO"/>
<contactref element="POGO-PAD15" pad="POGO"/>
<contactref element="POGO-PAD20" pad="POGO"/>
</signal>
<signal name="SENSOR_PAD">
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="POGO-PAD3" pad="POGO"/>
<contactref element="POGO-PAD8" pad="POGO"/>
<contactref element="POGO-PAD13" pad="POGO"/>
<contactref element="POGO-PAD18" pad="POGO"/>
</signal>
<signal name="SNS_K">
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="3"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="U1" pad="4"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="RESISTOR_IN">
<contactref element="CR1" pad="1"/>
<contactref element="POGO-PAD1" pad="POGO"/>
<contactref element="POGO-PAD6" pad="POGO"/>
<contactref element="POGO-PAD11" pad="POGO"/>
<contactref element="POGO-PAD16" pad="POGO"/>
</signal>
<signal name="RESISTOR_OUT(ANALOG_READ)">
<contactref element="PADS5" pad="PAD-1"/>
<contactref element="PADS6" pad="PAD-1"/>
<contactref element="POGO-PAD2" pad="POGO"/>
<contactref element="POGO-PAD7" pad="POGO"/>
<contactref element="POGO-PAD12" pad="POGO"/>
<contactref element="POGO-PAD17" pad="POGO"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
