<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.7.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="1" y1="9.287" x2="1" y2="6.6" width="0" layer="20"/>
<wire x1="5.8" y1="1.4" x2="21" y2="1.4" width="0" layer="20"/>
<wire x1="26" y1="6.6" x2="26" y2="9.087" width="0" layer="20"/>
<wire x1="26" y1="9.087" x2="25.07" y2="10.287" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="25.07" y1="10.287" x2="2" y2="10.287" width="0" layer="20"/>
<wire x1="2" y1="10.287" x2="1" y2="9.287" width="0" layer="20" curve="90"/>
<hole x="3" y="8" drill="2.54"/>
<hole x="24" y="8" drill="2.54"/>
<wire x1="1" y1="6.6" x2="5.8" y2="1.4" width="0" layer="20"/>
<wire x1="26" y1="6.6" x2="21" y2="1.4" width="0" layer="20"/>
<text>4.8mm</text>
</plain>
<libraries>
<library name="Andy-library">
<packages>
<package name="0805">
</package>
<package name="LASERDIODE_3.8_NEW">
</package>
</packages>
</library>
<library name="Cerebro-library">
<packages>
<package name="USB_VERT_MICRO_SMD">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="U$2" library="Cerebro-library" package="USB_VERT_MICRO_SMD" value="USB_MICRO_SOCKET_VERT"/>
<element name="R3" library="Andy-library" package="0805" value="10k">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R4" library="Andy-library" package="0805" value="10k">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$4" library="Andy-library" package="LASERDIODE_3.8_NEW" value="TEST1"/>
<element name="U$5" library="Andy-library" package="LASERDIODE_3.8_NEW" value="TEST1"/>
</elements>
<signals>
<signal name="L2_CATHODE">
<contactref element="U$2" pad="P5"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="U$4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="LD_VOLTAGE">
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="U$2" pad="P3"/>
<contactref element="U$4" pad="3"/>
<contactref element="U$5" pad="3"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="U$2" pad="P$1"/>
<contactref element="U$2" pad="P$2"/>
<contactref element="U$2" pad="P$3"/>
</signal>
<signal name="L1_CATHODE">
<contactref element="U$2" pad="P1"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="U$5" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
