<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.6.2">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="48.26" x2="0" y2="0" width="0" layer="20" locked="yes"/>
<wire x1="0" y1="0" x2="48.26" y2="0" width="0" layer="20" locked="yes"/>
<wire x1="48.26" y1="0" x2="48.26" y2="48.26" width="0" layer="20" locked="yes"/>
<wire x1="48.26" y1="48.26" x2="0" y2="48.26" width="0" layer="20" locked="yes"/>
<text>Earloopv0.4
MSU HATlab AI</text>
<text>IMU</text>
</plain>
<libraries>
<library name="SamacSys_Parts">
<description>&lt;b&gt;https://componentsearchengine.com&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by SamacSys&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="TEENSY40">
<description>&lt;b&gt;TEENSY 4.0-4&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
</description>
</package>
<package name="BOB09868">
<description>&lt;b&gt;BOB-09868-2&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="EarloopLibrary">
<packages>
<package name="BNO055-MOCK">
</package>
<package name="KYTO4509-MOCK">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="IC1" library="SamacSys_Parts" package="TEENSY40" value="TEENSY_4.0">
<attribute name="ARROW_PART_NUMBER" value=""/>
<attribute name="ARROW_PRICE-STOCK" value=""/>
<attribute name="DESCRIPTION" value="Teensy USB Board, Version 4.0"/>
<attribute name="HEIGHT" value="4.64mm"/>
<attribute name="MANUFACTURER_NAME" value="Teensy"/>
<attribute name="MANUFACTURER_PART_NUMBER" value="TEENSY 4.0"/>
<attribute name="MOUSER_PART_NUMBER" value=""/>
<attribute name="MOUSER_PRICE-STOCK" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC2" library="SamacSys_Parts" package="BOB09868" value="BOB-09868">
<attribute name="ARROW_PART_NUMBER" value="BOB-09868"/>
<attribute name="ARROW_PRICE-STOCK" value="https://www.arrow.com/en/products/bob-09868/sparkfun-electronics?region=nac"/>
<attribute name="DESCRIPTION" value="Audio IC Development Tools MEMS Microphone Breakout"/>
<attribute name="HEIGHT" value="3mm"/>
<attribute name="MANUFACTURER_NAME" value="SparkFun"/>
<attribute name="MANUFACTURER_PART_NUMBER" value="BOB-09868"/>
<attribute name="MOUSER_PART_NUMBER" value="474-BOB-09868"/>
<attribute name="MOUSER_PRICE-STOCK" value="https://www.mouser.co.uk/ProductDetail/SparkFun/BOB-09868/?qs=WyAARYrbSnYI19XRjHlnvA%3D%3D"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$1" library="EarloopLibrary" package="BNO055-MOCK" value="">
<attribute name="BNO055" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$2" library="EarloopLibrary" package="KYTO4509-MOCK" value="KYTO4509-MOCK">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="+3V3">
<contactref element="U$2" pad="VCC_"/>
<contactref element="IC2" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="VIN_"/>
<contactref element="IC1" pad="31"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="U$1" pad="GND_"/>
<contactref element="U$2" pad="GND"/>
<contactref element="IC2" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="U$2" pad="INT_"/>
<contactref element="IC1" pad="21"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="U$1" pad="SDA_"/>
<contactref element="IC1" pad="25"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="U$1" pad="SCL_"/>
<contactref element="IC1" pad="26"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="IC1" pad="22"/>
<contactref element="IC2" pad="3"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
