<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.5.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="12.446" y1="3.556" x2="49.002" y2="3.556" width="0" layer="20"/>
<wire x1="49.002" y1="3.556" x2="49.002" y2="23.546" width="0" layer="20"/>
<wire x1="49.002" y1="23.546" x2="12.446" y2="23.546" width="0" layer="20"/>
<wire x1="12.446" y1="23.546" x2="12.446" y2="3.556" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="adafruit">
<packages>
<package name="DCJACK_2MM_PTH">
<description>DJ Jack 2.0mm PTH Right-Angle</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="2X13">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="2X06">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="CN1" library="adafruit" package="DCJACK_2MM_PTH" value=""/>
<element name="JP1" library="pinhead" package="2X13" value=""/>
<element name="JP2" library="pinhead" package="2X06" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="GNDBREAK">
<contactref element="CN1" pad="GNDBREAK"/>
</signal>
<signal name="5V">
<contactref element="JP1" pad="3"/>
<contactref element="JP1" pad="5"/>
<contactref element="JP1" pad="7"/>
<contactref element="JP1" pad="9"/>
<contactref element="JP1" pad="11"/>
<contactref element="JP1" pad="13"/>
<contactref element="CN1" pad="PWR"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="JP1" pad="2"/>
<contactref element="JP1" pad="4"/>
<contactref element="JP1" pad="8"/>
<contactref element="JP1" pad="10"/>
<contactref element="JP1" pad="12"/>
<contactref element="JP1" pad="14"/>
<contactref element="CN1" pad="GND"/>
<contactref element="JP1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="TX1">
<contactref element="JP1" pad="15"/>
<contactref element="JP2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="RX1">
<contactref element="JP1" pad="16"/>
<contactref element="JP2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="RX2">
<contactref element="JP1" pad="23"/>
<contactref element="JP2" pad="9"/>
</signal>
<signal name="TX2">
<contactref element="JP1" pad="22"/>
<contactref element="JP2" pad="8"/>
</signal>
<signal name="GPIO1">
<contactref element="JP1" pad="25"/>
<contactref element="JP2" pad="11"/>
</signal>
<signal name="GPIO2">
<contactref element="JP1" pad="26"/>
<contactref element="JP2" pad="12"/>
</signal>
<signal name="GPIO0">
<contactref element="JP1" pad="24"/>
<contactref element="JP2" pad="10"/>
</signal>
<signal name="GPIO3">
<contactref element="JP1" pad="18"/>
<contactref element="JP2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="GPIO4">
<contactref element="JP1" pad="19"/>
<contactref element="JP2" pad="5"/>
</signal>
<signal name="GPIO5">
<contactref element="JP1" pad="20"/>
<contactref element="JP2" pad="6"/>
</signal>
<signal name="17">
<contactref element="JP1" pad="17"/>
<contactref element="JP2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="21">
<contactref element="JP1" pad="21"/>
<contactref element="JP2" pad="7"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
