<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.3.2">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="55" y1="9.8" x2="98.2" y2="9.8" width="0" layer="20"/>
<wire x1="98.2" y1="9.8" x2="98.2" y2="68.9" width="0" layer="20"/>
<wire x1="98.2" y1="68.9" x2="55" y2="68.9" width="0" layer="20"/>
<wire x1="55" y1="68.9" x2="55" y2="9.8" width="0" layer="20"/>
<hole x="57" y="61.15" drill="3.3"/>
<hole x="57" y="22.65" drill="3.3"/>
<text>XephConnect v0.6</text>
<text>+5V</text>
<text>+5V</text>
<text>+12V</text>
<text>+12V</text>
<text>+24V</text>
<text>+24V</text>
<text>+VOUT</text>
<text>+VOUT</text>
</plain>
<libraries>
<library name="con-molex_EDITED">
<description>&lt;b&gt;Molex Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="6410-04">
<description>&lt;b&gt;KK® 254 Wire-to-Board Header, Vertical, with Friction Lock, 4 Circuits, Tin (Sn) Plating&lt;/b&gt;&lt;p&gt;&lt;a href =http://www.molex.com/pdm_docs/sd/022272041_sd.pdf&gt;Datasheet &lt;/a&gt;</description>
</package>
<package name="6410-02">
<description>&lt;b&gt;KK® 254 Wire-to-Board Header, Vertical, with Friction Lock, 2 Circuits, Tin (Sn) Plating&lt;/b&gt;&lt;p&gt;&lt;a href =http://www.molex.com/pdm_docs/sd/022272021_sd.pdf&gt;Datasheet &lt;/a&gt;</description>
</package>
<package name="6410-05">
<description>&lt;b&gt;KK® 254 Wire-to-Board Header, Vertical, with Friction Lock, 5 Circuits, Tin (Sn) Plating&lt;/b&gt;&lt;p&gt;&lt;a href =http://www.molex.com/pdm_docs/sd/022272051_sd.pdf&gt;Datasheet &lt;/a&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="6437288-1">
<packages>
<package name="TE_6437288-1">
</package>
</packages>
</library>
<library name="Xeph 3D Printing">
<description>A collection of various connectors.</description>
<packages>
<package name="1X03X01(SM)">
<description>&lt;h3&gt;Plated Through Hole - 4 Pin (T)&lt;/h3&gt;
&lt;p&gt;Specifications:
&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Pin count:4&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;Pin pitch:0.1"&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Example device(s):
&lt;ul&gt;&lt;li&gt;1X03X01&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;&lt;/p&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="openbuilds-eagle-library">
<packages>
<package name="XT30-90">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="E0" library="con-molex_EDITED" package="6410-04" value="22-27-2041-04">
<attribute name="MF" value="MOLEX"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</element>
<element name="E1" library="con-molex_EDITED" package="6410-04" value="22-27-2041-04">
<attribute name="MF" value="MOLEX"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</element>
<element name="E2" library="con-molex_EDITED" package="6410-04" value="22-27-2041-04">
<attribute name="MF" value="MOLEX"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</element>
<element name="E3" library="con-molex_EDITED" package="6410-04" value="22-27-2041-04">
<attribute name="MF" value="MOLEX"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</element>
<element name="HOTFAN" library="con-molex_EDITED" package="6410-02" value="22-27-2021-02">
<attribute name="MF" value="MOLEX"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</element>
<element name="PRTFAN" library="con-molex_EDITED" package="6410-02" value="22-27-2021-02">
<attribute name="MF" value="MOLEX"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</element>
<element name="THERM1" library="con-molex_EDITED" package="6410-02" value="22-27-2021-02">
<attribute name="MF" value="MOLEX"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</element>
<element name="U$1" library="Xeph 3D Printing" package="1X03X01(SM)" value="CONN_03+01(T)(SM)"/>
<element name="U$2" library="Xeph 3D Printing" package="1X03X01(SM)" value="CONN_03+01(T)(SM)"/>
<element name="J0" library="6437288-1" package="TE_6437288-1" value="6437288-1-V2"/>
<element name="ZP1" library="con-molex_EDITED" package="6410-04" value="22-27-2041-04">
<attribute name="MF" value="MOLEX"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</element>
<element name="ZP2" library="con-molex_EDITED" package="6410-05" value="22-27-2051-05">
<attribute name="MF" value="MOLEX"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</element>
<element name="U$3" library="openbuilds-eagle-library" package="XT30-90" value="XT30"/>
<element name="XSTOP" library="con-molex_EDITED" package="6410-02" value="22-27-2021-02">
<attribute name="MF" value="MOLEX"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</element>
<element name="YSTOP" library="con-molex_EDITED" package="6410-02" value="22-27-2021-02">
<attribute name="MF" value="MOLEX"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="FAN1-">
<contactref element="J0" pad="24"/>
</signal>
<signal name="FAN2-">
<contactref element="J0" pad="25"/>
</signal>
<signal name="HEAT_L1">
</signal>
<signal name="HEAT_L2">
</signal>
<signal name="HEAT_R1">
</signal>
<signal name="HEAT_R2">
</signal>
<signal name="E0-2B">
<contactref element="J0" pad="1"/>
<contactref element="E0" pad="1"/>
</signal>
<signal name="E0-2A">
<contactref element="J0" pad="2"/>
<contactref element="E0" pad="2"/>
</signal>
<signal name="E0-1A">
<contactref element="J0" pad="3"/>
<contactref element="E0" pad="3"/>
</signal>
<signal name="E0-1B">
<contactref element="J0" pad="4"/>
<contactref element="E0" pad="4"/>
</signal>
<signal name="GND(5/30)">
<contactref element="J0" pad="5"/>
<contactref element="J0" pad="30"/>
<contactref element="ZP1" pad="3"/>
<contactref element="ZP2" pad="1"/>
<contactref element="ZP2" pad="4"/>
<contactref element="HOTFAN" pad="2"/>
<contactref element="XSTOP" pad="2"/>
<contactref element="YSTOP" pad="2"/>
</signal>
<signal name="E1-2B">
<contactref element="J0" pad="6"/>
<contactref element="E1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="E1-2A">
<contactref element="J0" pad="7"/>
<contactref element="E1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="E1-1A">
<contactref element="J0" pad="8"/>
<contactref element="E1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="E1-1B">
<contactref element="J0" pad="9"/>
<contactref element="E1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="E2-2B">
<contactref element="J0" pad="26"/>
<contactref element="E2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="E2-2A">
<contactref element="J0" pad="27"/>
<contactref element="E2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="E2-1A">
<contactref element="J0" pad="28"/>
<contactref element="E2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="E2-1B">
<contactref element="J0" pad="29"/>
<contactref element="E2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="E3-2B">
<contactref element="J0" pad="31"/>
<contactref element="E3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="E3-2A">
<contactref element="J0" pad="32"/>
<contactref element="E3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="E3-1A">
<contactref element="J0" pad="33"/>
<contactref element="E3" pad="3"/>
</signal>
<signal name="E3-1B">
<contactref element="J0" pad="34"/>
<contactref element="E3" pad="4"/>
</signal>
<signal name="Z_IN(10)">
<contactref element="J0" pad="17"/>
<contactref element="ZP2" pad="5"/>
<contactref element="ZP1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="Z_MOD(11)">
<contactref element="J0" pad="16"/>
<contactref element="ZP1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="+3.3V(12)">
<contactref element="J0" pad="15"/>
<contactref element="ZP1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SERVO(13)">
<contactref element="J0" pad="14"/>
<contactref element="ZP2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="+5V(21)">
<contactref element="J0" pad="21"/>
<contactref element="ZP2" pad="3"/>
<contactref element="U$1" pad="1"/>
<contactref element="U$2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$25">
<contactref element="U$1" pad="4"/>
<contactref element="PRTFAN" pad="1"/>
</signal>
<signal name="+24V(22)">
<contactref element="J0" pad="22"/>
<contactref element="U$1" pad="3"/>
<contactref element="U$2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$21">
<contactref element="U$2" pad="4"/>
<contactref element="HOTFAN" pad="1"/>
</signal>
<signal name="+12V(20)">
<contactref element="J0" pad="20"/>
<contactref element="U$1" pad="2"/>
<contactref element="U$2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="FAN0-(23)">
<contactref element="PRTFAN" pad="2"/>
<contactref element="J0" pad="23"/>
</signal>
<signal name="X_STOP">
<contactref element="XSTOP" pad="1"/>
<contactref element="J0" pad="12"/>
</signal>
<signal name="Y_STOP">
<contactref element="YSTOP" pad="1"/>
<contactref element="J0" pad="13"/>
</signal>
<signal name="HEAT0">
<contactref element="J0" pad="10"/>
<contactref element="U$3" pad="NEG"/>
</signal>
<signal name="HEAT1">
<contactref element="J0" pad="11"/>
<contactref element="U$3" pad="POS"/>
</signal>
<signal name="THERM0">
<contactref element="J0" pad="18"/>
<contactref element="THERM1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="THERM1">
<contactref element="J0" pad="19"/>
<contactref element="THERM1" pad="2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
