<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.3">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="50.78" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="50.78" y1="0" x2="50.78" y2="49.2" width="0" layer="20"/>
<wire x1="50.78" y1="49.2" x2="0" y2="49.2" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="49.2" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>benic 76</text>
<hole x="2.54" y="2.54" drill="3.2"/>
<hole x="38.1" y="15.24" drill="3.2"/>
<hole x="40.64" y="35.56" drill="3.2"/>
<text>usb mamepanel v4.0</text>
<text>benic76</text>
<text>10/04/2013</text>
</plain>
<libraries>
<library name="atmel">
<packages>
<package name="TQFP44">
<description>&lt;b&gt;44-lead Thin Quad Flat Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="resistor">
<packages>
<package name="M1206">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
MELF 0.25 W</description>
</package>
<package name="PANASONIC_C">
<description>&lt;b&gt;Panasonic Aluminium Electrolytic Capacitor VS-Serie Package C&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="crystal">
<packages>
<package name="HC49UP">
<description>&lt;b&gt;CRYSTAL&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="rcl">
<packages>
<package name="C0805">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-harting">
<packages>
<package name="CON34">
<description>&lt;b&gt;CONNECTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-amp">
<packages>
<package name="10X06MTA">
<description>&lt;b&gt;AMP MTA connector&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://ecommas.tycoelectronics.com .. ENG_CD_640456_W.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="v-reg">
<packages>
<package name="SOT223">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Transistor 223&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
PLASTIC PACKAGE CASE 318E-04&lt;br&gt;
Source: http://www.onsemi.co.jp .. LM137M-D.PDF</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="diode">
<packages>
<package name="DO214AC">
<description>&lt;b&gt;DIODE&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="led">
<packages>
<package name="CHIP-LED0603">
<description>&lt;b&gt;Hyper CHIPLED Hyper-Bright LED&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
LB Q993&lt;br&gt;
Source: http://www.osram.convergy.de/ ... Lb_q993.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-cypressindustries">
<packages>
<package name="32005-201">
<description>&lt;b&gt;MINI USB-B R/A SMT W/ REAR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.cypressindustries.com/pdf/32005-201.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-lstb">
<description>&lt;b&gt;Pin Headers&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Naming:&lt;p&gt;
MA = male&lt;p&gt;
# contacts - # rows&lt;p&gt;
W = angled&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="MA03-2">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="IC1" library="atmel" package="TQFP44" value="ATMEGA32">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="resistor" package="M1206" value="4k7"/>
<element name="Q1" library="crystal" package="HC49UP" value="12.MHz">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C1" library="rcl" package="C0805" value="22p">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C2" library="rcl" package="C0805" value="22p">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C3" library="rcl" package="C0805" value="100n"/>
<element name="C6" library="rcl" package="C0805" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="CON1" library="con-harting" package="CON34" value=""/>
<element name="J1" library="con-amp" package="10X06MTA" value=""/>
<element name="IC2" library="v-reg" package="SOT223" value="LD117AS33">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C4" library="resistor" package="PANASONIC_C" value="4u7">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C5" library="resistor" package="PANASONIC_C" value="4u7">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D1" library="diode" package="DO214AC" value="1N4148"/>
<element name="LED1" library="led" package="CHIP-LED0603" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="resistor" package="M1206" value="68">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3" library="resistor" package="M1206" value="68">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R4" library="resistor" package="M1206" value="1k5">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R5" library="resistor" package="M1206" value="1M">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="X1" library="con-cypressindustries" package="32005-201" value=""/>
<element name="SV1" library="con-lstb" package="MA03-2" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="AGND">
<contactref element="IC1" pad="28"/>
</signal>
<signal name="GND1">
<contactref element="IC1" pad="18"/>
</signal>
<signal name="GND2">
<contactref element="IC1" pad="39"/>
</signal>
<signal name="VCC1">
<contactref element="IC1" pad="17"/>
</signal>
<signal name="VCC2">
<contactref element="IC1" pad="38"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="Q1" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="8"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="IC1" pad="7"/>
<contactref element="Q1" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="+3V3">
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="27"/>
<contactref element="IC1" pad="5"/>
<contactref element="IC2" pad="4"/>
<contactref element="C5" pad="+"/>
<contactref element="D1" pad="A"/>
<contactref element="LED1" pad="A"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="SV1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="C6" pad="2"/>
<contactref element="CON1" pad="34"/>
<contactref element="CON1" pad="33"/>
<contactref element="C5" pad="-"/>
<contactref element="LED1" pad="C"/>
<contactref element="IC2" pad="1"/>
<contactref element="C4" pad="-"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="X1" pad="4"/>
<contactref element="X1" pad="5"/>
<contactref element="J1" pad="5"/>
<contactref element="IC1" pad="6"/>
<contactref element="SV1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="#RES">
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="SV1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="AREF">
<contactref element="IC1" pad="29"/>
<contactref element="C6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="CON1" pad="1"/>
<contactref element="SV1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="CON1" pad="2"/>
<contactref element="SV1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="CON1" pad="3"/>
<contactref element="SV1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="IC1" pad="44"/>
<contactref element="J1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="IC1" pad="43"/>
<contactref element="J1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="IC1" pad="42"/>
<contactref element="J1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="IC1" pad="40"/>
<contactref element="CON1" pad="26"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="IC1" pad="26"/>
<contactref element="CON1" pad="13"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="IC1" pad="25"/>
<contactref element="CON1" pad="14"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="IC1" pad="24"/>
<contactref element="CON1" pad="15"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="IC1" pad="23"/>
<contactref element="CON1" pad="16"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="IC1" pad="22"/>
<contactref element="CON1" pad="17"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="IC1" pad="21"/>
<contactref element="CON1" pad="18"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="IC1" pad="20"/>
<contactref element="CON1" pad="19"/>
</signal>
<signal name="N$21">
<contactref element="IC1" pad="19"/>
<contactref element="CON1" pad="20"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="IC1" pad="37"/>
<contactref element="CON1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$42">
<contactref element="IC1" pad="36"/>
<contactref element="CON1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$43">
<contactref element="IC1" pad="35"/>
<contactref element="CON1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$44">
<contactref element="IC1" pad="34"/>
<contactref element="CON1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$45">
<contactref element="IC1" pad="33"/>
<contactref element="CON1" pad="9"/>
</signal>
<signal name="N$46">
<contactref element="IC1" pad="32"/>
<contactref element="CON1" pad="10"/>
</signal>
<signal name="N$47">
<contactref element="IC1" pad="31"/>
<contactref element="CON1" pad="11"/>
</signal>
<signal name="N$48">
<contactref element="IC1" pad="30"/>
<contactref element="CON1" pad="12"/>
</signal>
<signal name="N$49">
<contactref element="IC1" pad="16"/>
<contactref element="CON1" pad="21"/>
</signal>
<signal name="N$50">
<contactref element="IC1" pad="15"/>
<contactref element="CON1" pad="22"/>
</signal>
<signal name="N$51">
<contactref element="IC1" pad="14"/>
<contactref element="CON1" pad="23"/>
</signal>
<signal name="N$52">
<contactref element="IC1" pad="13"/>
<contactref element="CON1" pad="24"/>
</signal>
<signal name="N$53">
<contactref element="IC1" pad="12"/>
<contactref element="CON1" pad="25"/>
</signal>
<signal name="N$54">
<contactref element="IC1" pad="10"/>
<contactref element="CON1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="+5V">
<contactref element="C4" pad="+"/>
<contactref element="IC2" pad="3"/>
<contactref element="D1" pad="C"/>
<contactref element="CON1" pad="31"/>
<contactref element="CON1" pad="32"/>
<contactref element="X1" pad="1"/>
<contactref element="J1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="11"/>
</signal>
<signal name="N$22">
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="9"/>
</signal>
<signal name="USB_P">
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="X1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="USB_N">
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="X1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$7">
</signal>
<signal name="N$23">
</signal>
<signal name="N$35">
</signal>
<signal name="N$39">
</signal>
<signal name="N$38">
</signal>
<signal name="N$40">
</signal>
<signal name="N$41">
</signal>
<signal name="N$25">
</signal>
<signal name="N$37">
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="IC1" pad="41"/>
<contactref element="J1" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
