<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="8.2.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0.9525" y1="3.635" x2="3.5" y2="0" width="0.01" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="62" y1="0" x2="65" y2="3" width="0.01" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="65" y1="3" x2="65" y2="37.726" width="0.01" layer="20"/>
<wire x1="66.848" y1="39.1" x2="66.848" y2="55.2" width="0.01" layer="20"/>
<wire x1="66.848" y1="55.2" x2="65.374" y2="56" width="0.01" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="65.374" y1="56" x2="3" y2="56" width="0.01" layer="20"/>
<wire x1="3" y1="56" x2="0.9525" y2="53.635" width="0.01" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="0.9525" y1="53.635" x2="0.9525" y2="3.635" width="0.01" layer="20"/>
<hole x="3.5" y="3.5" drill="2.8"/>
<hole x="3.5" y="52.5" drill="2.8"/>
<hole x="61.5" y="3.5" drill="2.8"/>
<text>TOP</text>
<text>BOTTOM</text>
<wire x1="3.5" y1="0" x2="62" y2="0" width="0.01" layer="20"/>
<text>4k7</text>
<text>10k</text>
<wire x1="65" y1="37.726" x2="65.6" y2="38.5" width="0.01" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="65.6" y1="38.5" x2="66.848" y2="39.1" width="0.01" layer="20" curve="90"/>
</plain>
<libraries>
<library name="FLYFISH">
<packages>
<package name="PIN_20X2">
</package>
</packages>
</library>
<library name="wifiGSR">
<packages>
<package name="MONO_3.5MM_SOCKET">
</package>
</packages>
</library>
<library name="GSR_meter">
<packages>
<package name="ADS1256_REGULATED_UPSIDEDOWN">
</package>
</packages>
</library>
<library name="adafruit">
<packages>
<package name="MINI_MELF-0207W">
<description>&lt;b&gt;CECC Size RC6123&lt;/b&gt; Wave Soldering&lt;p&gt;
source Beyschlag</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="K1" library="FLYFISH" package="PIN_20X2" value="PIN20X2"/>
<element name="U2" library="GSR_meter" package="ADS1256_REGULATED_UPSIDEDOWN" value="ADS1256_REGULATED_UPSIDEDOWN"/>
<element name="J1" library="wifiGSR" package="MONO_3.5MM_SOCKET" value="MONO_3.5MM_SOCKET"/>
<element name="R4" library="adafruit" package="MINI_MELF-0207W" value="10k">
<attribute name="TOLERANCE" value="5%"/>
</element>
<element name="R5" library="adafruit" package="MINI_MELF-0207W" value="4k7">
<attribute name="TOLERANCE" value="5%"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="S$28">
</signal>
<signal name="S$33">
</signal>
<signal name="S$39">
</signal>
<signal name="S$40">
</signal>
<signal name="S$60">
</signal>
<signal name="S$61">
</signal>
<signal name="S$213">
</signal>
<signal name="S$234">
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="K1" pad="9"/>
<contactref element="K1" pad="25"/>
<contactref element="K1" pad="39"/>
<contactref element="K1" pad="6"/>
<contactref element="K1" pad="14"/>
<contactref element="K1" pad="20"/>
<contactref element="K1" pad="30"/>
<contactref element="K1" pad="34"/>
<contactref element="U2" pad="GND"/>
</signal>
<signal name="+3V3">
<contactref element="K1" pad="1"/>
<contactref element="K1" pad="17"/>
</signal>
<signal name="+5V">
<contactref element="K1" pad="2"/>
<contactref element="K1" pad="4"/>
<contactref element="U2" pad="5V"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="K1" pad="15"/>
<contactref element="U2" pad="DRDY"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="K1" pad="13"/>
<contactref element="U2" pad="RESET"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="K1" pad="24"/>
<contactref element="U2" pad="CS"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="K1" pad="21"/>
<contactref element="U2" pad="MISO"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="K1" pad="19"/>
<contactref element="U2" pad="MOSI"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="K1" pad="23"/>
<contactref element="U2" pad="SCLK"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="J1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="GND1">
</signal>
<signal name="AGND">
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="U2" pad="AGND"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="J1" pad="1"/>
<contactref element="U2" pad="AIN0"/>
</signal>
<signal name="AVDD">
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="U2" pad="AVDD"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
