<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.7.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="28.428" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="28.428" y1="0" x2="28.428" y2="22.53" width="0" layer="20"/>
<wire x1="28.428" y1="22.53" x2="0" y2="22.53" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="22.53" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>Attiny84</text>
<text>HCMS200X</text>
<text>By TinLethax</text>
<text>GND</text>
<text>RST</text>
<text>MISO</text>
<text>SDA</text>
<text>SCL</text>
<text>3.3v</text>
</plain>
<libraries>
<library name="display-hp">
<description>&lt;b&gt;Hewlett Packard LED Displays&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="HCMS200X">
<description>&lt;b&gt;LED DISPLAY&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
 5-mm 4 character dot matrix</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="atmel_tiny24-44-84tiny48-88mega48-88-168-328">
<description>Atmel MCUs:

&lt;p&gt;&lt;b&gt;ATmega48/88/168/328&lt;/b&gt; in variants AU, MU, PU
&lt;p&gt;&lt;b&gt;ATtiny24/44/84&lt;/b&gt; in variants SSU, PU, MU
&lt;p&gt;&lt;b&gt;ATtiny48/88&lt;/b&gt; in variants AU, MU, MMU, MMH, PU
&lt;p&gt;&lt;b&gt;AT89C51/52/...&lt;/b&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;AT89C1051/2052/4052&lt;/b&gt;

&lt;i&gt;&lt;p&gt;&lt;author&gt;Created by Ing. Miroslav Kovar @ soft&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="DIL14">
</package>
</packages>
</library>
<library name="adafruit">
<packages>
<package name="1X06">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="DIS1" library="display-hp" package="HCMS200X" value="HCMS200X">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
</element>
<element name="IC2" library="atmel_tiny24-44-84tiny48-88mega48-88-168-328" package="DIL14" value="Attiny84"/>
<element name="JP1" library="adafruit" package="1X06" value="Terminal1"/>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="DIS1" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="13"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="DIS1" pad="2"/>
<contactref element="IC2" pad="12"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="DIS1" pad="3"/>
<contactref element="IC2" pad="11"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="DIS1" pad="4"/>
<contactref element="IC2" pad="10"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="DIS1" pad="5"/>
<contactref element="IC2" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="DIS1" pad="12"/>
<contactref element="IC2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="DIS1" pad="10"/>
<contactref element="IC2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="JP1" pad="2"/>
<contactref element="IC2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="JP1" pad="6"/>
<contactref element="IC2" pad="1"/>
<contactref element="DIS1" pad="9"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="JP1" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="14"/>
<contactref element="DIS1" pad="11"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="DIS1" pad="8"/>
<contactref element="IC2" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="JP1" pad="5"/>
<contactref element="IC2" pad="9"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="JP1" pad="4"/>
<contactref element="IC2" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="JP1" pad="3"/>
<contactref element="IC2" pad="8"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
