<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="1.905" y1="1.905" x2="1.905" y2="52.705" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="1.905" y1="52.705" x2="103.505" y2="52.705" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="103.505" y1="1.905" x2="1.905" y2="1.905" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="103.505" y1="52.705" x2="103.505" y2="1.905" width="0.254" layer="20"/>
<text>Construmaq Sao Carlos Dip Coater Controle Manual 2011</text>
<text>Construmaq Sao Carlos Dip Coater Controle Manual 2011</text>
<hole x="4.445" y="50.165" drill="3.2"/>
<hole x="100.965" y="50.165" drill="3.2"/>
<hole x="4.445" y="4.445" drill="3.2"/>
<hole x="100.965" y="4.445" drill="3.2"/>
</plain>
<libraries>
<library name="con-amp-quick">
<packages>
<package name="16P">
<description>&lt;b&gt;AMP QUICK CONNECTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="03P">
<description>&lt;b&gt;AMP QUICK CONNECTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="02P">
<description>&lt;b&gt;AMP QUICK CONNECTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-harting-ml">
<packages>
<package name="ML16">
<description>&lt;b&gt;HARTING&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="switch-omron">
<packages>
<package name="B3F-10XX">
<description>&lt;b&gt;OMRON SWITCH&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="resistor">
<packages>
<package name="0309/10">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0309, grid 10mm</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="SL1" library="con-amp-quick" package="16P" value=""/>
<element name="SV1" library="con-harting-ml" package="ML16" value=""/>
<element name="SL2" library="con-amp-quick" package="03P" value=""/>
<element name="SL3" library="con-amp-quick" package="02P" value=""/>
<element name="S1" library="switch-omron" package="B3F-10XX" value=""/>
<element name="R4" library="resistor" package="0309/10" value="1k"/>
<element name="S2" library="switch-omron" package="B3F-10XX" value=""/>
<element name="R1" library="resistor" package="0309/10" value="1k"/>
<element name="S3" library="switch-omron" package="B3F-10XX" value=""/>
<element name="R2" library="resistor" package="0309/10" value="1k"/>
<element name="S4" library="switch-omron" package="B3F-10XX" value=""/>
<element name="R3" library="resistor" package="0309/10" value="1k"/>
<element name="S5" library="switch-omron" package="B3F-10XX" value=""/>
<element name="R5" library="resistor" package="0309/10" value="1k"/>
</elements>
<signals>
<signal name="+5V">
<contactref element="SV1" pad="1"/>
<contactref element="SV1" pad="3"/>
<contactref element="S1" pad="2"/>
<contactref element="S1" pad="1"/>
<contactref element="S4" pad="2"/>
<contactref element="S4" pad="1"/>
<contactref element="S2" pad="2"/>
<contactref element="S2" pad="1"/>
<contactref element="S5" pad="2"/>
<contactref element="S5" pad="1"/>
<contactref element="S3" pad="2"/>
<contactref element="S3" pad="1"/>
<contactref element="SL2" pad="3"/>
<contactref element="SL1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="SV1" pad="5"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="SL2" pad="1"/>
<contactref element="SL3" pad="2"/>
<contactref element="SL1" pad="7"/>
<contactref element="SL1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="V+TOLED">
<contactref element="SV1" pad="14"/>
<contactref element="SL3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="RS">
<contactref element="SV1" pad="12"/>
<contactref element="SL1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="EN">
<contactref element="SV1" pad="10"/>
<contactref element="SL1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="DB7">
<contactref element="SV1" pad="8"/>
<contactref element="SL1" pad="16"/>
</signal>
<signal name="DB6">
<contactref element="SV1" pad="6"/>
<contactref element="SL1" pad="15"/>
</signal>
<signal name="DB5">
<contactref element="SV1" pad="4"/>
<contactref element="SL1" pad="14"/>
</signal>
<signal name="DB4">
<contactref element="SV1" pad="2"/>
<contactref element="SL1" pad="13"/>
</signal>
<signal name="SLOW">
<contactref element="SV1" pad="15"/>
<contactref element="S4" pad="4"/>
<contactref element="S4" pad="3"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="FAST">
<contactref element="SV1" pad="13"/>
<contactref element="S5" pad="4"/>
<contactref element="S5" pad="3"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="DOWN">
<contactref element="SV1" pad="11"/>
<contactref element="S3" pad="4"/>
<contactref element="S3" pad="3"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="UP">
<contactref element="SV1" pad="9"/>
<contactref element="S2" pad="4"/>
<contactref element="S2" pad="3"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="STANDBY">
<contactref element="SV1" pad="7"/>
<contactref element="S1" pad="4"/>
<contactref element="S1" pad="3"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="POT">
<contactref element="SL2" pad="2"/>
<contactref element="SL1" pad="5"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
