<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.5.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="-1.27" y1="0" x2="26.67" y2="0" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="26.67" y1="0" x2="26.67" y2="22.86" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="26.67" y1="22.86" x2="-1.27" y2="22.86" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="-1.27" y1="22.86" x2="-1.27" y2="0" width="0.4064" layer="20"/>
<text>    ISPOGO
landing pattern</text>
<text>1 MISO</text>
<text>2 VCC</text>
<text>3 SCK</text>
<text>4 MOSI</text>
<text>5 RESET</text>
<text>6 GND</text>
</plain>
<libraries>
<library name="kingswood">
<description>Kingswood custom parts</description>
<packages>
<package name="ISPOGO">
<description>No holes, 2 vias, pogo pin programming header. With smaller vias.</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="E$1" library="kingswood" package="ISPOGO" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="S$1">
<contactref element="E$1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="S$2">
<contactref element="E$1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="S$3">
<contactref element="E$1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="S$4">
<contactref element="E$1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="S$5">
<contactref element="E$1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="S$6">
<contactref element="E$1" pad="6"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
