<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.7.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="32.69" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="32.69" y1="0" x2="32.69" y2="35.55" width="0" layer="20"/>
<wire x1="32.69" y1="35.55" x2="0" y2="35.55" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="35.55" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="radios">
<packages>
<package name="ATZB-RF-233-1-C">
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-lstb">
<description>&lt;b&gt;Pin Headers&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Naming:&lt;p&gt;
MA = male&lt;p&gt;
# contacts - # rows&lt;p&gt;
W = angled&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="MA12-1">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="U$1" library="radios" package="ATZB-RF-233-1-C" value="ATZB-RF-233-1-C"/>
<element name="SV1" library="con-lstb" package="MA12-1" value="">
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="VSS">
<contactref element="U$1" pad="P42"/>
<contactref element="U$1" pad="P41"/>
<contactref element="U$1" pad="P2"/>
<contactref element="U$1" pad="P1"/>
<contactref element="SV1" pad="12"/>
</signal>
<signal name="VDD">
<contactref element="U$1" pad="P4"/>
<contactref element="U$1" pad="P3"/>
<contactref element="SV1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="RST">
<contactref element="U$1" pad="P5"/>
<contactref element="SV1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="SEL">
<contactref element="U$1" pad="P6"/>
<contactref element="SV1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="MOSI">
<contactref element="U$1" pad="P7"/>
<contactref element="SV1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="MISO">
<contactref element="U$1" pad="P8"/>
<contactref element="SV1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="SCLK">
<contactref element="U$1" pad="P9"/>
<contactref element="SV1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="SLP_TR">
<contactref element="U$1" pad="P35"/>
<contactref element="SV1" pad="10"/>
</signal>
<signal name="IRQ">
<contactref element="U$1" pad="P40"/>
<contactref element="SV1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="FEM_CPS">
<contactref element="U$1" pad="P38"/>
<contactref element="SV1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="SDA">
<contactref element="U$1" pad="P37"/>
<contactref element="SV1" pad="9"/>
</signal>
<signal name="SCL">
<contactref element="U$1" pad="P36"/>
<contactref element="SV1" pad="11"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
