<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.6.2">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="5.35" x2="0" y2="1" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="1" x2="1" y2="0" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="1" y1="0" x2="11.7" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="11.7" y1="0" x2="12.7" y2="1" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="12.7" y1="1" x2="12.7" y2="5.35" width="0" layer="20"/>
<wire x1="12.7" y1="5.35" x2="11.7" y2="6.35" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="11.7" y1="6.35" x2="1" y2="6.35" width="0" layer="20"/>
<wire x1="1" y1="6.35" x2="0" y2="5.35" width="0" layer="20" curve="90"/>
<text>Q1</text>
<text>GND</text>
<text>GND</text>
<text>INT</text>
<text>EXT</text>
<text>12V</text>
<text>DW 5/11/2022</text>
</plain>
<libraries>
<library name="adafruit">
<packages>
<package name="R0805">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
<package name="SOD-123">
</package>
</packages>
</library>
<library name="zetex">
<description>&lt;b&gt;Zetex Power MOS FETs, Bridges, Diodes&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
http://www.zetex.com&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="SOT323">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Transistor&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="R1" library="adafruit" package="R0805" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="T1" library="zetex" package="SOT323" value="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="2DB1689-7"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1710698"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="25R5667"/>
<attribute name="POPULARITY" value="1"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D1" library="adafruit" package="SOD-123" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="INT">
<contactref element="T1" pad="3"/>
<contactref element="D1" pad="C"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="T1" pad="1"/>
<contactref element="D1" pad="A"/>
</signal>
<signal name="EXT">
<contactref element="T1" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="12V">
<contactref element="R1" pad="2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
