<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.6.2">
<drawing>
<board>
<plain>
<text>ANYTIMExNIXIE v1.4</text>
<text>HUZZAH32</text>
<text>ANYTIMExNIXIE v1.4</text>
<hole x="-2.54" y="49.53" drill="2.54"/>
<hole x="-2.54" y="1.27" drill="2.54"/>
<hole x="139.7" y="1.27" drill="2.54"/>
<hole x="139.7" y="49.53" drill="2.54"/>
<wire x1="142.24" y1="0.898" x2="142.24" y2="49.902" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="142.24" y1="49.902" x2="140.072" y2="52.07" width="0.1524" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="140.072" y1="52.07" x2="-2.912" y2="52.07" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="-2.912" y1="52.07" x2="-5.08" y2="49.902" width="0.1524" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="-5.08" y1="49.902" x2="-5.08" y2="0.898" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="-5.08" y1="0.898" x2="-2.912" y2="-1.27" width="0.1524" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="-2.912" y1="-1.27" x2="140.072" y2="-1.27" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="140.072" y1="-1.27" x2="142.24" y2="0.898" width="0.1524" layer="20" curve="90"/>
<text>NCH8200HV</text>
</plain>
<libraries>
<library name="adafruit">
<packages>
<package name="FEATHERWING_DIM">
</package>
</packages>
</library>
<library name="Anytime-Nixie">
<packages>
<package name="EXIXE">
<description>Connector for the Exixe boards.</description>
</package>
<package name="POWER-SUPPLY">
</package>
</packages>
</library>
<library name="switch-omron">
<description>&lt;b&gt;Omron Switches&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="B3F-10XX">
<description>&lt;b&gt;OMRON SWITCH&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="MS1" library="adafruit" package="FEATHERWING_DIM" value="FEATHERWING_NODIM"/>
<element name="EXIXE3" library="Anytime-Nixie" package="EXIXE" value="EXIXE">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="EXIXE2" library="Anytime-Nixie" package="EXIXE" value="EXIXE">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="EXIXE1" library="Anytime-Nixie" package="EXIXE" value="EXIXE">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="EXIXE4" library="Anytime-Nixie" package="EXIXE" value="EXIXE">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="RESET" library="switch-omron" package="B3F-10XX" value="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="B3F-1000"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="176432"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="36M3542"/>
<attribute name="POPULARITY" value="72"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="POWER" library="Anytime-Nixie" package="POWER-SUPPLY" value="POWER-SUPPLY"/>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="EXIXE2" pad="GND"/>
<contactref element="EXIXE1" pad="GND"/>
<contactref element="EXIXE4" pad="GND"/>
<contactref element="EXIXE3" pad="GND"/>
<contactref element="MS1" pad="4"/>
<contactref element="RESET" pad="4"/>
<contactref element="POWER" pad="P$4"/>
<contactref element="POWER" pad="P$3"/>
</signal>
<signal name="MOSI">
<contactref element="EXIXE3" pad="MOSI"/>
<contactref element="EXIXE2" pad="MOSI"/>
<contactref element="EXIXE1" pad="MOSI"/>
<contactref element="EXIXE4" pad="MOSI"/>
<contactref element="MS1" pad="12"/>
</signal>
<signal name="SCK">
<contactref element="EXIXE3" pad="SCK"/>
<contactref element="EXIXE2" pad="SCK"/>
<contactref element="EXIXE1" pad="SCK"/>
<contactref element="EXIXE4" pad="SCK"/>
<contactref element="MS1" pad="11"/>
</signal>
<signal name="+3V3">
<contactref element="EXIXE4" pad="3V3"/>
<contactref element="EXIXE1" pad="3V3"/>
<contactref element="EXIXE2" pad="3V3"/>
<contactref element="EXIXE3" pad="3V3"/>
<contactref element="MS1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="HV">
<contactref element="EXIXE3" pad="HV"/>
<contactref element="EXIXE2" pad="HV"/>
<contactref element="EXIXE1" pad="HV"/>
<contactref element="EXIXE4" pad="HV"/>
<contactref element="POWER" pad="P$2"/>
</signal>
<signal name="12">
<contactref element="MS1" pad="24"/>
<contactref element="EXIXE1" pad="CS"/>
</signal>
<signal name="27">
<contactref element="MS1" pad="23"/>
<contactref element="EXIXE2" pad="CS"/>
</signal>
<signal name="33">
<contactref element="MS1" pad="22"/>
<contactref element="EXIXE3" pad="CS"/>
</signal>
<signal name="15">
<contactref element="MS1" pad="21"/>
<contactref element="EXIXE4" pad="CS"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="MS1" pad="26"/>
<contactref element="POWER" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="RESET" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="RESET" pad="1"/>
</signal>
<signal name="FACTORYRESET">
<contactref element="RESET" pad="2"/>
<contactref element="MS1" pad="16"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
