<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.3">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0.038" y1="0.132" x2="52.032" y2="0.132" width="0" layer="20"/>
<wire x1="52.032" y1="0.132" x2="52.032" y2="38.857" width="0" layer="20"/>
<wire x1="52.032" y1="38.857" x2="0.038" y2="38.857" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0.038" y1="38.857" x2="0.038" y2="0.132" width="0" layer="20"/>
<text>Tube Screamer TS808 Clone
pcb design by Marcel Tira 2015</text>
<text>+9V</text>
<text>C1</text>
<text>C2</text>
<text>C3</text>
<text>C4</text>
<text>C5</text>
<text>C6</text>
<text>C7</text>
<text>C8</text>
<text>C9</text>
<text>C10</text>
<text>C11</text>
<text>D1</text>
<text>D2</text>
<text>D4</text>
<text>1</text>
<text>3</text>
<text>GAIN</text>
<text>GND</text>
<text>IC1</text>
<text>IN</text>
<text>LED1</text>
<text>1</text>
<text>3</text>
<text>LEVEL</text>
<text>OUT</text>
<text>Q1</text>
<text>Q2</text>
<text>R1</text>
<text>R2</text>
<text>R3</text>
<text>R4</text>
<text>R5</text>
<text>R6</text>
<text>R7</text>
<text>R8</text>
<text>R9</text>
<text>R10</text>
<text>R11</text>
<text>R12</text>
<text>R13</text>
<text>R14</text>
<text>R15</text>
<text>R16</text>
<text>R17</text>
<text>R18</text>
<text>R19</text>
<text>1</text>
<text>3</text>
<text>TONE</text>
<text>+</text>
<text>+</text>
</plain>
<libraries>
<library name="gm-ics">
<packages>
<package name="DIL08">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="gm-supply">
<packages>
<package name="PAD">
<description>&lt;b&gt;Terminal&lt;/b&gt;
&lt;p&gt;Diameter 0.07 inches</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="gm-pots">
<packages>
<package name="POT">
<description>&lt;b&gt;Potentiometer&lt;/b&gt;
&lt;p&gt;3 terminals for circuit board for wires connecting to 3 lugs of pot off-board</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="gm-trans">
<packages>
<package name="TO92-">
</package>
</packages>
</library>
<library name="gm-resistors">
<packages>
<package name="0603">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
length: 6mm&lt;br&gt;
format: 0.1" (perfboard)&lt;br&gt;
spacing: 3 holes

&lt;p&gt;This length resistor applies to 1/4 watt metal film.</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="gm-diodes">
<packages>
<package name="DO35-2">
<description>&lt;b&gt;DO-35 0.2" pad spacing&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="gm-caps-electro-pol">
<packages>
<package name="050_020_1">
<description>&lt;b&gt;5mm diameter, 2mm lead spacing, 0.1" pad spacing&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="063_025">
<description>&lt;b&gt;6.3mm diameter, 2.5 mm lead spacing, 0.1" pad spacing&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="gm-caps-film-box">
<packages>
<package name="072X025">
<description>&lt;b&gt;7.2mm x 2.5mm&lt;/b&gt;
&lt;p&gt;WIMA MKS2, MKP2</description>
</package>
<package name="072X035">
<description>&lt;b&gt;7.2mm x 3.5mm&lt;/b&gt;
&lt;p&gt;WIMA MKP2, MKS2</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="gm-caps-ceramic">
<packages>
<package name="050X030_025_2">
<description>&lt;b&gt;5mm x 3mm, 0.2" pad spacing&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="gm-caps-tant">
<packages>
<package name="044A">
<description>&lt;b&gt;4.4mm diam. Long/Short (Case Code A), 0.1" lead spacing&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="diode">
<description>&lt;b&gt;Diodes&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Based on the following sources:
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;Motorola : www.onsemi.com
&lt;li&gt;Fairchild : www.fairchildsemi.com
&lt;li&gt;Philips : www.semiconductors.com
&lt;li&gt;Vishay : www.vishay.de
&lt;/ul&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="DO41-10">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
diameter 2.54 mm, horizontal, grid 10.16 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="adafruit">
<packages>
<package name="IRL80A">
<description>&lt;B&gt;IR LED&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
IR transmitter Siemens</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="IC1" library="gm-ics" package="DIL08" value="JRC4558D">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="+9V" library="gm-supply" package="PAD" value="+9V(T)">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="OUT" library="gm-supply" package="PAD" value="OUT(T)">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="TONE" library="gm-pots" package="POT" value="25K-B">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="GAIN" library="gm-pots" package="POT" value="500K-A">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="LEVEL" library="gm-pots" package="POT" value="100K-B">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="Q1" library="gm-trans" package="TO92-" value="2N3904">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="Q2" library="gm-trans" package="TO92-" value="2N3904">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R1" library="gm-resistors" package="0603" value="1K">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R2" library="gm-resistors" package="0603" value="510K">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R3" library="gm-resistors" package="0603" value="10K">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R16" library="gm-resistors" package="0603" value="10K">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R4" library="gm-resistors" package="0603" value="10K">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R5" library="gm-resistors" package="0603" value="4K7">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R6" library="gm-resistors" package="0603" value="51K">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R8" library="gm-resistors" package="0603" value="10K">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R10" library="gm-resistors" package="0603" value="1K">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R11" library="gm-resistors" package="0603" value="1K">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R12" library="gm-resistors" package="0603" value="510K">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R13" library="gm-resistors" package="0603" value="10K">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R14" library="gm-resistors" package="0603" value="100">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R15" library="gm-resistors" package="0603" value="10K">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R9" library="gm-resistors" package="0603" value="220">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="D1" library="gm-diodes" package="DO35-2" value="1N914">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="D2" library="gm-diodes" package="DO35-2" value="1N914">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C10" library="gm-caps-electro-pol" package="063_025" value="100uF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C1" library="gm-caps-film-box" package="072X025" value=".027uF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C2" library="gm-caps-film-box" package="072X035" value="1uF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C11" library="gm-caps-electro-pol" package="050_020_1" value="47uF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C3" library="gm-caps-film-box" package="072X025" value=".047uF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C4" library="gm-caps-ceramic" package="050X030_025_2" value="51pF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C6" library="gm-caps-tant" package="044A" value=".22uF tantalum">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C7" library="gm-caps-film-box" package="072X035" value="1uF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C8" library="gm-caps-film-box" package="072X025" value=".1uF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C9" library="gm-caps-electro-pol" package="050_020_1" value="10uF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="IN" library="gm-supply" package="PAD" value="IN(T)">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="GND" library="gm-supply" package="PAD" value="GND(T)">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R17" library="gm-resistors" package="0603" value="10K">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R7" library="gm-resistors" package="0603" value="1K">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R18" library="gm-resistors" package="0603" value="1M"/>
<element name="D4" library="diode" package="DO41-10" value="1N4004">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R19" library="gm-resistors" package="0603" value="4.7k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED1" library="adafruit" package="IRL80A" value="On">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C5" library="gm-caps-tant" package="044A" value=".22uF tantalum">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="R9" pad="1"/>
<contactref element="R13" pad="1"/>
<contactref element="R15" pad="1"/>
<contactref element="C10" pad="-"/>
<contactref element="C11" pad="-"/>
<contactref element="R17" pad="1"/>
<contactref element="GND" pad="1"/>
<contactref element="R18" pad="1"/>
<contactref element="D4" pad="A"/>
<contactref element="LED1" pad="K"/>
<contactref element="C5" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="Q1" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="Q1" pad="3"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="IC1" pad="5"/>
<contactref element="TONE" pad="1"/>
<contactref element="R8" pad="1"/>
<contactref element="R7" pad="2"/>
<contactref element="C5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="IC1" pad="6"/>
<contactref element="TONE" pad="3"/>
<contactref element="R10" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="IC1" pad="7"/>
<contactref element="R10" pad="2"/>
<contactref element="C7" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="Q2" pad="3"/>
<contactref element="R13" pad="2"/>
<contactref element="R14" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="Q2" pad="2"/>
<contactref element="R12" pad="1"/>
<contactref element="C8" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$22">
<contactref element="D2" pad="C"/>
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
<contactref element="D1" pad="A"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="GAIN" pad="3"/>
<contactref element="GAIN" pad="2"/>
<contactref element="D1" pad="C"/>
<contactref element="D2" pad="A"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="R7" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="LEVEL" pad="3"/>
<contactref element="R11" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="LEVEL" pad="2"/>
<contactref element="C8" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="R14" pad="2"/>
<contactref element="C9" pad="+"/>
</signal>
<signal name="VR">
<contactref element="LEVEL" pad="1"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="R16" pad="1"/>
<contactref element="R8" pad="2"/>
<contactref element="R12" pad="2"/>
<contactref element="C11" pad="+"/>
<contactref element="R17" pad="2"/>
</signal>
<signal name="+9V">
<contactref element="IC1" pad="8"/>
<contactref element="+9V" pad="1"/>
<contactref element="Q1" pad="1"/>
<contactref element="Q2" pad="1"/>
<contactref element="R16" pad="2"/>
<contactref element="C10" pad="+"/>
<contactref element="D4" pad="C"/>
<contactref element="R19" pad="2"/>
</signal>
<signal name="OUT">
<contactref element="OUT" pad="1"/>
<contactref element="R15" pad="2"/>
<contactref element="C9" pad="-"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="GAIN" pad="1"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="TONE" pad="2"/>
<contactref element="C6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="R9" pad="2"/>
<contactref element="C6" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="R11" pad="1"/>
<contactref element="C7" pad="1"/>
</signal>
<signal name="IN">
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="IN" pad="1"/>
<contactref element="R18" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$15">
</signal>
<signal name="N$21">
</signal>
<signal name="N$23">
<contactref element="R19" pad="1"/>
<contactref element="LED1" pad="A"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
