<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="8.3.2">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="23.114" y2="0" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="23.114" y1="0" x2="23.114" y2="23.114" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="23.114" y1="23.114" x2="0" y2="23.114" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="23.114" x2="0" y2="0" width="0.254" layer="20"/>
<text>GND</text>
<text>L1</text>
<text>L2</text>
<text>RV-Project.Com</text>
<text>TVS Module V2.1</text>
<text>High Current Side</text>
<text>Low Current Side</text>
</plain>
<libraries>
<library name="a-lib">
<description>&lt;b&gt;Al's Components.&lt;/b&gt;
&lt;p&gt;Including:
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;GPS Receivers
&lt;li&gt;ASK Transmitters and Receivers
&lt;li&gt;Specialtiy Switches
&lt;/ul&gt;</description>
<packages>
<package name="SSQ">
</package>
<package name="MO1-16AWG">
</package>
<package name="LED5MM">
<description>&lt;B&gt;LED&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
5 mm, round</description>
</package>
<package name="1206-RES">
</package>
<package name="DO214AB_JBEND">
</package>
<package name="SOD-123">
<description>100V/150mA 1N4148 - Super Cheap</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="F1" library="a-lib" package="SSQ" value="">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="JP1" library="a-lib" package="MO1-16AWG" value="">
<attribute name="AMPERAGE" value="12A"/>
</element>
<element name="JP3" library="a-lib" package="MO1-16AWG" value="">
<attribute name="AMPERAGE" value="12A"/>
</element>
<element name="JP4" library="a-lib" package="MO1-16AWG" value="">
<attribute name="AMPERAGE" value="12A"/>
</element>
<element name="LED1" library="a-lib" package="LED5MM" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="a-lib" package="1206-RES" value="SMD-RESISTOR-12061.5K">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="TVS2" library="a-lib" package="DO214AB_JBEND" value="TVS-SDO214AB">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="TVS3" library="a-lib" package="SOD-123" value="TVS-SSOD123">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="TVS4" library="a-lib" package="SOD-123" value="TVS-SSOD123">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="TVS1" library="a-lib" package="DO214AB_JBEND" value="TVS-SDO214AB">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="F2" library="a-lib" package="SSQ" value="">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R2" library="a-lib" package="1206-RES" value="SMD-RESISTOR-12061.5K">
<attribute name="NAME"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="N$2">
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="F1" pad="2"/>
<contactref element="TVS1" pad="A"/>
<contactref element="TVS2" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="LED1" pad="A"/>
<contactref element="JP3" pad="P$1"/>
<contactref element="TVS3" pad="C"/>
<contactref element="TVS1" pad="C"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="F1" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="P$1"/>
<contactref element="F2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="JP4" pad="P$1"/>
<contactref element="TVS4" pad="C"/>
<contactref element="TVS2" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="LED1" pad="K"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="F2" pad="2"/>
<contactref element="TVS3" pad="A"/>
<contactref element="TVS4" pad="A"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
