<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.5.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="54.9225" y1="7.9375" x2="60.6425" y2="7.9375" width="0" layer="20"/>
<wire x1="60.6425" y1="7.9375" x2="60.6375" y2="73.8125" width="0" layer="20"/>
<wire x1="60.6375" y1="73.8125" x2="1.91" y2="73.8125" width="0" layer="20"/>
<wire x1="1.91" y1="73.8125" x2="1.905" y2="7.9375" width="0" layer="20"/>
<wire x1="1.905" y1="7.9375" x2="6.99" y2="7.9375" width="0" layer="20"/>
<wire x1="6.99" y1="7.9375" x2="6.99" y2="-0.3175" width="0" layer="20"/>
<wire x1="6.99" y1="-0.3175" x2="54.9225" y2="-0.3175" width="0" layer="20"/>
<wire x1="54.9225" y1="-0.3175" x2="54.9225" y2="7.9375" width="0" layer="20"/>
<text>56</text>
<text>48</text>
<text>40</text>
<text>32</text>
<text>24</text>
<text>0</text>
<text>8</text>
<text>74LS138N</text>
<text>74LS138N</text>
<hole x="39.0525" y="72.39" drill="0.6"/>
<hole x="46.355" y="69.85" drill="0.6"/>
<text>0</text>
<text>16</text>
<text>M1</text>
<text>A7R</text>
</plain>
<libraries>
<library name="dil">
<packages>
<package name="DIL28-6">
<description>&lt;b&gt;SOCKET&lt;/b&gt; Dual In Line, 0.6 inch</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="rcl">
<packages>
<package name="0207/12">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0207, grid 12 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="wirepad">
<packages>
<package name="SMD1,27-2,54">
<description>&lt;b&gt;SMD PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="74xx-eu">
<packages>
<package name="DIL16">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="jumper">
<description>&lt;b&gt;Jumpers&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="JP2">
<description>&lt;b&gt;JUMPER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="capacitor-wima">
<description>&lt;b&gt;WIMA Capacitors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="C5B7.2">
<description>&lt;B&gt;MKS2&lt;/B&gt;, 7.5 x 7.2 mm, grid 5.08 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="CONNECTORok CARTRIDGE 2068">
<description>CONNECTOR CARTRIDGE 2068</description>
<packages>
<package name="CONECTOR_CARTUCHO_TIMEX2068">
<description>connector cartridge 2068</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="EPROM27C256" library="dil" package="DIL28-6" value=""/>
<element name="A13" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="VCC" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D7" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="A0" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="A1" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="A2" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="A3" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="A15" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="MERQ" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="A8" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="A9" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="A10" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="A11" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="RFSH" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="EXROM" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="GND" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="A14" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="A12" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D0" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D1" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D2" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D6" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D5" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D3" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D4" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IORQ" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="RD" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="WR" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="A7" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="A6" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="A5" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="A4" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="BE" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="ROMCS" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC1" library="74xx-eu" package="DIL16" value="74LS138N"/>
<element name="R1" library="rcl" package="0207/12" value="10K"/>
<element name="JP1" library="jumper" package="JP2" value=""/>
<element name="C1" library="capacitor-wima" package="C5B7.2" value=""/>
<element name="J1" library="CONNECTORok CARTRIDGE 2068" package="CONECTOR_CARTUCHO_TIMEX2068" value="CONNECTOR_CARTRIDGE_2068"/>
</elements>
<signals>
<signal name="VCC">
<contactref element="VCC" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="16"/>
<contactref element="EPROM27C256" pad="28"/>
<contactref element="EPROM27C256" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="A14">
</signal>
<signal name="A15">
</signal>
<signal name="N$27">
</signal>
<signal name="N$28">
</signal>
<signal name="N$29">
</signal>
<signal name="N$30">
</signal>
<signal name="N$31">
</signal>
<signal name="N$33">
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="EXROM" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="A13">
<contactref element="A13" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="J1" pad="P$7"/>
</signal>
<signal name="D0">
<contactref element="D0" pad="1"/>
<contactref element="EPROM27C256" pad="11"/>
</signal>
<signal name="D1">
<contactref element="D1" pad="1"/>
<contactref element="EPROM27C256" pad="12"/>
</signal>
<signal name="D2">
<contactref element="D2" pad="1"/>
<contactref element="EPROM27C256" pad="13"/>
</signal>
<signal name="D3">
<contactref element="D3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="D4">
<contactref element="D4" pad="1"/>
<contactref element="EPROM27C256" pad="16"/>
</signal>
<signal name="D5">
<contactref element="D5" pad="1"/>
<contactref element="EPROM27C256" pad="17"/>
</signal>
<signal name="D6">
<contactref element="D6" pad="1"/>
<contactref element="EPROM27C256" pad="18"/>
</signal>
<signal name="D7">
<contactref element="D7" pad="1"/>
<contactref element="EPROM27C256" pad="19"/>
</signal>
<signal name="A0">
<contactref element="A0" pad="1"/>
<contactref element="EPROM27C256" pad="10"/>
</signal>
<signal name="A1">
<contactref element="A1" pad="1"/>
<contactref element="EPROM27C256" pad="9"/>
</signal>
<signal name="A2">
<contactref element="A2" pad="1"/>
<contactref element="EPROM27C256" pad="8"/>
</signal>
<signal name="A3">
<contactref element="A3" pad="1"/>
<contactref element="EPROM27C256" pad="7"/>
</signal>
<signal name="A4">
<contactref element="A4" pad="1"/>
<contactref element="EPROM27C256" pad="6"/>
</signal>
<signal name="A5">
<contactref element="A5" pad="1"/>
<contactref element="EPROM27C256" pad="5"/>
</signal>
<signal name="A6">
<contactref element="A6" pad="1"/>
<contactref element="EPROM27C256" pad="4"/>
</signal>
<signal name="A7">
<contactref element="A7" pad="1"/>
<contactref element="EPROM27C256" pad="3"/>
</signal>
<signal name="ROMCS">
<contactref element="ROMCS" pad="1"/>
<contactref element="EPROM27C256" pad="20"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="A15" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="MERQ" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="RD" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="A8">
<contactref element="A8" pad="1"/>
<contactref element="EPROM27C256" pad="25"/>
<contactref element="J1" pad="P$35"/>
</signal>
<signal name="A9">
<contactref element="A9" pad="1"/>
<contactref element="EPROM27C256" pad="24"/>
<contactref element="J1" pad="P$33"/>
</signal>
<signal name="A10">
<contactref element="A10" pad="1"/>
<contactref element="EPROM27C256" pad="21"/>
<contactref element="J1" pad="P$30"/>
</signal>
<signal name="A11">
<contactref element="A11" pad="1"/>
<contactref element="EPROM27C256" pad="23"/>
<contactref element="J1" pad="P$40"/>
</signal>
<signal name="A12">
<contactref element="A12" pad="1"/>
<contactref element="EPROM27C256" pad="2"/>
<contactref element="J1" pad="P$47"/>
</signal>
<signal name="N$9">
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="EPROM27C256" pad="26"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="EPROM27C256" pad="15"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="IC1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="JP1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="JP1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$3">
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="GND" pad="1"/>
<contactref element="EPROM27C256" pad="14"/>
<contactref element="IC1" pad="8"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="EPROM27C256" pad="22"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="IC1" pad="15"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
