<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.5.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<text>MOZZI HI-FI DAC</text>
<wire x1="26.9875" y1="1.905" x2="2.54" y2="1.905" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="2.54" y1="1.905" x2="0" y2="4.445" width="0.254" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="0" y1="4.445" x2="0" y2="17.78" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="17.78" x2="2.54" y2="20.32" width="0.254" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="2.54" y1="20.32" x2="26.9875" y2="20.32" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="26.9875" y1="20.32" x2="28.2575" y2="19.05" width="0.254" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="28.2575" y1="19.05" x2="28.2575" y2="3.175" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="28.2575" y1="3.175" x2="26.9875" y2="1.905" width="0.254" layer="20" curve="-90"/>
<text>GND</text>
<text>OUT</text>
<text>D2</text>
<text>D1</text>
</plain>
<libraries>
<library name="HiFi-DAC">
<packages>
<package name="MA04-1">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="PG203J">
<description>&lt;b&gt;MIC/HEADPHONE JACK&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
KS-S stereo microphone/headphone jack&lt;p&gt;
 PG203JN (Schukat)</description>
</package>
<package name="0204/5">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0204, grid 5 mm</description>
</package>
<package name="C050-024X044">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 5 mm, outline 2.4 x 4.4 mm</description>
</package>
<package name="MA02-1">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C1" library="HiFi-DAC" package="C050-024X044" value="4.7n"/>
<element name="R2" library="HiFi-DAC" package="0204/5" value="1M"/>
<element name="R3" library="HiFi-DAC" package="0204/5" value="3.9k"/>
<element name="R1" library="HiFi-DAC" package="0204/5" value="1M"/>
<element name="HP1" library="HiFi-DAC" package="PG203J" value="PG203J">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="SV2" library="HiFi-DAC" package="MA04-1" value="HEADER">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</element>
<element name="SV1" library="HiFi-DAC" package="MA02-1" value="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</element>
<element name="SV3" library="HiFi-DAC" package="MA02-1" value="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="SV2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="HP1" pad="5"/>
<contactref element="HP1" pad="2"/>
<contactref element="SV2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="SV2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$2">
</signal>
<signal name="N$6">
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="HP1" pad="1"/>
<contactref element="SV2" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$5">
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
