(kicad_pcb (version 4) (host pcbnew 4.0.7+dfsg1-1)
  (general
    (links 31)
    (no_connects 0)
    (area 86.919999 74.854999 150.570001 128.345001)
    (thickness 1.6)
    (drawings 31)
    (tracks 122)
    (zones 0)
    (modules 16)
    (nets 29)
  )
  (page USLetter)
  (title_block
    (title "Arduino programming board")
    (date 2017-01-16)
    (rev v1.0.0)
    (company "Mithat Konar")
  )
  (layers
    (0 F.Cu signal)
    (31 B.Cu signal)
    (32 B.Adhes user)
    (33 F.Adhes user)
    (34 B.Paste user)
    (35 F.Paste user)
    (36 B.SilkS user)
    (37 F.SilkS user)
    (38 B.Mask user)
    (39 F.Mask user)
    (40 Dwgs.User user)
    (41 Cmts.User user)
    (42 Eco1.User user)
    (43 Eco2.User user)
    (44 Edge.Cuts user)
    (45 Margin user)
    (46 B.CrtYd user)
    (47 F.CrtYd user)
    (48 B.Fab user)
    (49 F.Fab user)
  )
  (setup
    (last_trace_width 0.254)
    (trace_clearance 0.254)
    (zone_clearance 0.508)
    (zone_45_only no)
    (trace_min 0.254)
    (segment_width 0.2)
    (edge_width 0.15)
    (via_size 0.889)
    (via_drill 0.635)
    (via_min_size 0.889)
    (via_min_drill 0.3)
    (uvia_size 0.508)
    (uvia_drill 0.127)
    (uvias_allowed no)
    (uvia_min_size 0)
    (uvia_min_drill 0)
    (pcb_text_width 0.3)
    (pcb_text_size 1.5 1.5)
    (mod_edge_width 0.15)
    (mod_text_size 1.524 1.524)
    (mod_text_width 0.1524)
    (pad_size 1.524 1.524)
    (pad_drill 0.762)
    (pad_to_mask_clearance 0.0635)
    (aux_axis_origin 0 0)
    (visible_elements FFFFFF7F)
    (pcbplotparams
      (layerselection 0x010f0_80000001)
      (usegerberextensions false)
      (excludeedgelayer true)
      (linewidth 0.100000)
      (plotframeref false)
      (viasonmask false)
      (mode 1)
      (useauxorigin false)
      (hpglpennumber 1)
      (hpglpenspeed 20)
      (hpglpendiameter 15)
      (hpglpenoverlay 2)
      (psnegative false)
      (psa4output false)
      (plotreference true)
      (plotvalue true)
      (plotinvisibletext false)
      (padsonsilk false)
      (subtractmaskfromsilk false)
      (outputformat 1)
      (mirror false)
      (drillshape 0)
      (scaleselection 1)
      (outputdirectory Gerber/))
  )
  (net 0 "")
  (net 1 /DTR)
  (net 2 /RST)
  (net 3 /V_VCC)
  (net 4 GNDD)
  (net 5 "Net-(C3-Pad1)")
  (net 6 "Net-(D1-Pad2)")
  (net 7 /MISO)
  (net 8 /SCK)
  (net 9 /MOSI)
  (net 10 /RXI)
  (net 11 /TX0)
  (net 12 "Net-(U1-Pad12)")
  (net 13 "Net-(U1-Pad11)")
  (net 14 "Net-(U1-Pad10)")
  (net 15 "Net-(U1-Pad9)")
  (net 16 "Net-(U1-Pad13)")
  (net 17 "Net-(U1-Pad14)")
  (net 18 "Net-(U1-Pad27)")
  (net 19 "Net-(U1-Pad28)")
  (net 20 "Net-(U1-Pad4)")
  (net 21 "Net-(U1-Pad6)")
  (net 22 "Net-(U1-Pad5)")
  (net 23 "Net-(U1-Pad26)")
  (net 24 "Net-(U1-Pad25)")
  (net 25 "Net-(U1-Pad15)")
  (net 26 "Net-(U1-Pad16)")
  (net 27 "Net-(U1-Pad23)")
  (net 28 "Net-(U1-Pad24)")
  (net_class Default "This is the default net class."
    (clearance 0.254)
    (trace_width 0.254)
    (via_dia 0.889)
    (via_drill 0.635)
    (uvia_dia 0.508)
    (uvia_drill 0.127)
    (add_net /DTR)
    (add_net /MISO)
    (add_net /MOSI)
    (add_net /RST)
    (add_net /RXI)
    (add_net /SCK)
    (add_net /TX0)
    (add_net /V_VCC)
    (add_net GNDD)
    (add_net "Net-(C3-Pad1)")
    (add_net "Net-(D1-Pad2)")
    (add_net "Net-(U1-Pad10)")
    (add_net "Net-(U1-Pad11)")
    (add_net "Net-(U1-Pad12)")
    (add_net "Net-(U1-Pad13)")
    (add_net "Net-(U1-Pad14)")
    (add_net "Net-(U1-Pad15)")
    (add_net "Net-(U1-Pad16)")
    (add_net "Net-(U1-Pad23)")
    (add_net "Net-(U1-Pad24)")
    (add_net "Net-(U1-Pad25)")
    (add_net "Net-(U1-Pad26)")
    (add_net "Net-(U1-Pad27)")
    (add_net "Net-(U1-Pad28)")
    (add_net "Net-(U1-Pad4)")
    (add_net "Net-(U1-Pad5)")
    (add_net "Net-(U1-Pad6)")
    (add_net "Net-(U1-Pad9)")
  )
  (module mfk-capacitor:C_4.0_2.5_2.5_0.5 (layer F.Cu) (tedit 586BD518)
    (at 119.38 94.615 270)
    (descr "Non-polar capacitor, 4.0x2.5mm, 2.5mm space, 0.5mm lead")
    (tags "capacitor non-polar bipolar")
    (fp_text reference C1 (at 0 -3.175 360) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 0.1u (at 0 0 270) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at -1.24968 0 270) (size 1.50114 1.50114) (drill 0.70104) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 1 /DTR))
    (pad 2 thru_hole circle (at 1.24968 0 270) (size 1.50114 1.50114) (drill 0.70104) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 2 /RST))
  )
  (module mfk-capacitor:CRP_5.0_2.0_0.5 (layer F.Cu) (tedit 586BD56E)
    (at 120.65 110.49 270)
    (descr "Radial polarized capacitor, 5.0mm dia., 2.50mm space, 0.5mm lead")
    (tags "capacitor radial polarized")
    (fp_text reference C2 (at 0 -4.445 360) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 47u (at 0 1.99898 270) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole rect (at -1 0 270) (size 1.48 1.48) (drill 0.70104) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 3 /V_VCC))
    (pad 2 thru_hole circle (at 1 0 270) (size 1.48 1.48) (drill 0.70104) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 4 GNDD))
  )
  (module mfk-capacitor:C_4.0_2.5_2.5_0.5 (layer F.Cu) (tedit 586BD4DA)
    (at 119.38 101.6 90)
    (descr "Non-polar capacitor, 4.0x2.5mm, 2.5mm space, 0.5mm lead")
    (tags "capacitor non-polar bipolar")
    (fp_text reference C3 (at 0 3.175 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 0.1u (at 0 0 90) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at -1.24968 0 90) (size 1.50114 1.50114) (drill 0.70104) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 5 "Net-(C3-Pad1)"))
    (pad 2 thru_hole circle (at 1.24968 0 90) (size 1.50114 1.50114) (drill 0.70104) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 4 GNDD))
  )
  (module mfk-capacitor:C_4.0_2.5_2.5_0.5 (layer F.Cu) (tedit 586BD555)
    (at 93.98 101.6 270)
    (descr "Non-polar capacitor, 4.0x2.5mm, 2.5mm space, 0.5mm lead")
    (tags "capacitor non-polar bipolar")
    (fp_text reference C4 (at 0 3.175 360) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 0.1u (at 0 0 270) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at -1.24968 0 270) (size 1.50114 1.50114) (drill 0.70104) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 3 /V_VCC))
    (pad 2 thru_hole circle (at 1.24968 0 270) (size 1.50114 1.50114) (drill 0.70104) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 4 GNDD))
  )
  (module LEDs:LED-3MM (layer F.Cu) (tedit 586BD6B1)
    (at 123.19 120.65 90)
    (descr "LED 3mm round vertical")
    (tags "LED  3mm round vertical")
    (fp_text reference D1 (at 5.08 0 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value LED (at 1.3 -2.9 90) (layer F.Fab))
    (fp_text user K (at -0.635 1.905 180) (layer F.SilkS))
    (pad 1 thru_hole rect (at 0 0 180) (size 2 2) (drill 1.00076) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 4 GNDD))
    (pad 2 thru_hole circle (at 2.54 0 90) (size 2 2) (drill 1.00076) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 6 "Net-(D1-Pad2)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED-3MM.wrl
      (at (xyz 0.05 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 90))
    )
  )
  (module Pin_Headers:Pin_Header_Straight_2x03 (layer F.Cu) (tedit 586C1711)
    (at 133.985 114.3 180)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference P1 (at 1.27 8.255 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value ICSP (at 1.27 -3.175 180) (layer F.SilkS))
    (pad 1 thru_hole rect (at 0 0 180) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 7 /MISO))
    (pad 2 thru_hole oval (at 2.54 0 180) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 3 /V_VCC))
    (pad 3 thru_hole oval (at 0 2.54 180) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 8 /SCK))
    (pad 4 thru_hole oval (at 2.54 2.54 180) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 9 /MOSI))
    (pad 5 thru_hole oval (at 0 5.08 180) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 2 /RST))
    (pad 6 thru_hole oval (at 2.54 5.08 180) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 4 GNDD))
    (model Pin_Headers.3dshapes/Pin_Header_Straight_2x03.wrl
      (at (xyz 0.05 -0.1 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 90))
    )
  )
  (module Pin_Headers:Pin_Header_Angled_1x06 (layer F.Cu) (tedit 587D95DB)
    (at 121.285 77.47)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference P2 (at 8.89 15.875) (layer F.SilkS))
    (fp_text value "FTDI Basic" (at 0 -3.1) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole rect (at 0 0) (size 2.032 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 4 GNDD))
    (pad 2 thru_hole oval (at 0 2.54) (size 2.032 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 4 GNDD))
    (pad 3 thru_hole oval (at 0 5.08) (size 2.032 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 3 /V_VCC))
    (pad 4 thru_hole oval (at 0 7.62) (size 2.032 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 10 /RXI))
    (pad 5 thru_hole oval (at 0 10.16) (size 2.032 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 11 /TX0))
    (pad 6 thru_hole oval (at 0 12.7) (size 2.032 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 1 /DTR))
    (model Pin_Headers.3dshapes/Pin_Header_Angled_1x06.wrl
      (at (xyz 0 -0.25 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 90))
    )
  )
  (module mfk-resistor:R_0.25W_RN55_largepads (layer F.Cu) (tedit 586BD475)
    (at 93.98 92.075 90)
    (descr "0.25 W resistor (THB7251::RN55)")
    (tags "0.25W resistor RN55")
    (fp_text reference R1 (at 0 2.54 90) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 10K (at 0 0 90) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at -5.08 0 90) (size 2.032 2.032) (drill 0.889) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 3 /V_VCC))
    (pad 2 thru_hole circle (at 5.08 0 90) (size 2.032 2.032) (drill 0.889) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 2 /RST))
  )
  (module mfk-resistor:R_0.25W_RN55_largepads (layer F.Cu) (tedit 586BC370)
    (at 123.19 123.825 180)
    (descr "0.25 W resistor (THB7251::RN55)")
    (tags "0.25W resistor RN55")
    (fp_text reference R2 (at 0 -2.54 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 470 (at 0 0 180) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at -5.08 0 180) (size 2.032 2.032) (drill 0.889) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 6 "Net-(D1-Pad2)"))
    (pad 2 thru_hole circle (at 5.08 0 180) (size 2.032 2.032) (drill 0.889) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 8 /SCK))
  )
  (module mfk-misc:SW_PUSH_6x3.5mm (layer F.Cu) (tedit 586C0DAD)
    (at 90.17 92.075 90)
    (fp_text reference SW1 (at -5.842 0 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value reset (at 5.842 0 180) (layer F.SilkS))
    (pad 2 thru_hole circle (at 3.25 0 90) (size 2.6 2.6) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 2 /RST))
    (pad 1 thru_hole circle (at -3.25 0 90) (size 2.6 2.6) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 4 GNDD))
  )
  (module mfk-dip:DIP-28_300 (layer F.Cu) (tedit 586BD583)
    (at 106.68 101.6)
    (descr "28-pin DIP socket, 0.1\" pitch, 0.3\" spacing (TE 1-2199298-9), elliptical pads")
    (tags "DIP DIL")
    (fp_text reference U1 (at -9.144 -17.145) (layer F.SilkS))
    (fp_text value ATMEGA328P-PU (at 0 0) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 12 thru_hole oval (at -3.81 11.43) (size 2.413 1.524) (drill 0.9144) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 12 "Net-(U1-Pad12)"))
    (pad 11 thru_hole oval (at -3.81 8.89) (size 2.413 1.524) (drill 0.9144) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 13 "Net-(U1-Pad11)"))
    (pad 10 thru_hole oval (at -3.81 6.35) (size 2.413 1.524) (drill 0.9144) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 14 "Net-(U1-Pad10)"))
    (pad 9 thru_hole oval (at -3.81 3.81) (size 2.413 1.524) (drill 0.9144) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 15 "Net-(U1-Pad9)"))
    (pad 13 thru_hole oval (at -3.81 13.97) (size 2.413 1.524) (drill 0.9144) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 16 "Net-(U1-Pad13)"))
    (pad 14 thru_hole oval (at -3.81 16.51) (size 2.413 1.524) (drill 0.9144) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 17 "Net-(U1-Pad14)"))
    (pad 27 thru_hole oval (at 3.81 -13.97) (size 2.413 1.524) (drill 0.9144) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 18 "Net-(U1-Pad27)"))
    (pad 28 thru_hole oval (at 3.81 -16.51) (size 2.413 1.524) (drill 0.9144) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 19 "Net-(U1-Pad28)"))
    (pad 1 thru_hole rect (at -3.81 -16.51) (size 2.413 1.524) (drill 0.9144) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 2 /RST))
    (pad 2 thru_hole oval (at -3.81 -13.97) (size 2.413 1.524) (drill 0.9144) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 10 /RXI))
    (pad 3 thru_hole oval (at -3.81 -11.43) (size 2.413 1.524) (drill 0.9144) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 11 /TX0))
    (pad 4 thru_hole oval (at -3.81 -8.89) (size 2.413 1.524) (drill 0.9144) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 20 "Net-(U1-Pad4)"))
    (pad 8 thru_hole oval (at -3.81 1.27) (size 2.413 1.524) (drill 0.9144) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 4 GNDD))
    (pad 7 thru_hole oval (at -3.81 -1.27) (size 2.413 1.524) (drill 0.9144) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 3 /V_VCC))
    (pad 6 thru_hole oval (at -3.81 -3.81) (size 2.413 1.524) (drill 0.9144) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 21 "Net-(U1-Pad6)"))
    (pad 5 thru_hole oval (at -3.81 -6.35) (size 2.413 1.524) (drill 0.9144) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 22 "Net-(U1-Pad5)"))
    (pad 26 thru_hole oval (at 3.81 -11.43) (size 2.413 1.524) (drill 0.9144) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 23 "Net-(U1-Pad26)"))
    (pad 25 thru_hole oval (at 3.81 -8.89) (size 2.413 1.524) (drill 0.9144) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 24 "Net-(U1-Pad25)"))
    (pad 15 thru_hole oval (at 3.81 16.51) (size 2.413 1.524) (drill 0.9144) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 25 "Net-(U1-Pad15)"))
    (pad 16 thru_hole oval (at 3.81 13.97) (size 2.413 1.524) (drill 0.9144) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 26 "Net-(U1-Pad16)"))
    (pad 17 thru_hole oval (at 3.81 11.43) (size 2.413 1.524) (drill 0.9144) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 9 /MOSI))
    (pad 18 thru_hole oval (at 3.81 8.89) (size 2.413 1.524) (drill 0.9144) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 7 /MISO))
    (pad 19 thru_hole oval (at 3.81 6.35) (size 2.413 1.524) (drill 0.9144) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 8 /SCK))
    (pad 20 thru_hole oval (at 3.81 3.81) (size 2.413 1.524) (drill 0.9144) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 3 /V_VCC))
    (pad 21 thru_hole oval (at 3.81 1.27) (size 2.413 1.524) (drill 0.9144) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 5 "Net-(C3-Pad1)"))
    (pad 22 thru_hole oval (at 3.81 -1.27) (size 2.413 1.524) (drill 0.9144) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 4 GNDD))
    (pad 23 thru_hole oval (at 3.81 -3.81) (size 2.413 1.524) (drill 0.9144) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 27 "Net-(U1-Pad23)"))
    (pad 24 thru_hole oval (at 3.81 -6.35) (size 2.413 1.524) (drill 0.9144) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 28 "Net-(U1-Pad24)"))
    (model Housings_DIP.3dshapes/DIP-28_W7.62mm.wrl
      (at (xyz -0.15 0.65 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module mfk-murata:CSTLS_X (layer F.Cu) (tedit 586BD55B)
    (at 93.98 108.585 90)
    (descr "Murata-CSTLS_X resonator")
    (tags resonator)
    (fp_text reference X1 (at 0 -3.81 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value CSTLS16M0X53-B0 (at 0 0 90) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at -2.5 0 90) (size 1.50114 1.50114) (drill 0.70104) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 14 "Net-(U1-Pad10)"))
    (pad 3 thru_hole circle (at 0 0 90) (size 1.50114 1.50114) (drill 0.70104) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 4 GNDD))
    (pad 2 thru_hole circle (at 2.5 0 90) (size 1.50114 1.50114) (drill 0.70104) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 15 "Net-(U1-Pad9)"))
  )
  (module mfk-mtg:MTG_4-40_free_fit (layer F.Cu) (tedit 59DD6B61)
    (at 145.415 101.6)
    (descr "#4-40 mounting hole (0.1285\" id, 0.312\" od)")
    (tags "mounting hole")
    (fp_text reference mtg2 (at 0 0) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value 4-40-PTH (at 0 0) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 7.9248 7.9248) (drill 3.2639) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  )
  (module mfk-mtg:MTG_4-40_free_fit (layer F.Cu) (tedit 59DD6B61)
    (at 145.415 123.825)
    (descr "#4-40 mounting hole (0.1285\" id, 0.312\" od)")
    (tags "mounting hole")
    (fp_text reference mtg3 (at 0 0) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value 4-40-PTH (at 0 0) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 7.9248 7.9248) (drill 3.2639) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  )
  (module mfk-mtg:MTG_4-40_free_fit (layer F.Cu) (tedit 59DD6B61)
    (at 91.44 123.825)
    (descr "#4-40 mounting hole (0.1285\" id, 0.312\" od)")
    (tags "mounting hole")
    (fp_text reference mtg4 (at 0 0) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value 4-40-PTH (at 0 0) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 7.9248 7.9248) (drill 3.2639) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  )
  (module mfk-mtg:MTG_4-40_free_fit (layer F.Cu) (tedit 59DD6B61)
    (at 91.44 79.375)
    (descr "#4-40 mounting hole (0.1285\" id, 0.312\" od)")
    (tags "mounting hole")
    (fp_text reference mtg1 (at 0 0) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value 4-40-PTH (at 0 0) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 7.9248 7.9248) (drill 3.2639) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  )
  (gr_text "Copyright (C) 2017\nMithat Konar" (at 133.35 78.74) (layer F.Cu))
  (gr_text 1.0.0 (at 127 102.235) (layer F.SilkS))
  (dimension 53.975 (width 0.3) (layer Eco1.User)
    (gr_text "2.1250 in" (at 118.4275 138.764) (layer Eco1.User))
    (feature1 (pts (xy 91.44 136.652) (xy 91.44 140.114)))
    (feature2 (pts (xy 145.415 136.652) (xy 145.415 140.114)))
    (crossbar (pts (xy 145.415 137.414) (xy 91.44 137.414)))
    (arrow1a (pts (xy 91.44 137.414) (xy 92.566504 136.827579)))
    (arrow1b (pts (xy 91.44 137.414) (xy 92.566504 138.000421)))
    (arrow2a (pts (xy 145.415 137.414) (xy 144.288496 136.827579)))
    (arrow2b (pts (xy 145.415 137.414) (xy 144.288496 138.000421)))
  )
  (dimension 21.463 (width 0.3) (layer Eco1.User)
    (gr_text "0.8450 in" (at 135.9535 69.516) (layer Eco1.User))
    (feature1 (pts (xy 146.685 72.263) (xy 146.685 68.166)))
    (feature2 (pts (xy 125.222 72.263) (xy 125.222 68.166)))
    (crossbar (pts (xy 125.222 70.866) (xy 146.685 70.866)))
    (arrow1a (pts (xy 146.685 70.866) (xy 145.558496 71.452421)))
    (arrow1b (pts (xy 146.685 70.866) (xy 145.558496 70.279579)))
    (arrow2a (pts (xy 125.222 70.866) (xy 126.348504 71.452421)))
    (arrow2b (pts (xy 125.222 70.866) (xy 126.348504 70.279579)))
  )
  (dimension 17.78 (width 0.3) (layer Eco1.User)
    (gr_text "0.7000 in" (at 106.68 70.405) (layer Eco1.User))
    (feature1 (pts (xy 115.57 73.025) (xy 115.57 69.055)))
    (feature2 (pts (xy 97.79 73.025) (xy 97.79 69.055)))
    (crossbar (pts (xy 97.79 71.755) (xy 115.57 71.755)))
    (arrow1a (pts (xy 115.57 71.755) (xy 114.443496 72.341421)))
    (arrow1b (pts (xy 115.57 71.755) (xy 114.443496 71.168579)))
    (arrow2a (pts (xy 97.79 71.755) (xy 98.916504 72.341421)))
    (arrow2b (pts (xy 97.79 71.755) (xy 98.916504 71.168579)))
  )
  (gr_text "PA-328d\n" (at 127 99.695) (layer F.SilkS))
  (gr_line (start 86.995 74.93) (end 150.495 74.93) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 150.495 128.27) (end 86.995 128.27) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 150.495 74.93) (end 150.495 128.27) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 86.995 128.27) (end 86.995 74.93) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (dimension 59.69 (width 0.3) (layer Eco1.User)
    (gr_text "2.3500 in" (at 116.84 59.61) (layer Eco1.User))
    (feature1 (pts (xy 86.995 62.865) (xy 86.995 58.26)))
    (feature2 (pts (xy 146.685 62.865) (xy 146.685 58.26)))
    (crossbar (pts (xy 146.685 60.96) (xy 86.995 60.96)))
    (arrow1a (pts (xy 86.995 60.96) (xy 88.121504 60.373579)))
    (arrow1b (pts (xy 86.995 60.96) (xy 88.121504 61.546421)))
    (arrow2a (pts (xy 146.685 60.96) (xy 145.558496 60.373579)))
    (arrow2b (pts (xy 146.685 60.96) (xy 145.558496 61.546421)))
  )
  (dimension 22.225 (width 0.3) (layer Eco1.User)
    (gr_text "0.8750 in" (at 160.1 112.7125 90) (layer Eco1.User))
    (feature1 (pts (xy 142.24 101.6) (xy 161.45 101.6)))
    (feature2 (pts (xy 142.24 123.825) (xy 161.45 123.825)))
    (crossbar (pts (xy 158.75 123.825) (xy 158.75 101.6)))
    (arrow1a (pts (xy 158.75 101.6) (xy 159.336421 102.726504)))
    (arrow1b (pts (xy 158.75 101.6) (xy 158.163579 102.726504)))
    (arrow2a (pts (xy 158.75 123.825) (xy 159.336421 122.698496)))
    (arrow2b (pts (xy 158.75 123.825) (xy 158.163579 122.698496)))
  )
  (dimension 44.45 (width 0.3) (layer Eco1.User)
    (gr_text "1.7500 in" (at 76.755 101.6 90) (layer Eco1.User))
    (feature1 (pts (xy 91.44 79.375) (xy 75.405 79.375)))
    (feature2 (pts (xy 91.44 123.825) (xy 75.405 123.825)))
    (crossbar (pts (xy 78.105 123.825) (xy 78.105 79.375)))
    (arrow1a (pts (xy 78.105 79.375) (xy 78.691421 80.501504)))
    (arrow1b (pts (xy 78.105 79.375) (xy 77.518579 80.501504)))
    (arrow2a (pts (xy 78.105 123.825) (xy 78.691421 122.698496)))
    (arrow2b (pts (xy 78.105 123.825) (xy 77.518579 122.698496)))
  )
  (dimension 50.8 (width 0.3) (layer Eco1.User)
    (gr_text "2.0000 in" (at 116.84 135.335) (layer Eco1.User))
    (feature1 (pts (xy 142.24 123.825) (xy 142.24 136.685)))
    (feature2 (pts (xy 91.44 123.825) (xy 91.44 136.685)))
    (crossbar (pts (xy 91.44 133.985) (xy 142.24 133.985)))
    (arrow1a (pts (xy 142.24 133.985) (xy 141.113496 134.571421)))
    (arrow1b (pts (xy 142.24 133.985) (xy 141.113496 133.398579)))
    (arrow2a (pts (xy 91.44 133.985) (xy 92.566504 134.571421)))
    (arrow2b (pts (xy 91.44 133.985) (xy 92.566504 133.398579)))
  )
  (dimension 53.34 (width 0.3) (layer Eco1.User)
    (gr_text "2.1000 in" (at 80.565 101.6 90) (layer Eco1.User))
    (feature1 (pts (xy 83.185 74.93) (xy 79.215 74.93)))
    (feature2 (pts (xy 83.185 128.27) (xy 79.215 128.27)))
    (crossbar (pts (xy 81.915 128.27) (xy 81.915 74.93)))
    (arrow1a (pts (xy 81.915 74.93) (xy 82.501421 76.056504)))
    (arrow1b (pts (xy 81.915 74.93) (xy 81.328579 76.056504)))
    (arrow2a (pts (xy 81.915 128.27) (xy 82.501421 127.143496)))
    (arrow2b (pts (xy 81.915 128.27) (xy 81.328579 127.143496)))
  )
  (dimension 63.5 (width 0.3) (layer Eco1.User)
    (gr_text "2.5000 in" (at 118.745 65.325) (layer Eco1.User))
    (feature1 (pts (xy 150.495 67.945) (xy 150.495 63.975)))
    (feature2 (pts (xy 86.995 67.945) (xy 86.995 63.975)))
    (crossbar (pts (xy 86.995 66.675) (xy 150.495 66.675)))
    (arrow1a (pts (xy 150.495 66.675) (xy 149.368496 67.261421)))
    (arrow1b (pts (xy 150.495 66.675) (xy 149.368496 66.088579)))
    (arrow2a (pts (xy 86.995 66.675) (xy 88.121504 67.261421)))
    (arrow2b (pts (xy 86.995 66.675) (xy 88.121504 66.088579)))
  )
  (gr_text GND (at 119.38 77.47) (layer F.SilkS))
  (gr_text CTS (at 119.38 80.01) (layer F.SilkS))
  (gr_text VCC (at 119.38 82.55) (layer F.SilkS))
  (gr_text RXI (at 119.38 85.09) (layer F.SilkS))
  (gr_text TXO (at 119.38 87.63) (layer F.SilkS))
  (gr_text DTR (at 118.745 90.17) (layer F.SilkS))
  (zone (net 4) (net_name GNDD) (layer B.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads (clearance 0.508))
    (min_thickness 0.2032)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.254))
    (polygon
      (pts
        (xy 150.495 128.27) (xy 86.995 128.27) (xy 86.995 74.93) (xy 150.495 74.93)
      )
    )
  )
)
