<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="8.3.2">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="10.16" y1="0" x2="41.6688375" y2="0" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="41.6688375" y1="0" x2="43.18" y2="1.5111625" width="0.1524" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="43.18" y1="1.5111625" x2="43.18" y2="29.02305" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="43.18" y1="29.02305" x2="41.72305" y2="31.115" width="0.1524" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="41.72305" y1="31.115" x2="10.16" y2="31.115" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="0.508" y1="29.972" x2="0.508" y2="24.13" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="0.508" y1="22.352" x2="9.271" y2="22.352" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="9.398" y1="24.13" x2="0.508" y2="24.13" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="9.398" y1="24.13" x2="9.271" y2="22.352" width="0.1524" layer="20" curve="-173.063541"/>
<wire x1="0.508" y1="14.732" x2="9.271" y2="14.732" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="9.398" y1="16.51" x2="0.508" y2="16.51" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="9.398" y1="16.51" x2="9.271" y2="14.732" width="0.1524" layer="20" curve="-173.063541"/>
<wire x1="0.508" y1="8.89" x2="0.508" y2="14.732" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="0.508" y1="16.51" x2="0.508" y2="22.352" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="10.16" y1="31.115" x2="9.398" y2="29.972" width="0.1524" layer="20" curve="-84.289407"/>
<wire x1="0.508" y1="29.972" x2="9.398" y2="29.972" width="0.1524" layer="20"/>
<text>GND</text>
<text>+Load</text>
<text>+Load</text>
<text>+12V</text>
<text>+12V</text>
<text>GND</text>
<text>RV-Project.Com</text>
<text>Remote Power - Low Side</text>
<text>Rev C</text>
<text>3/30/2018</text>
<text>10A</text>
<text>Made in USA</text>
<text>LOW SIDE ONLY</text>
<text>-Load</text>
<wire x1="0.508" y1="7.112" x2="9.271" y2="7.112" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="9.398" y1="8.89" x2="9.271" y2="7.112" width="0.1524" layer="20" curve="-173.063541"/>
<wire x1="0.508" y1="1.27" x2="0.508" y2="7.112" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="9.398" y1="8.89" x2="0.508" y2="8.89" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="8.89" y1="1.27" x2="10.16" y2="0" width="0.1524" layer="20" curve="-81.957106"/>
<wire x1="8.89" y1="1.27" x2="0.508" y2="1.27" width="0.1524" layer="20"/>
<text>-Load</text>
<text>Optional Shorting Link</text>
</plain>
<libraries>
<library name="a-lib">
<description>&lt;b&gt;Al's Components.&lt;/b&gt;
&lt;p&gt;Including:
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;GPS Receivers
&lt;li&gt;ASK Transmitters and Receivers
&lt;li&gt;Specialtiy Switches
&lt;/ul&gt;</description>
<packages>
<package name="7.62SPADE">
</package>
<package name="A5014">
</package>
<package name="WAFER2PINVERTICAL">
</package>
<package name="DO214AC_JBEND">
</package>
<package name="BIGFOOT_SMALL">
</package>
<package name="KF7.62CONNECTOR2">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="JP1" library="a-lib" package="7.62SPADE" value=""/>
<element name="JP2" library="a-lib" package="7.62SPADE" value=""/>
<element name="RY1" library="a-lib" package="A5014" value="SPDTRELAYHJR-3FF">
<attribute name="SUPPLIER" value="A5014"/>
</element>
<element name="JP3" library="a-lib" package="7.62SPADE" value=""/>
<element name="J1" library="a-lib" package="WAFER2PINVERTICAL" value="WAFER2PVERTICAL"/>
<element name="D1" library="a-lib" package="DO214AC_JBEND" value="1N400x">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE" value="1N400x"/>
</element>
<element name="U$1" library="a-lib" package="BIGFOOT_SMALL" value=""/>
<element name="J3" library="a-lib" package="KF7.62CONNECTOR2" value="KF762-2CONNECTOR"/>
<element name="J4" library="a-lib" package="KF7.62CONNECTOR2" value="KF762-2CONNECTOR"/>
<element name="JP4" library="a-lib" package="7.62SPADE" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="RY1" pad="5"/>
<contactref element="D1" pad="A"/>
<contactref element="J4" pad="2A"/>
<contactref element="JP4" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="JP2" pad="P$1"/>
<contactref element="J3" pad="2A"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="RY1" pad="3"/>
<contactref element="J1" pad="P$1"/>
<contactref element="J3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="RY1" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="RY1" pad="2"/>
<contactref element="D1" pad="C"/>
<contactref element="J1" pad="P$2"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="J4" pad="1"/>
<contactref element="JP3" pad="P$1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
