<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="8.1.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="100.33" x2="0" y2="59.69" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="59.69" x2="27.94" y2="59.69" width="0" layer="20"/>
<wire x1="27.94" y1="59.69" x2="27.94" y2="100.33" width="0" layer="20"/>
<wire x1="27.94" y1="100.33" x2="0" y2="100.33" width="0" layer="20"/>
<hole x="1.27" y="60.96" drill="1.5"/>
<hole x="26.67" y="60.96" drill="1.5"/>
<hole x="26.67" y="99.06" drill="1.5"/>
<hole x="1.27" y="99.06" drill="1.5"/>
<text>A</text>
<text>B</text>
<text>X</text>
<text>Y</text>
<text>GND</text>
<text>PiiWii ABXY Breakout</text>
<text>BITBUILT.NET</text>
</plain>
<libraries>
<library name="switch-tact">
<description>&lt;b&gt;Diptronics THMD &amp; SMD tact switches&lt;/b&gt;
&lt;p&gt;&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;DTS-3: 3.5x6mm THMD tact switch
&lt;li&gt;DTS-6, DTS-64: 6x6mm THMD tact switch
&lt;li&gt;DTSM-3: 3.5x6mm SMD tact switch
&lt;li&gt;DTSM-6, DTSM-64: 6x6mm SMD tact switch
&lt;/ul&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Doublecheck before using!&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;</description>
<packages>
<package name="DTS-6">
</package>
</packages>
</library>
<library name="wirepad">
<description>&lt;b&gt;Single Pads&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="SMD1,27-2,54">
<description>&lt;b&gt;SMD PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="S1" library="switch-tact" package="DTS-6" value="DTS-6"/>
<element name="S2" library="switch-tact" package="DTS-6" value="DTS-6"/>
<element name="S3" library="switch-tact" package="DTS-6" value="DTS-6"/>
<element name="S4" library="switch-tact" package="DTS-6" value="DTS-6"/>
<element name="PAD1" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PAD2" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PAD3" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PAD4" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PAD5" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="S3" pad="2"/>
<contactref element="S4" pad="1"/>
<contactref element="S1" pad="2"/>
<contactref element="S2" pad="1"/>
<contactref element="S2" pad="2"/>
<contactref element="S1" pad="1"/>
<contactref element="S3" pad="1"/>
<contactref element="S4" pad="2"/>
<contactref element="PAD5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="S4" pad="3"/>
<contactref element="S4" pad="4"/>
<contactref element="PAD4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="S3" pad="3"/>
<contactref element="S3" pad="4"/>
<contactref element="PAD3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="S2" pad="3"/>
<contactref element="S2" pad="4"/>
<contactref element="PAD2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="S1" pad="3"/>
<contactref element="S1" pad="4"/>
<contactref element="PAD1" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
