<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.7.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="13" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="0" x2="0" y2="12" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="12" x2="13" y2="12" width="0" layer="20"/>
<wire x1="13" y1="12" x2="13" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>TinLethax</text>
<text>TinLethax</text>
</plain>
<libraries>
<library name="atmel_tiny24-44-84tiny48-88mega48-88-168-328">
<description>Atmel MCUs:

&lt;p&gt;&lt;b&gt;ATmega48/88/168/328&lt;/b&gt; in variants AU, MU, PU
&lt;p&gt;&lt;b&gt;ATtiny24/44/84&lt;/b&gt; in variants SSU, PU, MU
&lt;p&gt;&lt;b&gt;ATtiny48/88&lt;/b&gt; in variants AU, MU, MMU, MMH, PU
&lt;p&gt;&lt;b&gt;AT89C51/52/...&lt;/b&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;AT89C1051/2052/4052&lt;/b&gt;

&lt;i&gt;&lt;p&gt;&lt;author&gt;Created by Ing. Miroslav Kovar @ soft&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="SOIC14">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="adafruit">
<packages>
<package name="R0805">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="ateccx08a">
<packages>
<package name="SOIC">
</package>
</packages>
</library>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="1X05">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="ATTINY84" library="atmel_tiny24-44-84tiny48-88mega48-88-168-328" package="SOIC14" value=""/>
<element name="R1" library="adafruit" package="R0805" value="22Ohms"/>
<element name="R2" library="adafruit" package="R0805" value="22Ohms"/>
<element name="R3" library="adafruit" package="R0805" value="1kOhms"/>
<element name="U$1" library="ateccx08a" package="SOIC" value=""/>
<element name="USB_HEADER" library="pinhead" package="1X05" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="ATTINY84" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="ATTINY84" pad="3"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="ATTINY84" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="VCC"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="USB_HEADER" pad="1"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="ATTINY84" pad="14"/>
<contactref element="U$1" pad="GND"/>
<contactref element="USB_HEADER" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="ATTINY84" pad="7"/>
<contactref element="U$1" pad="SDA"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="U$1" pad="SCL"/>
<contactref element="ATTINY84" pad="9"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="USB_HEADER" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="USB_HEADER" pad="3"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
