<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="8.3.2">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="25.908" y1="12.954" x2="96.19" y2="12.7" width="0" layer="20"/>
<wire x1="96.19" y1="12.7" x2="95.936" y2="64.76" width="0" layer="20"/>
<wire x1="95.936" y1="64.76" x2="25.654" y2="64.76" width="0" layer="20"/>
<wire x1="25.654" y1="64.76" x2="25.908" y2="12.954" width="0" layer="20"/>
<text>TeensyTAF v.2.1 (Teensy 3.6)</text>
<hole x="49.53" y="16.51" drill="0.6"/>
<hole x="49.53" y="16.51" drill="0.6"/>
<hole x="49.53" y="16.51" drill="0.6"/>
</plain>
<libraries>
<library name="RHD2000_eval_board">
<description>Intan Technologies RHD2000 Eval Board</description>
<packages>
<package name="SJ-3523">
</package>
</packages>
</library>
<library name="connectors">
<packages>
<package name="BNC_RIGHT_ANGLE">
</package>
</packages>
</library>
<library name="holes">
<description>&lt;b&gt;Mounting Holes and Pads&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="3,6">
<description>&lt;b&gt;MOUNTING HOLE&lt;/b&gt; 3.6 mm with drill center</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="c-trimm">
<description>&lt;b&gt;Trimm Capacitor from STELCO GmbH&lt;/b&gt;</description>
<packages>
<package name="3008">
<description>&lt;b&gt;Trimm capacitor&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="Teensy3_6">
<packages>
<package name="TEENSY3_6-OUTER_ROW">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="NOISEOUT" library="RHD2000_eval_board" package="SJ-3523" value="STEREO_JACK_SJ-3523"/>
<element name="AUDIOMIRROR" library="RHD2000_eval_board" package="SJ-3523" value="STEREO_JACK_SJ-3523"/>
<element name="AUDIOIN_1.65V" library="RHD2000_eval_board" package="SJ-3523" value="STEREO_JACK_SJ-3523"/>
<element name="TTL" library="connectors" package="BNC_RIGHT_ANGLE" value="BNC_RIGHT_ANGLE"/>
<element name="U$1" library="holes" package="3,6" value=""/>
<element name="U$2" library="holes" package="3,6" value=""/>
<element name="C2" library="c-trimm" package="3008" value="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</element>
<element name="U$3" library="Teensy3_6" package="TEENSY3_6-OUTER_ROW" value="TEENSY_3.6_OUTER_ROW"/>
</elements>
<signals>
<signal name="N$2">
<contactref element="TTL" pad="P$GND"/>
<contactref element="NOISEOUT" pad="1"/>
<contactref element="AUDIOIN_1.65V" pad="1"/>
<contactref element="AUDIOMIRROR" pad="1"/>
<contactref element="U$3" pad="3.3V2"/>
<contactref element="U$3" pad="GND1"/>
<contactref element="U$3" pad="GND"/>
<contactref element="U$3" pad="GND2"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="AUDIOIN_1.65V" pad="3"/>
<contactref element="C2" pad="-"/>
<contactref element="U$3" pad="15/A1"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="C2" pad="+"/>
<contactref element="AUDIOMIRROR" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="AUDIOIN_1.65V" pad="2"/>
<contactref element="U$3" pad="3.3V"/>
<contactref element="U$3" pad="3.3V1"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="NOISEOUT" pad="3"/>
<contactref element="NOISEOUT" pad="2"/>
</signal>
<signal name="AGND">
<contactref element="U$3" pad="AGND"/>
</signal>
<signal name="VBAT">
<contactref element="U$3" pad="VBAT"/>
</signal>
<signal name="VIN">
<contactref element="U$3" pad="VIN"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="AUDIOMIRROR" pad="3"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
