<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.3">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="47.93" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="47.93" y1="0" x2="47.93" y2="19.675" width="0" layer="20"/>
<wire x1="47.93" y1="19.675" x2="0" y2="19.675" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="19.675" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>TDI</text>
<text>TDO</text>
<text>TMS</text>
<text>TCK</text>
<text>TST</text>
<text>GND</text>
<text>RX</text>
<text>TX</text>
<text>!RST</text>
<text>VCC</text>
<text>GoodFET42</text>
<text>Travis Goodspeed</text>
<text>http://goodfet.sf.net/</text>
<text>!SS</text>
</plain>
<libraries>
<library name="rcl">
<packages>
<package name="R0603">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="C0603">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="led">
<packages>
<package name="CHIP-LED0603">
<description>&lt;b&gt;Hyper CHIPLED Hyper-Bright LED&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
LB Q993&lt;br&gt;
Source: http://www.osram.convergy.de/ ... Lb_q993.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="SparkFun">
<packages>
<package name="SSOP28DB">
<description>&lt;b&gt;Small Shrink Outline Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-lstb">
<packages>
<package name="MA07-2">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="TI_MSP430_v13">
<packages>
<package name="PM/PAG64">
<description>*** TI: PM *** JEDEC: S-PQFP-G64 *** 64 PINS ***</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="adafruit">
<packages>
<package name="USB-MINIB">
<description>Surface Mount USB Mini-B Connector</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C1" library="rcl" package="C0603" value="0.1µF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="rcl" package="R0603" value="330">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED1" library="led" package="CHIP-LED0603" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U2" library="SparkFun" package="SSOP28DB" value="FT232RL">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="RX" library="led" package="CHIP-LED0603" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="TX" library="led" package="CHIP-LED0603" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="rcl" package="R0603" value="330">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C2" library="rcl" package="C0603" value="0.1µF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JTAG" library="con-lstb" package="MA07-2" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U1" library="TI_MSP430_v13" package="PM/PAG64" value="MSP430F2618TPM">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="CN1" library="adafruit" package="USB-MINIB" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="TMS">
<contactref element="U1" pad="44"/>
<contactref element="JTAG" pad="5"/>
</signal>
<signal name="TDI">
<contactref element="U1" pad="45"/>
<contactref element="JTAG" pad="3"/>
</signal>
<signal name="TDO">
<contactref element="U1" pad="46"/>
<contactref element="JTAG" pad="1"/>
</signal>
<signal name="TCK">
<contactref element="U1" pad="47"/>
<contactref element="JTAG" pad="7"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="64"/>
<contactref element="U1" pad="1"/>
<contactref element="U2" pad="17"/>
<contactref element="U2" pad="4"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="JTAG" pad="4"/>
<contactref element="JTAG" pad="2"/>
</signal>
<signal name="RXD">
<contactref element="U1" pad="33"/>
<contactref element="U2" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="22"/>
</signal>
<signal name="TXD">
<contactref element="U1" pad="32"/>
<contactref element="U2" pad="5"/>
<contactref element="U1" pad="13"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="63"/>
<contactref element="U1" pad="62"/>
<contactref element="LED1" pad="C"/>
<contactref element="U2" pad="26"/>
<contactref element="U2" pad="25"/>
<contactref element="U2" pad="7"/>
<contactref element="U2" pad="18"/>
<contactref element="U2" pad="21"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="JTAG" pad="9"/>
<contactref element="CN1" pad="GND"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="12"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="LED1" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="U2" pad="22"/>
<contactref element="RX" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="U2" pad="23"/>
<contactref element="TX" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="RX" pad="A"/>
<contactref element="TX" pad="A"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="RST">
<contactref element="U1" pad="26"/>
<contactref element="JTAG" pad="11"/>
</signal>
<signal name="TEST">
<contactref element="U1" pad="36"/>
<contactref element="JTAG" pad="8"/>
</signal>
<signal name="RTS">
<contactref element="U2" pad="3"/>
<contactref element="U1" pad="57"/>
</signal>
<signal name="DTR">
<contactref element="U2" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="58"/>
</signal>
<signal name="RXD1">
<contactref element="U1" pad="35"/>
<contactref element="JTAG" pad="12"/>
</signal>
<signal name="TXD1">
<contactref element="U1" pad="34"/>
<contactref element="JTAG" pad="14"/>
</signal>
<signal name="DAC0">
<contactref element="U1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="DAC1">
<contactref element="U1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="5VCC">
<contactref element="U2" pad="20"/>
<contactref element="CN1" pad="VBUS"/>
</signal>
<signal name="USBDM">
<contactref element="U2" pad="16"/>
<contactref element="CN1" pad="D-"/>
</signal>
<signal name="USBDP">
<contactref element="U2" pad="15"/>
<contactref element="CN1" pad="D+"/>
</signal>
<signal name="USBID">
<contactref element="CN1" pad="ID"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
