(kicad_pcb (version 20170123) (host pcbnew "(2017-09-01 revision 8d14751)-master")
  (general
    (thickness 1.6)
    (drawings 10)
    (tracks 655)
    (zones 0)
    (modules 112)
    (nets 65)
  )
  (page USLetter)
  (layers
    (0 F.Cu signal)
    (31 B.Cu signal)
    (32 B.Adhes user)
    (33 F.Adhes user)
    (34 B.Paste user)
    (35 F.Paste user)
    (36 B.SilkS user)
    (37 F.SilkS user)
    (38 B.Mask user)
    (39 F.Mask user)
    (40 Dwgs.User user)
    (41 Cmts.User user)
    (42 Eco1.User user)
    (43 Eco2.User user)
    (44 Edge.Cuts user)
    (45 Margin user)
    (46 B.CrtYd user)
    (47 F.CrtYd user)
    (48 B.Fab user)
    (49 F.Fab user hide)
  )
  (setup
    (last_trace_width 0.25)
    (trace_clearance 0.2)
    (zone_clearance 0.254)
    (zone_45_only no)
    (trace_min 0.2)
    (segment_width 0.2)
    (edge_width 0.2)
    (via_size 0.8)
    (via_drill 0.4)
    (via_min_size 0.4)
    (via_min_drill 0.3)
    (uvia_size 0.3)
    (uvia_drill 0.1)
    (uvias_allowed no)
    (uvia_min_size 0.2)
    (uvia_min_drill 0.1)
    (pcb_text_width 0.3)
    (pcb_text_size 1.5 1.5)
    (mod_edge_width 0.15)
    (mod_text_size 1 1)
    (mod_text_width 0.15)
    (pad_size 5.99948 5.99948)
    (pad_drill 2.49936)
    (pad_to_mask_clearance 0.2)
    (aux_axis_origin 0 0)
    (visible_elements FFFFEF7F)
    (pcbplotparams
      (layerselection 0x00030_ffffffff)
      (usegerberextensions false)
      (usegerberattributes true)
      (usegerberadvancedattributes true)
      (creategerberjobfile true)
      (excludeedgelayer true)
      (linewidth 0.100000)
      (plotframeref false)
      (viasonmask false)
      (mode 1)
      (useauxorigin false)
      (hpglpennumber 1)
      (hpglpenspeed 20)
      (hpglpendiameter 15)
      (psnegative false)
      (psa4output false)
      (plotreference true)
      (plotvalue true)
      (plotinvisibletext false)
      (padsonsilk false)
      (subtractmaskfromsilk false)
      (outputformat 1)
      (mirror false)
      (drillshape 1)
      (scaleselection 1)
      (outputdirectory ""))
  )
  (net 0 "")
  (net 1 "Net-(D1-PadK)")
  (net 2 "Net-(D1-PadA)")
  (net 3 "Net-(D2-PadA)")
  (net 4 "Net-(D3-PadA)")
  (net 5 "Net-(D4-PadA)")
  (net 6 "Net-(D5-PadA)")
  (net 7 "Net-(D6-PadA)")
  (net 8 "Net-(D10-PadK)")
  (net 9 "Net-(D7-PadA)")
  (net 10 "Net-(D8-PadA)")
  (net 11 "Net-(D9-PadA)")
  (net 12 "Net-(D10-PadA)")
  (net 13 "Net-(D11-PadK)")
  (net 14 "Net-(D11-PadA)")
  (net 15 "Net-(D12-PadA)")
  (net 16 "Net-(D13-PadA)")
  (net 17 "Net-(D14-PadA)")
  (net 18 "Net-(D15-PadA)")
  (net 19 "Net-(D16-PadA)")
  (net 20 "Net-(D16-PadK)")
  (net 21 "Net-(D17-PadA)")
  (net 22 "Net-(D18-PadA)")
  (net 23 "Net-(D19-PadA)")
  (net 24 "Net-(D20-PadA)")
  (net 25 "Net-(D21-PadK)")
  (net 26 "Net-(D21-PadA)")
  (net 27 "Net-(D22-PadA)")
  (net 28 "Net-(D23-PadA)")
  (net 29 "Net-(D24-PadA)")
  (net 30 "Net-(D25-PadA)")
  (net 31 "Net-(D26-PadA)")
  (net 32 "Net-(D27-PadA)")
  (net 33 "Net-(D28-PadA)")
  (net 34 "Net-(D29-PadA)")
  (net 35 "Net-(D30-PadA)")
  (net 36 "Net-(D31-PadA)")
  (net 37 "Net-(D32-PadA)")
  (net 38 "Net-(D33-PadA)")
  (net 39 "Net-(D34-PadK)")
  (net 40 "Net-(D34-PadA)")
  (net 41 "Net-(D35-PadA)")
  (net 42 "Net-(D36-PadA)")
  (net 43 "Net-(D37-PadA)")
  (net 44 "Net-(D38-PadA)")
  (net 45 "Net-(D38-PadK)")
  (net 46 "Net-(D39-PadA)")
  (net 47 "Net-(D40-PadA)")
  (net 48 "Net-(D41-PadA)")
  (net 49 "Net-(D42-PadK)")
  (net 50 "Net-(D42-PadA)")
  (net 51 "Net-(D43-PadA)")
  (net 52 "Net-(D44-PadA)")
  (net 53 "Net-(D45-PadA)")
  (net 54 "Net-(D46-PadA)")
  (net 55 "Net-(D47-PadA)")
  (net 56 "Net-(D26-PadK)")
  (net 57 "Net-(D31-PadK)")
  (net 58 +5V)
  (net 59 GND)
  (net 60 "Net-(JP1-Pad3)")
  (net 61 "Net-(JP1-Pad4)")
  (net 62 "Net-(JP1-Pad5)")
  (net 63 "Net-(JP1-Pad6)")
  (net 64 "Net-(JP1-Pad2)")
  (net_class Default "This is the default net class."
    (clearance 0.2)
    (trace_width 0.25)
    (via_dia 0.8)
    (via_drill 0.4)
    (uvia_dia 0.3)
    (uvia_drill 0.1)
    (add_net +5V)
    (add_net GND)
    (add_net "Net-(D1-PadA)")
    (add_net "Net-(D1-PadK)")
    (add_net "Net-(D10-PadA)")
    (add_net "Net-(D10-PadK)")
    (add_net "Net-(D11-PadA)")
    (add_net "Net-(D11-PadK)")
    (add_net "Net-(D12-PadA)")
    (add_net "Net-(D13-PadA)")
    (add_net "Net-(D14-PadA)")
    (add_net "Net-(D15-PadA)")
    (add_net "Net-(D16-PadA)")
    (add_net "Net-(D16-PadK)")
    (add_net "Net-(D17-PadA)")
    (add_net "Net-(D18-PadA)")
    (add_net "Net-(D19-PadA)")
    (add_net "Net-(D2-PadA)")
    (add_net "Net-(D20-PadA)")
    (add_net "Net-(D21-PadA)")
    (add_net "Net-(D21-PadK)")
    (add_net "Net-(D22-PadA)")
    (add_net "Net-(D23-PadA)")
    (add_net "Net-(D24-PadA)")
    (add_net "Net-(D25-PadA)")
    (add_net "Net-(D26-PadA)")
    (add_net "Net-(D26-PadK)")
    (add_net "Net-(D27-PadA)")
    (add_net "Net-(D28-PadA)")
    (add_net "Net-(D29-PadA)")
    (add_net "Net-(D3-PadA)")
    (add_net "Net-(D30-PadA)")
    (add_net "Net-(D31-PadA)")
    (add_net "Net-(D31-PadK)")
    (add_net "Net-(D32-PadA)")
    (add_net "Net-(D33-PadA)")
    (add_net "Net-(D34-PadA)")
    (add_net "Net-(D34-PadK)")
    (add_net "Net-(D35-PadA)")
    (add_net "Net-(D36-PadA)")
    (add_net "Net-(D37-PadA)")
    (add_net "Net-(D38-PadA)")
    (add_net "Net-(D38-PadK)")
    (add_net "Net-(D39-PadA)")
    (add_net "Net-(D4-PadA)")
    (add_net "Net-(D40-PadA)")
    (add_net "Net-(D41-PadA)")
    (add_net "Net-(D42-PadA)")
    (add_net "Net-(D42-PadK)")
    (add_net "Net-(D43-PadA)")
    (add_net "Net-(D44-PadA)")
    (add_net "Net-(D45-PadA)")
    (add_net "Net-(D46-PadA)")
    (add_net "Net-(D47-PadA)")
    (add_net "Net-(D5-PadA)")
    (add_net "Net-(D6-PadA)")
    (add_net "Net-(D7-PadA)")
    (add_net "Net-(D8-PadA)")
    (add_net "Net-(D9-PadA)")
    (add_net "Net-(JP1-Pad2)")
    (add_net "Net-(JP1-Pad3)")
    (add_net "Net-(JP1-Pad4)")
    (add_net "Net-(JP1-Pad5)")
    (add_net "Net-(JP1-Pad6)")
  )
  (module "My Libraries:DIODE_SOD-123" (layer F.Cu) (tedit 59B32087)
    (at 190.85499 52.325 180)
    (attr smd)
    (fp_text reference D47 (at -0.25 0) (layer Eco1.User))
    (fp_text value DIODE (at 0 1.35 180) (layer Eco1.User) hide)
    (pad K smd rect (at 1.84912 0 180) (size 1.19888 0.6985) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 57 "Net-(D31-PadK)"))
    (pad A smd rect (at -1.84912 0 180) (size 1.19888 0.6985) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 55 "Net-(D47-PadA)"))
    (model "/Users/james/Dropbox/KiCad/Component STEP Files/SOD-123_J.stp"
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 180))
    )
  )
  (module "My Libraries:DIODE_SOD-123-3D" (layer F.Cu) (tedit 59B32059)
    (at 119.49136 97.025 180)
    (attr smd)
    (fp_text reference D20 (at -0.25 0) (layer Eco1.User))
    (fp_text value DIODE (at 0 1.35 180) (layer Eco1.User) hide)
    (pad A smd rect (at -1.84912 0 180) (size 1.19888 0.6985) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 24 "Net-(D20-PadA)"))
    (pad K smd rect (at 1.84912 0 180) (size 1.19888 0.6985) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 20 "Net-(D16-PadK)"))
    (model "/Users/james/Dropbox/KiCad/Component STEP Files/SOD-123_J.stp"
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 180))
    )
  )
  (module "My Libraries:DIODE_SOD-123-3D" (layer F.Cu) (tedit 59B32059)
    (at 114.49136 52.325 180)
    (attr smd)
    (fp_text reference D21 (at -0.25 0) (layer Eco1.User))
    (fp_text value DIODE (at 0 1.35 180) (layer Eco1.User) hide)
    (pad A smd rect (at -1.84912 0 180) (size 1.19888 0.6985) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 26 "Net-(D21-PadA)"))
    (pad K smd rect (at 1.84912 0 180) (size 1.19888 0.6985) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 25 "Net-(D21-PadK)"))
    (model "/Users/james/Dropbox/KiCad/Component STEP Files/SOD-123_J.stp"
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 180))
    )
  )
  (module "My Libraries:DIODE_SOD-123-3D" (layer F.Cu) (tedit 59B32059)
    (at 119.49136 67.455 180)
    (attr smd)
    (fp_text reference D22 (at -0.25 0) (layer Eco1.User))
    (fp_text value DIODE (at 0 1.35 180) (layer Eco1.User) hide)
    (pad A smd rect (at -1.84912 0 180) (size 1.19888 0.6985) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 27 "Net-(D22-PadA)"))
    (pad K smd rect (at 1.84912 0 180) (size 1.19888 0.6985) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 25 "Net-(D21-PadK)"))
    (model "/Users/james/Dropbox/KiCad/Component STEP Files/SOD-123_J.stp"
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 180))
    )
  )
  (module "My Libraries:DIODE_SOD-123-3D" (layer F.Cu) (tedit 59B32059)
    (at 124.49136 82.1 180)
    (attr smd)
    (fp_text reference D23 (at -0.25 0) (layer Eco1.User))
    (fp_text value DIODE (at 0 1.35 180) (layer Eco1.User) hide)
    (pad A smd rect (at -1.84912 0 180) (size 1.19888 0.6985) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 28 "Net-(D23-PadA)"))
    (pad K smd rect (at 1.84912 0 180) (size 1.19888 0.6985) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 25 "Net-(D21-PadK)"))
    (model "/Users/james/Dropbox/KiCad/Component STEP Files/SOD-123_J.stp"
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 180))
    )
  )
  (module "My Libraries:DIODE_SOD-123-3D" (layer F.Cu) (tedit 59B32059)
    (at 140.40045 97.025 180)
    (attr smd)
    (fp_text reference D24 (at -0.25 0) (layer Eco1.User))
    (fp_text value DIODE (at 0 1.35 180) (layer Eco1.User) hide)
    (pad A smd rect (at -1.84912 0 180) (size 1.19888 0.6985) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 29 "Net-(D24-PadA)"))
    (pad K smd rect (at 1.84912 0 180) (size 1.19888 0.6985) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 25 "Net-(D21-PadK)"))
    (model "/Users/james/Dropbox/KiCad/Component STEP Files/SOD-123_J.stp"
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 180))
    )
  )
  (module "My Libraries:DIODE_SOD-123-3D" (layer F.Cu) (tedit 59B32059)
    (at 174.41636 35.675 180)
    (attr smd)
    (fp_text reference D25 (at -0.25 0) (layer Eco1.User))
    (fp_text value DIODE (at 0 1.35 180) (layer Eco1.User) hide)
    (pad A smd rect (at -1.84912 0 180) (size 1.19888 0.6985) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 30 "Net-(D25-PadA)"))
    (pad K smd rect (at 1.84912 0 180) (size 1.19888 0.6985) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 25 "Net-(D21-PadK)"))
    (model "/Users/james/Dropbox/KiCad/Component STEP Files/SOD-123_J.stp"
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 180))
    )
  )
  (module "My Libraries:DIODE_SOD-123-3D" (layer F.Cu) (tedit 59B32059)
    (at 125.26676 52.325 180)
    (attr smd)
    (fp_text reference D26 (at -0.25 0) (layer Eco1.User))
    (fp_text value DIODE (at 0 1.35 180) (layer Eco1.User) hide)
    (pad A smd rect (at -1.84912 0 180) (size 1.19888 0.6985) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 31 "Net-(D26-PadA)"))
    (pad K smd rect (at 1.84912 0 180) (size 1.19888 0.6985) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 56 "Net-(D26-PadK)"))
    (model "/Users/james/Dropbox/KiCad/Component STEP Files/SOD-123_J.stp"
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 180))
    )
  )
  (module "My Libraries:DIODE_SOD-123-3D" (layer F.Cu) (tedit 59B32059)
    (at 130.40045 67.455 180)
    (attr smd)
    (fp_text reference D27 (at -0.25 0) (layer Eco1.User))
    (fp_text value DIODE (at 0 1.35 180) (layer Eco1.User) hide)
    (pad A smd rect (at -1.84912 0 180) (size 1.19888 0.6985) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 32 "Net-(D27-PadA)"))
    (pad K smd rect (at 1.84912 0 180) (size 1.19888 0.6985) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 56 "Net-(D26-PadK)"))
    (model "/Users/james/Dropbox/KiCad/Component STEP Files/SOD-123_J.stp"
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 180))
    )
  )
  (module "My Libraries:DIODE_SOD-123-3D" (layer F.Cu) (tedit 59B32059)
    (at 135.40045 82.1 180)
    (attr smd)
    (fp_text reference D28 (at -0.25 0) (layer Eco1.User))
    (fp_text value DIODE (at 0 1.35 180) (layer Eco1.User) hide)
    (pad A smd rect (at -1.84912 0 180) (size 1.19888 0.6985) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 33 "Net-(D28-PadA)"))
    (pad K smd rect (at 1.84912 0 180) (size 1.19888 0.6985) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 56 "Net-(D26-PadK)"))
    (model "/Users/james/Dropbox/KiCad/Component STEP Files/SOD-123_J.stp"
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 180))
    )
  )
  (module "My Libraries:DIODE_SOD-123-3D" (layer F.Cu) (tedit 59B32059)
    (at 151.30954 97.025 180)
    (attr smd)
    (fp_text reference D29 (at -0.25 0) (layer Eco1.User))
    (fp_text value DIODE (at 0 1.35 180) (layer Eco1.User) hide)
    (pad A smd rect (at -1.84912 0 180) (size 1.19888 0.6985) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 34 "Net-(D29-PadA)"))
    (pad K smd rect (at 1.84912 0 180) (size 1.19888 0.6985) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 56 "Net-(D26-PadK)"))
    (model "/Users/james/Dropbox/KiCad/Component STEP Files/SOD-123_J.stp"
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 180))
    )
  )
  (module "My Libraries:DIODE_SOD-123-3D" (layer F.Cu) (tedit 59B32059)
    (at 185.32545 35.675 180)
    (attr smd)
    (fp_text reference D30 (at -0.25 0) (layer Eco1.User))
    (fp_text value DIODE (at 0 1.35 180) (layer Eco1.User) hide)
    (pad A smd rect (at -1.84912 0 180) (size 1.19888 0.6985) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 35 "Net-(D30-PadA)"))
    (pad K smd rect (at 1.84912 0 180) (size 1.19888 0.6985) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 56 "Net-(D26-PadK)"))
    (model "/Users/james/Dropbox/KiCad/Component STEP Files/SOD-123_J.stp"
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 180))
    )
  )
  (module "My Libraries:DIODE_SOD-123-3D" (layer F.Cu) (tedit 59B32059)
    (at 136.169112 52.325 180)
    (attr smd)
    (fp_text reference D31 (at -0.25 0) (layer Eco1.User))
    (fp_text value DIODE (at 0 1.35 180) (layer Eco1.User) hide)
    (pad A smd rect (at -1.84912 0 180) (size 1.19888 0.6985) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 36 "Net-(D31-PadA)"))
    (pad K smd rect (at 1.84912 0 180) (size 1.19888 0.6985) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 57 "Net-(D31-PadK)"))
    (model "/Users/james/Dropbox/KiCad/Component STEP Files/SOD-123_J.stp"
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 180))
    )
  )
  (module "My Libraries:DIODE_SOD-123-3D" (layer F.Cu) (tedit 59B32059)
    (at 141.30954 67.455 180)
    (attr smd)
    (fp_text reference D32 (at -0.25 0) (layer Eco1.User))
    (fp_text value DIODE (at 0 1.35 180) (layer Eco1.User) hide)
    (pad A smd rect (at -1.84912 0 180) (size 1.19888 0.6985) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 37 "Net-(D32-PadA)"))
    (pad K smd rect (at 1.84912 0 180) (size 1.19888 0.6985) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 57 "Net-(D31-PadK)"))
    (model "/Users/james/Dropbox/KiCad/Component STEP Files/SOD-123_J.stp"
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 180))
    )
  )
  (module "My Libraries:DIODE_SOD-123-3D" (layer F.Cu) (tedit 59B32059)
    (at 146.30954 82.1 180)
    (attr smd)
    (fp_text reference D33 (at -0.25 0) (layer Eco1.User))
    (fp_text value DIODE (at 0 1.35 180) (layer Eco1.User) hide)
    (pad A smd rect (at -1.84912 0 180) (size 1.19888 0.6985) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 38 "Net-(D33-PadA)"))
    (pad K smd rect (at 1.84912 0 180) (size 1.19888 0.6985) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 57 "Net-(D31-PadK)"))
    (model "/Users/james/Dropbox/KiCad/Component STEP Files/SOD-123_J.stp"
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 180))
    )
  )
  (module "My Libraries:DIODE_SOD-123-3D" (layer F.Cu) (tedit 59B32059)
    (at 147.21863 52.325 180)
    (attr smd)
    (fp_text reference D34 (at -0.25 0) (layer Eco1.User))
    (fp_text value DIODE (at 0 1.35 180) (layer Eco1.User) hide)
    (pad A smd rect (at -1.84912 0 180) (size 1.19888 0.6985) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 40 "Net-(D34-PadA)"))
    (pad K smd rect (at 1.84912 0 180) (size 1.19888 0.6985) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 39 "Net-(D34-PadK)"))
    (model "/Users/james/Dropbox/KiCad/Component STEP Files/SOD-123_J.stp"
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 180))
    )
  )
  (module "My Libraries:DIODE_SOD-123-3D" (layer F.Cu) (tedit 59B32059)
    (at 152.21863 67.455 180)
    (attr smd)
    (fp_text reference D35 (at -0.25 0) (layer Eco1.User))
    (fp_text value DIODE (at 0 1.35 180) (layer Eco1.User) hide)
    (pad A smd rect (at -1.84912 0 180) (size 1.19888 0.6985) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 41 "Net-(D35-PadA)"))
    (pad K smd rect (at 1.84912 0 180) (size 1.19888 0.6985) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 39 "Net-(D34-PadK)"))
    (model "/Users/james/Dropbox/KiCad/Component STEP Files/SOD-123_J.stp"
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 180))
    )
  )
  (module "My Libraries:DIODE_SOD-123-3D" (layer F.Cu) (tedit 59B32059)
    (at 157.21863 82.1 180)
    (attr smd)
    (fp_text reference D36 (at -0.25 0) (layer Eco1.User))
    (fp_text value DIODE (at 0 1.35 180) (layer Eco1.User) hide)
    (pad A smd rect (at -1.84912 0 180) (size 1.19888 0.6985) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 42 "Net-(D36-PadA)"))
    (pad K smd rect (at 1.84912 0 180) (size 1.19888 0.6985) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 39 "Net-(D34-PadK)"))
    (model "/Users/james/Dropbox/KiCad/Component STEP Files/SOD-123_J.stp"
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 180))
    )
  )
  (module "My Libraries:DIODE_SOD-123-3D" (layer F.Cu) (tedit 59B32059)
    (at 162.21863 97.025 180)
    (attr smd)
    (fp_text reference D37 (at -0.25 0) (layer Eco1.User))
    (fp_text value DIODE (at 0 1.35 180) (layer Eco1.User) hide)
    (pad A smd rect (at -1.84912 0 180) (size 1.19888 0.6985) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 43 "Net-(D37-PadA)"))
    (pad K smd rect (at 1.84912 0 180) (size 1.19888 0.6985) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 57 "Net-(D31-PadK)"))
    (model "/Users/james/Dropbox/KiCad/Component STEP Files/SOD-123_J.stp"
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 180))
    )
  )
  (module "My Libraries:DIODE_SOD-123-3D" (layer F.Cu) (tedit 59B32059)
    (at 158.12772 52.325 180)
    (attr smd)
    (fp_text reference D38 (at -0.25 0) (layer Eco1.User))
    (fp_text value DIODE (at 0 1.35 180) (layer Eco1.User) hide)
    (pad A smd rect (at -1.84912 0 180) (size 1.19888 0.6985) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 44 "Net-(D38-PadA)"))
    (pad K smd rect (at 1.84912 0 180) (size 1.19888 0.6985) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 45 "Net-(D38-PadK)"))
    (model "/Users/james/Dropbox/KiCad/Component STEP Files/SOD-123_J.stp"
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 180))
    )
  )
  (module "My Libraries:DIODE_SOD-123-3D" (layer F.Cu) (tedit 59B32059)
    (at 163.12772 67.455 180)
    (attr smd)
    (fp_text reference D39 (at -0.25 0) (layer Eco1.User))
    (fp_text value DIODE (at 0 1.35 180) (layer Eco1.User) hide)
    (pad A smd rect (at -1.84912 0 180) (size 1.19888 0.6985) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 46 "Net-(D39-PadA)"))
    (pad K smd rect (at 1.84912 0 180) (size 1.19888 0.6985) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 45 "Net-(D38-PadK)"))
    (model "/Users/james/Dropbox/KiCad/Component STEP Files/SOD-123_J.stp"
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 180))
    )
  )
  (module "My Libraries:DIODE_SOD-123-3D" (layer F.Cu) (tedit 59B32059)
    (at 168.12772 82.1 180)
    (attr smd)
    (fp_text reference D40 (at -0.25 0) (layer Eco1.User))
    (fp_text value DIODE (at 0 1.35 180) (layer Eco1.User) hide)
    (pad A smd rect (at -1.84912 0 180) (size 1.19888 0.6985) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 47 "Net-(D40-PadA)"))
    (pad K smd rect (at 1.84912 0 180) (size 1.19888 0.6985) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 45 "Net-(D38-PadK)"))
    (model "/Users/james/Dropbox/KiCad/Component STEP Files/SOD-123_J.stp"
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 180))
    )
  )
  (module "My Libraries:DIODE_SOD-123-3D" (layer F.Cu) (tedit 59B32059)
    (at 173.12772 97.025 180)
    (attr smd)
    (fp_text reference D41 (at -0.25 0) (layer Eco1.User))
    (fp_text value DIODE (at 0 1.35 180) (layer Eco1.User) hide)
    (pad A smd rect (at -1.84912 0 180) (size 1.19888 0.6985) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 48 "Net-(D41-PadA)"))
    (pad K smd rect (at 1.84912 0 180) (size 1.19888 0.6985) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 39 "Net-(D34-PadK)"))
    (model "/Users/james/Dropbox/KiCad/Component STEP Files/SOD-123_J.stp"
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 180))
    )
  )
  (module "My Libraries:DIODE_SOD-123-3D" (layer F.Cu) (tedit 59B32059)
    (at 168.876168 52.325 180)
    (attr smd)
    (fp_text reference D42 (at -0.25 0) (layer Eco1.User))
    (fp_text value DIODE (at 0 1.35 180) (layer Eco1.User) hide)
    (pad A smd rect (at -1.84912 0 180) (size 1.19888 0.6985) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 50 "Net-(D42-PadA)"))
    (pad K smd rect (at 1.84912 0 180) (size 1.19888 0.6985) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 49 "Net-(D42-PadK)"))
    (model "/Users/james/Dropbox/KiCad/Component STEP Files/SOD-123_J.stp"
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 180))
    )
  )
  (module "My Libraries:DIODE_SOD-123-3D" (layer F.Cu) (tedit 59B32059)
    (at 174.03681 67.455 180)
    (attr smd)
    (fp_text reference D43 (at -0.25 0) (layer Eco1.User))
    (fp_text value DIODE (at 0 1.35 180) (layer Eco1.User) hide)
    (pad A smd rect (at -1.84912 0 180) (size 1.19888 0.6985) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 51 "Net-(D43-PadA)"))
    (pad K smd rect (at 1.84912 0 180) (size 1.19888 0.6985) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 49 "Net-(D42-PadK)"))
    (model "/Users/james/Dropbox/KiCad/Component STEP Files/SOD-123_J.stp"
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 180))
    )
  )
  (module "My Libraries:DIODE_SOD-123-3D" (layer F.Cu) (tedit 59B32059)
    (at 179.03681 82.1 180)
    (attr smd)
    (fp_text reference D44 (at -0.25 0) (layer Eco1.User))
    (fp_text value DIODE (at 0 1.35 180) (layer Eco1.User) hide)
    (pad A smd rect (at -1.84912 0 180) (size 1.19888 0.6985) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 52 "Net-(D44-PadA)"))
    (pad K smd rect (at 1.84912 0 180) (size 1.19888 0.6985) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 49 "Net-(D42-PadK)"))
    (model "/Users/james/Dropbox/KiCad/Component STEP Files/SOD-123_J.stp"
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 180))
    )
  )
  (module "My Libraries:DIODE_SOD-123-3D" (layer F.Cu) (tedit 59B32059)
    (at 179.9459 52.325 180)
    (attr smd)
    (fp_text reference D45 (at -0.25 0) (layer Eco1.User))
    (fp_text value DIODE (at 0 1.35 180) (layer Eco1.User) hide)
    (pad A smd rect (at -1.84912 0 180) (size 1.19888 0.6985) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 53 "Net-(D45-PadA)"))
    (pad K smd rect (at 1.84912 0 180) (size 1.19888 0.6985) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 39 "Net-(D34-PadK)"))
    (model "/Users/james/Dropbox/KiCad/Component STEP Files/SOD-123_J.stp"
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 180))
    )
  )
  (module "My Libraries:DIODE_SOD-123-3D" (layer F.Cu) (tedit 59B32059)
    (at 184.9459 67.455 180)
    (attr smd)
    (fp_text reference D46 (at -0.25 0) (layer Eco1.User))
    (fp_text value DIODE (at 0 1.35 180) (layer Eco1.User) hide)
    (pad A smd rect (at -1.84912 0 180) (size 1.19888 0.6985) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 54 "Net-(D46-PadA)"))
    (pad K smd rect (at 1.84912 0 180) (size 1.19888 0.6985) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 45 "Net-(D38-PadK)"))
    (model "/Users/james/Dropbox/KiCad/Component STEP Files/SOD-123_J.stp"
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 180))
    )
  )
  (module "My Libraries:DIODE_SOD-123-3D" (layer F.Cu) (tedit 59B32059)
    (at 113.521664 82.1 180)
    (attr smd)
    (fp_text reference D19 (at -0.25 0) (layer Eco1.User))
    (fp_text value DIODE (at 0 1.35 180) (layer Eco1.User) hide)
    (pad A smd rect (at -1.84912 0 180) (size 1.19888 0.6985) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 23 "Net-(D19-PadA)"))
    (pad K smd rect (at 1.84912 0 180) (size 1.19888 0.6985) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 20 "Net-(D16-PadK)"))
    (model "/Users/james/Dropbox/KiCad/Component STEP Files/SOD-123_J.stp"
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 180))
    )
  )
  (module "My Libraries:DIODE_SOD-123-3D" (layer F.Cu) (tedit 59B32059)
    (at 136.30954 35.675 180)
    (attr smd)
    (fp_text reference D16 (at -0.25 0) (layer Eco1.User))
    (fp_text value DIODE (at 0 1.35 180) (layer Eco1.User) hide)
    (pad A smd rect (at -1.84912 0 180) (size 1.19888 0.6985) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 19 "Net-(D16-PadA)"))
    (pad K smd rect (at 1.84912 0 180) (size 1.19888 0.6985) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 20 "Net-(D16-PadK)"))
    (model "/Users/james/Dropbox/KiCad/Component STEP Files/SOD-123_J.stp"
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 180))
    )
  )
  (module "My Libraries:DIODE_SOD-123-3D" (layer F.Cu) (tedit 59B32059)
    (at 108.58227 97.025 180)
    (attr smd)
    (fp_text reference D15 (at -0.25 0) (layer Eco1.User))
    (fp_text value DIODE (at 0 1.35 180) (layer Eco1.User) hide)
    (pad A smd rect (at -1.84912 0 180) (size 1.19888 0.6985) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 18 "Net-(D15-PadA)"))
    (pad K smd rect (at 1.84912 0 180) (size 1.19888 0.6985) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 13 "Net-(D11-PadK)"))
    (model "/Users/james/Dropbox/KiCad/Component STEP Files/SOD-123_J.stp"
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 180))
    )
  )
  (module "My Libraries:DIODE_SOD-123-3D" (layer F.Cu) (tedit 59B32059)
    (at 102.67318 82.1 180)
    (attr smd)
    (fp_text reference D14 (at -0.25 0) (layer Eco1.User))
    (fp_text value DIODE (at 0 1.35 180) (layer Eco1.User) hide)
    (pad A smd rect (at -1.84912 0 180) (size 1.19888 0.6985) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 17 "Net-(D14-PadA)"))
    (pad K smd rect (at 1.84912 0 180) (size 1.19888 0.6985) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 13 "Net-(D11-PadK)"))
    (model "/Users/james/Dropbox/KiCad/Component STEP Files/SOD-123_J.stp"
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 180))
    )
  )
  (module "My Libraries:DIODE_SOD-123-3D" (layer F.Cu) (tedit 59B32059)
    (at 97.67318 67.455 180)
    (attr smd)
    (fp_text reference D13 (at -0.25 0) (layer Eco1.User))
    (fp_text value DIODE (at 0 1.35 180) (layer Eco1.User) hide)
    (pad A smd rect (at -1.84912 0 180) (size 1.19888 0.6985) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 16 "Net-(D13-PadA)"))
    (pad K smd rect (at 1.84912 0 180) (size 1.19888 0.6985) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 13 "Net-(D11-PadK)"))
    (model "/Users/james/Dropbox/KiCad/Component STEP Files/SOD-123_J.stp"
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 180))
    )
  )
  (module "My Libraries:DIODE_SOD-123-3D" (layer F.Cu) (tedit 59B32059)
    (at 92.67318 52.325 180)
    (attr smd)
    (fp_text reference D12 (at -0.25 0) (layer Eco1.User))
    (fp_text value DIODE (at 0 1.35 180) (layer Eco1.User) hide)
    (pad A smd rect (at -1.84912 0 180) (size 1.19888 0.6985) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 15 "Net-(D12-PadA)"))
    (pad K smd rect (at 1.84912 0 180) (size 1.19888 0.6985) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 13 "Net-(D11-PadK)"))
    (model "/Users/james/Dropbox/KiCad/Component STEP Files/SOD-123_J.stp"
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 180))
    )
  )
  (module "My Libraries:DIODE_SOD-123-3D" (layer F.Cu) (tedit 59B32059)
    (at 114.49136 35.675 180)
    (attr smd)
    (fp_text reference D11 (at -0.25 0) (layer Eco1.User))
    (fp_text value DIODE (at 0 1.35 180) (layer Eco1.User) hide)
    (pad A smd rect (at -1.84912 0 180) (size 1.19888 0.6985) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 14 "Net-(D11-PadA)"))
    (pad K smd rect (at 1.84912 0 180) (size 1.19888 0.6985) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 13 "Net-(D11-PadK)"))
    (model "/Users/james/Dropbox/KiCad/Component STEP Files/SOD-123_J.stp"
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 180))
    )
  )
  (module "My Libraries:DIODE_SOD-123-3D" (layer F.Cu) (tedit 59B32059)
    (at 97.67318 97.025 180)
    (attr smd)
    (fp_text reference D10 (at -0.25 0) (layer Eco1.User))
    (fp_text value DIODE (at 0 1.35 180) (layer Eco1.User) hide)
    (pad A smd rect (at -1.84912 0 180) (size 1.19888 0.6985) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 12 "Net-(D10-PadA)"))
    (pad K smd rect (at 1.84912 0 180) (size 1.19888 0.6985) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 8 "Net-(D10-PadK)"))
    (model "/Users/james/Dropbox/KiCad/Component STEP Files/SOD-123_J.stp"
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 180))
    )
  )
  (module "My Libraries:DIODE_SOD-123-3D" (layer F.Cu) (tedit 59B32059)
    (at 91.76409 82.1 180)
    (attr smd)
    (fp_text reference D9 (at -0.25 0) (layer Eco1.User))
    (fp_text value DIODE (at 0 1.35 180) (layer Eco1.User) hide)
    (pad A smd rect (at -1.84912 0 180) (size 1.19888 0.6985) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 11 "Net-(D9-PadA)"))
    (pad K smd rect (at 1.84912 0 180) (size 1.19888 0.6985) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 8 "Net-(D10-PadK)"))
    (model "/Users/james/Dropbox/KiCad/Component STEP Files/SOD-123_J.stp"
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 180))
    )
  )
  (module "My Libraries:DIODE_SOD-123-3D" (layer F.Cu) (tedit 59B32059)
    (at 103.58227 52.325 180)
    (attr smd)
    (fp_text reference D17 (at -0.25 0) (layer Eco1.User))
    (fp_text value DIODE (at 0 1.35 180) (layer Eco1.User) hide)
    (pad A smd rect (at -1.84912 0 180) (size 1.19888 0.6985) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 21 "Net-(D17-PadA)"))
    (pad K smd rect (at 1.84912 0 180) (size 1.19888 0.6985) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 20 "Net-(D16-PadK)"))
    (model "/Users/james/Dropbox/KiCad/Component STEP Files/SOD-123_J.stp"
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 180))
    )
  )
  (module "My Libraries:DIODE_SOD-123-3D" (layer F.Cu) (tedit 59B32059)
    (at 86.76409 67.48 180)
    (attr smd)
    (fp_text reference D8 (at -0.25 0) (layer Eco1.User))
    (fp_text value DIODE (at 0 1.35 180) (layer Eco1.User) hide)
    (pad A smd rect (at -1.84912 0 180) (size 1.19888 0.6985) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 10 "Net-(D8-PadA)"))
    (pad K smd rect (at 1.84912 0 180) (size 1.19888 0.6985) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 8 "Net-(D10-PadK)"))
    (model "/Users/james/Dropbox/KiCad/Component STEP Files/SOD-123_J.stp"
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 180))
    )
  )
  (module "My Libraries:DIODE_SOD-123-3D" (layer F.Cu) (tedit 59B32059)
    (at 81.76409 52.325 180)
    (attr smd)
    (fp_text reference D7 (at -0.25 0) (layer Eco1.User))
    (fp_text value DIODE (at 0 1.35 180) (layer Eco1.User) hide)
    (pad A smd rect (at -1.84912 0 180) (size 1.19888 0.6985) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 9 "Net-(D7-PadA)"))
    (pad K smd rect (at 1.84912 0 180) (size 1.19888 0.6985) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 8 "Net-(D10-PadK)"))
    (model "/Users/james/Dropbox/KiCad/Component STEP Files/SOD-123_J.stp"
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 180))
    )
  )
  (module "My Libraries:DIODE_SOD-123-3D" (layer F.Cu) (tedit 59B32059)
    (at 92.67318 35.675 180)
    (attr smd)
    (fp_text reference D6 (at -0.25 0) (layer Eco1.User))
    (fp_text value DIODE (at 0 1.35 180) (layer Eco1.User) hide)
    (pad A smd rect (at -1.84912 0 180) (size 1.19888 0.6985) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 7 "Net-(D6-PadA)"))
    (pad K smd rect (at 1.84912 0 180) (size 1.19888 0.6985) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 8 "Net-(D10-PadK)"))
    (model "/Users/james/Dropbox/KiCad/Component STEP Files/SOD-123_J.stp"
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 180))
    )
  )
  (module "My Libraries:DIODE_SOD-123-3D" (layer F.Cu) (tedit 59B32059)
    (at 86.76 97.025 180)
    (attr smd)
    (fp_text reference D5 (at -0.25 0) (layer Eco1.User))
    (fp_text value DIODE (at 0 1.35 180) (layer Eco1.User) hide)
    (pad A smd rect (at -1.84912 0 180) (size 1.19888 0.6985) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 6 "Net-(D5-PadA)"))
    (pad K smd rect (at 1.84912 0 180) (size 1.19888 0.6985) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 "Net-(D1-PadK)"))
    (model "/Users/james/Dropbox/KiCad/Component STEP Files/SOD-123_J.stp"
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 180))
    )
  )
  (module "My Libraries:DIODE_SOD-123-3D" (layer F.Cu) (tedit 59B32059)
    (at 80.855 82.1 180)
    (attr smd)
    (fp_text reference D4 (at -0.25 0) (layer Eco1.User))
    (fp_text value DIODE (at 0 1.35 180) (layer Eco1.User) hide)
    (pad A smd rect (at -1.84912 0 180) (size 1.19888 0.6985) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 5 "Net-(D4-PadA)"))
    (pad K smd rect (at 1.84912 0 180) (size 1.19888 0.6985) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 "Net-(D1-PadK)"))
    (model "/Users/james/Dropbox/KiCad/Component STEP Files/SOD-123_J.stp"
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 180))
    )
  )
  (module "My Libraries:DIODE_SOD-123-3D" (layer F.Cu) (tedit 59B32059)
    (at 75.84 67.455 180)
    (attr smd)
    (fp_text reference D3 (at -0.25 0) (layer Eco1.User))
    (fp_text value DIODE (at 0 1.35 180) (layer Eco1.User) hide)
    (pad A smd rect (at -1.84912 0 180) (size 1.19888 0.6985) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 "Net-(D3-PadA)"))
    (pad K smd rect (at 1.84912 0 180) (size 1.19888 0.6985) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 "Net-(D1-PadK)"))
    (model "/Users/james/Dropbox/KiCad/Component STEP Files/SOD-123_J.stp"
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 180))
    )
  )
  (module "My Libraries:DIODE_SOD-123-3D" (layer F.Cu) (tedit 59B32059)
    (at 70.855 52.325 180)
    (attr smd)
    (fp_text reference D2 (at -0.25 0) (layer Eco1.User))
    (fp_text value DIODE (at 0 1.35 180) (layer Eco1.User) hide)
    (pad A smd rect (at -1.84912 0 180) (size 1.19888 0.6985) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 3 "Net-(D2-PadA)"))
    (pad K smd rect (at 1.84912 0 180) (size 1.19888 0.6985) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 "Net-(D1-PadK)"))
    (model "/Users/james/Dropbox/KiCad/Component STEP Files/SOD-123_J.stp"
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 180))
    )
  )
  (module "My Libraries:DIODE_SOD-123-3D" (layer F.Cu) (tedit 59B32059)
    (at 108.58227 67.455 180)
    (attr smd)
    (fp_text reference D18 (at -0.25 0) (layer Eco1.User))
    (fp_text value DIODE (at 0 1.35 180) (layer Eco1.User) hide)
    (pad A smd rect (at -1.84912 0 180) (size 1.19888 0.6985) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 22 "Net-(D18-PadA)"))
    (pad K smd rect (at 1.84912 0 180) (size 1.19888 0.6985) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 20 "Net-(D16-PadK)"))
    (model "/Users/james/Dropbox/KiCad/Component STEP Files/SOD-123_J.stp"
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 180))
    )
  )
  (module "My Libraries:DIODE_SOD-123-3D" (layer F.Cu) (tedit 59B32059)
    (at 75.44 41.16 270)
    (attr smd)
    (fp_text reference D1 (at -0.25 0 90) (layer Eco1.User))
    (fp_text value DIODE (at 0 1.35 270) (layer Eco1.User) hide)
    (pad A smd rect (at -1.84912 0 270) (size 1.19888 0.6985) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 2 "Net-(D1-PadA)"))
    (pad K smd rect (at 1.84912 0 270) (size 1.19888 0.6985) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 "Net-(D1-PadK)"))
    (model "/Users/james/Dropbox/KiCad/Component STEP Files/SOD-123_J.stp"
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 180))
    )
  )
  (module Pin_Headers:Pin_Header_Angled_1x05 (layer B.Cu) (tedit 0)
    (at 108.94 42.19 90)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference J3 (at 5.86 -1.4 90) (layer B.SilkS))
    (fp_text value Conn_01x05 (at 0 3.1 90) (layer B.Fab) hide)
    (pad 5 thru_hole oval (at 0 -10.16 90) (size 2.032 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
      (net 1 "Net-(D1-PadK)"))
    (pad 4 thru_hole oval (at 0 -7.62 90) (size 2.032 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
      (net 8 "Net-(D10-PadK)"))
    (pad 3 thru_hole oval (at 0 -5.08 90) (size 2.032 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
      (net 13 "Net-(D11-PadK)"))
    (pad 2 thru_hole oval (at 0 -2.54 90) (size 2.032 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
      (net 20 "Net-(D16-PadK)"))
    (pad 1 thru_hole rect (at 0 0 90) (size 2.032 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
      (net 25 "Net-(D21-PadK)"))
    (model Pin_Headers.3dshapes/Pin_Header_Angled_1x05.wrl
      (at (xyz 0 -0.2 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 90))
    )
  )
  (module "My Libraries:SW_SMD-TL3305-2-Pad-Fixed3" (layer F.Cu) (tedit 59B3233F)
    (at 184.9459 73.71745)
    (attr smd)
    (fp_text reference SW46 (at 0 5.588) (layer F.SilkS))
    (fp_text value SW_PUSHBUTTON (at 0 -5.9944) (layer F.Fab))
    (pad 2 smd rect (at 1.4224 -3.7592) (size 1 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 54 "Net-(D46-PadA)"))
    (pad 1 smd rect (at -1.5396 -3.7592) (size 1 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 63 "Net-(JP1-Pad6)"))
    (pad "" smd rect (at 1.4224 3.619) (size 1 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
    (pad "" smd rect (at -1.5396 3.619) (size 1 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
    (model "/Users/james/Dropbox/KiCad/Component STEP Files/Buttons_Switches_SMD.3dshapes/SW_SPST_PTS645.wrl"
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 90))
    )
  )
  (module "My Libraries:SW_SMD-TL3305-2-Pad-Fixed3" (layer F.Cu) (tedit 59B3233F)
    (at 179.9459 58.71745)
    (attr smd)
    (fp_text reference SW45 (at 0 5.588) (layer F.SilkS))
    (fp_text value SW_PUSHBUTTON (at 0 -5.9944) (layer F.Fab))
    (pad 2 smd rect (at 1.4224 -3.7592) (size 1 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 53 "Net-(D45-PadA)"))
    (pad 1 smd rect (at -1.5396 -3.7592) (size 1 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 64 "Net-(JP1-Pad2)"))
    (pad "" smd rect (at 1.4224 3.619) (size 1 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
    (pad "" smd rect (at -1.5396 3.619) (size 1 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
    (model "/Users/james/Dropbox/KiCad/Component STEP Files/Buttons_Switches_SMD.3dshapes/SW_SPST_PTS645.wrl"
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 90))
    )
  )
  (module "My Libraries:SW_SMD-TL3305-2-Pad-Fixed3" (layer F.Cu) (tedit 59B3233F)
    (at 179.03681 88.71745)
    (attr smd)
    (fp_text reference SW44 (at 0 5.588) (layer F.SilkS))
    (fp_text value SW_PUSHBUTTON (at 0 -5.9944) (layer F.Fab))
    (pad 2 smd rect (at 1.4224 -3.7592) (size 1 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 52 "Net-(D44-PadA)"))
    (pad 1 smd rect (at -1.5396 -3.7592) (size 1 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 62 "Net-(JP1-Pad5)"))
    (pad "" smd rect (at 1.4224 3.619) (size 1 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
    (pad "" smd rect (at -1.5396 3.619) (size 1 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
    (model "/Users/james/Dropbox/KiCad/Component STEP Files/Buttons_Switches_SMD.3dshapes/SW_SPST_PTS645.wrl"
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 90))
    )
  )
  (module "My Libraries:SW_SMD-TL3305-2-Pad-Fixed3" (layer F.Cu) (tedit 59B3233F)
    (at 174.03681 73.71745)
    (attr smd)
    (fp_text reference SW43 (at 0 5.588) (layer F.SilkS))
    (fp_text value SW_PUSHBUTTON (at 0 -5.9944) (layer F.Fab))
    (pad 2 smd rect (at 1.4224 -3.7592) (size 1 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 51 "Net-(D43-PadA)"))
    (pad 1 smd rect (at -1.5396 -3.7592) (size 1 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 61 "Net-(JP1-Pad4)"))
    (pad "" smd rect (at 1.4224 3.619) (size 1 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
    (pad "" smd rect (at -1.5396 3.619) (size 1 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
    (model "/Users/james/Dropbox/KiCad/Component STEP Files/Buttons_Switches_SMD.3dshapes/SW_SPST_PTS645.wrl"
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 90))
    )
  )
  (module "My Libraries:SW_SMD-TL3305-2-Pad-Fixed3" (layer F.Cu) (tedit 59B3233F)
    (at 169.03681 58.71745)
    (attr smd)
    (fp_text reference SW42 (at 0 5.588) (layer F.SilkS))
    (fp_text value SW_PUSHBUTTON (at 0 -5.9944) (layer F.Fab))
    (pad 2 smd rect (at 1.4224 -3.7592) (size 1 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 50 "Net-(D42-PadA)"))
    (pad 1 smd rect (at -1.5396 -3.7592) (size 1 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 60 "Net-(JP1-Pad3)"))
    (pad "" smd rect (at 1.4224 3.619) (size 1 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
    (pad "" smd rect (at -1.5396 3.619) (size 1 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
    (model "/Users/james/Dropbox/KiCad/Component STEP Files/Buttons_Switches_SMD.3dshapes/SW_SPST_PTS645.wrl"
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 90))
    )
  )
  (module "My Libraries:SW_SMD-TL3305-2-Pad-Fixed3" (layer F.Cu) (tedit 59B3233F)
    (at 173.12772 103.71745)
    (attr smd)
    (fp_text reference SW41 (at 0 5.588) (layer F.SilkS))
    (fp_text value SW_PUSHBUTTON (at 0 -5.9944) (layer F.Fab))
    (pad 2 smd rect (at 1.4224 -3.7592) (size 1 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 48 "Net-(D41-PadA)"))
    (pad 1 smd rect (at -1.5396 -3.7592) (size 1 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 63 "Net-(JP1-Pad6)"))
    (pad "" smd rect (at 1.4224 3.619) (size 1 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
    (pad "" smd rect (at -1.5396 3.619) (size 1 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
    (model "/Users/james/Dropbox/KiCad/Component STEP Files/Buttons_Switches_SMD.3dshapes/SW_SPST_PTS645.wrl"
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 90))
    )
  )
  (module "My Libraries:SW_SMD-TL3305-2-Pad-Fixed3" (layer F.Cu) (tedit 59B3233F)
    (at 168.12772 88.71745)
    (attr smd)
    (fp_text reference SW40 (at 0 5.588) (layer F.SilkS))
    (fp_text value SW_PUSHBUTTON (at 0 -5.9944) (layer F.Fab))
    (pad 2 smd rect (at 1.4224 -3.7592) (size 1 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 47 "Net-(D40-PadA)"))
    (pad 1 smd rect (at -1.5396 -3.7592) (size 1 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 62 "Net-(JP1-Pad5)"))
    (pad "" smd rect (at 1.4224 3.619) (size 1 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
    (pad "" smd rect (at -1.5396 3.619) (size 1 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
    (model "/Users/james/Dropbox/KiCad/Component STEP Files/Buttons_Switches_SMD.3dshapes/SW_SPST_PTS645.wrl"
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 90))
    )
  )
  (module "My Libraries:SW_SMD-TL3305-2-Pad-Fixed3" (layer F.Cu) (tedit 59B3233F)
    (at 163.12772 73.71745)
    (attr smd)
    (fp_text reference SW39 (at 0 5.588) (layer F.SilkS))
    (fp_text value SW_PUSHBUTTON (at 0 -5.9944) (layer F.Fab))
    (pad 2 smd rect (at 1.4224 -3.7592) (size 1 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 46 "Net-(D39-PadA)"))
    (pad 1 smd rect (at -1.5396 -3.7592) (size 1 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 61 "Net-(JP1-Pad4)"))
    (pad "" smd rect (at 1.4224 3.619) (size 1 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
    (pad "" smd rect (at -1.5396 3.619) (size 1 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
    (model "/Users/james/Dropbox/KiCad/Component STEP Files/Buttons_Switches_SMD.3dshapes/SW_SPST_PTS645.wrl"
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 90))
    )
  )
  (module "My Libraries:SW_SMD-TL3305-2-Pad-Fixed3" (layer F.Cu) (tedit 59B3233F)
    (at 158.12772 58.71745)
    (attr smd)
    (fp_text reference SW38 (at 0 5.588) (layer F.SilkS))
    (fp_text value SW_PUSHBUTTON (at 0 -5.9944) (layer F.Fab))
    (pad 2 smd rect (at 1.4224 -3.7592) (size 1 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 44 "Net-(D38-PadA)"))
    (pad 1 smd rect (at -1.5396 -3.7592) (size 1 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 60 "Net-(JP1-Pad3)"))
    (pad "" smd rect (at 1.4224 3.619) (size 1 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
    (pad "" smd rect (at -1.5396 3.619) (size 1 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
    (model "/Users/james/Dropbox/KiCad/Component STEP Files/Buttons_Switches_SMD.3dshapes/SW_SPST_PTS645.wrl"
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 90))
    )
  )
  (module "My Libraries:SW_SMD-TL3305-2-Pad-Fixed3" (layer F.Cu) (tedit 59B3233F)
    (at 162.21863 103.71745)
    (attr smd)
    (fp_text reference SW37 (at 0 5.588) (layer F.SilkS))
    (fp_text value SW_PUSHBUTTON (at 0 -5.9944) (layer F.Fab))
    (pad 2 smd rect (at 1.4224 -3.7592) (size 1 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 43 "Net-(D37-PadA)"))
    (pad 1 smd rect (at -1.5396 -3.7592) (size 1 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 63 "Net-(JP1-Pad6)"))
    (pad "" smd rect (at 1.4224 3.619) (size 1 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
    (pad "" smd rect (at -1.5396 3.619) (size 1 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
    (model "/Users/james/Dropbox/KiCad/Component STEP Files/Buttons_Switches_SMD.3dshapes/SW_SPST_PTS645.wrl"
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 90))
    )
  )
  (module "My Libraries:SW_SMD-TL3305-2-Pad-Fixed3" (layer F.Cu) (tedit 59B3233F)
    (at 157.21863 88.71745)
    (attr smd)
    (fp_text reference SW36 (at 0 5.588) (layer F.SilkS))
    (fp_text value SW_PUSHBUTTON (at 0 -5.9944) (layer F.Fab))
    (pad 2 smd rect (at 1.4224 -3.7592) (size 1 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 42 "Net-(D36-PadA)"))
    (pad 1 smd rect (at -1.5396 -3.7592) (size 1 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 62 "Net-(JP1-Pad5)"))
    (pad "" smd rect (at 1.4224 3.619) (size 1 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
    (pad "" smd rect (at -1.5396 3.619) (size 1 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
    (model "/Users/james/Dropbox/KiCad/Component STEP Files/Buttons_Switches_SMD.3dshapes/SW_SPST_PTS645.wrl"
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 90))
    )
  )
  (module "My Libraries:SW_SMD-TL3305-2-Pad-Fixed3" (layer F.Cu) (tedit 59B3233F)
    (at 152.21863 73.71745)
    (attr smd)
    (fp_text reference SW35 (at 0 5.588) (layer F.SilkS))
    (fp_text value SW_PUSHBUTTON (at 0 -5.9944) (layer F.Fab))
    (pad 2 smd rect (at 1.4224 -3.7592) (size 1 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 41 "Net-(D35-PadA)"))
    (pad 1 smd rect (at -1.5396 -3.7592) (size 1 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 61 "Net-(JP1-Pad4)"))
    (pad "" smd rect (at 1.4224 3.619) (size 1 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
    (pad "" smd rect (at -1.5396 3.619) (size 1 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
    (model "/Users/james/Dropbox/KiCad/Component STEP Files/Buttons_Switches_SMD.3dshapes/SW_SPST_PTS645.wrl"
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 90))
    )
  )
  (module "My Libraries:SW_SMD-TL3305-2-Pad-Fixed3" (layer F.Cu) (tedit 59B3233F)
    (at 147.21863 58.71745)
    (attr smd)
    (fp_text reference SW34 (at 0 5.588) (layer F.SilkS))
    (fp_text value SW_PUSHBUTTON (at 0 -5.9944) (layer F.Fab))
    (pad 2 smd rect (at 1.4224 -3.7592) (size 1 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 40 "Net-(D34-PadA)"))
    (pad 1 smd rect (at -1.5396 -3.7592) (size 1 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 60 "Net-(JP1-Pad3)"))
    (pad "" smd rect (at 1.4224 3.619) (size 1 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
    (pad "" smd rect (at -1.5396 3.619) (size 1 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
    (model "/Users/james/Dropbox/KiCad/Component STEP Files/Buttons_Switches_SMD.3dshapes/SW_SPST_PTS645.wrl"
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 90))
    )
  )
  (module "My Libraries:SW_SMD-TL3305-2-Pad-Fixed3" (layer F.Cu) (tedit 59B3233F)
    (at 146.30954 88.71745)
    (attr smd)
    (fp_text reference SW33 (at 0 5.588) (layer F.SilkS))
    (fp_text value SW_PUSHBUTTON (at 0 -5.9944) (layer F.Fab))
    (pad 2 smd rect (at 1.4224 -3.7592) (size 1 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 38 "Net-(D33-PadA)"))
    (pad 1 smd rect (at -1.5396 -3.7592) (size 1 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 62 "Net-(JP1-Pad5)"))
    (pad "" smd rect (at 1.4224 3.619) (size 1 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
    (pad "" smd rect (at -1.5396 3.619) (size 1 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
    (model "/Users/james/Dropbox/KiCad/Component STEP Files/Buttons_Switches_SMD.3dshapes/SW_SPST_PTS645.wrl"
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 90))
    )
  )
  (module "My Libraries:SW_SMD-TL3305-2-Pad-Fixed3" (layer F.Cu) (tedit 59B3233F)
    (at 141.30954 73.71745)
    (attr smd)
    (fp_text reference SW32 (at 0 5.588) (layer F.SilkS))
    (fp_text value SW_PUSHBUTTON (at 0 -5.9944) (layer F.Fab))
    (pad 2 smd rect (at 1.4224 -3.7592) (size 1 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 37 "Net-(D32-PadA)"))
    (pad 1 smd rect (at -1.5396 -3.7592) (size 1 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 61 "Net-(JP1-Pad4)"))
    (pad "" smd rect (at 1.4224 3.619) (size 1 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
    (pad "" smd rect (at -1.5396 3.619) (size 1 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
    (model "/Users/james/Dropbox/KiCad/Component STEP Files/Buttons_Switches_SMD.3dshapes/SW_SPST_PTS645.wrl"
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 90))
    )
  )
  (module "My Libraries:SW_SMD-TL3305-2-Pad-Fixed3" (layer F.Cu) (tedit 59B3233F)
    (at 136.30954 58.71745)
    (attr smd)
    (fp_text reference SW31 (at 0 5.588) (layer F.SilkS))
    (fp_text value SW_PUSHBUTTON (at 0 -5.9944) (layer F.Fab))
    (pad 2 smd rect (at 1.4224 -3.7592) (size 1 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 36 "Net-(D31-PadA)"))
    (pad 1 smd rect (at -1.5396 -3.7592) (size 1 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 60 "Net-(JP1-Pad3)"))
    (pad "" smd rect (at 1.4224 3.619) (size 1 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
    (pad "" smd rect (at -1.5396 3.619) (size 1 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
    (model "/Users/james/Dropbox/KiCad/Component STEP Files/Buttons_Switches_SMD.3dshapes/SW_SPST_PTS645.wrl"
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 90))
    )
  )
  (module "My Libraries:SW_SMD-TL3305-2-Pad-Fixed3" (layer F.Cu) (tedit 59B3233F)
    (at 185.32545 42.7)
    (attr smd)
    (fp_text reference SW30 (at 0 5.588) (layer F.SilkS))
    (fp_text value SW_PUSHBUTTON (at 0 -5.9944) (layer F.Fab))
    (pad 2 smd rect (at 1.4224 -3.7592) (size 1 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 35 "Net-(D30-PadA)"))
    (pad 1 smd rect (at -1.5396 -3.7592) (size 1 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 64 "Net-(JP1-Pad2)"))
    (pad "" smd rect (at 1.4224 3.619) (size 1 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
    (pad "" smd rect (at -1.5396 3.619) (size 1 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
    (model "/Users/james/Dropbox/KiCad/Component STEP Files/Buttons_Switches_SMD.3dshapes/SW_SPST_PTS645.wrl"
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 90))
    )
  )
  (module "My Libraries:SW_SMD-TL3305-2-Pad-Fixed3" (layer F.Cu) (tedit 59B3233F)
    (at 151.30954 103.71745)
    (attr smd)
    (fp_text reference SW29 (at 0 5.588) (layer F.SilkS))
    (fp_text value SW_PUSHBUTTON (at 0 -5.9944) (layer F.Fab))
    (pad 2 smd rect (at 1.4224 -3.7592) (size 1 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 34 "Net-(D29-PadA)"))
    (pad 1 smd rect (at -1.5396 -3.7592) (size 1 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 63 "Net-(JP1-Pad6)"))
    (pad "" smd rect (at 1.4224 3.619) (size 1 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
    (pad "" smd rect (at -1.5396 3.619) (size 1 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
    (model "/Users/james/Dropbox/KiCad/Component STEP Files/Buttons_Switches_SMD.3dshapes/SW_SPST_PTS645.wrl"
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 90))
    )
  )
  (module "My Libraries:SW_SMD-TL3305-2-Pad-Fixed3" (layer F.Cu) (tedit 59B3233F)
    (at 135.40045 88.71745)
    (attr smd)
    (fp_text reference SW28 (at 0 5.588) (layer F.SilkS))
    (fp_text value SW_PUSHBUTTON (at 0 -5.9944) (layer F.Fab))
    (pad 2 smd rect (at 1.4224 -3.7592) (size 1 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 33 "Net-(D28-PadA)"))
    (pad 1 smd rect (at -1.5396 -3.7592) (size 1 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 62 "Net-(JP1-Pad5)"))
    (pad "" smd rect (at 1.4224 3.619) (size 1 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
    (pad "" smd rect (at -1.5396 3.619) (size 1 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
    (model "/Users/james/Dropbox/KiCad/Component STEP Files/Buttons_Switches_SMD.3dshapes/SW_SPST_PTS645.wrl"
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 90))
    )
  )
  (module "My Libraries:SW_SMD-TL3305-2-Pad-Fixed3" (layer F.Cu) (tedit 59B3233F)
    (at 130.40045 73.71745)
    (attr smd)
    (fp_text reference SW27 (at 0 5.588) (layer F.SilkS))
    (fp_text value SW_PUSHBUTTON (at 0 -5.9944) (layer F.Fab))
    (pad 2 smd rect (at 1.4224 -3.7592) (size 1 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 32 "Net-(D27-PadA)"))
    (pad 1 smd rect (at -1.5396 -3.7592) (size 1 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 61 "Net-(JP1-Pad4)"))
    (pad "" smd rect (at 1.4224 3.619) (size 1 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
    (pad "" smd rect (at -1.5396 3.619) (size 1 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
    (model "/Users/james/Dropbox/KiCad/Component STEP Files/Buttons_Switches_SMD.3dshapes/SW_SPST_PTS645.wrl"
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 90))
    )
  )
  (module "My Libraries:SW_SMD-TL3305-2-Pad-Fixed3" (layer F.Cu) (tedit 59B3233F)
    (at 125.40045 58.71745)
    (attr smd)
    (fp_text reference SW26 (at 0 5.588) (layer F.SilkS))
    (fp_text value SW_PUSHBUTTON (at 0 -5.9944) (layer F.Fab))
    (pad 2 smd rect (at 1.4224 -3.7592) (size 1 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 31 "Net-(D26-PadA)"))
    (pad 1 smd rect (at -1.5396 -3.7592) (size 1 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 60 "Net-(JP1-Pad3)"))
    (pad "" smd rect (at 1.4224 3.619) (size 1 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
    (pad "" smd rect (at -1.5396 3.619) (size 1 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
    (model "/Users/james/Dropbox/KiCad/Component STEP Files/Buttons_Switches_SMD.3dshapes/SW_SPST_PTS645.wrl"
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 90))
    )
  )
  (module "My Libraries:SW_SMD-TL3305-2-Pad-Fixed3" (layer F.Cu) (tedit 59B3233F)
    (at 174.41636 42.7)
    (attr smd)
    (fp_text reference SW25 (at 0 5.588) (layer F.SilkS))
    (fp_text value SW_PUSHBUTTON (at 0 -5.9944) (layer F.Fab))
    (pad 2 smd rect (at 1.4224 -3.7592) (size 1 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 30 "Net-(D25-PadA)"))
    (pad 1 smd rect (at -1.5396 -3.7592) (size 1 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 64 "Net-(JP1-Pad2)"))
    (pad "" smd rect (at 1.4224 3.619) (size 1 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
    (pad "" smd rect (at -1.5396 3.619) (size 1 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
    (model "/Users/james/Dropbox/KiCad/Component STEP Files/Buttons_Switches_SMD.3dshapes/SW_SPST_PTS645.wrl"
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 90))
    )
  )
  (module "My Libraries:SW_SMD-TL3305-2-Pad-Fixed3" (layer F.Cu) (tedit 59B3233F)
    (at 140.40045 103.71745)
    (attr smd)
    (fp_text reference SW24 (at 0 5.588) (layer F.SilkS))
    (fp_text value SW_PUSHBUTTON (at 0 -5.9944) (layer F.Fab))
    (pad 2 smd rect (at 1.4224 -3.7592) (size 1 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 29 "Net-(D24-PadA)"))
    (pad 1 smd rect (at -1.5396 -3.7592) (size 1 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 63 "Net-(JP1-Pad6)"))
    (pad "" smd rect (at 1.4224 3.619) (size 1 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
    (pad "" smd rect (at -1.5396 3.619) (size 1 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
    (model "/Users/james/Dropbox/KiCad/Component STEP Files/Buttons_Switches_SMD.3dshapes/SW_SPST_PTS645.wrl"
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 90))
    )
  )
  (module "My Libraries:SW_SMD-TL3305-2-Pad-Fixed3" (layer F.Cu) (tedit 59B3233F)
    (at 124.49136 88.71745)
    (attr smd)
    (fp_text reference SW23 (at 0 5.588) (layer F.SilkS))
    (fp_text value SW_PUSHBUTTON (at 0 -5.9944) (layer F.Fab))
    (pad 2 smd rect (at 1.4224 -3.7592) (size 1 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 28 "Net-(D23-PadA)"))
    (pad 1 smd rect (at -1.5396 -3.7592) (size 1 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 62 "Net-(JP1-Pad5)"))
    (pad "" smd rect (at 1.4224 3.619) (size 1 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
    (pad "" smd rect (at -1.5396 3.619) (size 1 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
    (model "/Users/james/Dropbox/KiCad/Component STEP Files/Buttons_Switches_SMD.3dshapes/SW_SPST_PTS645.wrl"
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 90))
    )
  )
  (module "My Libraries:SW_SMD-TL3305-2-Pad-Fixed3" (layer F.Cu) (tedit 59B3233F)
    (at 119.49136 73.71745)
    (attr smd)
    (fp_text reference SW22 (at 0 5.588) (layer F.SilkS))
    (fp_text value SW_PUSHBUTTON (at 0 -5.9944) (layer F.Fab))
    (pad 2 smd rect (at 1.4224 -3.7592) (size 1 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 27 "Net-(D22-PadA)"))
    (pad 1 smd rect (at -1.5396 -3.7592) (size 1 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 61 "Net-(JP1-Pad4)"))
    (pad "" smd rect (at 1.4224 3.619) (size 1 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
    (pad "" smd rect (at -1.5396 3.619) (size 1 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
    (model "/Users/james/Dropbox/KiCad/Component STEP Files/Buttons_Switches_SMD.3dshapes/SW_SPST_PTS645.wrl"
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 90))
    )
  )
  (module "My Libraries:SW_SMD-TL3305-2-Pad-Fixed3" (layer F.Cu) (tedit 59B3233F)
    (at 114.49136 58.71745)
    (attr smd)
    (fp_text reference SW21 (at 0 5.588) (layer F.SilkS))
    (fp_text value SW_PUSHBUTTON (at 0 -5.9944) (layer F.Fab))
    (pad 2 smd rect (at 1.4224 -3.7592) (size 1 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 26 "Net-(D21-PadA)"))
    (pad 1 smd rect (at -1.5396 -3.7592) (size 1 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 60 "Net-(JP1-Pad3)"))
    (pad "" smd rect (at 1.4224 3.619) (size 1 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
    (pad "" smd rect (at -1.5396 3.619) (size 1 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
    (model "/Users/james/Dropbox/KiCad/Component STEP Files/Buttons_Switches_SMD.3dshapes/SW_SPST_PTS645.wrl"
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 90))
    )
  )
  (module "My Libraries:SW_SMD-TL3305-2-Pad-Fixed3" (layer F.Cu) (tedit 59B3233F)
    (at 119.49136 103.71745)
    (attr smd)
    (fp_text reference SW20 (at 0 5.588) (layer F.SilkS))
    (fp_text value SW_PUSHBUTTON (at 0 -5.9944) (layer F.Fab))
    (pad 2 smd rect (at 1.4224 -3.7592) (size 1 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 24 "Net-(D20-PadA)"))
    (pad 1 smd rect (at -1.5396 -3.7592) (size 1 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 63 "Net-(JP1-Pad6)"))
    (pad "" smd rect (at 1.4224 3.619) (size 1 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
    (pad "" smd rect (at -1.5396 3.619) (size 1 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
    (model "/Users/james/Dropbox/KiCad/Component STEP Files/Buttons_Switches_SMD.3dshapes/SW_SPST_PTS645.wrl"
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 90))
    )
  )
  (module "My Libraries:SW_SMD-TL3305-2-Pad-Fixed3" (layer F.Cu) (tedit 59B3233F)
    (at 113.58227 88.71745)
    (attr smd)
    (fp_text reference SW19 (at 0 5.588) (layer F.SilkS))
    (fp_text value SW_PUSHBUTTON (at 0 -5.9944) (layer F.Fab))
    (pad 2 smd rect (at 1.4224 -3.7592) (size 1 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 23 "Net-(D19-PadA)"))
    (pad 1 smd rect (at -1.5396 -3.7592) (size 1 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 62 "Net-(JP1-Pad5)"))
    (pad "" smd rect (at 1.4224 3.619) (size 1 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
    (pad "" smd rect (at -1.5396 3.619) (size 1 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
    (model "/Users/james/Dropbox/KiCad/Component STEP Files/Buttons_Switches_SMD.3dshapes/SW_SPST_PTS645.wrl"
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 90))
    )
  )
  (module "My Libraries:SW_SMD-TL3305-2-Pad-Fixed3" (layer F.Cu) (tedit 59B3233F)
    (at 108.58227 73.71745)
    (attr smd)
    (fp_text reference SW18 (at 0 5.588) (layer F.SilkS))
    (fp_text value SW_PUSHBUTTON (at 0 -5.9944) (layer F.Fab))
    (pad 2 smd rect (at 1.4224 -3.7592) (size 1 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 22 "Net-(D18-PadA)"))
    (pad 1 smd rect (at -1.5396 -3.7592) (size 1 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 61 "Net-(JP1-Pad4)"))
    (pad "" smd rect (at 1.4224 3.619) (size 1 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
    (pad "" smd rect (at -1.5396 3.619) (size 1 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
    (model "/Users/james/Dropbox/KiCad/Component STEP Files/Buttons_Switches_SMD.3dshapes/SW_SPST_PTS645.wrl"
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 90))
    )
  )
  (module "My Libraries:SW_SMD-TL3305-2-Pad-Fixed3" (layer F.Cu) (tedit 59B3233F)
    (at 103.58227 58.71745)
    (attr smd)
    (fp_text reference SW17 (at 0 5.588) (layer F.SilkS))
    (fp_text value SW_PUSHBUTTON (at 0 -5.9944) (layer F.Fab))
    (pad 2 smd rect (at 1.4224 -3.7592) (size 1 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 21 "Net-(D17-PadA)"))
    (pad 1 smd rect (at -1.5396 -3.7592) (size 1 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 60 "Net-(JP1-Pad3)"))
    (pad "" smd rect (at 1.4224 3.619) (size 1 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
    (pad "" smd rect (at -1.5396 3.619) (size 1 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
    (model "/Users/james/Dropbox/KiCad/Component STEP Files/Buttons_Switches_SMD.3dshapes/SW_SPST_PTS645.wrl"
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 90))
    )
  )
  (module "My Libraries:SW_SMD-TL3305-2-Pad-Fixed3" (layer F.Cu) (tedit 59B3233F)
    (at 136.30954 42.7)
    (attr smd)
    (fp_text reference SW16 (at 0 5.588) (layer F.SilkS))
    (fp_text value SW_PUSHBUTTON (at 0 -5.9944) (layer F.Fab))
    (pad 2 smd rect (at 1.4224 -3.7592) (size 1 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 19 "Net-(D16-PadA)"))
    (pad 1 smd rect (at -1.5396 -3.7592) (size 1 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 64 "Net-(JP1-Pad2)"))
    (pad "" smd rect (at 1.4224 3.619) (size 1 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
    (pad "" smd rect (at -1.5396 3.619) (size 1 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
    (model "/Users/james/Dropbox/KiCad/Component STEP Files/Buttons_Switches_SMD.3dshapes/SW_SPST_PTS645.wrl"
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 90))
    )
  )
  (module "My Libraries:SW_SMD-TL3305-2-Pad-Fixed3" (layer F.Cu) (tedit 59B3233F)
    (at 108.58227 103.71745)
    (attr smd)
    (fp_text reference SW15 (at 0 5.588) (layer F.SilkS))
    (fp_text value SW_PUSHBUTTON (at 0 -5.9944) (layer F.Fab))
    (pad 2 smd rect (at 1.4224 -3.7592) (size 1 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 18 "Net-(D15-PadA)"))
    (pad 1 smd rect (at -1.5396 -3.7592) (size 1 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 63 "Net-(JP1-Pad6)"))
    (pad "" smd rect (at 1.4224 3.619) (size 1 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
    (pad "" smd rect (at -1.5396 3.619) (size 1 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
    (model "/Users/james/Dropbox/KiCad/Component STEP Files/Buttons_Switches_SMD.3dshapes/SW_SPST_PTS645.wrl"
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 90))
    )
  )
  (module "My Libraries:SW_SMD-TL3305-2-Pad-Fixed3" (layer F.Cu) (tedit 59B3233F)
    (at 102.67318 88.71745)
    (attr smd)
    (fp_text reference SW14 (at 0 5.588) (layer F.SilkS))
    (fp_text value SW_PUSHBUTTON (at 0 -5.9944) (layer F.Fab))
    (pad 2 smd rect (at 1.4224 -3.7592) (size 1 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 17 "Net-(D14-PadA)"))
    (pad 1 smd rect (at -1.5396 -3.7592) (size 1 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 62 "Net-(JP1-Pad5)"))
    (pad "" smd rect (at 1.4224 3.619) (size 1 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
    (pad "" smd rect (at -1.5396 3.619) (size 1 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
    (model "/Users/james/Dropbox/KiCad/Component STEP Files/Buttons_Switches_SMD.3dshapes/SW_SPST_PTS645.wrl"
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 90))
    )
  )
  (module "My Libraries:SW_SMD-TL3305-2-Pad-Fixed3" (layer F.Cu) (tedit 59B3233F)
    (at 97.67318 73.71745)
    (attr smd)
    (fp_text reference SW13 (at 0 5.588) (layer F.SilkS))
    (fp_text value SW_PUSHBUTTON (at 0 -5.9944) (layer F.Fab))
    (pad 2 smd rect (at 1.4224 -3.7592) (size 1 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 16 "Net-(D13-PadA)"))
    (pad 1 smd rect (at -1.5396 -3.7592) (size 1 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 61 "Net-(JP1-Pad4)"))
    (pad "" smd rect (at 1.4224 3.619) (size 1 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
    (pad "" smd rect (at -1.5396 3.619) (size 1 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
    (model "/Users/james/Dropbox/KiCad/Component STEP Files/Buttons_Switches_SMD.3dshapes/SW_SPST_PTS645.wrl"
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 90))
    )
  )
  (module "My Libraries:SW_SMD-TL3305-2-Pad-Fixed3" (layer F.Cu) (tedit 59B3233F)
    (at 92.67318 58.71745)
    (attr smd)
    (fp_text reference SW12 (at 0 5.588) (layer F.SilkS))
    (fp_text value SW_PUSHBUTTON (at 0 -5.9944) (layer F.Fab))
    (pad 2 smd rect (at 1.4224 -3.7592) (size 1 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 15 "Net-(D12-PadA)"))
    (pad 1 smd rect (at -1.5396 -3.7592) (size 1 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 60 "Net-(JP1-Pad3)"))
    (pad "" smd rect (at 1.4224 3.619) (size 1 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
    (pad "" smd rect (at -1.5396 3.619) (size 1 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
    (model "/Users/james/Dropbox/KiCad/Component STEP Files/Buttons_Switches_SMD.3dshapes/SW_SPST_PTS645.wrl"
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 90))
    )
  )
  (module "My Libraries:SW_SMD-TL3305-2-Pad-Fixed3" (layer F.Cu) (tedit 59B3233F)
    (at 114.49136 42.7)
    (attr smd)
    (fp_text reference SW11 (at 0 5.588) (layer F.SilkS))
    (fp_text value SW_PUSHBUTTON (at 0 -5.9944) (layer F.Fab))
    (pad 2 smd rect (at 1.4224 -3.7592) (size 1 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 14 "Net-(D11-PadA)"))
    (pad 1 smd rect (at -1.5396 -3.7592) (size 1 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 64 "Net-(JP1-Pad2)"))
    (pad "" smd rect (at 1.4224 3.619) (size 1 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
    (pad "" smd rect (at -1.5396 3.619) (size 1 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
    (model "/Users/james/Dropbox/KiCad/Component STEP Files/Buttons_Switches_SMD.3dshapes/SW_SPST_PTS645.wrl"
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 90))
    )
  )
  (module "My Libraries:SW_SMD-TL3305-2-Pad-Fixed3" (layer F.Cu) (tedit 59B3233F)
    (at 97.67318 103.71745)
    (attr smd)
    (fp_text reference SW10 (at 0 5.588) (layer F.SilkS))
    (fp_text value SW_PUSHBUTTON (at 0 -5.9944) (layer F.Fab))
    (pad 2 smd rect (at 1.4224 -3.7592) (size 1 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 12 "Net-(D10-PadA)"))
    (pad 1 smd rect (at -1.5396 -3.7592) (size 1 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 63 "Net-(JP1-Pad6)"))
    (pad "" smd rect (at 1.4224 3.619) (size 1 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
    (pad "" smd rect (at -1.5396 3.619) (size 1 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
    (model "/Users/james/Dropbox/KiCad/Component STEP Files/Buttons_Switches_SMD.3dshapes/SW_SPST_PTS645.wrl"
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 90))
    )
  )
  (module "My Libraries:SW_SMD-TL3305-2-Pad-Fixed3" (layer F.Cu) (tedit 59B3233F)
    (at 91.76409 88.71745)
    (attr smd)
    (fp_text reference SW9 (at 0 5.588) (layer F.SilkS))
    (fp_text value SW_PUSHBUTTON (at 0 -5.9944) (layer F.Fab))
    (pad 2 smd rect (at 1.4224 -3.7592) (size 1 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 11 "Net-(D9-PadA)"))
    (pad 1 smd rect (at -1.5396 -3.7592) (size 1 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 62 "Net-(JP1-Pad5)"))
    (pad "" smd rect (at 1.4224 3.619) (size 1 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
    (pad "" smd rect (at -1.5396 3.619) (size 1 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
    (model "/Users/james/Dropbox/KiCad/Component STEP Files/Buttons_Switches_SMD.3dshapes/SW_SPST_PTS645.wrl"
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 90))
    )
  )
  (module "My Libraries:SW_SMD-TL3305-2-Pad-Fixed3" (layer F.Cu) (tedit 59B3233F)
    (at 86.76409 73.71745)
    (attr smd)
    (fp_text reference SW8 (at 0 5.588) (layer F.SilkS))
    (fp_text value SW_PUSHBUTTON (at 0 -5.9944) (layer F.Fab))
    (pad 2 smd rect (at 1.4224 -3.7592) (size 1 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 10 "Net-(D8-PadA)"))
    (pad 1 smd rect (at -1.5396 -3.7592) (size 1 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 61 "Net-(JP1-Pad4)"))
    (pad "" smd rect (at 1.4224 3.619) (size 1 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
    (pad "" smd rect (at -1.5396 3.619) (size 1 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
    (model "/Users/james/Dropbox/KiCad/Component STEP Files/Buttons_Switches_SMD.3dshapes/SW_SPST_PTS645.wrl"
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 90))
    )
  )
  (module "My Libraries:SW_SMD-TL3305-2-Pad-Fixed3" (layer F.Cu) (tedit 59B3233F)
    (at 81.76409 58.71745)
    (attr smd)
    (fp_text reference SW7 (at 0 5.588) (layer F.SilkS))
    (fp_text value SW_PUSHBUTTON (at 0 -5.9944) (layer F.Fab))
    (pad 2 smd rect (at 1.4224 -3.7592) (size 1 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 9 "Net-(D7-PadA)"))
    (pad 1 smd rect (at -1.5396 -3.7592) (size 1 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 60 "Net-(JP1-Pad3)"))
    (pad "" smd rect (at 1.4224 3.619) (size 1 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
    (pad "" smd rect (at -1.5396 3.619) (size 1 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
    (model "/Users/james/Dropbox/KiCad/Component STEP Files/Buttons_Switches_SMD.3dshapes/SW_SPST_PTS645.wrl"
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 90))
    )
  )
  (module "My Libraries:SW_SMD-TL3305-2-Pad-Fixed3" (layer F.Cu) (tedit 59B3233F)
    (at 92.67318 42.7)
    (attr smd)
    (fp_text reference SW6 (at 0 5.588) (layer F.SilkS))
    (fp_text value SW_PUSHBUTTON (at 0 -5.9944) (layer F.Fab))
    (pad 2 smd rect (at 1.4224 -3.7592) (size 1 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 7 "Net-(D6-PadA)"))
    (pad 1 smd rect (at -1.5396 -3.7592) (size 1 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 64 "Net-(JP1-Pad2)"))
    (pad "" smd rect (at 1.4224 3.619) (size 1 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
    (pad "" smd rect (at -1.5396 3.619) (size 1 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
    (model "/Users/james/Dropbox/KiCad/Component STEP Files/Buttons_Switches_SMD.3dshapes/SW_SPST_PTS645.wrl"
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 90))
    )
  )
  (module "My Libraries:SW_SMD-TL3305-2-Pad-Fixed3" (layer F.Cu) (tedit 59B3233F)
    (at 80.855 88.71745)
    (attr smd)
    (fp_text reference SW4 (at 0 5.588) (layer F.SilkS))
    (fp_text value SW_PUSHBUTTON (at 0 -5.9944) (layer F.Fab))
    (pad 2 smd rect (at 1.4224 -3.7592) (size 1 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 5 "Net-(D4-PadA)"))
    (pad 1 smd rect (at -1.5396 -3.7592) (size 1 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 62 "Net-(JP1-Pad5)"))
    (pad "" smd rect (at 1.4224 3.619) (size 1 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
    (pad "" smd rect (at -1.5396 3.619) (size 1 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
    (model "/Users/james/Dropbox/KiCad/Component STEP Files/Buttons_Switches_SMD.3dshapes/SW_SPST_PTS645.wrl"
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 90))
    )
  )
  (module "My Libraries:SW_SMD-TL3305-2-Pad-Fixed3" (layer F.Cu) (tedit 59B3233F)
    (at 75.855 73.71745)
    (attr smd)
    (fp_text reference SW3 (at 0 5.588) (layer F.SilkS))
    (fp_text value SW_PUSHBUTTON (at 0 -5.9944) (layer F.Fab))
    (pad 2 smd rect (at 1.4224 -3.7592) (size 1 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 "Net-(D3-PadA)"))
    (pad 1 smd rect (at -1.5396 -3.7592) (size 1 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 61 "Net-(JP1-Pad4)"))
    (pad "" smd rect (at 1.4224 3.619) (size 1 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
    (pad "" smd rect (at -1.5396 3.619) (size 1 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
    (model "/Users/james/Dropbox/KiCad/Component STEP Files/Buttons_Switches_SMD.3dshapes/SW_SPST_PTS645.wrl"
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 90))
    )
  )
  (module "My Libraries:SW_SMD-TL3305-2-Pad-Fixed3" (layer F.Cu) (tedit 59B3233F)
    (at 70.855 58.71745)
    (attr smd)
    (fp_text reference SW2 (at 0 5.588) (layer F.SilkS))
    (fp_text value SW_PUSHBUTTON (at 0 -5.9944) (layer F.Fab))
    (pad 2 smd rect (at 1.4224 -3.7592) (size 1 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 3 "Net-(D2-PadA)"))
    (pad 1 smd rect (at -1.5396 -3.7592) (size 1 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 60 "Net-(JP1-Pad3)"))
    (pad "" smd rect (at 1.4224 3.619) (size 1 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
    (pad "" smd rect (at -1.5396 3.619) (size 1 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
    (model "/Users/james/Dropbox/KiCad/Component STEP Files/Buttons_Switches_SMD.3dshapes/SW_SPST_PTS645.wrl"
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 90))
    )
  )
  (module "My Libraries:SW_SMD-TL3305-2-Pad-Fixed3" (layer F.Cu) (tedit 59B3233F)
    (at 70.855 42.7)
    (attr smd)
    (fp_text reference SW1 (at 0 5.588) (layer F.SilkS))
    (fp_text value SW_PUSHBUTTON (at 0 -5.9944) (layer F.Fab))
    (pad 2 smd rect (at 1.4224 -3.7592) (size 1 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 2 "Net-(D1-PadA)"))
    (pad 1 smd rect (at -1.5396 -3.7592) (size 1 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 64 "Net-(JP1-Pad2)"))
    (pad "" smd rect (at 1.4224 3.619) (size 1 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
    (pad "" smd rect (at -1.5396 3.619) (size 1 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
    (model "/Users/james/Dropbox/KiCad/Component STEP Files/Buttons_Switches_SMD.3dshapes/SW_SPST_PTS645.wrl"
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 90))
    )
  )
  (module "My Libraries:SW_SMD-TL3305-2-Pad-Fixed3" (layer F.Cu) (tedit 59B3233F)
    (at 190.85499 58.71745)
    (attr smd)
    (fp_text reference SW47 (at 0 5.588) (layer F.SilkS))
    (fp_text value SW_PUSHBUTTON (at 0 -5.9944) (layer F.Fab))
    (pad 2 smd rect (at 1.4224 -3.7592) (size 1 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 55 "Net-(D47-PadA)"))
    (pad 1 smd rect (at -1.5396 -3.7592) (size 1 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 64 "Net-(JP1-Pad2)"))
    (pad "" smd rect (at 1.4224 3.619) (size 1 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
    (pad "" smd rect (at -1.5396 3.619) (size 1 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
    (model "/Users/james/Dropbox/KiCad/Component STEP Files/Buttons_Switches_SMD.3dshapes/SW_SPST_PTS645.wrl"
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 90))
    )
  )
  (module "My Libraries:SW_SMD-TL3305-2-Pad-Fixed3" (layer F.Cu) (tedit 59B3233F)
    (at 86.76409 103.71745)
    (attr smd)
    (fp_text reference SW5 (at 0 5.588) (layer F.SilkS))
    (fp_text value SW_PUSHBUTTON (at 0 -5.9944) (layer F.Fab))
    (pad 2 smd rect (at 1.4224 -3.7592) (size 1 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 6 "Net-(D5-PadA)"))
    (pad 1 smd rect (at -1.5396 -3.7592) (size 1 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 63 "Net-(JP1-Pad6)"))
    (pad "" smd rect (at 1.4224 3.619) (size 1 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
    (pad "" smd rect (at -1.5396 3.619) (size 1 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
    (model "/Users/james/Dropbox/KiCad/Component STEP Files/Buttons_Switches_SMD.3dshapes/SW_SPST_PTS645.wrl"
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 90))
    )
  )
  (module Wire_Pads:SolderWirePad_single_2-5mmDrill (layer F.Cu) (tedit 0)
    (at 193.01 107.32)
    (fp_text reference J4 (at 0 -5.08) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Conn_01x01 (at 1.27 5.08) (layer F.Fab))
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 5.99948 5.99948) (drill 2.49936) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 59 GND))
  )
  (module Wire_Pads:SolderWirePad_single_2-5mmDrill (layer F.Cu) (tedit 0)
    (at 193.01 33.41)
    (fp_text reference J5 (at 0 -5.08) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Conn_01x01 (at 1.27 5.08) (layer F.Fab))
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 5.99948 5.99948) (drill 2.49936) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 59 GND))
  )
  (module Wire_Pads:SolderWirePad_single_2-5mmDrill (layer F.Cu) (tedit 59B40D6C)
    (at 66.9 107.57)
    (fp_text reference J6 (at 0 -5.08) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Conn_01x01 (at 1.27 5.08) (layer F.Fab))
    (pad 1 thru_hole circle (at -2.4 0) (size 5.99948 5.99948) (drill 2.49936) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 59 GND))
  )
  (module Wire_Pads:SolderWirePad_single_2-5mmDrill (layer F.Cu) (tedit 59B40D62)
    (at 63.01 33.56)
    (fp_text reference J1 (at 0 -5.08) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Conn_01x01 (at 1.27 5.08) (layer F.Fab))
    (pad 1 thru_hole circle (at 1.49 -0.15) (size 5.99948 5.99948) (drill 2.49936) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 59 GND))
  )
  (module Capacitors_SMD:C_0805 (layer F.Cu) (tedit 5415D6EA)
    (at 155.45 37.99)
    (descr "Capacitor SMD 0805, reflow soldering, AVX (see smccp.pdf)")
    (tags "capacitor 0805")
    (attr smd)
    (fp_text reference C1 (at 0.02 1.8) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 1uF (at 0 2.1) (layer F.Fab))
    (pad 2 smd rect (at 1 0) (size 1 1.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 59 GND))
    (pad 1 smd rect (at -1 0) (size 1 1.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 58 +5V))
    (model Capacitors_SMD.3dshapes/C_0805.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module Socket_Strips:Socket_Strip_Angled_1x08 (layer B.Cu) (tedit 0)
    (at 146.08 42.33)
    (descr "Through hole socket strip")
    (tags "socket strip")
    (fp_text reference JP1 (at 18.03 -5.41 -90) (layer B.SilkS))
    (fp_text value M08 (at 0 2.75) (layer B.Fab) hide)
    (pad 8 thru_hole oval (at 17.78 0) (size 1.7272 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
      (net 59 GND))
    (pad 7 thru_hole oval (at 15.24 0) (size 1.7272 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
      (net 59 GND))
    (pad 6 thru_hole oval (at 12.7 0) (size 1.7272 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
      (net 63 "Net-(JP1-Pad6)"))
    (pad 5 thru_hole oval (at 10.16 0) (size 1.7272 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
      (net 62 "Net-(JP1-Pad5)"))
    (pad 4 thru_hole oval (at 7.62 0) (size 1.7272 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
      (net 61 "Net-(JP1-Pad4)"))
    (pad 3 thru_hole oval (at 5.08 0) (size 1.7272 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
      (net 60 "Net-(JP1-Pad3)"))
    (pad 2 thru_hole oval (at 2.54 0) (size 1.7272 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
      (net 64 "Net-(JP1-Pad2)"))
    (pad 1 thru_hole rect (at 0 0) (size 1.7272 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
      (net 58 +5V))
    (model Socket_Strips.3dshapes/Socket_Strip_Angled_1x08.wrl
      (at (xyz 0.35 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 180))
    )
  )
  (module Pin_Headers:Pin_Header_Angled_1x05 (layer B.Cu) (tedit 0)
    (at 130.16 42.25 90)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference J2 (at 5.7 -1.34 90) (layer B.SilkS))
    (fp_text value Conn_01x05 (at 0 3.1 90) (layer B.Fab) hide)
    (pad 5 thru_hole oval (at 0 -10.16 90) (size 2.032 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
      (net 56 "Net-(D26-PadK)"))
    (pad 4 thru_hole oval (at 0 -7.62 90) (size 2.032 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
      (net 57 "Net-(D31-PadK)"))
    (pad 3 thru_hole oval (at 0 -5.08 90) (size 2.032 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
      (net 39 "Net-(D34-PadK)"))
    (pad 2 thru_hole oval (at 0 -2.54 90) (size 2.032 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
      (net 45 "Net-(D38-PadK)"))
    (pad 1 thru_hole rect (at 0 0 90) (size 2.032 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
      (net 49 "Net-(D42-PadK)"))
    (model Pin_Headers.3dshapes/Pin_Header_Angled_1x05.wrl
      (at (xyz 0 -0.2 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 90))
    )
  )
  (module Resistors_SMD:R_0805 (layer F.Cu) (tedit 5415CDEB)
    (at 130.16 46.0184 270)
    (descr "Resistor SMD 0805, reflow soldering, Vishay (see dcrcw.pdf)")
    (tags "resistor 0805")
    (attr smd)
    (fp_text reference R10 (at 3.22 -0.07 270) (layer F.SilkS))
    (fp_text value R (at 0 2.1 270) (layer F.Fab))
    (pad 2 smd rect (at 0.95 0 270) (size 0.7 1.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 58 +5V))
    (pad 1 smd rect (at -0.95 0 270) (size 0.7 1.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 49 "Net-(D42-PadK)"))
    (model Resistors_SMD.3dshapes/R_0805.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module Resistors_SMD:R_0805 (layer F.Cu) (tedit 5415CDEB)
    (at 127.62 46.0184 270)
    (descr "Resistor SMD 0805, reflow soldering, Vishay (see dcrcw.pdf)")
    (tags "resistor 0805")
    (attr smd)
    (fp_text reference R9 (at 2.69 -0.08 270) (layer F.SilkS))
    (fp_text value R (at 0 2.1 270) (layer F.Fab))
    (pad 2 smd rect (at 0.95 0 270) (size 0.7 1.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 58 +5V))
    (pad 1 smd rect (at -0.95 0 270) (size 0.7 1.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 45 "Net-(D38-PadK)"))
    (model Resistors_SMD.3dshapes/R_0805.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module Resistors_SMD:R_0805 (layer F.Cu) (tedit 5415CDEB)
    (at 125.08 46.0184 270)
    (descr "Resistor SMD 0805, reflow soldering, Vishay (see dcrcw.pdf)")
    (tags "resistor 0805")
    (attr smd)
    (fp_text reference R8 (at 2.69 0.08 270) (layer F.SilkS))
    (fp_text value R (at 0 2.1 270) (layer F.Fab))
    (pad 2 smd rect (at 0.95 0 270) (size 0.7 1.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 58 +5V))
    (pad 1 smd rect (at -0.95 0 270) (size 0.7 1.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 39 "Net-(D34-PadK)"))
    (model Resistors_SMD.3dshapes/R_0805.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module Resistors_SMD:R_0805 (layer F.Cu) (tedit 5415CDEB)
    (at 122.54 46.0184 270)
    (descr "Resistor SMD 0805, reflow soldering, Vishay (see dcrcw.pdf)")
    (tags "resistor 0805")
    (attr smd)
    (fp_text reference R7 (at 2.77 -0.04 270) (layer F.SilkS))
    (fp_text value R (at 0 2.1 270) (layer F.Fab))
    (pad 2 smd rect (at 0.95 0 270) (size 0.7 1.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 58 +5V))
    (pad 1 smd rect (at -0.95 0 270) (size 0.7 1.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 57 "Net-(D31-PadK)"))
    (model Resistors_SMD.3dshapes/R_0805.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module Resistors_SMD:R_0805 (layer F.Cu) (tedit 5415CDEB)
    (at 120 46.0184 270)
    (descr "Resistor SMD 0805, reflow soldering, Vishay (see dcrcw.pdf)")
    (tags "resistor 0805")
    (attr smd)
    (fp_text reference R6 (at 2.87 -0.02 270) (layer F.SilkS))
    (fp_text value R (at 0 2.1 270) (layer F.Fab))
    (pad 2 smd rect (at 0.95 0 270) (size 0.7 1.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 58 +5V))
    (pad 1 smd rect (at -0.95 0 270) (size 0.7 1.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 56 "Net-(D26-PadK)"))
    (model Resistors_SMD.3dshapes/R_0805.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module Resistors_SMD:R_0805 (layer F.Cu) (tedit 5415CDEB)
    (at 98.77 46.0184 270)
    (descr "Resistor SMD 0805, reflow soldering, Vishay (see dcrcw.pdf)")
    (tags "resistor 0805")
    (attr smd)
    (fp_text reference R1 (at 2.67 -0.039998 270) (layer F.SilkS))
    (fp_text value R (at 0 2.1 270) (layer F.Fab))
    (pad 2 smd rect (at 0.95 0 270) (size 0.7 1.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 58 +5V))
    (pad 1 smd rect (at -0.95 0 270) (size 0.7 1.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 "Net-(D1-PadK)"))
    (model Resistors_SMD.3dshapes/R_0805.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module Resistors_SMD:R_0805 (layer F.Cu) (tedit 5415CDEB)
    (at 101.312187 46.0184 270)
    (descr "Resistor SMD 0805, reflow soldering, Vishay (see dcrcw.pdf)")
    (tags "resistor 0805")
    (attr smd)
    (fp_text reference R2 (at 2.67 -0.065311 270) (layer F.SilkS))
    (fp_text value R (at 0 2.1 270) (layer F.Fab))
    (pad 2 smd rect (at 0.95 0 270) (size 0.7 1.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 58 +5V))
    (pad 1 smd rect (at -0.95 0 270) (size 0.7 1.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 8 "Net-(D10-PadK)"))
    (model Resistors_SMD.3dshapes/R_0805.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module Resistors_SMD:R_0805 (layer F.Cu) (tedit 5415CDEB)
    (at 103.854374 46.0184 270)
    (descr "Resistor SMD 0805, reflow soldering, Vishay (see dcrcw.pdf)")
    (tags "resistor 0805")
    (attr smd)
    (fp_text reference R3 (at 2.67 -0.090624 270) (layer F.SilkS))
    (fp_text value R (at 0 2.1 270) (layer F.Fab))
    (pad 2 smd rect (at 0.95 0 270) (size 0.7 1.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 58 +5V))
    (pad 1 smd rect (at -0.95 0 270) (size 0.7 1.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 13 "Net-(D11-PadK)"))
    (model Resistors_SMD.3dshapes/R_0805.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module Resistors_SMD:R_0805 (layer F.Cu) (tedit 5415CDEB)
    (at 106.396561 46.0184 270)
    (descr "Resistor SMD 0805, reflow soldering, Vishay (see dcrcw.pdf)")
    (tags "resistor 0805")
    (attr smd)
    (fp_text reference R4 (at 2.67 -0.115937 270) (layer F.SilkS))
    (fp_text value R (at 0 2.1 270) (layer F.Fab))
    (pad 2 smd rect (at 0.95 0 270) (size 0.7 1.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 58 +5V))
    (pad 1 smd rect (at -0.95 0 270) (size 0.7 1.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 20 "Net-(D16-PadK)"))
    (model Resistors_SMD.3dshapes/R_0805.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module Resistors_SMD:R_0805 (layer F.Cu) (tedit 5415CDEB)
    (at 108.929998 46.0184 270)
    (descr "Resistor SMD 0805, reflow soldering, Vishay (see dcrcw.pdf)")
    (tags "resistor 0805")
    (attr smd)
    (fp_text reference R5 (at 2.67 -0.15 270) (layer F.SilkS))
    (fp_text value R (at 0 2.1 270) (layer F.Fab))
    (pad 2 smd rect (at 0.95 0 270) (size 0.7 1.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 58 +5V))
    (pad 1 smd rect (at -0.95 0 270) (size 0.7 1.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 25 "Net-(D21-PadK)"))
    (model Resistors_SMD.3dshapes/R_0805.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (gr_text "Serial Buddy" (at 67.65 75.88 90) (layer F.SilkS))
  (gr_text "KBD v1" (at 65.96 77.85 90) (layer F.SilkS))
  (gr_text baldengineer.com (at 62.79 70.63 90) (layer F.SilkS))
  (gr_line (start 59.5 111.7346) (end 59.5 28.8036) (layer Edge.Cuts) (width 0.2))
  (gr_line (start 198.7296 111.7346) (end 59.5 111.7346) (layer Edge.Cuts) (width 0.2))
  (gr_line (start 198.7296 28.8036) (end 198.7296 111.7346) (layer Edge.Cuts) (width 0.2))
  (gr_line (start 59.5 28.8036) (end 198.7296 28.8036) (layer Edge.Cuts) (width 0.2))
  (gr_text +5V (at 146.19 45.27 90) (layer F.SilkS))
  (gr_text GND (at 164.03 45.09 90) (layer F.SilkS))
  (gr_text GND (at 161.46 45.13 90) (layer F.SilkS))
  (zone (net 59) (net_name GND) (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads (clearance 0.254))
    (min_thickness 0.254)
    (fill (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 198.71 111.87) (xy 59.46 111.87) (xy 59.569841 28.949905) (xy 198.71 28.83)
      )
    )
  )
  (zone (net 59) (net_name GND) (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads (clearance 0.254))
    (min_thickness 0.254)
    (fill (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 59.569841 28.949905) (xy 59.46 28.95) (xy 59.57 28.83)
      )
    )
  )
  (zone (net 58) (net_name +5V) (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (priority 1)
    (connect_pads (clearance 0.254))
    (min_thickness 0.254)
    (fill (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 97.33 43.95) (xy 143.06 43.95) (xy 143.04 40.52) (xy 147.4 40.57) (xy 147.36 49.23)
        (xy 97.26 49.72) (xy 97.34 43.95)
      )
    )
  )
  (zone (net 59) (net_name GND) (layer B.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads (clearance 0.254))
    (min_thickness 0.254)
    (fill (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 198.71 111.87) (xy 59.46 111.87) (xy 59.569841 28.949905) (xy 198.71 28.83)
      )
    )
  )
)
