(kicad_pcb (version 4) (host pcbnew 4.0.5)
  (general
    (links 0)
    (no_connects 8)
    (area 138.966667 96.345 158.033334 113.715)
    (thickness 1.6)
    (drawings 6)
    (tracks 33)
    (zones 0)
    (modules 5)
    (nets 7)
  )
  (page A4)
  (layers
    (0 F.Cu signal)
    (31 B.Cu signal)
    (32 B.Adhes user)
    (33 F.Adhes user)
    (34 B.Paste user)
    (35 F.Paste user)
    (36 B.SilkS user)
    (37 F.SilkS user)
    (38 B.Mask user)
    (39 F.Mask user)
    (40 Dwgs.User user)
    (41 Cmts.User user)
    (42 Eco1.User user)
    (43 Eco2.User user)
    (44 Edge.Cuts user)
    (45 Margin user)
    (46 B.CrtYd user)
    (47 F.CrtYd user)
    (48 B.Fab user)
    (49 F.Fab user)
  )
  (setup
    (last_trace_width 0.25)
    (trace_clearance 0.2)
    (zone_clearance 0.508)
    (zone_45_only no)
    (trace_min 0.2)
    (segment_width 0.2)
    (edge_width 0.15)
    (via_size 0.6)
    (via_drill 0.4)
    (via_min_size 0.4)
    (via_min_drill 0.3)
    (uvia_size 0.3)
    (uvia_drill 0.1)
    (uvias_allowed no)
    (uvia_min_size 0.2)
    (uvia_min_drill 0.1)
    (pcb_text_width 0.3)
    (pcb_text_size 1.5 1.5)
    (mod_edge_width 0.15)
    (mod_text_size 1 1)
    (mod_text_width 0.15)
    (pad_size 1.5 1.5)
    (pad_drill 0)
    (pad_to_mask_clearance 0.2)
    (aux_axis_origin 0 0)
    (visible_elements FFFFFF7F)
    (pcbplotparams
      (layerselection 0x00030_80000001)
      (usegerberextensions false)
      (excludeedgelayer true)
      (linewidth 0.100000)
      (plotframeref false)
      (viasonmask false)
      (mode 1)
      (useauxorigin false)
      (hpglpennumber 1)
      (hpglpenspeed 20)
      (hpglpendiameter 15)
      (hpglpenoverlay 2)
      (psnegative false)
      (psa4output false)
      (plotreference true)
      (plotvalue true)
      (plotinvisibletext false)
      (padsonsilk false)
      (subtractmaskfromsilk false)
      (outputformat 1)
      (mirror false)
      (drillshape 1)
      (scaleselection 1)
      (outputdirectory ""))
  )
  (net 0 "")
  (net 1 "Net-(P1-Pad1)")
  (net 2 "Net-(P1-Pad2)")
  (net 3 "Net-(P1-Pad3)")
  (net 4 "Net-(P2-Pad1)")
  (net 5 "Net-(P2-Pad2)")
  (net 6 "Net-(P2-Pad3)")
  (net_class Default "This is the default net class."
    (clearance 0.2)
    (trace_width 0.25)
    (via_dia 0.6)
    (via_drill 0.4)
    (uvia_dia 0.3)
    (uvia_drill 0.1)
    (add_net "Net-(P1-Pad1)")
    (add_net "Net-(P1-Pad2)")
    (add_net "Net-(P1-Pad3)")
    (add_net "Net-(P2-Pad1)")
    (add_net "Net-(P2-Pad2)")
    (add_net "Net-(P2-Pad3)")
  )
  (module Measurement_Points:Measurement_Point_Round-SMD-Pad_Small (layer F.Cu) (tedit 58871F2D)
    (at 150 108)
    (descr "Mesurement Point, Round, SMD Pad, DM 1.5mm,")
    (tags "Mesurement Point Round SMD Pad 1.5mm")
    (attr virtual)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Measurement_Point_Round-SMD-Pad_Small (at 0 2) (layer F.Fab))
    (pad 1 smd circle (at 0 0) (size 1.5 1.5) (layers F.Cu F.Mask)
      (net 3 "Net-(P1-Pad3)"))
  )
  (module Pin_Headers:Pin_Header_Straight_1x03 (layer F.Cu) (tedit 0)
    (at 153 107.54 180)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference P1 (at 0 -5.1 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value CONN_01X03 (at 0 -3.1 180) (layer F.Fab))
    (pad 1 thru_hole rect (at 0 0 180) (size 2.032 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 1 "Net-(P1-Pad1)"))
    (pad 2 thru_hole oval (at 0 2.54 180) (size 2.032 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 2 "Net-(P1-Pad2)"))
    (pad 3 thru_hole oval (at 0 5.08 180) (size 2.032 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 3 "Net-(P1-Pad3)"))
    (model Pin_Headers.3dshapes/Pin_Header_Straight_1x03.wrl
      (at (xyz 0 -0.1 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 90))
    )
  )
  (module Pin_Headers:Pin_Header_Straight_1x03 (layer F.Cu) (tedit 0)
    (at 144 102.42)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference P2 (at 0 -5.1) (layer F.SilkS))
    (fp_text value CONN_01X03 (at 0 -3.1) (layer F.Fab))
    (pad 1 thru_hole rect (at 0 0) (size 2.032 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 4 "Net-(P2-Pad1)"))
    (pad 2 thru_hole oval (at 0 2.54) (size 2.032 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 5 "Net-(P2-Pad2)"))
    (pad 3 thru_hole oval (at 0 5.08) (size 2.032 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 6 "Net-(P2-Pad3)"))
    (model Pin_Headers.3dshapes/Pin_Header_Straight_1x03.wrl
      (at (xyz 0 -0.1 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 90))
    )
  )
  (module "Borgel Custom:APA102_2020_LED_Complex" (layer F.Cu) (tedit 58871FA0)
    (at 148.5 104.91)
    (fp_text reference U1 (at 0 -2.8) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value APA102_2020 (at 0 2.6) (layer F.Fab))
    (pad 6 smd rect (at 0.85 -0.9) (size 0.8 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 3 "Net-(P1-Pad3)"))
    (pad 5 smd rect (at 0.85 0) (size 0.8 0.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 2 "Net-(P1-Pad2)"))
    (pad 2 smd rect (at -0.85 0) (size 0.8 0.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 5 "Net-(P2-Pad2)"))
    (pad 4 smd rect (at 0.85 0.9) (size 0.8 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 "Net-(P1-Pad1)"))
    (pad 3 smd rect (at -0.85 0.9) (size 0.8 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 6 "Net-(P2-Pad3)"))
    (pad 1 smd rect (at -0.85 -0.9) (size 0.8 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 "Net-(P2-Pad1)") (clearance 0.5))
    (pad 1 smd rect (at 0 -0.9) (size 0.5 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 "Net-(P2-Pad1)") (clearance 0.5))
    (pad 6 smd rect (at 0 0.59) (size 0.5 1.48) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 3 "Net-(P1-Pad3)"))
  )
  (module Measurement_Points:Measurement_Point_Round-SMD-Pad_Small (layer F.Cu) (tedit 58871F29)
    (at 150 101.75)
    (descr "Mesurement Point, Round, SMD Pad, DM 1.5mm,")
    (tags "Mesurement Point Round SMD Pad 1.5mm")
    (attr virtual)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Measurement_Point_Round-SMD-Pad_Small (at 0 2) (layer F.Fab))
    (pad 1 smd circle (at 0 0) (size 1.5 1.5) (layers F.Cu F.Mask)
      (net 4 "Net-(P2-Pad1)"))
  )
  (gr_text "1\n2\n3" (at 146.25 105) (layer B.SilkS))
  (gr_text "6\n5\n4" (at 150.75 105) (layer B.SilkS))
  (gr_line (start 142.24 109.22) (end 142.24 100.584) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 154.813 109.22) (end 142.24 109.22) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 154.813 100.584) (end 154.813 109.22) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 142.24 100.584) (end 154.813 100.584) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
)
