<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.1">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="29.19" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="29.19" y1="0" x2="29.19" y2="35.5475" width="0" layer="20"/>
<wire x1="29.19" y1="35.5475" x2="0" y2="35.5475" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="35.5475" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>OV965x</text>
<text>Breakout R1</text>
<text>D0</text>
<text>D1</text>
<text>D5</text>
<text>D2</text>
<text>PCLK</text>
<text>D8</text>
<text>D9</text>
<text>PWDN</text>
<text>RST</text>
<text>SDA</text>
<text>GND</text>
<text>D4</text>
<text>D3</text>
<text>D6</text>
<text>D7</text>
<text>XCLK</text>
<text>HSYNC</text>
<text>VSYNC</text>
<text>SCL</text>
<text>STROBE</text>
<text>VCC</text>
<text>GND</text>
</plain>
<libraries>
<library name="OV965x">
<packages>
<package name="OV965X">
</package>
</packages>
</library>
<library name="sfe">
<packages>
<package name="0402-CAP">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="pinhead">
<packages>
<package name="2X11">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="SparkFun">
<packages>
<package name="SOT23-5">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Transistor&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="iofault">
<packages>
<package name="OSHW_6X150_NOTEXT">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="U1" library="OV965x" package="OV965X" value="OV965X"/>
<element name="U3" library="SparkFun" package="SOT23-5" value="2.8V"/>
<element name="C1" library="sfe" package="0402-CAP" value="1uF"/>
<element name="C3" library="sfe" package="0402-CAP" value="1uF"/>
<element name="U4" library="SparkFun" package="SOT23-5" value="1.8V"/>
<element name="C6" library="sfe" package="0402-CAP" value="1uF"/>
<element name="C7" library="sfe" package="0402-CAP" value="1uF"/>
<element name="JP1" library="pinhead" package="2X11" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LOGO1" library="iofault" package="OSHW_6X150_NOTEXT" value="OSHW_LOGO_6MILX0150-NT"/>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="U1" pad="P$2"/>
<contactref element="U1" pad="P$15"/>
<contactref element="U3" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="U4" pad="2"/>
<contactref element="C6" pad="2"/>
<contactref element="C7" pad="2"/>
<contactref element="JP1" pad="20"/>
<contactref element="JP1" pad="22"/>
</signal>
<signal name="HSYNC">
<contactref element="U1" pad="P$9"/>
<contactref element="JP1" pad="13"/>
</signal>
<signal name="VSYNC">
<contactref element="U1" pad="P$7"/>
<contactref element="JP1" pad="15"/>
</signal>
<signal name="I2C_SCL">
<contactref element="U1" pad="P$5"/>
<contactref element="JP1" pad="17"/>
</signal>
<signal name="I2C_SDA">
<contactref element="U1" pad="P$3"/>
<contactref element="JP1" pad="18"/>
</signal>
<signal name="2.8V">
<contactref element="U1" pad="P$4"/>
<contactref element="U1" pad="P$11"/>
<contactref element="U3" pad="5"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="PCLK">
<contactref element="U1" pad="P$17"/>
<contactref element="JP1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="XCLK">
<contactref element="U1" pad="P$13"/>
<contactref element="JP1" pad="11"/>
</signal>
<signal name="RESET">
<contactref element="U1" pad="P$6"/>
<contactref element="JP1" pad="16"/>
</signal>
<signal name="PWDN">
<contactref element="U1" pad="P$8"/>
<contactref element="JP1" pad="14"/>
</signal>
<signal name="1.8V">
<contactref element="U1" pad="P$10"/>
<contactref element="U4" pad="5"/>
<contactref element="C7" pad="1"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="U3" pad="1"/>
<contactref element="U3" pad="3"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="U4" pad="1"/>
<contactref element="U4" pad="3"/>
<contactref element="C6" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="21"/>
</signal>
<signal name="D0">
<contactref element="U1" pad="P$24"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="D1">
<contactref element="U1" pad="P$23"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="D2">
<contactref element="U1" pad="P$19"/>
<contactref element="JP1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="D3">
<contactref element="U1" pad="P$21"/>
<contactref element="JP1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="D4">
<contactref element="U1" pad="P$22"/>
<contactref element="JP1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="D5">
<contactref element="U1" pad="P$20"/>
<contactref element="JP1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="D6">
<contactref element="U1" pad="P$18"/>
<contactref element="JP1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="D7">
<contactref element="U1" pad="P$16"/>
<contactref element="JP1" pad="9"/>
</signal>
<signal name="D8">
<contactref element="U1" pad="P$14"/>
<contactref element="JP1" pad="10"/>
</signal>
<signal name="D9">
<contactref element="U1" pad="P$12"/>
<contactref element="JP1" pad="12"/>
</signal>
<signal name="STROBE">
<contactref element="U1" pad="P$1"/>
<contactref element="JP1" pad="19"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
