<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.7.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0.635" y1="79.756" x2="-0.5792" y2="4.864" width="0" layer="20"/>
<wire x1="-0.5792" y1="4.864" x2="46.35" y2="4.864" width="0" layer="20"/>
<wire x1="46.35" y1="4.864" x2="46.35" y2="79.7942" width="0" layer="20"/>
<wire x1="46.35" y1="79.7942" x2="0.635" y2="79.756" width="0" layer="20"/>
<text>Merry Christmas!</text>
<text>From: Aaron 2016</text>
<text></text>
<text>Merry Christmas!</text>
</plain>
<libraries>
<library name="rcl">
<packages>
<package name="C0805">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
<package name="M0805">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
MELF 0.10 W</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-lstb">
<packages>
<package name="MA03-2">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="led">
<packages>
<package name="LED3MM">
<description>&lt;B&gt;LED&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
3 mm, round</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="transistor">
<packages>
<package name="SOT23">
<description>&lt;b&gt;SOT-23&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="SparkFun">
<packages>
<package name="SO08">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="TACTILE_SWITCH_SMD">
</package>
<package name="BATTCON_20MM">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="R1" library="rcl" package="M0805" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC1" library="SparkFun" package="SO08" value="ATTINY13SOIC">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="ISP" library="con-lstb" package="MA03-2" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C1" library="rcl" package="C0805" value=".1uf">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED3" library="led" package="LED3MM" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="T1" library="transistor" package="SOT23" value="NPN-200ma-200hfe+">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="rcl" package="M0805" value="1k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED2" library="led" package="LED3MM" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED4" library="led" package="LED3MM" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED5" library="led" package="LED3MM" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R4" library="rcl" package="M0805" value="100R">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R10" library="rcl" package="M0805" value="100R">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R9" library="rcl" package="M0805" value="100R">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R7" library="rcl" package="M0805" value="100R">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED1" library="led" package="LED3MM" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R8" library="rcl" package="M0805" value="100R">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED8" library="led" package="LED3MM" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED7" library="led" package="LED3MM" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED9" library="led" package="LED3MM" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED10" library="led" package="LED3MM" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R6" library="rcl" package="M0805" value="100R">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R5" library="rcl" package="M0805" value="100R">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R12" library="rcl" package="M0805" value="100R">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3" library="rcl" package="M0805" value="100R">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED6" library="led" package="LED3MM" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R11" library="rcl" package="M0805" value="100R">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="S1" library="SparkFun" package="TACTILE_SWITCH_SMD" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="BAT1" library="SparkFun" package="BATTCON_20MM" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="T1" pad="2"/>
<contactref element="ISP" pad="6"/>
<contactref element="S1" pad="4"/>
<contactref element="S1" pad="3"/>
<contactref element="BAT1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="IC1" pad="8"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="ISP" pad="2"/>
<contactref element="LED10" pad="A"/>
<contactref element="LED9" pad="A"/>
<contactref element="LED8" pad="A"/>
<contactref element="LED7" pad="A"/>
<contactref element="LED6" pad="A"/>
<contactref element="LED5" pad="A"/>
<contactref element="LED4" pad="A"/>
<contactref element="LED3" pad="A"/>
<contactref element="LED2" pad="A"/>
<contactref element="LED1" pad="A"/>
<contactref element="BAT1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="!RESET">
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="ISP" pad="5"/>
<contactref element="S1" pad="1"/>
<contactref element="S1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="MOSI">
<contactref element="IC1" pad="5"/>
<contactref element="ISP" pad="4"/>
</signal>
<signal name="MISO">
<contactref element="IC1" pad="6"/>
<contactref element="ISP" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SCK">
<contactref element="IC1" pad="7"/>
<contactref element="ISP" pad="3"/>
</signal>
<signal name="PWM">
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="T1" pad="1"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$26">
<contactref element="LED5" pad="K"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$29">
<contactref element="LED4" pad="K"/>
<contactref element="R10" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$33">
<contactref element="LED3" pad="K"/>
<contactref element="R9" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$34">
<contactref element="LED2" pad="K"/>
<contactref element="R7" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$37">
<contactref element="LED1" pad="K"/>
<contactref element="R8" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$43">
<contactref element="LED10" pad="K"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$44">
<contactref element="LED9" pad="K"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$45">
<contactref element="LED8" pad="K"/>
<contactref element="R12" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$46">
<contactref element="LED7" pad="K"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$47">
<contactref element="R6" pad="2"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="R12" pad="2"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="R11" pad="2"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="R10" pad="2"/>
<contactref element="R9" pad="2"/>
<contactref element="R7" pad="2"/>
<contactref element="T1" pad="3"/>
<contactref element="R8" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$48">
<contactref element="LED6" pad="K"/>
<contactref element="R11" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$1">
</signal>
<signal name="N$2">
</signal>
<signal name="N$5">
</signal>
<signal name="N$6">
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
