<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.5.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="32.055" y1="25.39" x2="1.27" y2="25.39" width="0" layer="20"/>
<wire x1="1.27" y1="25.39" x2="0" y2="24.12" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="0" y1="24.12" x2="0" y2="2.54" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="2.54" x2="1.27" y2="1.27" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="1.27" y1="1.27" x2="32.055" y2="1.27" width="0" layer="20"/>
<wire x1="32.055" y1="1.27" x2="34.595" y2="3.81" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="34.595" y1="3.81" x2="34.595" y2="22.85" width="0" layer="20"/>
<wire x1="34.595" y1="22.85" x2="32.055" y2="25.39" width="0" layer="20" curve="90"/>
<text>MIDI IN (REV1)</text>
<text>GND</text>
<text>Vcc</text>
<text>Data</text>
</plain>
<libraries>
<library name="MIDI-In">
<packages>
<package name="0204/5">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0204, grid 5 mm</description>
</package>
<package name="DO35-7">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
diameter 2 mm, horizontal, grid 7.62 mm</description>
</package>
<package name="DIL08">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="FE05-1">
<description>&lt;b&gt;FEMALE HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="MAB5SH">
<description>Female &lt;b&gt;CONNECTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
5 pins 90 deg. with shield, horizontal (DIN 41524)</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="HiFi-DAC">
<packages>
<package name="MA02-1">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="1K" library="MIDI-In" package="0204/5" value="R_SHORT">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="220" library="MIDI-In" package="0204/5" value="R_SHORT">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="280" library="MIDI-In" package="0204/5" value="R_SHORT">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="D1" library="MIDI-In" package="DO35-7" value="1N4148DO35-7">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="OK1" library="MIDI-In" package="DIL08" value="6N138">
<attribute name="MF" value="VISHAY/TELEFUNKEN"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="9860150"/>
<attribute name="MPN" value="6N138"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="35K5294"/>
</element>
<element name="SV1" library="HiFi-DAC" package="MA02-1" value="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</element>
<element name="SV2" library="HiFi-DAC" package="MA02-1" value="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</element>
<element name="SV3" library="MIDI-In" package="FE05-1" value="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</element>
<element name="X1" library="MIDI-In" package="MAB5SH" value="MAB5SH">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="809883"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="PE">
<contactref element="X1" pad="PE"/>
<contactref element="X1" pad="PE@"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="OK1" pad="2"/>
<contactref element="D1" pad="C"/>
<contactref element="220" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="X1" pad="5"/>
<contactref element="OK1" pad="3"/>
<contactref element="D1" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="X1" pad="4"/>
<contactref element="220" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="OK1" pad="7"/>
<contactref element="1K" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="OK1" pad="6"/>
<contactref element="SV3" pad="2"/>
<contactref element="280" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="OK1" pad="8"/>
<contactref element="280" pad="2"/>
<contactref element="SV3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="S$2">
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="OK1" pad="5"/>
<contactref element="1K" pad="1"/>
<contactref element="SV3" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$9">
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
