<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.3.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="45.0088" y2="0" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="45.0088" y1="0" x2="45.0088" y2="18.9992" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="45.0088" y1="18.9992" x2="0" y2="18.9992" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="18.9992" x2="0" y2="0" width="0.4064" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="TPM">
<packages>
<package name="LQFP-48">
</package>
<package name="TC2030-MCP-NL">
<description>&lt;B&gt;TAG-CONNECT ISP Connector&lt;/B&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;I&gt;Manufacturer:&lt;/I&gt; &lt;a href="www.tag-connect.com"&gt;Tag-Connect&lt;/a&gt;&lt;BR&gt;
&lt;BR&gt;Cable for easy In-Circuit PCB Programming. Designed for Standard JTAG 10 Pin, suitable for many others.&lt;BR&gt;
&lt;BR&gt;Footprint for TC2050 NL &lt;BR&gt;

&lt;TABLE cellspacing=0 cellpadding=0 border=0&gt;
&lt;TR&gt;&lt;TD width=20&gt;&lt;/TD&gt;&lt;TD&gt;
&lt;TABLE cellspacing=0 cellpadding=1 border=1&gt;
&lt;TR bgcolor=silver&gt;&lt;TD align=center&gt;PAD&lt;/TD&gt;&lt;TD align=center&gt;Description&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;
&lt;TR&gt;&lt;TD align=center&gt;1&lt;/TD&gt;&lt;TD&gt;VTREF&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;
&lt;TR&gt;&lt;TD align=center&gt;2&lt;/TD&gt;&lt;TD&gt;nTRST&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;
&lt;TR&gt;&lt;TD align=center&gt;3&lt;/TD&gt;&lt;TD&gt;TDI&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;
&lt;TR&gt;&lt;TD align=center&gt;4&lt;/TD&gt;&lt;TD&gt;TMS&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;
&lt;TR&gt;&lt;TD align=center&gt;5&lt;/TD&gt;&lt;TD&gt;TCK&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;
&lt;TR&gt;&lt;TD align=center&gt;6&lt;/TD&gt;&lt;TD&gt;RTCK&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;
&lt;TR&gt;&lt;TD align=center&gt;7&lt;/TD&gt;&lt;TD&gt;TDO&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;
&lt;TR&gt;&lt;TD align=center&gt;8&lt;/TD&gt;&lt;TD&gt;RESET&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;
&lt;TR&gt;&lt;TD align=center&gt;9&lt;/TD&gt;&lt;TD&gt;GND&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;
&lt;TR&gt;&lt;TD align=center&gt;10&lt;/TD&gt;&lt;TD&gt;NC&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;
&lt;/TABLE&gt;
&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;&lt;/TABLE&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;
©2009 ROFA.cz
Modified 7/2011 by Tim McCarthy-Smith 
VIDA Products INC</description>
</package>
<package name="USB-A-H">
<description>&lt;b&gt;USB Series A Hole Mounted&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="TSSOP28">
</package>
<package name="CRYPTOTRONIX_SOIC8">
<description>SOIC 8-Lead</description>
</package>
<package name="SPARKFUN-AESTHETICS_FIDUCIAL-1X2">
</package>
<package name="SPARKFUN-LED_LED-0603">
</package>
<package name="0201">
<description>http://www.panasonic.com/industrial/components/pdf/AOA0000CE1.pdf</description>
</package>
<package name="0603">
</package>
<package name="0402">
<description>http://www.panasonic.com/industrial/components/pdf/AOA0000CE1.pdf</description>
</package>
<package name="RESONATOR-SMD">
</package>
<package name="WSON-8-PAD">
</package>
<package name="C0402">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
<package name="CRYSTAL-32KHZ-SMD_EPSON_MC146">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="U1" library="TPM" package="LQFP-48" value="SAM4S4A">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="X1" library="TPM" package="TC2030-MCP-NL" value="TC2050-NL-MCP-NL"/>
<element name="JP1" library="TPM" package="USB-A-H" value="USB-A-H">
<attribute name="PROD_ID" value="CONN-08367"/>
</element>
<element name="TPM1" library="TPM" package="TSSOP28" value="AT97SC3205">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SHA1" library="TPM" package="CRYPTOTRONIX_SOIC8" value="ATSHA204">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="ECC1" library="TPM" package="CRYPTOTRONIX_SOIC8" value="ATECC108">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="AES1" library="TPM" package="CRYPTOTRONIX_SOIC8" value="ATAES132">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="FID1" library="TPM" package="SPARKFUN-AESTHETICS_FIDUCIAL-1X2" value="SPARKFUN-AESTHETICS_FIDUCIAL1X2"/>
<element name="FID2" library="TPM" package="SPARKFUN-AESTHETICS_FIDUCIAL-1X2" value="SPARKFUN-AESTHETICS_FIDUCIAL1X2"/>
<element name="FID3" library="TPM" package="SPARKFUN-AESTHETICS_FIDUCIAL-1X2" value="SPARKFUN-AESTHETICS_FIDUCIAL1X2"/>
<element name="FID4" library="TPM" package="SPARKFUN-AESTHETICS_FIDUCIAL-1X2" value="SPARKFUN-AESTHETICS_FIDUCIAL1X2"/>
<element name="FID5" library="TPM" package="SPARKFUN-AESTHETICS_FIDUCIAL-1X2" value="SPARKFUN-AESTHETICS_FIDUCIAL1X2"/>
<element name="FID6" library="TPM" package="SPARKFUN-AESTHETICS_FIDUCIAL-1X2" value="SPARKFUN-AESTHETICS_FIDUCIAL1X2"/>
<element name="D1" library="TPM" package="SPARKFUN-LED_LED-0603" value="GREEN">
<attribute name="PROD_ID" value="DIO-00821"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="D2" library="TPM" package="SPARKFUN-LED_LED-0603" value="GREEN">
<attribute name="PROD_ID" value="DIO-00821"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="D3" library="TPM" package="SPARKFUN-LED_LED-0603" value="GREEN">
<attribute name="PROD_ID" value="DIO-00821"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="D4" library="TPM" package="SPARKFUN-LED_LED-0603" value="GREEN">
<attribute name="PROD_ID" value="DIO-00821"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="D5" library="TPM" package="SPARKFUN-LED_LED-0603" value="GREEN">
<attribute name="PROD_ID" value="DIO-00821"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="D6" library="TPM" package="SPARKFUN-LED_LED-0603" value="GREEN">
<attribute name="PROD_ID" value="DIO-00821"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C8" library="TPM" package="0201" value="2200pF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="TPM" package="0201" value="825">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="TPM" package="0201" value="3.92K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3" library="TPM" package="0402" value="27">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R4" library="TPM" package="0402" value="27">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C5" library="TPM" package="0201" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C9" library="TPM" package="0201" value=".1uF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C10" library="TPM" package="0201" value=".1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C11" library="TPM" package="0201" value=".1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C12" library="TPM" package="0402" value="4.7uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C13" library="TPM" package="0201" value=".1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C14" library="TPM" package="0201" value=".1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C16" library="TPM" package="0201" value=".1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C17" library="TPM" package="0402" value="4.7uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C18" library="TPM" package="0201" value=".1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C19" library="TPM" package="0402" value="4.7uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C4" library="TPM" package="0201" value="2200pF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C1" library="TPM" package="0201" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C2" library="TPM" package="0201" value="2200pF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C3" library="TPM" package="0201" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C6" library="TPM" package="0201" value="2200pF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="Y1" library="TPM" package="RESONATOR-SMD" value="12MHZ">
<attribute name="PROD_ID" value="XTAL-08900"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R5" library="TPM" package="0201" value="4.7K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R6" library="TPM" package="0201" value="4.7K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R7" library="TPM" package="0201" value="10K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U2" library="TPM" package="WSON-8-PAD" value="TPS62172">
<attribute name="PROD_ID" value="IC-11307"/>
</element>
<element name="L1" library="TPM" package="C0402" value="2.2uH">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R8" library="TPM" package="0402" value="470">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R9" library="TPM" package="0201" value="100K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C7" library="TPM" package="0201" value="0.02uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C20" library="TPM" package="0603" value="22uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R10" library="TPM" package="0402" value="4.7">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="Y2" library="TPM" package="CRYSTAL-32KHZ-SMD_EPSON_MC146" value="32KHz"/>
<element name="C22" library="TPM" package="0402" value="10uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R11" library="TPM" package="0201" value="100K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R12" library="TPM" package="0201" value="100K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R13" library="TPM" package="0201" value="100K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R14" library="TPM" package="0201" value="100K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R15" library="TPM" package="0201" value="100K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C23" library="TPM" package="0201" value="22pF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C24" library="TPM" package="0201" value="22pF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R16" library="TPM" package="0201" value="470">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R18" library="TPM" package="0201" value="470">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R19" library="TPM" package="0201" value="470">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R20" library="TPM" package="0201" value="470">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R21" library="TPM" package="0201" value="470">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="U1" pad="43"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="U1" pad="44"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="U1" pad="25"/>
<contactref element="X1" pad="8"/>
<contactref element="R11" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="U1" pad="37"/>
<contactref element="X1" pad="6"/>
<contactref element="R14" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="U1" pad="39"/>
<contactref element="X1" pad="2"/>
<contactref element="R12" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="U1" pad="40"/>
<contactref element="X1" pad="4"/>
<contactref element="R13" pad="2"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="TPM1" pad="18"/>
<contactref element="TPM1" pad="4"/>
<contactref element="TPM1" pad="11"/>
<contactref element="TPM1" pad="25"/>
<contactref element="TPM1" pad="9"/>
<contactref element="TPM1" pad="8"/>
<contactref element="TPM1" pad="1"/>
<contactref element="TPM1" pad="2"/>
<contactref element="JP1" pad="GND"/>
<contactref element="X1" pad="3"/>
<contactref element="U1" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="34"/>
<contactref element="SHA1" pad="4"/>
<contactref element="ECC1" pad="4"/>
<contactref element="AES1" pad="4"/>
<contactref element="C8" pad="1"/>
<contactref element="C5" pad="2"/>
<contactref element="C16" pad="2"/>
<contactref element="C17" pad="2"/>
<contactref element="C18" pad="2"/>
<contactref element="C19" pad="2"/>
<contactref element="C13" pad="2"/>
<contactref element="C14" pad="2"/>
<contactref element="C9" pad="2"/>
<contactref element="C10" pad="2"/>
<contactref element="C11" pad="2"/>
<contactref element="C12" pad="2"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="C6" pad="1"/>
<contactref element="Y1" pad="2"/>
<contactref element="TPM1" pad="13"/>
<contactref element="TPM1" pad="14"/>
<contactref element="U2" pad="PAD"/>
<contactref element="U2" pad="1"/>
<contactref element="U2" pad="4"/>
<contactref element="U2" pad="5"/>
<contactref element="R8" pad="1"/>
<contactref element="C7" pad="2"/>
<contactref element="C20" pad="2"/>
<contactref element="C22" pad="2"/>
<contactref element="C24" pad="2"/>
<contactref element="C23" pad="2"/>
</signal>
<signal name="MISO">
<contactref element="TPM1" pad="26"/>
<contactref element="U1" pad="19"/>
</signal>
<signal name="MOSI">
<contactref element="U1" pad="17"/>
<contactref element="TPM1" pad="23"/>
</signal>
<signal name="CS">
<contactref element="TPM1" pad="22"/>
<contactref element="U1" pad="20"/>
<contactref element="R15" pad="1"/>
</signal>
<signal name="CLK">
<contactref element="U1" pad="16"/>
<contactref element="TPM1" pad="21"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="U1" pad="45"/>
<contactref element="Y1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="U1" pad="46"/>
<contactref element="Y1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="SDA">
<contactref element="SHA1" pad="5"/>
<contactref element="AES1" pad="5"/>
<contactref element="ECC1" pad="5"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="31"/>
</signal>
<signal name="SCL">
<contactref element="SHA1" pad="6"/>
<contactref element="ECC1" pad="6"/>
<contactref element="AES1" pad="6"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="28"/>
</signal>
<signal name="3.3V">
<contactref element="AES1" pad="8"/>
<contactref element="ECC1" pad="8"/>
<contactref element="SHA1" pad="8"/>
<contactref element="TPM1" pad="10"/>
<contactref element="TPM1" pad="3"/>
<contactref element="TPM1" pad="24"/>
<contactref element="TPM1" pad="19"/>
<contactref element="C8" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="13"/>
<contactref element="U1" pad="33"/>
<contactref element="U1" pad="47"/>
<contactref element="U1" pad="7"/>
<contactref element="C16" pad="1"/>
<contactref element="C17" pad="1"/>
<contactref element="C9" pad="1"/>
<contactref element="C10" pad="1"/>
<contactref element="C11" pad="1"/>
<contactref element="C12" pad="1"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="C6" pad="2"/>
<contactref element="TPM1" pad="12"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="R7" pad="2"/>
<contactref element="TPM1" pad="5"/>
<contactref element="L1" pad="2"/>
<contactref element="U2" pad="6"/>
<contactref element="D1" pad="A"/>
<contactref element="R9" pad="2"/>
<contactref element="C20" pad="1"/>
<contactref element="R12" pad="1"/>
<contactref element="R13" pad="1"/>
<contactref element="R11" pad="1"/>
<contactref element="R14" pad="1"/>
<contactref element="R15" pad="2"/>
<contactref element="D6" pad="A"/>
<contactref element="D4" pad="A"/>
<contactref element="D5" pad="A"/>
<contactref element="D2" pad="A"/>
<contactref element="D3" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="JP1" pad="D-"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="JP1" pad="D+"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="JP1" pad="VBUS"/>
<contactref element="R10" pad="1"/>
</signal>
<signal name="1.2V">
<contactref element="U1" pad="18"/>
<contactref element="U1" pad="41"/>
<contactref element="U1" pad="48"/>
<contactref element="C5" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="8"/>
<contactref element="C18" pad="1"/>
<contactref element="C19" pad="1"/>
<contactref element="C13" pad="1"/>
<contactref element="C14" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="TPM1" pad="20"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="TPM1" pad="27"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="TPM1" pad="28"/>
<contactref element="TPM1" pad="17"/>
<contactref element="TPM1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="TPM1" pad="15"/>
<contactref element="R7" pad="1"/>
</signal>
<signal name="RST">
<contactref element="TPM1" pad="16"/>
<contactref element="X1" pad="10"/>
<contactref element="U1" pad="29"/>
<contactref element="C7" pad="1"/>
<contactref element="R9" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="L1" pad="1"/>
<contactref element="U2" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="D1" pad="C"/>
<contactref element="R8" pad="2"/>
</signal>
<signal name="VUSB">
<contactref element="R10" pad="2"/>
<contactref element="U2" pad="3"/>
<contactref element="U2" pad="2"/>
<contactref element="C22" pad="1"/>
</signal>
<signal name="XIN32">
<contactref element="U1" pad="24"/>
<contactref element="Y2" pad="P$1"/>
<contactref element="C23" pad="1"/>
</signal>
<signal name="XOUT32">
<contactref element="U1" pad="23"/>
<contactref element="Y2" pad="P$2"/>
<contactref element="C24" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="R18" pad="2"/>
<contactref element="D4" pad="C"/>
</signal>
<signal name="ECC">
<contactref element="R18" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="32"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="R16" pad="2"/>
<contactref element="D6" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$21">
<contactref element="R19" pad="2"/>
<contactref element="D5" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$22">
<contactref element="R20" pad="2"/>
<contactref element="D2" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$23">
<contactref element="R21" pad="2"/>
<contactref element="D3" pad="C"/>
</signal>
<signal name="SHA">
<contactref element="R16" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="36"/>
</signal>
<signal name="AES">
<contactref element="R19" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="35"/>
</signal>
<signal name="STAT0">
<contactref element="R20" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="STAT1">
<contactref element="R21" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="4"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
