<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.2.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="49.764" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="49.708" x2="0" y2="49.657" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="45.847" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="45.847" x2="3.8735" y2="49.7205" width="0" layer="20"/>
<wire x1="45.9105" y1="49.7205" x2="49.784" y2="45.847" width="0" layer="20"/>
<wire x1="45.9105" y1="49.7205" x2="42.926" y2="49.7205" width="0" layer="20"/>
<wire x1="18.288" y1="49.7205" x2="3.8735" y2="49.7205" width="0" layer="20"/>
<wire x1="49.784" y1="0" x2="49.784" y2="45.847" width="0" layer="20"/>
<wire x1="19.7485" y1="48.3235" x2="19.7485" y2="41.0845" width="0" layer="20"/>
<wire x1="21.209" y1="39.6875" x2="40.132" y2="39.6875" width="0" layer="20"/>
<wire x1="44.3865" y1="39.6875" x2="44.45" y2="39.624" width="0" layer="20"/>
<wire x1="41.529" y1="41.148" x2="40.132" y2="39.6875" width="0" layer="20" curve="-92.602562"/>
<wire x1="21.209" y1="39.6875" x2="19.7485" y2="41.0845" width="0" layer="20" curve="-92.602562"/>
<wire x1="18.288" y1="49.7205" x2="19.7485" y2="48.3235" width="0" layer="20" curve="-92.602562"/>
<wire x1="41.529" y1="48.26" x2="42.926" y2="49.7205" width="0" layer="20" curve="-92.602562"/>
<wire x1="41.529" y1="48.26" x2="41.529" y2="41.148" width="0" layer="20"/>
<text>Ub</text>
<text>GND</text>
<text>--   ++</text>
</plain>
<libraries>
<library name="con-lstb">
<description>&lt;b&gt;Pin Headers&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Naming:&lt;p&gt;
MA = male&lt;p&gt;
# contacts - # rows&lt;p&gt;
W = angled&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="MA04-2">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="holes">
<description>&lt;b&gt;Mounting Holes and Pads&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="3,0">
<description>&lt;b&gt;MOUNTING HOLE&lt;/b&gt; 3.0 mm with drill center</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-phoenix-254">
<description>&lt;b&gt;Phoenix Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Grid 2.54 mm&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="2POL254">
<description>&lt;b&gt;PHOENIX CONNECTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="4POL254">
<description>&lt;b&gt;PHOENIX CONNECTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="rcl">
<packages>
<package name="R0805">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
<package name="C0805K">
<description>&lt;b&gt;Ceramic Chip Capacitor KEMET 0805 reflow solder&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Metric Code Size 2012</description>
</package>
<package name="SMC_B">
<description>&lt;b&gt;Chip Capacitor &lt;/b&gt; Polar tantalum capacitors with solid electrolyte&lt;p&gt;
Siemens Matsushita Components B 45 194, B 45 197, B 45 198&lt;br&gt;
Source: www.farnell.com/datasheets/247.pdf</description>
</package>
<package name="0204V">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0204, grid 2.5 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="transistor">
<packages>
<package name="SOT23-BEC">
<description>TO-236 ITT Intermetall</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="optocoupler">
<packages>
<package name="DIL6-SMD">
<description>&lt;b&gt;DIL 6 SMD&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.fairchildsemi.com/pf/4N/4N35-M.html</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="led">
<packages>
<package name="CHIP-LED0805">
<description>&lt;b&gt;Hyper CHIPLED Hyper-Bright LED&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
LB R99A&lt;br&gt;
Source: http://www.osram.convergy.de/ ... lb_r99a.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="microchip">
<packages>
<package name="DIL8">
<description>&lt;B&gt;Dual In Line&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
package type P</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="v-reg">
<description>&lt;b&gt;Voltage Regulators&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="78XXL">
<description>&lt;b&gt;VOLTAGE REGULATOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="diode">
<description>&lt;b&gt;Diodes&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Based on the following sources:
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;Motorola : www.onsemi.com
&lt;li&gt;Fairchild : www.fairchildsemi.com
&lt;li&gt;Philips : www.semiconductors.com
&lt;li&gt;Vishay : www.vishay.de
&lt;/ul&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="DO35-7">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
diameter 2 mm, horizontal, grid 7.62 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="heatsink">
<description>&lt;b&gt;Heatsinks&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="SK13/35">
<description>&lt;b&gt;HEATSINK&lt;/b&gt;&lt;p&gt; manufacturer Fischer/distributor Buerklin</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="wirepad">
<description>&lt;b&gt;Single Pads&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="2,15/1,0">
<description>&lt;b&gt;THROUGH-HOLE PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="SV1" library="con-lstb" package="MA04-2" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="H1" library="holes" package="3,0" value="MOUNT-HOLE3.0"/>
<element name="H2" library="holes" package="3,0" value="MOUNT-HOLE3.0"/>
<element name="H3" library="holes" package="3,0" value="MOUNT-HOLE3.0"/>
<element name="H4" library="holes" package="3,0" value="MOUNT-HOLE3.0"/>
<element name="X1" library="con-phoenix-254" package="2POL254" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="R5" library="rcl" package="R0805" value="120"/>
<element name="R7" library="rcl" package="R0805" value="100k - 1M"/>
<element name="R10" library="rcl" package="R0805" value="100k"/>
<element name="R22" library="rcl" package="R0805" value="33k"/>
<element name="T1" library="transistor" package="SOT23-BEC" value="BC846"/>
<element name="T2" library="transistor" package="SOT23-BEC" value="BC846"/>
<element name="OK2" library="optocoupler" package="DIL6-SMD" value="4N35SM"/>
<element name="C2" library="rcl" package="C0805K" value="100n"/>
<element name="C4" library="rcl" package="C0805K" value="220n"/>
<element name="C5" library="rcl" package="C0805K" value="220n"/>
<element name="R23" library="rcl" package="R0805" value="560"/>
<element name="LED1" library="led" package="CHIP-LED0805" value="gn"/>
<element name="C10" library="rcl" package="SMC_B" value="10u"/>
<element name="R26" library="rcl" package="0204V" value="Drahtbrücke"/>
<element name="R27" library="rcl" package="0204V" value="Drahtbrücke"/>
<element name="IC3" library="microchip" package="DIL8" value="PIC12F683P"/>
<element name="R29" library="rcl" package="R0805" value="120"/>
<element name="R30" library="rcl" package="R0805" value="100k - 1M"/>
<element name="R31" library="rcl" package="R0805" value="100k"/>
<element name="R32" library="rcl" package="R0805" value="33k"/>
<element name="T7" library="transistor" package="SOT23-BEC" value="BC846"/>
<element name="T8" library="transistor" package="SOT23-BEC" value="BC846"/>
<element name="OK3" library="optocoupler" package="DIL6-SMD" value="4N35SM"/>
<element name="C11" library="rcl" package="C0805K" value="100n"/>
<element name="LED7" library="led" package="CHIP-LED0805" value="ye"/>
<element name="IC4" library="microchip" package="DIL8" value="PIC12F683P"/>
<element name="LED8" library="led" package="CHIP-LED0805" value="ye"/>
<element name="IC5" library="v-reg" package="78XXL" value=""/>
<element name="X6" library="con-phoenix-254" package="4POL254" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="R45" library="rcl" package="R0805" value="560"/>
<element name="R46" library="rcl" package="R0805" value="560"/>
<element name="H5" library="holes" package="3,0" value="MOUNT-HOLE3.0"/>
<element name="X2" library="con-phoenix-254" package="2POL254" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="KK1" library="heatsink" package="SK13/35" value="SK13/35"/>
<element name="D2" library="diode" package="DO35-7" value="1N4148DO35-7"/>
<element name="PAD1" library="wirepad" package="2,15/1,0" value=""/>
<element name="PAD2" library="wirepad" package="2,15/1,0" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="R10" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="C10" pad="-"/>
<contactref element="C5" pad="2"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="R23" pad="1"/>
<contactref element="R27" pad="2"/>
<contactref element="IC3" pad="8"/>
<contactref element="R31" pad="1"/>
<contactref element="C11" pad="2"/>
<contactref element="IC4" pad="8"/>
<contactref element="IC5" pad="GND"/>
<contactref element="R46" pad="2"/>
<contactref element="R45" pad="2"/>
<contactref element="X1" pad="2"/>
<contactref element="SV1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="+5V">
<contactref element="LED1" pad="A"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="R26" pad="2"/>
<contactref element="OK2" pad="5"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="IC3" pad="1"/>
<contactref element="IC5" pad="OUT"/>
<contactref element="SV1" pad="7"/>
<contactref element="IC4" pad="1"/>
<contactref element="C11" pad="1"/>
<contactref element="OK3" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="R22" pad="1"/>
<contactref element="X6" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="R22" pad="2"/>
<contactref element="T2" pad="C"/>
<contactref element="T1" pad="B"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="T2" pad="B"/>
<contactref element="T1" pad="E"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="T1" pad="C"/>
<contactref element="OK2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$28">
<contactref element="IC5" pad="IN"/>
<contactref element="C5" pad="1"/>
<contactref element="C10" pad="+"/>
<contactref element="D2" pad="C"/>
<contactref element="PAD1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$29">
<contactref element="OK2" pad="6"/>
<contactref element="R7" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$30">
<contactref element="OK2" pad="4"/>
<contactref element="R7" pad="1"/>
<contactref element="R10" pad="2"/>
<contactref element="IC4" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$31">
<contactref element="R23" pad="2"/>
<contactref element="LED1" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$32">
<contactref element="IC3" pad="2"/>
<contactref element="SV1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$34">
<contactref element="IC3" pad="7"/>
<contactref element="SV1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$37">
<contactref element="IC3" pad="6"/>
<contactref element="IC4" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$39">
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="T2" pad="E"/>
<contactref element="R27" pad="1"/>
<contactref element="R29" pad="1"/>
<contactref element="T8" pad="E"/>
<contactref element="X6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$40">
<contactref element="OK2" pad="1"/>
<contactref element="R26" pad="1"/>
<contactref element="OK3" pad="1"/>
<contactref element="X6" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$42">
<contactref element="IC3" pad="3"/>
<contactref element="IC4" pad="6"/>
<contactref element="SV1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$43">
<contactref element="R32" pad="1"/>
<contactref element="X6" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$44">
<contactref element="R32" pad="2"/>
<contactref element="T8" pad="C"/>
<contactref element="T7" pad="B"/>
</signal>
<signal name="N$45">
<contactref element="R29" pad="2"/>
<contactref element="T8" pad="B"/>
<contactref element="T7" pad="E"/>
</signal>
<signal name="N$46">
<contactref element="T7" pad="C"/>
<contactref element="OK3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$47">
<contactref element="OK3" pad="6"/>
<contactref element="R30" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$48">
<contactref element="OK3" pad="4"/>
<contactref element="R30" pad="1"/>
<contactref element="R31" pad="2"/>
<contactref element="IC3" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$49">
<contactref element="LED7" pad="A"/>
<contactref element="IC4" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$53">
<contactref element="IC3" pad="5"/>
<contactref element="IC4" pad="2"/>
<contactref element="SV1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$56">
<contactref element="IC4" pad="5"/>
<contactref element="LED8" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$57">
<contactref element="LED8" pad="C"/>
<contactref element="R46" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="LED7" pad="C"/>
<contactref element="R45" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="X2" pad="1"/>
<contactref element="SV1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="X2" pad="2"/>
<contactref element="SV1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="X1" pad="1"/>
<contactref element="D2" pad="A"/>
<contactref element="PAD2" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
