<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.3.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="76.835" y1="25.908" x2="123.571" y2="25.908" width="0.6096" layer="20"/>
<wire x1="123.571" y1="25.908" x2="125.222" y2="24.257" width="0.6096" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="125.222" y1="24.257" x2="125.222" y2="4.826" width="0.6096" layer="20"/>
<wire x1="125.222" y1="4.826" x2="123.19" y2="2.794" width="0.6096" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="123.19" y1="2.794" x2="77.216" y2="2.794" width="0.6096" layer="20"/>
<wire x1="77.216" y1="2.794" x2="74.549" y2="5.461" width="0.6096" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="74.549" y1="5.461" x2="74.549" y2="24.003" width="0.6096" layer="20"/>
<wire x1="74.549" y1="24.003" x2="76.835" y2="25.908" width="0.6096" layer="20" curve="-100.388858"/>
<text>SocialDoor v1.2.0 
Sept2024 by Yiru Chen 
and Lex Kravitz </text>
<text>SERVO</text>
<text>LCA
715</text>
<text>SWITCH</text>
</plain>
<libraries>
<library name="M4">
<packages>
<package name="MICROSHIELD_DIM">
</package>
</packages>
</library>
<library name="Mohamed's-library">
<packages>
<package name="LCA7XX">
</package>
</packages>
</library>
<library name="adafruit">
<packages>
<package name="1X03">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X01">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="CNP-connectors">
<packages>
<package name="35RASMT2BHNTRX">
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-molex">
<description>&lt;b&gt;Molex Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="22-23-2021">
<description>&lt;b&gt;KK® 254 Solid Header, Vertical, with Friction Lock, 2 Circuits, Tin (Sn) Plating&lt;/b&gt;&lt;p&gt;&lt;a href =http://www.molex.com/pdm_docs/sd/022232021_sd.pdf&gt;Datasheet &lt;/a&gt;</description>
</package>
<package name="22-23-2031">
<description>&lt;b&gt;KK® 254 Solid Header, Vertical, with Friction Lock, 3 Circuits, Tin (Sn) Plating&lt;/b&gt;&lt;p&gt;&lt;a href =http://www.molex.com/pdm_docs/sd/022232031_sd.pdf&gt;Datasheet &lt;/a&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="MS2" library="M4" package="MICROSHIELD_DIM" value="MICROSHIELD_NODIM"/>
<element name="SSR3" library="Mohamed's-library" package="LCA7XX" value="LCA715S"/>
<element name="SERVO" library="adafruit" package="1X03" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="MR1" library="adafruit" package="1X03" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="INPUT" library="CNP-connectors" package="35RASMT2BHNTRX" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="T2" library="adafruit" package="1X01" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="T1" library="adafruit" package="1X01" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="X1" library="con-molex" package="22-23-2021" value="22-23-2021">
<attribute name="MF" value="MOLEX"/>
<attribute name="MPN" value="22-23-2021"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1462926"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="25C3832"/>
</element>
<element name="PROX2" library="adafruit" package="1X01" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="POWER" library="con-molex" package="22-23-2031" value="22-23-2031">
<attribute name="MF" value="MOLEX"/>
<attribute name="MPN" value="22-23-2031"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1462950"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="30C0862"/>
<attribute name="POPULARITY" value="35"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="SSR3" pad="P$2"/>
<contactref element="MS2" pad="4"/>
<contactref element="SERVO" pad="1"/>
<contactref element="MS2" pad="16"/>
<contactref element="MR1" pad="1"/>
<contactref element="INPUT" pad="5"/>
<contactref element="X1" pad="2"/>
<contactref element="INPUT" pad="1"/>
<contactref element="POWER" pad="1"/>
<contactref element="POWER" pad="2"/>
</signal>
<signal name="3V">
<contactref element="SSR3" pad="P$6"/>
<contactref element="SSR3" pad="P$4"/>
<contactref element="MS2" pad="2"/>
<contactref element="MR1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="SERVO_POWER">
<contactref element="SSR3" pad="P$5"/>
<contactref element="SERVO" pad="2"/>
</signal>
<signal name="RST">
<contactref element="MS2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="AREF">
<contactref element="MS2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="A0">
<contactref element="MS2" pad="5"/>
<contactref element="SERVO" pad="3"/>
</signal>
<signal name="A1">
<contactref element="MS2" pad="6"/>
<contactref element="T1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="A2">
<contactref element="MS2" pad="7"/>
<contactref element="T2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="A3">
<contactref element="MS2" pad="8"/>
<contactref element="X1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="A5">
<contactref element="MS2" pad="10"/>
</signal>
<signal name="A4">
<contactref element="MS2" pad="9"/>
<contactref element="PROX2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SCK">
<contactref element="MS2" pad="11"/>
</signal>
<signal name="MOSI">
<contactref element="MS2" pad="12"/>
</signal>
<signal name="MISO">
<contactref element="MS2" pad="13"/>
</signal>
<signal name="0">
<contactref element="MS2" pad="14"/>
</signal>
<signal name="1">
<contactref element="MS2" pad="15"/>
</signal>
<signal name="SDA">
<contactref element="MS2" pad="17"/>
</signal>
<signal name="SCL">
<contactref element="MS2" pad="18"/>
</signal>
<signal name="5">
<contactref element="MS2" pad="19"/>
</signal>
<signal name="6">
<contactref element="MS2" pad="20"/>
</signal>
<signal name="9">
<contactref element="MS2" pad="21"/>
</signal>
<signal name="10">
<contactref element="MS2" pad="22"/>
<contactref element="MR1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="11">
<contactref element="MS2" pad="23"/>
<contactref element="SSR3" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="12">
<contactref element="MS2" pad="24"/>
<contactref element="INPUT" pad="4"/>
</signal>
<signal name="13">
<contactref element="MS2" pad="25"/>
</signal>
<signal name="USB">
<contactref element="MS2" pad="26"/>
</signal>
<signal name="EN">
<contactref element="MS2" pad="27"/>
<contactref element="POWER" pad="3"/>
</signal>
<signal name="VBAT">
<contactref element="MS2" pad="28"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
