<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.7.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="37.670740625" y1="0.137159375" x2="44.363640625" y2="6.537959375" width="0" layer="20" curve="112.8793"/>
<wire x1="44.363640625" y1="6.537959375" x2="24.765" y2="32.27831875" width="0" layer="20" curve="60.8666"/>
<wire x1="24.765" y1="32.27831875" x2="19.685" y2="32.27831875" width="0" layer="20" curve="47.15"/>
<wire x1="19.685" y1="32.27831875" x2="0.086359375" y2="6.537959375" width="0" layer="20" curve="60.8666"/>
<wire x1="0.086359375" y1="6.537959375" x2="6.779259375" y2="0.137159375" width="0" layer="20" curve="112.8793"/>
<wire x1="6.779259375" y1="0.137159375" x2="37.670740625" y2="0.137159375" width="0" layer="20" curve="-25.3566"/>
</plain>
<libraries>
<library name="joshua">
<packages>
<package name="BAT-HDR-001-THM">
</package>
</packages>
</library>
<library name="atmel">
<description>&lt;b&gt;AVR Devices&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Configurable logic, microcontrollers, nonvolatile memories&lt;p&gt;
Based on the following sources:&lt;p&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;www.atmel.com
&lt;li&gt;CD-ROM : Configurable Logic Microcontroller Nonvolatile Memory
&lt;li&gt;CadSoft download site, www.cadsoft.de or www.cadsoftusa.com , file at90smcu_v400.zip
&lt;li&gt;avr.lbr
&lt;/ul&gt;
&lt;author&gt;Revised by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="SOIC8">
<description>&lt;B&gt;Wide Plastic Gull Wing Small Outline Package&lt;/B&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="adafruit">
<packages>
<package name="WS2812B">
</package>
<package name="C0805K">
<description>&lt;b&gt;Ceramic Chip Capacitor KEMET 0805 Reflow solder&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Metric Code Size 2012</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="testpad">
<description>&lt;b&gt;Test Pins/Pads&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Cream on SMD OFF.&lt;br&gt;
new: Attribute TP_SIGNAL_NAME&lt;br&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="TP20SQ">
<description>&lt;b&gt;TEST PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="1X04">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="G1" library="joshua" package="BAT-HDR-001-THM" value="BATTERY-HOLDER_11.6MM"/>
<element name="IC1" library="atmel" package="SOIC8" value="TINY22S">
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MF" value=""/>
</element>
<element name="LED1" library="adafruit" package="WS2812B" value="WS2812B5050"/>
<element name="LED2" library="adafruit" package="WS2812B" value="WS2812B5050"/>
<element name="LED3" library="adafruit" package="WS2812B" value="WS2812B5050"/>
<element name="LED4" library="adafruit" package="WS2812B" value="WS2812B5050"/>
<element name="LED5" library="adafruit" package="WS2812B" value="WS2812B5050"/>
<element name="LED6" library="adafruit" package="WS2812B" value="WS2812B5050"/>
<element name="C1" library="adafruit" package="C0805K" value="100nF"/>
<element name="C2" library="adafruit" package="C0805K" value="100nF"/>
<element name="C3" library="adafruit" package="C0805K" value="100nF"/>
<element name="C4" library="adafruit" package="C0805K" value="100nF"/>
<element name="C5" library="adafruit" package="C0805K" value="100nF"/>
<element name="C6" library="adafruit" package="C0805K" value="100nF"/>
<element name="TP1" library="testpad" package="TP20SQ" value="TPTP20SQ">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
</element>
<element name="TP2" library="testpad" package="TP20SQ" value="TPTP20SQ">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
</element>
<element name="TP3" library="testpad" package="TP20SQ" value="TPTP20SQ">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
</element>
<element name="TP4" library="testpad" package="TP20SQ" value="TPTP20SQ">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
</element>
<element name="TP5" library="testpad" package="TP20SQ" value="TPTP20SQ">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
</element>
<element name="TP6" library="testpad" package="TP20SQ" value="TPTP20SQ">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
</element>
<element name="LED7" library="adafruit" package="WS2812B" value="WS2812B5050"/>
<element name="LED8" library="adafruit" package="WS2812B" value="WS2812B5050"/>
<element name="LED9" library="adafruit" package="WS2812B" value="WS2812B5050"/>
<element name="LED10" library="adafruit" package="WS2812B" value="WS2812B5050"/>
<element name="LED11" library="adafruit" package="WS2812B" value="WS2812B5050"/>
<element name="LED12" library="adafruit" package="WS2812B" value="WS2812B5050"/>
<element name="C7" library="adafruit" package="C0805K" value="100nF"/>
<element name="C8" library="adafruit" package="C0805K" value="100nF"/>
<element name="C9" library="adafruit" package="C0805K" value="100nF"/>
<element name="C10" library="adafruit" package="C0805K" value="100nF"/>
<element name="C11" library="adafruit" package="C0805K" value="100nF"/>
<element name="C12" library="adafruit" package="C0805K" value="100nF"/>
<element name="JP1" library="pinhead" package="1X04" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="LED1" pad="4-DIN"/>
<contactref element="IC1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="LED1" pad="2-DOUT"/>
<contactref element="LED2" pad="4-DIN"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="G1" pad="GND"/>
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="LED1" pad="3-GND"/>
<contactref element="LED2" pad="3-GND"/>
<contactref element="LED3" pad="3-GND"/>
<contactref element="LED4" pad="3-GND"/>
<contactref element="LED5" pad="3-GND"/>
<contactref element="LED6" pad="3-GND"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="C5" pad="2"/>
<contactref element="C6" pad="2"/>
<contactref element="TP1" pad="TP"/>
<contactref element="LED7" pad="3-GND"/>
<contactref element="LED8" pad="3-GND"/>
<contactref element="LED9" pad="3-GND"/>
<contactref element="LED10" pad="3-GND"/>
<contactref element="LED11" pad="3-GND"/>
<contactref element="LED12" pad="3-GND"/>
<contactref element="C7" pad="2"/>
<contactref element="C12" pad="2"/>
<contactref element="C11" pad="2"/>
<contactref element="C10" pad="2"/>
<contactref element="C9" pad="2"/>
<contactref element="C8" pad="2"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="G1" pad="3V_1"/>
<contactref element="G1" pad="3V_2"/>
<contactref element="G1" pad="3V_3"/>
<contactref element="G1" pad="3V_4"/>
<contactref element="LED2" pad="1-VDD"/>
<contactref element="LED1" pad="1-VDD"/>
<contactref element="IC1" pad="8"/>
<contactref element="LED3" pad="1-VDD"/>
<contactref element="LED4" pad="1-VDD"/>
<contactref element="LED5" pad="1-VDD"/>
<contactref element="LED6" pad="1-VDD"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="C5" pad="1"/>
<contactref element="C6" pad="1"/>
<contactref element="TP6" pad="TP"/>
<contactref element="LED7" pad="1-VDD"/>
<contactref element="LED8" pad="1-VDD"/>
<contactref element="LED9" pad="1-VDD"/>
<contactref element="LED10" pad="1-VDD"/>
<contactref element="LED11" pad="1-VDD"/>
<contactref element="LED12" pad="1-VDD"/>
<contactref element="C7" pad="1"/>
<contactref element="C12" pad="1"/>
<contactref element="C11" pad="1"/>
<contactref element="C10" pad="1"/>
<contactref element="C9" pad="1"/>
<contactref element="C8" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="LED2" pad="2-DOUT"/>
<contactref element="LED3" pad="4-DIN"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="LED3" pad="2-DOUT"/>
<contactref element="LED4" pad="4-DIN"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="LED4" pad="2-DOUT"/>
<contactref element="LED5" pad="4-DIN"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="LED5" pad="2-DOUT"/>
<contactref element="LED6" pad="4-DIN"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="TP5" pad="TP"/>
<contactref element="IC1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="TP2" pad="TP"/>
<contactref element="IC1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="TP3" pad="TP"/>
<contactref element="IC1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="TP4" pad="TP"/>
<contactref element="IC1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="LED7" pad="4-DIN"/>
<contactref element="LED6" pad="2-DOUT"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="LED12" pad="4-DIN"/>
<contactref element="LED11" pad="2-DOUT"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="LED11" pad="4-DIN"/>
<contactref element="LED10" pad="2-DOUT"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="LED10" pad="4-DIN"/>
<contactref element="LED9" pad="2-DOUT"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="LED9" pad="4-DIN"/>
<contactref element="LED8" pad="2-DOUT"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="LED8" pad="4-DIN"/>
<contactref element="LED7" pad="2-DOUT"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="JP1" pad="3"/>
<contactref element="LED12" pad="2-DOUT"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="JP1" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
