<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.5.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="33.198" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="33.198" y1="0" x2="33.198" y2="27.803" width="0" layer="20"/>
<wire x1="33.198" y1="27.803" x2="0" y2="27.803" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="27.803" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>2</text>
<text>3</text>
<text>4</text>
<text>5</text>
<text>6</text>
<text>7</text>
<text>8</text>
<text>9</text>
<text>10</text>
<text>11</text>
<text>12</text>
<text>13</text>
<text>14</text>
<text>15</text>
<text>16</text>
<text>19</text>
<text>18</text>
<text>20</text>
<text>21</text>
<text>22</text>
<text>24</text>
<text>25</text>
<text>26</text>
<text>27</text>
<text>28</text>
<text>29</text>
<text>30</text>
<text>31</text>
<text>32</text>
<text>33</text>
<text>34</text>
<text>36</text>
<text>POWERSO-36</text>
<text>1</text>
</plain>
<libraries>
<library name="st-microelectronics">
<description>&lt;b&gt;ST Microelectronics Devices&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Microcontrollers,  I2C components, linear devices&lt;p&gt;
http://www.st.com&lt;p&gt;
&lt;i&gt;Include st-microelectronics-2.lbr, st-microelectronics-3.lbr.&lt;p&gt;&lt;/i&gt;

&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="POWERSO-36">
<description>&lt;b&gt;Power Small Outline&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-hdrs40">
<description>&lt;b&gt;Misc Connector Headers&lt;/b&gt;&lt;p&gt; AMP, Molex, 3M, etc&lt;p&gt;
Note: All parts use .0125" grid spacing.&lt;p&gt;&lt;h4&gt;&lt;i&gt;Copyright (C) 2004, Bob Starr (bobstarr@mindspring.com)&lt;br&gt;
Updated 01/16/2004&lt;/i&gt;&lt;/h4&gt;</description>
<packages>
<package name="SIP-100-9V">
<description>&lt;b&gt;SIP Header&lt;/b&gt;&lt;p&gt; Vertical 100" 9 pin</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="Lars2">
<packages>
<package name="8MOLOGO_TINY">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="IC1" library="st-microelectronics" package="POWERSO-36" value="L6207PSO36">
<attribute name="OC_NEWARK" value="56P8448"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="CN1" library="con-hdrs40" package="SIP-100-9V" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="CN2" library="con-hdrs40" package="SIP-100-9V" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="CN3" library="con-hdrs40" package="SIP-100-9V" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="CN4" library="con-hdrs40" package="SIP-100-9V" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$1" library="Lars2" package="8MOLOGO_TINY" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="IC1" pad="18"/>
<contactref element="CN1" pad="9"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="CN2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="IC1" pad="19"/>
<contactref element="CN4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="IC1" pad="36"/>
<contactref element="CN3" pad="9"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="CN2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="IC1" pad="5"/>
<contactref element="CN2" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="IC1" pad="7"/>
<contactref element="CN2" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="IC1" pad="9"/>
<contactref element="CN2" pad="9"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="IC1" pad="8"/>
<contactref element="CN2" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="IC1" pad="10"/>
<contactref element="CN1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="IC1" pad="11"/>
<contactref element="CN1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="IC1" pad="12"/>
<contactref element="CN1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="CN3" pad="7"/>
<contactref element="IC1" pad="34"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="IC1" pad="15"/>
<contactref element="CN1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="CN2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="IC1" pad="6"/>
<contactref element="CN2" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="IC1" pad="14"/>
<contactref element="CN1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="IC1" pad="16"/>
<contactref element="CN1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="IC1" pad="17"/>
<contactref element="CN1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$21">
<contactref element="IC1" pad="20"/>
<contactref element="CN4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$22">
<contactref element="CN4" pad="3"/>
<contactref element="IC1" pad="21"/>
</signal>
<signal name="N$23">
<contactref element="IC1" pad="22"/>
<contactref element="CN4" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$24">
<contactref element="CN4" pad="5"/>
<contactref element="IC1" pad="23"/>
</signal>
<signal name="N$25">
<contactref element="IC1" pad="24"/>
<contactref element="CN4" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$26">
<contactref element="IC1" pad="25"/>
<contactref element="CN4" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$27">
<contactref element="IC1" pad="26"/>
<contactref element="CN4" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$28">
<contactref element="IC1" pad="27"/>
<contactref element="CN4" pad="9"/>
</signal>
<signal name="N$29">
<contactref element="IC1" pad="28"/>
<contactref element="CN3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$30">
<contactref element="IC1" pad="29"/>
<contactref element="CN3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$31">
<contactref element="IC1" pad="30"/>
<contactref element="CN3" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$32">
<contactref element="IC1" pad="31"/>
<contactref element="CN3" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$33">
<contactref element="IC1" pad="32"/>
<contactref element="CN3" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$34">
<contactref element="IC1" pad="33"/>
<contactref element="CN3" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$35">
<contactref element="IC1" pad="35"/>
<contactref element="CN3" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="IC1" pad="13"/>
<contactref element="CN1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$37">
<contactref element="CN2" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="GND">
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
