(kicad_pcb (version 4) (host pcbnew 4.0.7)
  (general
    (links 64)
    (no_connects 0)
    (area 121.424999 96.724999 178.575001 118.075001)
    (thickness 1.6)
    (drawings 15)
    (tracks 197)
    (zones 0)
    (modules 34)
    (nets 33)
  )
  (page A4)
  (layers
    (0 F.Cu signal)
    (31 B.Cu signal)
    (32 B.Adhes user)
    (33 F.Adhes user)
    (34 B.Paste user)
    (35 F.Paste user)
    (36 B.SilkS user)
    (37 F.SilkS user)
    (38 B.Mask user)
    (39 F.Mask user)
    (40 Dwgs.User user)
    (41 Cmts.User user)
    (42 Eco1.User user)
    (43 Eco2.User user)
    (44 Edge.Cuts user)
    (45 Margin user)
    (46 B.CrtYd user)
    (47 F.CrtYd user)
    (48 B.Fab user)
    (49 F.Fab user)
  )
  (setup
    (last_trace_width 0.41)
    (trace_clearance 0.2)
    (zone_clearance 0.508)
    (zone_45_only no)
    (trace_min 0.2)
    (segment_width 0.2)
    (edge_width 0.15)
    (via_size 0.6)
    (via_drill 0.4)
    (via_min_size 0.4)
    (via_min_drill 0.3)
    (uvia_size 0.3)
    (uvia_drill 0.1)
    (uvias_allowed no)
    (uvia_min_size 0.2)
    (uvia_min_drill 0.1)
    (pcb_text_width 0.3)
    (pcb_text_size 1.5 1.5)
    (mod_edge_width 0.15)
    (mod_text_size 1 1)
    (mod_text_width 0.15)
    (pad_size 2 2)
    (pad_drill 0)
    (pad_to_mask_clearance 0.2)
    (aux_axis_origin 0 0)
    (visible_elements 7FFFFF7F)
    (pcbplotparams
      (layerselection 0x00030_80000001)
      (usegerberextensions false)
      (excludeedgelayer true)
      (linewidth 0.100000)
      (plotframeref false)
      (viasonmask false)
      (mode 1)
      (useauxorigin false)
      (hpglpennumber 1)
      (hpglpenspeed 20)
      (hpglpendiameter 15)
      (hpglpenoverlay 2)
      (psnegative false)
      (psa4output false)
      (plotreference true)
      (plotvalue true)
      (plotinvisibletext false)
      (padsonsilk false)
      (subtractmaskfromsilk false)
      (outputformat 1)
      (mirror false)
      (drillshape 1)
      (scaleselection 1)
      (outputdirectory ""))
  )
  (net 0 "")
  (net 1 1)
  (net 2 2)
  (net 3 3)
  (net 4 4)
  (net 5 5)
  (net 6 6)
  (net 7 7)
  (net 8 8)
  (net 9 9)
  (net 10 10)
  (net 11 11)
  (net 12 12)
  (net 13 13)
  (net 14 14)
  (net 15 15)
  (net 16 16)
  (net 17 17)
  (net 18 18)
  (net 19 19)
  (net 20 20)
  (net 21 21)
  (net 22 22)
  (net 23 23)
  (net 24 24)
  (net 25 25)
  (net 26 26)
  (net 27 27)
  (net 28 28)
  (net 29 29)
  (net 30 30)
  (net 31 31)
  (net 32 32)
  (net_class Default "This is the default net class."
    (clearance 0.2)
    (trace_width 0.41)
    (via_dia 0.6)
    (via_drill 0.4)
    (uvia_dia 0.3)
    (uvia_drill 0.1)
    (add_net 1)
    (add_net 10)
    (add_net 11)
    (add_net 12)
    (add_net 13)
    (add_net 14)
    (add_net 15)
    (add_net 16)
    (add_net 17)
    (add_net 18)
    (add_net 19)
    (add_net 2)
    (add_net 20)
    (add_net 21)
    (add_net 22)
    (add_net 23)
    (add_net 24)
    (add_net 25)
    (add_net 26)
    (add_net 27)
    (add_net 28)
    (add_net 29)
    (add_net 3)
    (add_net 30)
    (add_net 31)
    (add_net 32)
    (add_net 4)
    (add_net 5)
    (add_net 6)
    (add_net 7)
    (add_net 8)
    (add_net 9)
  )
  (module gbaz:forrealz (layer F.Cu) (tedit 5A0CE54A)
    (at 150 100)
    (fp_text reference U1 (at -3.4 -2.1) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value GameboyCardridgeReader (at 2.25 -2.1) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.745 0) (size 0.7 3) (drill (offset 0 -1.5)) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 1))
    (pad 2 smd rect (at 0.745 0) (size 0.7 3) (drill (offset 0 -1.5)) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 2 2))
    (pad 3 smd rect (at -2.235 0) (size 0.7 3) (drill (offset 0 -1.5)) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 3 3))
    (pad 4 smd rect (at 2.235 0) (size 0.7 3) (drill (offset 0 -1.5)) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 4))
    (pad 5 smd rect (at -3.725 0) (size 0.7 3) (drill (offset 0 -1.5)) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 5 5))
    (pad 6 smd rect (at 3.725 0) (size 0.7 3) (drill (offset 0 -1.5)) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 6 6))
    (pad 7 smd rect (at -5.215 0) (size 0.7 3) (drill (offset 0 -1.5)) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 7 7))
    (pad 8 smd rect (at 5.215 0) (size 0.7 3) (drill (offset 0 -1.5)) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 8 8))
    (pad 9 smd rect (at -6.705 0) (size 0.7 3) (drill (offset 0 -1.5)) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 9 9))
    (pad 10 smd rect (at 6.705 0) (size 0.7 3) (drill (offset 0 -1.5)) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 10 10))
    (pad 11 smd rect (at -8.195 0) (size 0.7 3) (drill (offset 0 -1.5)) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 11 11))
    (pad 12 smd rect (at 8.195 0) (size 0.7 3) (drill (offset 0 -1.5)) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 12 12))
    (pad 13 smd rect (at -9.685 0) (size 0.7 3) (drill (offset 0 -1.5)) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 13 13))
    (pad 14 smd rect (at 9.685 0) (size 0.7 3) (drill (offset 0 -1.5)) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 14 14))
    (pad 15 smd rect (at -11.175 0) (size 0.7 3) (drill (offset 0 -1.5)) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 15 15))
    (pad 16 smd rect (at 11.175 0) (size 0.7 3) (drill (offset 0 -1.5)) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 16 16))
    (pad 17 smd rect (at -12.665 0) (size 0.7 3) (drill (offset 0 -1.5)) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 17 17))
    (pad 18 smd rect (at 12.665 0) (size 0.7 3) (drill (offset 0 -1.5)) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 18 18))
    (pad 19 smd rect (at -14.155 0) (size 0.7 3) (drill (offset 0 -1.5)) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 19 19))
    (pad 20 smd rect (at 14.155 0) (size 0.7 3) (drill (offset 0 -1.5)) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 20 20))
    (pad 21 smd rect (at -15.645 0) (size 0.7 3) (drill (offset 0 -1.5)) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 21 21))
    (pad 22 smd rect (at 15.645 0) (size 0.7 3) (drill (offset 0 -1.5)) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 22 22))
    (pad 23 smd rect (at -17.135 0) (size 0.7 3) (drill (offset 0 -1.5)) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 23 23))
    (pad 24 smd rect (at 17.135 0) (size 0.7 3) (drill (offset 0 -1.5)) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 24 24))
    (pad 25 smd rect (at -18.625 0) (size 0.7 3) (drill (offset 0 -1.5)) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 25 25))
    (pad 26 smd rect (at 18.625 0) (size 0.7 3) (drill (offset 0 -1.5)) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 26 26))
    (pad 27 smd rect (at -20.115 0) (size 0.7 3) (drill (offset 0 -1.5)) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 27 27))
    (pad 28 smd rect (at 20.115 0) (size 0.7 3) (drill (offset 0 -1.5)) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 28 28))
    (pad 29 smd rect (at -21.605 0) (size 0.7 3) (drill (offset 0 -1.5)) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 29 29))
    (pad 30 smd rect (at 21.605 0) (size 0.7 3) (drill (offset 0 -1.5)) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 30 30))
    (pad 31 smd rect (at -23.095 0) (size 0.7 3) (drill (offset 0 -1.5)) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 31 31))
    (pad 32 smd rect (at 23.095 0) (size 0.7 3) (drill (offset 0 -1.5)) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 32 32))
    (pad "" np_thru_hole circle (at 13 7) (size 2.5 2.5) (drill 2.5) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad "" np_thru_hole circle (at -13 7) (size 2.5 2.5) (drill 2.5) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module gbaz:Pin_Header_Straight_2x16_Pitch2.54mm (layer F.Cu) (tedit 5A0CF83F)
    (at 150 113)
    (descr "Through hole straight pin header, 2x16, 2.54mm pitch, double rows")
    (tags "Through hole pin header THT 2x16 2.54mm double row")
    (fp_text reference J33 (at 21.38 0.27 270) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Conn_02x16_Counter_Clockwise (at -0.4 5.7 180) (layer F.Fab) hide)
    (fp_text user %R (at 0 0.27) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole rect (at 19.05 -1 270) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 30 30))
    (pad 2 thru_hole oval (at 19.05 1.54 270) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 32 32))
    (pad 3 thru_hole oval (at 16.51 -1 270) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 26 26))
    (pad 4 thru_hole oval (at 16.51 1.54 270) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 28 28))
    (pad 5 thru_hole oval (at 13.97 -1 270) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 22 22))
    (pad 6 thru_hole oval (at 13.97 1.54 270) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 24 24))
    (pad 7 thru_hole oval (at 11.43 -1 270) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 18 18))
    (pad 8 thru_hole oval (at 11.43 1.54 270) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 20 20))
    (pad 9 thru_hole oval (at 8.89 -1 270) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 14 14))
    (pad 10 thru_hole oval (at 8.89 1.54 270) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 16 16))
    (pad 11 thru_hole oval (at 6.35 -1 270) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 10 10))
    (pad 12 thru_hole oval (at 6.35 1.54 270) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 12 12))
    (pad 13 thru_hole oval (at 3.81 -1 270) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 6 6))
    (pad 14 thru_hole oval (at 3.81 1.54 270) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 8 8))
    (pad 15 thru_hole oval (at 1.27 -1 270) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 2 2))
    (pad 16 thru_hole oval (at 1.27 1.54 270) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 4 4))
    (pad 17 thru_hole oval (at -1.27 -1 270) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 3 3))
    (pad 18 thru_hole oval (at -1.27 1.54 270) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 1 1))
    (pad 19 thru_hole oval (at -3.81 -1 270) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 7 7))
    (pad 20 thru_hole oval (at -3.81 1.54 270) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 5 5))
    (pad 21 thru_hole oval (at -6.35 -1 270) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 11 11))
    (pad 22 thru_hole oval (at -6.35 1.54 270) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 9 9))
    (pad 23 thru_hole oval (at -8.89 -1 270) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 15 15))
    (pad 24 thru_hole oval (at -8.89 1.54 270) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 13 13))
    (pad 25 thru_hole oval (at -11.43 -1 270) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 19 19))
    (pad 26 thru_hole oval (at -11.43 1.54 270) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 17 17))
    (pad 27 thru_hole oval (at -13.97 -1 270) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 23 23))
    (pad 28 thru_hole oval (at -13.97 1.54 270) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 21 21))
    (pad 29 thru_hole oval (at -16.51 -1 270) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 27 27))
    (pad 30 thru_hole oval (at -16.51 1.54 270) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 25 25))
    (pad 31 thru_hole oval (at -19.05 -1 270) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 31 31))
    (pad 32 thru_hole oval (at -19.05 1.54 270) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 29 29))
    (model ${KISYS3DMOD}/Pin_Headers.3dshapes/Pin_Header_Straight_2x16_Pitch2.54mm.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module gbaz:2mmPad (layer B.Cu) (tedit 5A0CFFB3)
    (at 149.3 104)
    (fp_text reference J1 (at 2 0) (layer B.SilkS) hide)
    (fp_text value TEST_1P (at 2.5 0.75) (layer B.Fab) hide)
    (pad 1 smd circle (at -0.045 0) (size 2 2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 1 1))
  )
  (module gbaz:2mmPad (layer B.Cu) (tedit 5A0D008D)
    (at 150.7 101)
    (fp_text reference J2 (at 2 0) (layer B.SilkS) hide)
    (fp_text value TEST_1P (at 2.5 0.75) (layer B.Fab) hide)
    (pad 1 smd circle (at 0.045 0) (size 2 2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 2 2))
  )
  (module gbaz:2mmPad (layer B.Cu) (tedit 5A0D00A7)
    (at 147.8 101)
    (fp_text reference J3 (at 2 0) (layer B.SilkS) hide)
    (fp_text value TEST_1P (at 2.5 0.75) (layer B.Fab) hide)
    (pad 1 smd circle (at -0.035 0) (size 2 2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 3 3))
  )
  (module gbaz:2mmPad (layer B.Cu) (tedit 5A0D00BC)
    (at 152.3 104)
    (fp_text reference J4 (at 2 0) (layer B.SilkS) hide)
    (fp_text value TEST_1P (at 2.5 0.75) (layer B.Fab) hide)
    (pad 1 smd circle (at -0.065 0) (size 2 2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 4 4))
  )
  (module gbaz:2mmPad (layer B.Cu) (tedit 5A0D00D8)
    (at 146.2 104)
    (fp_text reference J5 (at 2 0) (layer B.SilkS) hide)
    (fp_text value TEST_1P (at 2.5 0.75) (layer B.Fab) hide)
    (pad 1 smd circle (at 0.075 0) (size 2 2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 5 5))
  )
  (module gbaz:2mmPad (layer B.Cu) (tedit 5A0D00E9)
    (at 153.8 101.1)
    (fp_text reference J6 (at 2 0) (layer B.SilkS) hide)
    (fp_text value TEST_1P (at 2.5 0.75) (layer B.Fab) hide)
    (pad 1 smd circle (at -0.075 -0.1) (size 2 2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 6 6))
  )
  (module gbaz:2mmPad (layer B.Cu) (tedit 5A0D00F8)
    (at 145 101)
    (fp_text reference J7 (at 2 0) (layer B.SilkS) hide)
    (fp_text value TEST_1P (at 2.5 0.75) (layer B.Fab) hide)
    (pad 1 smd circle (at -0.215 0) (size 2 2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 7 7))
  )
  (module gbaz:2mmPad (layer B.Cu) (tedit 5A0D0114)
    (at 155 104)
    (fp_text reference J8 (at 2 0) (layer B.SilkS) hide)
    (fp_text value TEST_1P (at 2.5 0.75) (layer B.Fab) hide)
    (pad 1 smd circle (at 0.215 0) (size 2 2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 8 8))
  )
  (module gbaz:2mmPad (layer B.Cu) (tedit 5A0D0107)
    (at 143.5 104)
    (fp_text reference J9 (at 2 0) (layer B.SilkS) hide)
    (fp_text value TEST_1P (at 2.5 0.75) (layer B.Fab) hide)
    (pad 1 smd circle (at -0.205 0) (size 2 2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 9 9))
  )
  (module gbaz:2mmPad (layer B.Cu) (tedit 5A0D0126)
    (at 156.5 101)
    (fp_text reference J10 (at 2 0) (layer B.SilkS) hide)
    (fp_text value TEST_1P (at 2.5 0.75) (layer B.Fab) hide)
    (pad 1 smd circle (at 0.205 0) (size 2 2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 10 10))
  )
  (module gbaz:2mmPad (layer B.Cu) (tedit 5A0D0131)
    (at 142 101)
    (fp_text reference J11 (at 2 0) (layer B.SilkS) hide)
    (fp_text value TEST_1P (at 2.5 0.75) (layer B.Fab) hide)
    (pad 1 smd circle (at -0.195 0) (size 2 2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 11 11))
  )
  (module gbaz:2mmPad (layer B.Cu) (tedit 5A0D013C)
    (at 158 104)
    (fp_text reference J12 (at 2 0) (layer B.SilkS) hide)
    (fp_text value TEST_1P (at 2.5 0.75) (layer B.Fab) hide)
    (pad 1 smd circle (at 0.195 0) (size 2 2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 12 12))
  )
  (module gbaz:2mmPad (layer B.Cu) (tedit 5A0D0151)
    (at 140 104)
    (fp_text reference J13 (at 2 0) (layer B.SilkS) hide)
    (fp_text value TEST_1P (at 2.5 0.75) (layer B.Fab) hide)
    (pad 1 smd circle (at 0.315 0) (size 2 2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 13 13))
  )
  (module gbaz:2mmPad (layer B.Cu) (tedit 5A0D026A)
    (at 159.75 101)
    (fp_text reference J14 (at 2 0) (layer B.SilkS) hide)
    (fp_text value TEST_1P (at 2.5 0.75) (layer B.Fab) hide)
    (pad 1 smd circle (at -0.065 0) (size 2 2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 14 14))
  )
  (module gbaz:2mmPad (layer B.Cu) (tedit 5A0D01F4)
    (at 138.75 101)
    (fp_text reference J15 (at 2 0) (layer B.SilkS) hide)
    (fp_text value TEST_1P (at 2.5 0.75) (layer B.Fab) hide)
    (pad 1 smd circle (at 0.075 0) (size 2 2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 15 15))
  )
  (module gbaz:2mmPad (layer B.Cu) (tedit 5A0D0260)
    (at 161 103.75)
    (fp_text reference J16 (at 2 0) (layer B.SilkS) hide)
    (fp_text value TEST_1P (at 2.5 0.75) (layer B.Fab) hide)
    (pad 1 smd circle (at 0.175 0.25) (size 2 2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 16 16))
  )
  (module gbaz:2mmPad (layer B.Cu) (tedit 5A0D01EB)
    (at 137.25 104)
    (fp_text reference J17 (at 2 0) (layer B.SilkS) hide)
    (fp_text value TEST_1P (at 2.5 0.75) (layer B.Fab) hide)
    (pad 1 smd circle (at 0.085 0) (size 2 2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 17 17))
  )
  (module gbaz:2mmPad (layer B.Cu) (tedit 5A0D024A)
    (at 162.75 100.75)
    (fp_text reference J18 (at 2 0) (layer B.SilkS) hide)
    (fp_text value TEST_1P (at 2.5 0.75) (layer B.Fab) hide)
    (pad 1 smd circle (at -0.085 0.25) (size 2 2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 18 18))
  )
  (module gbaz:2mmPad (layer B.Cu) (tedit 5A0D01E2)
    (at 135.75 101)
    (fp_text reference J19 (at 2 0) (layer B.SilkS) hide)
    (fp_text value TEST_1P (at 2.5 0.75) (layer B.Fab) hide)
    (pad 1 smd circle (at 0.095 0) (size 2 2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 19 19))
  )
  (module gbaz:2mmPad (layer B.Cu) (tedit 5A0D0256)
    (at 164.25 104.25)
    (fp_text reference J20 (at 2 0) (layer B.SilkS) hide)
    (fp_text value TEST_1P (at 2.5 0.75) (layer B.Fab) hide)
    (pad 1 smd circle (at -0.095 -0.25) (size 2 2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 20 20))
  )
  (module gbaz:2mmPad (layer B.Cu) (tedit 5A0D01D6)
    (at 134.25 104)
    (fp_text reference J21 (at 2 0) (layer B.SilkS) hide)
    (fp_text value TEST_1P (at 2.5 0.75) (layer B.Fab) hide)
    (pad 1 smd circle (at 0.105 0) (size 2 2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 21 21))
  )
  (module gbaz:2mmPad (layer B.Cu) (tedit 5A0D023E)
    (at 165.75 101)
    (fp_text reference J22 (at 2 0) (layer B.SilkS) hide)
    (fp_text value TEST_1P (at 2.5 0.75) (layer B.Fab) hide)
    (pad 1 smd circle (at -0.105 0) (size 2 2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 22 22))
  )
  (module gbaz:2mmPad (layer B.Cu) (tedit 5A0D01CC)
    (at 133 101)
    (fp_text reference J23 (at 2 0) (layer B.SilkS) hide)
    (fp_text value TEST_1P (at 2.5 0.75) (layer B.Fab) hide)
    (pad 1 smd circle (at -0.135 0) (size 2 2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 23 23))
  )
  (module gbaz:2mmPad (layer B.Cu) (tedit 5A0D022B)
    (at 167.25 104)
    (fp_text reference J24 (at 2 0) (layer B.SilkS) hide)
    (fp_text value TEST_1P (at 2.5 0.75) (layer B.Fab) hide)
    (pad 1 smd circle (at -0.115 0) (size 2 2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 24 24))
  )
  (module gbaz:2mmPad (layer B.Cu) (tedit 5A0D01C2)
    (at 131.25 104)
    (fp_text reference J25 (at 2 0) (layer B.SilkS) hide)
    (fp_text value TEST_1P (at 2.5 0.75) (layer B.Fab) hide)
    (pad 1 smd circle (at 0.125 0) (size 2 2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 25 25))
  )
  (module gbaz:2mmPad (layer B.Cu) (tedit 5A0D0235)
    (at 168.75 101)
    (fp_text reference J26 (at 2 0) (layer B.SilkS) hide)
    (fp_text value TEST_1P (at 2.5 0.75) (layer B.Fab) hide)
    (pad 1 smd circle (at -0.125 0) (size 2 2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 26 26))
  )
  (module gbaz:2mmPad (layer B.Cu) (tedit 5A0D01B8)
    (at 129.75 101.25)
    (fp_text reference J27 (at 2 0) (layer B.SilkS) hide)
    (fp_text value TEST_1P (at 2.5 0.75) (layer B.Fab) hide)
    (pad 1 smd circle (at 0.135 -0.25) (size 2 2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 27 27))
  )
  (module gbaz:2mmPad (layer B.Cu) (tedit 5A0D0220)
    (at 170 104)
    (fp_text reference J28 (at 2 0) (layer B.SilkS) hide)
    (fp_text value TEST_1P (at 2.5 0.75) (layer B.Fab) hide)
    (pad 1 smd circle (at 0.115 0) (size 2 2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 28 28))
  )
  (module gbaz:2mmPad (layer B.Cu) (tedit 5A0D01AD)
    (at 128.25 104)
    (fp_text reference J29 (at 2 0) (layer B.SilkS) hide)
    (fp_text value TEST_1P (at 2.5 0.75) (layer B.Fab) hide)
    (pad 1 smd circle (at 0.145 0) (size 2 2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 29 29))
  )
  (module gbaz:2mmPad (layer B.Cu) (tedit 5A0D0215)
    (at 171.5 101)
    (fp_text reference J30 (at 2 0) (layer B.SilkS) hide)
    (fp_text value TEST_1P (at 2.5 0.75) (layer B.Fab) hide)
    (pad 1 smd circle (at 0.105 0) (size 2 2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 30 30))
  )
  (module gbaz:2mmPad (layer B.Cu) (tedit 5A0D019F)
    (at 127 101)
    (fp_text reference J31 (at 2 0) (layer B.SilkS) hide)
    (fp_text value TEST_1P (at 2.5 0.75) (layer B.Fab) hide)
    (pad 1 smd circle (at -0.095 0) (size 2 2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 31 31))
  )
  (module gbaz:2mmPad (layer B.Cu) (tedit 5A0D020C)
    (at 173 104)
    (fp_text reference J32 (at 2 0) (layer B.SilkS) hide)
    (fp_text value TEST_1P (at 2.5 0.75) (layer B.Fab) hide)
    (pad 1 smd circle (at 0.095 0) (size 2 2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 32 32))
  )
  (gr_text "Gameboy Card Reader Adaptor" (at 150 98.25) (layer B.SilkS))
  (gr_text 31 (at 128 112) (layer B.SilkS))
  (gr_line (start 178.5 116.2) (end 178.5 101.5) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_arc (start 176.7 116.2) (end 178.5 116.2) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 121.5 101.5) (end 121.5 116.3) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 123.2 118) (end 176.7 118) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_arc (start 123.2 116.3) (end 123.2 118) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_arc (start 177 101.5) (end 177 100) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_arc (start 123 101.5) (end 121.5 101.5) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 126.2 96.8) (end 173.8 96.8) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_arc (start 123 96.8) (end 126.2 96.8) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_arc (start 177 96.8) (end 177 100) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
)
