<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.5.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="71.12" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="71.12" y1="0" x2="71.12" y2="33.02" width="0" layer="20"/>
<wire x1="71.12" y1="33.02" x2="0" y2="33.02" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="33.02" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>9 June 2018  Ver 0.1a</text>
<text>GND</text>
<text>GND</text>
<text>VCC</text>
<text>RES</text>
<text>SCK</text>
<text>MISO</text>
<text>MOSI</text>
<text>SCL</text>
<text>SDA</text>
<text>TX0</text>
<text>PC4</text>
<text>RX0</text>
<text>PB6</text>
<text>PB4</text>
<text>RX2</text>
<text>TX2</text>
<text>PC7</text>
<text>RX1</text>
<text>TX1</text>
<text>RX3</text>
<text>TX3</text>
<text>PG5</text>
<text>VBAT</text>
<text>!SS</text>
<text>PH6</text>
<text>PH5</text>
<text>PH4</text>
<text>PH3</text>
<text>PE5</text>
<text>PE4</text>
<text>PB5</text>
<text>PF0</text>
<text>PF1</text>
<text>PF2</text>
<text>PF3</text>
<text>PE3</text>
<text>PB7</text>
<text>PF4</text>
<text>PF5</text>
<text>VBUS</text>
<text>PC5</text>
<text>PC6</text>
<text>PA5</text>
<text>PA4</text>
<text>PA3</text>
<text>PA2</text>
<text>PA1</text>
<text>PA0</text>
<text>MiniMega2560 Prototype Board</text>
<text>VCC</text>
<text>GND</text>
<text>AREF</text>
<text>PK0</text>
<text>PK1</text>
<text>PK2</text>
<text>PK3</text>
<text>PK7</text>
<text>14</text>
<text>22</text>
<text>23</text>
<text>24</text>
<text>25</text>
<text>26</text>
<text>27</text>
<text>15</text>
<text>30</text>
<text>31</text>
<text>32</text>
<text>33</text>
<text>18</text>
<text>19</text>
<text>A1</text>
<text>A2</text>
<text>A3</text>
<text>A4</text>
<text>A5</text>
<text>A15</text>
<text>A11</text>
<text>A10</text>
<text>A9</text>
<text>A8</text>
<text>A0</text>
<text>17</text>
<text>4</text>
<text>0</text>
<text>1</text>
<text>5</text>
<text>2</text>
<text>3</text>
<text>16</text>
<text>6</text>
<text>7</text>
<text>8</text>
<text>9</text>
<text>10</text>
<text>11</text>
<text>12</text>
<text>13</text>
<text>20</text>
<text>21</text>
<text>53</text>
<text>52</text>
<text>51</text>
<text>50</text>
</plain>
<libraries>
<library name="UserItems">
<packages>
<package name="1X24">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X24ALT">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X08">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X03">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X06">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="JP9" library="UserItems" package="1X24" value=""/>
<element name="JP10" library="UserItems" package="1X24" value=""/>
<element name="JP1" library="UserItems" package="1X24ALT" value=""/>
<element name="JP2" library="UserItems" package="1X24ALT" value=""/>
<element name="JP3" library="UserItems" package="1X08" value=""/>
<element name="JP4" library="UserItems" package="1X08" value=""/>
<element name="JP5" library="UserItems" package="1X08" value=""/>
<element name="JP8" library="UserItems" package="1X08" value=""/>
<element name="JP11" library="UserItems" package="1X08" value=""/>
<element name="JP12" library="UserItems" package="1X08" value=""/>
<element name="JP13" library="UserItems" package="1X08" value=""/>
<element name="JP14" library="UserItems" package="1X08" value=""/>
<element name="JP15" library="UserItems" package="1X08" value=""/>
<element name="JP16" library="UserItems" package="1X08" value=""/>
<element name="JP17" library="UserItems" package="1X08" value=""/>
<element name="JP18" library="UserItems" package="1X08" value=""/>
<element name="JP19" library="UserItems" package="1X08" value=""/>
<element name="JP20" library="UserItems" package="1X08" value=""/>
<element name="JP21" library="UserItems" package="1X08" value=""/>
<element name="JP22" library="UserItems" package="1X08" value=""/>
<element name="JP23" library="UserItems" package="1X08" value=""/>
<element name="JP24" library="UserItems" package="1X08" value=""/>
<element name="JP25" library="UserItems" package="1X08" value=""/>
<element name="JP26" library="UserItems" package="1X08" value=""/>
<element name="JP27" library="UserItems" package="1X08" value=""/>
<element name="JP28" library="UserItems" package="1X08" value=""/>
<element name="JP29" library="UserItems" package="1X08" value=""/>
<element name="JP6" library="UserItems" package="1X03" value=""/>
<element name="JP7" library="UserItems" package="1X03" value=""/>
<element name="JP31" library="UserItems" package="1X06" value=""/>
<element name="JP32" library="UserItems" package="1X06" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="TXD2">
<contactref element="JP9" pad="16"/>
<contactref element="JP2" pad="16"/>
</signal>
<signal name="SCL">
<contactref element="JP10" pad="4"/>
<contactref element="JP1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="SDA">
<contactref element="JP10" pad="5"/>
<contactref element="JP1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="RXD1">
<contactref element="JP10" pad="6"/>
<contactref element="JP1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="TXD1">
<contactref element="JP10" pad="7"/>
<contactref element="JP1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="!SS">
<contactref element="JP9" pad="11"/>
<contactref element="JP2" pad="11"/>
</signal>
<signal name="SCK">
<contactref element="JP9" pad="10"/>
<contactref element="JP2" pad="10"/>
</signal>
<signal name="MOSI">
<contactref element="JP9" pad="9"/>
<contactref element="JP2" pad="9"/>
</signal>
<signal name="MISO">
<contactref element="JP9" pad="8"/>
<contactref element="JP2" pad="8"/>
</signal>
<signal name="!RESET">
<contactref element="JP9" pad="3"/>
<contactref element="JP2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="PE4">
<contactref element="JP9" pad="19"/>
<contactref element="JP2" pad="19"/>
</signal>
<signal name="PE5">
<contactref element="JP9" pad="18"/>
<contactref element="JP2" pad="18"/>
</signal>
<signal name="ADC0">
<contactref element="JP9" pad="24"/>
<contactref element="JP2" pad="24"/>
</signal>
<signal name="ADC1">
<contactref element="JP10" pad="24"/>
<contactref element="JP1" pad="24"/>
</signal>
<signal name="ADC2">
<contactref element="JP10" pad="23"/>
<contactref element="JP1" pad="23"/>
</signal>
<signal name="ADC3">
<contactref element="JP10" pad="22"/>
<contactref element="JP1" pad="22"/>
</signal>
<signal name="ADC4">
<contactref element="JP10" pad="21"/>
<contactref element="JP1" pad="21"/>
</signal>
<signal name="ADC5">
<contactref element="JP10" pad="20"/>
<contactref element="JP1" pad="20"/>
</signal>
<signal name="PB7">
<contactref element="JP9" pad="4"/>
<contactref element="JP2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="VBAT">
<contactref element="JP10" pad="2"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="PE3">
<contactref element="JP9" pad="20"/>
<contactref element="JP2" pad="20"/>
</signal>
<signal name="PB4">
<contactref element="JP9" pad="7"/>
<contactref element="JP2" pad="7"/>
</signal>
<signal name="PB5">
<contactref element="JP9" pad="6"/>
<contactref element="JP2" pad="6"/>
</signal>
<signal name="PH6">
<contactref element="JP9" pad="12"/>
<contactref element="JP2" pad="12"/>
</signal>
<signal name="PH5">
<contactref element="JP9" pad="13"/>
<contactref element="JP2" pad="13"/>
</signal>
<signal name="PH3">
<contactref element="JP9" pad="15"/>
<contactref element="JP2" pad="15"/>
</signal>
<signal name="PB6">
<contactref element="JP9" pad="5"/>
<contactref element="JP2" pad="5"/>
</signal>
<signal name="PC7">
<contactref element="JP10" pad="11"/>
<contactref element="JP1" pad="11"/>
</signal>
<signal name="+3V3">
<contactref element="JP9" pad="2"/>
<contactref element="JP2" pad="2"/>
<contactref element="JP6" pad="1"/>
<contactref element="JP6" pad="2"/>
<contactref element="JP6" pad="3"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="JP10" pad="1"/>
<contactref element="JP9" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
<contactref element="JP2" pad="1"/>
<contactref element="JP7" pad="1"/>
<contactref element="JP7" pad="2"/>
<contactref element="JP7" pad="3"/>
</signal>
<signal name="VBUS">
<contactref element="JP10" pad="3"/>
<contactref element="JP1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="TXD0">
<contactref element="JP9" pad="21"/>
<contactref element="JP2" pad="21"/>
</signal>
<signal name="RXD0">
<contactref element="JP9" pad="22"/>
<contactref element="JP2" pad="22"/>
</signal>
<signal name="PG5">
<contactref element="JP9" pad="23"/>
<contactref element="JP2" pad="23"/>
</signal>
<signal name="PC5">
<contactref element="JP10" pad="9"/>
<contactref element="JP1" pad="9"/>
</signal>
<signal name="PC6">
<contactref element="JP10" pad="10"/>
<contactref element="JP1" pad="10"/>
</signal>
<signal name="PA5">
<contactref element="JP10" pad="14"/>
<contactref element="JP1" pad="14"/>
</signal>
<signal name="PA3">
<contactref element="JP10" pad="16"/>
<contactref element="JP1" pad="16"/>
</signal>
<signal name="PA2">
<contactref element="JP10" pad="17"/>
<contactref element="JP1" pad="17"/>
</signal>
<signal name="PA1">
<contactref element="JP10" pad="18"/>
<contactref element="JP1" pad="18"/>
</signal>
<signal name="PA0">
<contactref element="JP10" pad="19"/>
<contactref element="JP1" pad="19"/>
</signal>
<signal name="PH4">
<contactref element="JP9" pad="14"/>
<contactref element="JP2" pad="14"/>
</signal>
<signal name="RXD2">
<contactref element="JP9" pad="17"/>
<contactref element="JP2" pad="17"/>
</signal>
<signal name="PA4">
<contactref element="JP10" pad="15"/>
<contactref element="JP1" pad="15"/>
</signal>
<signal name="PC4">
<contactref element="JP10" pad="8"/>
<contactref element="JP1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="RXD3">
<contactref element="JP10" pad="12"/>
<contactref element="JP1" pad="12"/>
</signal>
<signal name="TXD3">
<contactref element="JP10" pad="13"/>
<contactref element="JP1" pad="13"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="JP32" pad="6"/>
<contactref element="JP31" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="JP32" pad="5"/>
<contactref element="JP31" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="JP32" pad="4"/>
<contactref element="JP31" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="JP32" pad="3"/>
<contactref element="JP31" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="JP32" pad="2"/>
<contactref element="JP31" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="JP32" pad="1"/>
<contactref element="JP31" pad="6"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
