<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.4.2">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="13.5128" x2="57.15" y2="13.5128" width="0" layer="20"/>
<wire x1="57.15" y1="13.5128" x2="57.15" y2="50.038" width="0" layer="20"/>
<wire x1="57.15" y1="50.038" x2="0" y2="50.038" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="50.038" x2="0" y2="13.5128" width="0" layer="20"/>
<text>Muscle Mary</text>
<text>by Zohnbee</text>
<text>PNP</text>
</plain>
<libraries>
<library name="transistors-BJT">
<packages>
<package name="TO92">
</package>
</packages>
</library>
<library name="diodes">
<packages>
<package name="3MM_2">
</package>
<package name="3MM_IO">
<description>&lt;B&gt;LED&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
3 mm, round</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="potentiometers">
<packages>
<package name="16MM_C.MOUNT">
<description>&lt;b&gt;16mm / Right-Angle /  PC Mount / Short Pin&lt;/b&gt;
&lt;p&gt;
For aligning the center of the pot shaft to a specific drill location
&lt;p&gt;
&lt;a href="http://smallbear-electronics.mybigcommerce.com/alpha-single-gang-16mm-right-angle-pc-mount/"&gt;http://smallbear-electronics.mybigcommerce.com/alpha-single-gang-16mm-right-angle-pc-mount/&lt;/a&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="caps-film">
<packages>
<package name="0.2&quot;.SML">
<description>0.2" (5.08mm) spacing
&lt;p&gt;
&lt;b&gt; 
10pf - 180n&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="0.1&quot;">
<description>0.1" (2.54mm) spacing</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="caps-elec">
<packages>
<package name="0503">
<description>0.1" (2.54mm) spacing, for routing 10mil trace b/w pads</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="resistors">
<packages>
<package name="0.3&quot;.B">
<description>0.3"  (7.62mm) lead spacing, 1/4W (flat)</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="jacks">
<packages>
<package name="DC_TS">
</package>
<package name="2PADS">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="BC178" library="transistors-BJT" package="TO92" value="BC560">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="BC178A" library="transistors-BJT" package="TO92" value="BC560">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="BC178A1" library="transistors-BJT" package="TO92" value="BC560">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="BLU" library="diodes" package="3MM_2" value="LED.3">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="BLUE" library="diodes" package="3MM_2" value="LED.3">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="VOLUME" library="potentiometers" package="16MM_C.MOUNT" value="C1M">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C1" library="caps-film" package="0.2&quot;.SML" value="470nF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C10" library="caps-film" package="0.2&quot;.SML" value="330pF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C11" library="caps-film" package="0.1&quot;" value="56pF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C12" library="caps-film" package="0.2&quot;.SML" value="2n2F">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C2" library="caps-elec" package="0503" value="10uF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C3" library="caps-film" package="0.2&quot;.SML" value="474nF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C5" library="caps-film" package="0.2&quot;.SML" value="470nF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C6" library="caps-film" package="0.1&quot;" value="10nF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C7" library="caps-film" package="0.2&quot;.SML" value="47nF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C8" library="caps-elec" package="0503" value="100uF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C9" library="caps-film" package="0.2&quot;.SML" value="470nF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="CLR" library="resistors" package="0.3&quot;.B" value="2K7">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="DC1" library="jacks" package="DC_TS" value="BATTERY">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="HEAT" library="potentiometers" package="16MM_C.MOUNT" value="C1M">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="J1" library="jacks" package="2PADS" value="IN">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="J2" library="jacks" package="2PADS" value="OUT">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="AMBR" library="diodes" package="3MM_IO" value="LED.1">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R1" library="resistors" package="0.3&quot;.B" value="100K">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R10" library="resistors" package="0.3&quot;.B" value="33K">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R12" library="resistors" package="0.3&quot;.B" value="10K">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R13" library="resistors" package="0.3&quot;.B" value="33K">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R14" library="resistors" package="0.3&quot;.B" value="10M">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R15" library="resistors" package="0.3&quot;.B" value="15k">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R2" library="resistors" package="0.3&quot;.B" value="100K">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R3" library="resistors" package="0.3&quot;.B" value="2K">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R4" library="resistors" package="0.3&quot;.B" value="10M">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R6" library="resistors" package="0.3&quot;.B" value="3K3">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R7" library="resistors" package="0.3&quot;.B" value="15K">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R9" library="resistors" package="0.3&quot;.B" value="0k6">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="RED" library="diodes" package="3MM_2" value="LED.3">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="TONE" library="potentiometers" package="16MM_C.MOUNT" value="B100K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R16" library="resistors" package="0.3&quot;.B" value="2k2">
<attribute name="NAME"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="J1" pad="T"/>
<contactref element="R14" pad="2"/>
<contactref element="HEAT" pad="2"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="R14" pad="1"/>
<contactref element="C8" pad="-"/>
<contactref element="DC1" pad="GND"/>
<contactref element="BLU" pad="P$1"/>
<contactref element="C10" pad="2"/>
<contactref element="J1" pad="S"/>
<contactref element="J2" pad="S"/>
<contactref element="AMBR" pad="K"/>
<contactref element="R10" pad="2"/>
<contactref element="R15" pad="2"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="R9" pad="2"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="BC178A" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$6">
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="R9" pad="1"/>
<contactref element="R12" pad="1"/>
<contactref element="C9" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="-"/>
<contactref element="BC178" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="C7" pad="1"/>
<contactref element="BLUE" pad="ANODE"/>
<contactref element="RED" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="RED" pad="ANODE"/>
<contactref element="BLUE" pad="P$1"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
<contactref element="R13" pad="1"/>
<contactref element="BC178A1" pad="3"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="R7" pad="1"/>
<contactref element="C6" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="R7" pad="2"/>
<contactref element="TONE" pad="1"/>
<contactref element="C10" pad="1"/>
<contactref element="BLU" pad="ANODE"/>
<contactref element="C11" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="TONE" pad="2"/>
<contactref element="C11" pad="1"/>
<contactref element="C12" pad="2"/>
<contactref element="C5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="AMBR" pad="A"/>
<contactref element="CLR" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="TONE" pad="3"/>
<contactref element="C6" pad="2"/>
<contactref element="R10" pad="1"/>
<contactref element="C12" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="VOLUME" pad="2"/>
<contactref element="J2" pad="T"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="R16" pad="2"/>
<contactref element="HEAT" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="R16" pad="1"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="C5" pad="2"/>
<contactref element="VOLUME" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="VOLUME" pad="1"/>
<contactref element="R15" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$21">
<contactref element="CLR" pad="1"/>
<contactref element="C8" pad="+"/>
<contactref element="DC1" pad="PWR"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="+"/>
<contactref element="BC178A" pad="1"/>
<contactref element="BC178A1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="BC178A" pad="3"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="BC178" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="BC178" pad="3"/>
<contactref element="R12" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$22">
<contactref element="R13" pad="2"/>
<contactref element="C7" pad="2"/>
<contactref element="C9" pad="1"/>
<contactref element="BC178A1" pad="2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
