<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.4.2">
<drawing>
<board>
<plain>
<text>ROTB</text>
<text>ROTA</text>
<text>GND</text>
<text>PSH</text>
<wire x1="0" y1="74.93" x2="0" y2="100.33" width="0.0762" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="100.33" x2="17.78" y2="100.33" width="0.0762" layer="20"/>
<wire x1="17.78" y1="100.33" x2="17.78" y2="74.93" width="0.0762" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="74.93" x2="17.78" y2="74.93" width="0.0762" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="LBussy">
<packages>
<package name="HEADER04-1">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="switch-alps">
<description>ALPS Switch from Markus Faust &amp;lt;mfaust@htwm.de&amp;gt;&lt;p&gt;
Source: EC12E.scr from eagle.support.ger on news.cadsoft.de at 08.10.2007</description>
<packages>
<package name="ALPS_EC12E_SW">
<description>ALPS rotary encoder&lt;br&gt;
EC12E series with push-on switch</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="SV1" library="LBussy" package="HEADER04-1" value="4-Pin Header">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</element>
<element name="SW1" library="switch-alps" package="ALPS_EC12E_SW" value="EC12E_SW">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="EC12E2424407"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1520813"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="74M1068"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="SW1" pad="C"/>
<contactref element="SW1" pad="E"/>
<contactref element="SV1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="ROTA">
<contactref element="SW1" pad="B"/>
<contactref element="SV1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="PB">
<contactref element="SV1" pad="2"/>
<contactref element="SW1" pad="D"/>
</signal>
<signal name="ROTB">
<contactref element="SV1" pad="1"/>
<contactref element="SW1" pad="A"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
