<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.2">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="20.625" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="20.625" y1="0" x2="20.625" y2="10.15" width="0" layer="20"/>
<wire x1="20.625" y1="10.15" x2="0" y2="10.15" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="10.15" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>PRS_PART_NUMBER</text>
</plain>
<libraries>
<library name="v-reg">
<packages>
<package name="TO39-H03">
<description>&lt;b&gt;VOLTAGE REGULATOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="resistor">
<packages>
<package name="R0805">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="rcl">
<packages>
<package name="C0805">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="CustomLibrary">
<packages>
<package name="22AWG_SOLDER_1">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="IC1" library="v-reg" package="TO39-H03" value="LM117 TO-39">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R1" library="resistor" package="R0805" value="240R/0805">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="resistor" package="R0805" value="715R/0805">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C1" library="rcl" package="C0805" value="0.1uF/0805/25V">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C2" library="rcl" package="C0805" value="1 uF/0805/10V">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="14V_IN" library="CustomLibrary" package="22AWG_SOLDER_1" value="CON_22AWG_SOLDER_1">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="5V_OUT" library="CustomLibrary" package="22AWG_SOLDER_1" value="CON_22AWG_SOLDER_1">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="GND_OUT" library="CustomLibrary" package="22AWG_SOLDER_1" value="CON_22AWG_SOLDER_1">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="GND_IN" library="CustomLibrary" package="22AWG_SOLDER_1" value="CON_22AWG_SOLDER_1">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="SIG_IN" library="CustomLibrary" package="22AWG_SOLDER_1" value="CON_22AWG_SOLDER_1">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="SIG_OUT" library="CustomLibrary" package="22AWG_SOLDER_1" value="CON_22AWG_SOLDER_1">
<attribute name="NAME"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="N$2">
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="PE">
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="GND_OUT" pad="P$1"/>
<contactref element="GND_IN" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="+14V">
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="14V_IN" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="+5V">
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="5V_OUT" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="SIG_IN" pad="P$1"/>
<contactref element="SIG_OUT" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="0V">
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
