<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.5.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="3.4925" x2="3.4925" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="46.99" y1="0" x2="49.8475" y2="2.8575" width="0" layer="20"/>
<wire x1="49.8475" y1="2.8575" x2="52.705" y2="2.8575" width="0" layer="20"/>
<wire x1="52.705" y1="2.8575" x2="53.365" y2="3.5175" width="0" layer="20"/>
<wire x1="47.3075" y1="6.0325" x2="0" y2="6.0325" width="0" layer="20"/>
<wire x1="19.05" y1="14.9225" x2="47.3075" y2="14.9225" width="0" layer="20"/>
<wire x1="47.3075" y1="14.9225" x2="47.3075" y2="6.0325" width="0" layer="20"/>
<wire x1="53.365" y1="3.5175" x2="53.365" y2="23.015" width="0" layer="20"/>
<wire x1="53.365" y1="23.015" x2="0" y2="23.015" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="23.015" x2="0" y2="20.6375" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="20.6375" x2="4.445" y2="16.1925" width="0" layer="20"/>
<wire x1="4.445" y1="16.1925" x2="17.78" y2="16.1925" width="0" layer="20"/>
<wire x1="17.78" y1="16.1925" x2="19.05" y2="14.9225" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="6.0325" x2="0" y2="3.4925" width="0" layer="20"/>
<text>27C322 ADAPTER</text>
<text>THE REAL PHOENIX</text>
<text>For SDD-1</text>
<wire x1="3.4925" y1="0" x2="46.99" y2="0" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="wirepad">
<description>&lt;b&gt;Single Pads&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="SMD1,27-2,54">
<description>&lt;b&gt;SMD PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="TRP_Custom">
<packages>
<package name="SMD_SOIC_BOTTOM">
<description>&lt;b&gt;SMD PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="pinhead-2">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de, Modified by Cougar@CasaDelGato.Com&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="1X21-S">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt; - 2.54</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="A7" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="A6" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="A5" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="A4" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="A3" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="A2" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="A1" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="A0" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="Q0" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="Q1" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="Q2" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="VSS" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="Q3" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="/CE" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="/OE" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="A17" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="A18" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="S_A0" library="TRP_Custom" package="SMD_SOIC_BOTTOM" value="">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="S_A1" library="TRP_Custom" package="SMD_SOIC_BOTTOM" value="">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="S_A2" library="TRP_Custom" package="SMD_SOIC_BOTTOM" value="">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="S_A4" library="TRP_Custom" package="SMD_SOIC_BOTTOM" value="">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="S_A5" library="TRP_Custom" package="SMD_SOIC_BOTTOM" value="">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="S_A6" library="TRP_Custom" package="SMD_SOIC_BOTTOM" value="">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="S_A7" library="TRP_Custom" package="SMD_SOIC_BOTTOM" value="">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="S_A8" library="TRP_Custom" package="SMD_SOIC_BOTTOM" value="">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="S_A9" library="TRP_Custom" package="SMD_SOIC_BOTTOM" value="">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="S_A10" library="TRP_Custom" package="SMD_SOIC_BOTTOM" value="">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="S_A11" library="TRP_Custom" package="SMD_SOIC_BOTTOM" value="">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="S_A17" library="TRP_Custom" package="SMD_SOIC_BOTTOM" value="">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="S_A13" library="TRP_Custom" package="SMD_SOIC_BOTTOM" value="">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="S_A15" library="TRP_Custom" package="SMD_SOIC_BOTTOM" value="">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="S_/OE" library="TRP_Custom" package="SMD_SOIC_BOTTOM" value="BGPP">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="S_A18" library="TRP_Custom" package="SMD_SOIC_BOTTOM" value="">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="S_CE" library="TRP_Custom" package="SMD_SOIC_BOTTOM" value="">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="S_A19" library="TRP_Custom" package="SMD_SOIC_BOTTOM" value="">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="S_A16" library="TRP_Custom" package="SMD_SOIC_BOTTOM" value="">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="S_A14" library="TRP_Custom" package="SMD_SOIC_BOTTOM" value="">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="S_VCC" library="TRP_Custom" package="SMD_SOIC_BOTTOM" value="">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="S_GND_2" library="TRP_Custom" package="SMD_SOIC_BOTTOM" value="">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="S_D0" library="TRP_Custom" package="SMD_SOIC_BOTTOM" value="">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="S_D1" library="TRP_Custom" package="SMD_SOIC_BOTTOM" value="">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="S_D2" library="TRP_Custom" package="SMD_SOIC_BOTTOM" value="">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="S_D3" library="TRP_Custom" package="SMD_SOIC_BOTTOM" value="">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="S_D4" library="TRP_Custom" package="SMD_SOIC_BOTTOM" value="">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="S_D5" library="TRP_Custom" package="SMD_SOIC_BOTTOM" value="">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="S_D6" library="TRP_Custom" package="SMD_SOIC_BOTTOM" value="">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="S_D7" library="TRP_Custom" package="SMD_SOIC_BOTTOM" value="">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="S_A12" library="TRP_Custom" package="SMD_SOIC_BOTTOM" value="">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="S_A3" library="TRP_Custom" package="SMD_SOIC_BOTTOM" value="">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="Q8" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="Q9" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="Q10" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="Q11" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="S_A20" library="TRP_Custom" package="SMD_SOIC_BOTTOM" value="">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="S_GND" library="TRP_Custom" package="SMD_SOIC_BOTTOM" value="">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="S_/BYT" library="TRP_Custom" package="SMD_SOIC_BOTTOM" value="">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="S_/WE" library="TRP_Custom" package="SMD_SOIC_BOTTOM" value="">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="S_D8" library="TRP_Custom" package="SMD_SOIC_BOTTOM" value="">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="S_D9" library="TRP_Custom" package="SMD_SOIC_BOTTOM" value="">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="S_D10" library="TRP_Custom" package="SMD_SOIC_BOTTOM" value="">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="S_D11" library="TRP_Custom" package="SMD_SOIC_BOTTOM" value="">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="S_D12" library="TRP_Custom" package="SMD_SOIC_BOTTOM" value="">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="S_D13" library="TRP_Custom" package="SMD_SOIC_BOTTOM" value="">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="S_D14" library="TRP_Custom" package="SMD_SOIC_BOTTOM" value="">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="S_D15" library="TRP_Custom" package="SMD_SOIC_BOTTOM" value="">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="JP1" library="pinhead-2" package="1X21-S" value="PINHD-1X21_2.54-S"/>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="VSS" pad="1"/>
<contactref element="S_GND_2" pad="1"/>
<contactref element="S_GND" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="12"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="S_A15" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="9"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="A7" pad="1"/>
<contactref element="S_A7" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="A6" pad="1"/>
<contactref element="S_A6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="A5" pad="1"/>
<contactref element="S_A5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="A4" pad="1"/>
<contactref element="S_A4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="A3" pad="1"/>
<contactref element="S_A3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="A2" pad="1"/>
<contactref element="S_A2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="A1" pad="1"/>
<contactref element="S_A1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="A0" pad="1"/>
<contactref element="S_A0" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="Q0" pad="1"/>
<contactref element="S_D0" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="Q1" pad="1"/>
<contactref element="S_D1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="Q2" pad="1"/>
<contactref element="S_D2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="+5V">
<contactref element="S_VCC" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="21"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="A18" pad="1"/>
<contactref element="S_A18" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="S_A12" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="S_A14" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="S_A13" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="S_A8" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$21">
<contactref element="S_A9" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$22">
<contactref element="S_A11" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$23">
<contactref element="Q3" pad="1"/>
<contactref element="S_D3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$24">
<contactref element="S_D4" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="20"/>
</signal>
<signal name="N$25">
<contactref element="S_D5" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="18"/>
</signal>
<signal name="N$26">
<contactref element="S_D6" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="16"/>
</signal>
<signal name="N$27">
<contactref element="S_D7" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="14"/>
</signal>
<signal name="E">
<contactref element="S_CE" pad="1"/>
<contactref element="/OE" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$29">
<contactref element="S_A10" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="S_A19" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="S_A16" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="10"/>
</signal>
<signal name="N$30">
<contactref element="S_/OE" pad="1"/>
<contactref element="/CE" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$31">
</signal>
<signal name="N$32">
</signal>
<signal name="N$33">
</signal>
<signal name="N$35">
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="A17" pad="1"/>
<contactref element="S_A17" pad="1"/>
</signal>
<signal name="20">
<contactref element="S_A20" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="11"/>
</signal>
<signal name="N$36">
<contactref element="S_D8" pad="1"/>
<contactref element="Q8" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$37">
<contactref element="S_D9" pad="1"/>
<contactref element="Q9" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$38">
<contactref element="S_D10" pad="1"/>
<contactref element="Q10" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$39">
<contactref element="Q11" pad="1"/>
<contactref element="S_D11" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$40">
<contactref element="S_D12" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="19"/>
</signal>
<signal name="N$41">
<contactref element="S_D13" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="17"/>
</signal>
<signal name="N$42">
<contactref element="S_D14" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="15"/>
</signal>
<signal name="N$43">
<contactref element="S_D15" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="13"/>
</signal>
<signal name="N$44">
</signal>
<signal name="N$45">
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
