<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.6.2">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="8" y1="-0.5" x2="27.9" y2="-0.5" width="0" layer="20"/>
<wire x1="27.9" y1="-0.5" x2="27.9" y2="31.6" width="0" layer="20"/>
<wire x1="27.9" y1="31.6" x2="8" y2="31.6" width="0" layer="20"/>
<wire x1="8" y1="31.6" x2="8" y2="-0.5" width="0" layer="20"/>
<hole x="12" y="27.5" drill="3"/>
<hole x="12" y="3.5" drill="3"/>
<hole x="24" y="27.5" drill="3"/>
<hole x="24" y="3.5" drill="3"/>
</plain>
<libraries>
<library name="wirepad">
<description>&lt;b&gt;Single Pads&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="2,54/0,8">
<description>&lt;b&gt;THROUGH-HOLE PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="PAD1" library="wirepad" package="2,54/0,8" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="PAD1" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
