<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<text>Each element length:
 - 435MHz = 161mm
 - 868MHz = 80mm
 - 915Mhz = 76mm
 - 1.3GHz = 55mm
 - 2.4GHz = 29mm</text>
<text>TimJC</text>
<wire x1="1" y1="0" x2="7" y2="0" width="0.001" layer="20"/>
<wire x1="14.5" y1="8" x2="15" y2="8" width="0.001" layer="20"/>
<wire x1="16" y1="9" x2="16" y2="15" width="0.001" layer="20"/>
<wire x1="15" y1="16" x2="14.5" y2="16" width="0.001" layer="20"/>
<wire x1="7" y1="24" x2="1" y2="24" width="0.001" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="17.5" x2="0" y2="6.5" width="0.001" layer="20"/>
<wire x1="7" y1="21.5" x2="7" y2="18.5" width="0.001" layer="20"/>
<wire x1="7" y1="2.5" x2="7" y2="5.5" width="0.001" layer="20"/>
<wire x1="1" y1="21.5" x2="1" y2="18.5" width="0.001" layer="20"/>
<wire x1="1" y1="2.5" x2="1" y2="5.5" width="0.001" layer="20"/>
<wire x1="13.5" y1="15" x2="10.5" y2="15" width="0.001" layer="20"/>
<wire x1="13.5" y1="9" x2="10.5" y2="9" width="0.001" layer="20"/>
<wire x1="9.5" y1="16" x2="10.5" y2="15" width="0.001" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="13.5" y1="15" x2="14.5" y2="16" width="0.001" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="14.5" y1="8" x2="13.5" y2="9" width="0.001" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="10.5" y1="9" x2="9.5" y2="8" width="0.001" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="7" y1="18.5" x2="8" y2="17.5" width="0.001" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="8" y1="22.5" x2="7" y2="21.5" width="0.001" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="1" y1="21.5" x2="0" y2="22.5" width="0.001" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="0" y1="17.5" x2="1" y2="18.5" width="0.001" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="1" y1="5.5" x2="0" y2="6.5" width="0.001" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="0" y1="1.5" x2="1" y2="2.5" width="0.001" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="8" y1="6.5" x2="7" y2="5.5" width="0.001" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="7" y1="2.5" x2="8" y2="1.5" width="0.001" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="0" y1="23" x2="0" y2="22.5" width="0.001" layer="20"/>
<wire x1="8" y1="23" x2="8" y2="22.5" width="0.001" layer="20"/>
<wire x1="8" y1="1" x2="8" y2="1.5" width="0.001" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="1" x2="0" y2="1.5" width="0.001" layer="20"/>
<wire x1="1" y1="24" x2="0" y2="23" width="0.001" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="8" y1="23" x2="7" y2="24" width="0.001" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="16" y1="15" x2="15" y2="16" width="0.001" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="15" y1="8" x2="16" y2="9" width="0.001" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="7" y1="0" x2="8" y2="1" width="0.001" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="0" y1="1" x2="1" y2="0" width="0.001" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="8" y1="17.5" x2="9.5" y2="16" width="0.001" layer="20"/>
<wire x1="9.5" y1="8" x2="8" y2="6.5" width="0.001" layer="20"/>
<text>DIY Dipole</text>
</plain>
<libraries>
<library name="wirepad">
<description>&lt;b&gt;Single Pads&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="SMD1,27-2,54">
<description>&lt;b&gt;SMD PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="SMD2,54-5,08">
<description>&lt;b&gt;SMD PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="ACTIVE" library="wirepad" package="SMD2,54-5,08" value="WIREPADSMD2,54-5,08">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="CENTER" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="WIREPADSMD1,27-254">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="GROUND" library="wirepad" package="SMD2,54-5,08" value="GND">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="SHIELD" library="wirepad" package="SMD2,54-5,08" value="GND">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="CENTER" pad="1"/>
<contactref element="ACTIVE" pad="1"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="SHIELD" pad="1"/>
<contactref element="GROUND" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
