<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.5.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="76.2" y1="33.3375" x2="74.93" y2="34.6075" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="73.66" y1="42.545" x2="31.115" y2="42.545" width="0" layer="20"/>
<wire x1="28.575" y1="33.3375" x2="2.54" y2="33.3375" width="0" layer="20"/>
<wire x1="2.54" y1="33.3375" x2="1.27" y2="32.0675" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="29.845" y1="34.6075" x2="29.845" y2="41.275" width="0" layer="20"/>
<text>borti4938
__/)__/)_</text>
<text>SuperCIC</text>
<text>uIGR (V2)</text>
<text>2x
C22p</text>
<text>PIC16F630
/676/684</text>
<text>PAL: 17.734MHz</text>
<text>NTSC: 21.477MHz</text>
<text>  2x
C22p</text>
<text>LED</text>
<text>60Hz</text>
<text>2xR180</text>
<text> Rst
(in)</text>
<text>/Rst
(out)</text>
<text>Mode</text>
<text>J:LED-Type</text>
<text>com.An.</text>
<text>com.Cat.</text>
<wire x1="1.27" y1="32.0675" x2="1.27" y2="23.8125" width="0" layer="20"/>
<wire x1="1.27" y1="23.8125" x2="2.54" y2="22.5425" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="2.54" y1="22.5425" x2="8.255" y2="22.5425" width="0" layer="20"/>
<wire x1="8.255" y1="22.5425" x2="9.525" y2="21.2725" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="76.2" y1="33.3375" x2="88.9" y2="33.3375" width="0" layer="20"/>
<wire x1="88.9" y1="33.3375" x2="90.17" y2="32.0675" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="74.93" y1="41.275" x2="74.93" y2="34.6075" width="0" layer="20"/>
<wire x1="74.93" y1="41.275" x2="73.66" y2="42.545" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="31.115" y1="42.545" x2="29.845" y2="41.275" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="29.845" y1="34.6075" x2="28.575" y2="33.3375" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<text>    SNES Multi-Region-PCB incl.
SuperCIC, uIGR (V2) and Regionpatch</text>
<wire x1="90.17" y1="32.0675" x2="90.17" y2="8.09625" width="0" layer="20"/>
<wire x1="90.17" y1="8.09625" x2="88.9" y2="6.82625" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="88.9" y1="6.82625" x2="71.755" y2="6.82625" width="0" layer="20"/>
<text> Ikari_01
sd2snes.de</text>
<text>50Hz</text>
<text>PIC16F684</text>
<text>S-RGB
Pin9</text>
<text>Cntr.Port
10</text>
<text>8</text>
<text>6</text>
<text>X1
Clk</text>
<wire x1="60.325" y1="6.6675" x2="61.2775" y2="5.715" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="61.2775" y1="5.715" x2="61.2775" y2="5.23875" width="0" layer="20"/>
<text>C100n</text>
<text>C100n</text>
<text>C100n</text>
<text>74*30</text>
<text>74*27</text>
<text>J:SCIC</text>
<wire x1="62.23" y1="4.28625" x2="69.85" y2="4.28625" width="0" layer="20"/>
<wire x1="9.525" y1="21.2725" x2="9.525" y2="17.145" width="0" layer="20"/>
<wire x1="9.525" y1="17.145" x2="10.795" y2="15.875" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="10.795" y1="15.875" x2="12.7" y2="15.875" width="0" layer="20"/>
<wire x1="12.7" y1="15.875" x2="13.97" y2="14.605" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="13.97" y1="14.605" x2="13.97" y2="7.9375" width="0" layer="20"/>
<wire x1="13.97" y1="7.9375" x2="15.24" y2="6.6675" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="15.24" y1="6.6675" x2="60.325" y2="6.6675" width="0" layer="20"/>
<text>SCIC</text>
<text>Clk</text>
<text>C100n</text>
<text> 74
 HC
125</text>
<text>C100n</text>
<text>C100n</text>
<text>Rev:QID1.2</text>
<text>b</text>
<text>o</text>
<text>r</text>
<text>i</text>
<text>t</text>
<text>4</text>
<text>9</text>
<text>3</text>
<text>8</text>
<text>_</text>
<text>_</text>
<text>_</text>
<text>_</text>
<text>_</text>
<text>/</text>
<text>/</text>
<text>)</text>
<text>)</text>
<text>I</text>
<text>k</text>
<text>a</text>
<text>r</text>
<text>i</text>
<text>_</text>
<text>0</text>
<text>1</text>
<text>s</text>
<text>s</text>
<text>s</text>
<text>d</text>
<text>2</text>
<text>n</text>
<text>e</text>
<text>e</text>
<text>.</text>
<text>d</text>
<wire x1="62.23" y1="4.28625" x2="61.2775" y2="5.23875" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="62.23" y1="4.28625" x2="61.2775" y2="5.23875" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="70.8025" y1="5.87375" x2="71.755" y2="6.82625" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="70.8025" y1="5.23875" x2="69.85" y2="4.28625" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="70.8025" y1="5.23875" x2="70.8025" y2="5.87375" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="74xx-eu">
<description>&lt;b&gt;TTL Devices, 74xx Series with European Symbols&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Based on the following sources:
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;Texas Instruments &lt;i&gt;TTL Data Book&lt;/i&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;Volume 1, 1996.
&lt;li&gt;TTL Data Book, Volume 2 , 1993
&lt;li&gt;National Seminconductor Databook 1990, ALS/LS Logic
&lt;li&gt;ttl 74er digital data dictionary, ECA Electronic + Acustic GmbH, ISBN 3-88109-032-0
&lt;li&gt;http://icmaster.com/ViewCompare.asp
&lt;/ul&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="SO14">
<description>&lt;b&gt;Small Outline package&lt;/b&gt; 150 mil</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="crystal">
<description>&lt;b&gt;Crystals and Crystal Resonators&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="HC49UP">
<description>&lt;b&gt;CRYSTAL&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="snescart">
<packages>
<package name="PIC16F630">
</package>
<package name="Z0805">
</package>
<package name="MYJUMP">
</package>
</packages>
</library>
<library name="wirepad">
<description>&lt;b&gt;Single Pads&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="SMD1,27-2,54">
<description>&lt;b&gt;SMD PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="snes_div">
<packages>
<package name="SNESCART_CONN_SPARSE">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="74HC(T)125" library="74xx-eu" package="SO14" value="74HC125D"/>
<element name="74HCU04" library="74xx-eu" package="SO14" value="">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R4" library="snescart" package="Z0805" value="R330">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R5" library="snescart" package="Z0805" value="R330">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C8" library="snescart" package="Z0805" value="C22p"/>
<element name="C9" library="snescart" package="Z0805" value="C22p"/>
<element name="C10" library="snescart" package="Z0805" value="C22p"/>
<element name="C11" library="snescart" package="Z0805" value="C22p"/>
<element name="R6" library="snescart" package="Z0805" value="R1M">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R7" library="snescart" package="Z0805" value="R1M">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="74*00" library="74xx-eu" package="SO14" value="">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R1" library="snescart" package="Z0805" value="R10k">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="snescart" package="Z0805" value="R220"/>
<element name="R3" library="snescart" package="Z0805" value="R220"/>
<element name="C1" library="snescart" package="Z0805" value="C100n">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$2" library="snescart" package="PIC16F630" value="PIC16F630_SIMPLE"/>
<element name="U$3" library="snescart" package="PIC16F630" value="PIC16F630_SIMPLE"/>
<element name="PAL_17.734MHZ" library="crystal" package="HC49UP" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="NTSC_21.477MHZ" library="crystal" package="HC49UP" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$4" library="snescart" package="MYJUMP" value="MY_JUMPER"/>
<element name="U$5" library="snescart" package="MYJUMP" value="MY_JUMPER"/>
<element name="C2" library="snescart" package="Z0805" value="C100n"/>
<element name="C3" library="snescart" package="Z0805" value="C100n"/>
<element name="C4" library="snescart" package="Z0805" value="C100n"/>
<element name="C5" library="snescart" package="Z0805" value="C100n"/>
<element name="C6" library="snescart" package="Z0805" value="C100n"/>
<element name="C7" library="snescart" package="Z0805" value="C100n"/>
<element name="X1" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SRGB9" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="L50" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="L60" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="RES-IN" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="RES-OUT" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="CTRL4" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="CTRL3" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="CTRL2" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="MODE" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$6" library="snes_div" package="SNESCART_CONN_SPARSE" value="SNESCART_CONN_SPARSE"/>
<element name="CTRL1" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$1" library="snescart" package="MYJUMP" value="MY_JUMPER"/>
<element name="IC1" library="74xx-eu" package="SO14" value="74HC27D"/>
<element name="IC2" library="74xx-eu" package="SO14" value="74HC30D"/>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="74HCU04" pad="7"/>
<contactref element="74*00" pad="7"/>
<contactref element="C10" pad="2"/>
<contactref element="C11" pad="2"/>
<contactref element="C8" pad="2"/>
<contactref element="C9" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="U$2" pad="4"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="U$3" pad="14"/>
<contactref element="U$2" pad="14"/>
<contactref element="C7" pad="2"/>
<contactref element="C5" pad="2"/>
<contactref element="C6" pad="2"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="U$6" pad="36"/>
<contactref element="U$6" pad="5"/>
<contactref element="U$5" pad="P$1"/>
<contactref element="74HC(T)125" pad="7"/>
<contactref element="IC1" pad="7"/>
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="13"/>
<contactref element="IC1" pad="10"/>
<contactref element="IC1" pad="9"/>
<contactref element="IC1" pad="7"/>
<contactref element="IC2" pad="7"/>
<contactref element="IC2" pad="7"/>
<contactref element="74HC(T)125" pad="7"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="74HCU04" pad="14"/>
<contactref element="74*00" pad="14"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="U$2" pad="1"/>
<contactref element="U$3" pad="1"/>
<contactref element="U$4" pad="P$1"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="U$6" pad="27"/>
</signal>
<signal name="N$42">
<contactref element="74HC(T)125" pad="8"/>
<contactref element="74HC(T)125" pad="11"/>
<contactref element="74HC(T)125" pad="3"/>
<contactref element="74HC(T)125" pad="6"/>
<contactref element="U$6" pad="50"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="74HC(T)125" pad="4"/>
<contactref element="74HC(T)125" pad="13"/>
<contactref element="74HC(T)125" pad="10"/>
<contactref element="74HC(T)125" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$27">
<contactref element="C8" pad="1"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
<contactref element="74HCU04" pad="1"/>
<contactref element="PAL_17.734MHZ" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$28">
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="C9" pad="1"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
<contactref element="74HCU04" pad="3"/>
<contactref element="PAL_17.734MHZ" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$29">
<contactref element="C10" pad="1"/>
<contactref element="R7" pad="1"/>
<contactref element="74HCU04" pad="13"/>
<contactref element="NTSC_21.477MHZ" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$30">
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="C11" pad="1"/>
<contactref element="R7" pad="2"/>
<contactref element="74HCU04" pad="11"/>
<contactref element="NTSC_21.477MHZ" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$31">
<contactref element="74*00" pad="5"/>
<contactref element="74*00" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$32">
<contactref element="74*00" pad="4"/>
<contactref element="74*00" pad="11"/>
</signal>
<signal name="N$35">
<contactref element="74*00" pad="3"/>
<contactref element="74*00" pad="9"/>
</signal>
<signal name="N$36">
<contactref element="74*00" pad="6"/>
<contactref element="X1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$37">
<contactref element="74HCU04" pad="2"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$38">
<contactref element="74HCU04" pad="4"/>
<contactref element="74HCU04" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$41">
<contactref element="74*00" pad="10"/>
<contactref element="74HCU04" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$44">
<contactref element="74HCU04" pad="10"/>
<contactref element="74HCU04" pad="9"/>
</signal>
<signal name="N$50">
<contactref element="74HCU04" pad="12"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="UIGR">
<contactref element="74HC(T)125" pad="9"/>
<contactref element="74HC(T)125" pad="12"/>
<contactref element="74HC(T)125" pad="5"/>
<contactref element="74HC(T)125" pad="2"/>
<contactref element="U$2" pad="3"/>
<contactref element="U$3" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="74*00" pad="13"/>
<contactref element="74*00" pad="2"/>
<contactref element="U$3" pad="3"/>
<contactref element="MODE" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="11"/>
<contactref element="74*00" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="SRGB9" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="U$6" pad="4"/>
<contactref element="IC1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$26">
<contactref element="74*00" pad="12"/>
<contactref element="74HCU04" pad="6"/>
</signal>
<signal name="VCC_2">
<contactref element="C5" pad="1"/>
<contactref element="C6" pad="1"/>
<contactref element="C7" pad="1"/>
<contactref element="U$6" pad="58"/>
<contactref element="IC1" pad="14"/>
<contactref element="IC2" pad="14"/>
<contactref element="74HC(T)125" pad="14"/>
</signal>
<signal name="N$39">
<contactref element="U$2" pad="2"/>
<contactref element="CTRL1" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="P$2"/>
</signal>
<signal name="N$48">
<contactref element="U$2" pad="10"/>
<contactref element="U$6" pad="55"/>
</signal>
<signal name="N$49">
<contactref element="U$2" pad="9"/>
<contactref element="U$6" pad="24"/>
</signal>
<signal name="N$51">
<contactref element="U$2" pad="8"/>
<contactref element="U$6" pad="25"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="U$2" pad="11"/>
<contactref element="RES-OUT" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="U$2" pad="13"/>
<contactref element="U$3" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="RES-IN" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="U$3" pad="5"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="U$3" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="U$3" pad="7"/>
<contactref element="IC2" pad="12"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="U$3" pad="10"/>
<contactref element="U$2" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$52">
<contactref element="U$2" pad="6"/>
<contactref element="U$3" pad="9"/>
</signal>
<signal name="N$53">
<contactref element="U$3" pad="8"/>
<contactref element="U$2" pad="7"/>
<contactref element="U$4" pad="P$2"/>
<contactref element="U$5" pad="P$2"/>
</signal>
<signal name="N$33">
<contactref element="U$3" pad="11"/>
<contactref element="CTRL2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$34">
<contactref element="U$3" pad="12"/>
<contactref element="CTRL3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$46">
<contactref element="U$3" pad="13"/>
<contactref element="CTRL4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="L50" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="L60" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="U$1" pad="P$1"/>
<contactref element="U$6" pad="56"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="U$6" pad="28"/>
<contactref element="IC2" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="U$6" pad="59"/>
<contactref element="IC2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$21">
<contactref element="U$6" pad="29"/>
<contactref element="IC2" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="U$6" pad="60"/>
<contactref element="IC2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="U$6" pad="3"/>
<contactref element="IC1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="U$6" pad="34"/>
<contactref element="IC1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$22">
<contactref element="U$6" pad="30"/>
<contactref element="IC2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="U$6" pad="61"/>
<contactref element="IC2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="IC2" pad="11"/>
<contactref element="IC1" pad="6"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
