(kicad_pcb (version 4) (host pcbnew 4.0.2-stable)
  (general
    (links 469)
    (no_connects 0)
    (area 12.277999 14.894801 406.902002 253.128781)
    (thickness 1.6002)
    (drawings 311)
    (tracks 3484)
    (zones 0)
    (modules 338)
    (nets 131)
  )
  (page A3)
  (title_block
    (title GH60)
    (date "20 jan 2014")
    (rev B)
    (company "geekhack GH60 design team")
  )
  (layers
    (0 F.Cu signal)
    (31 B.Cu signal)
    (32 B.Adhes user)
    (33 F.Adhes user)
    (34 B.Paste user)
    (35 F.Paste user)
    (36 B.SilkS user)
    (37 F.SilkS user)
    (38 B.Mask user)
    (39 F.Mask user)
    (40 Dwgs.User user)
    (41 Cmts.User user)
    (42 Eco1.User user)
    (43 Eco2.User user)
    (44 Edge.Cuts user)
    (48 B.Fab user)
    (49 F.Fab user)
  )
  (setup
    (last_trace_width 0.4064)
    (user_trace_width 0.254)
    (user_trace_width 0.4064)
    (user_trace_width 0.889)
    (trace_clearance 0.2032)
    (zone_clearance 0.307299)
    (zone_45_only yes)
    (trace_min 0.2032)
    (segment_width 2)
    (edge_width 0.0991)
    (via_size 1)
    (via_drill 0.4)
    (via_min_size 1)
    (via_min_drill 0.4)
    (uvia_size 0.508)
    (uvia_drill 0.127)
    (uvias_allowed no)
    (uvia_min_size 0.508)
    (uvia_min_drill 0.127)
    (pcb_text_width 0.3048)
    (pcb_text_size 1.524 2.032)
    (mod_edge_width 0.3)
    (mod_text_size 1.524 1.524)
    (mod_text_width 0.3048)
    (pad_size 0.9 0.9)
    (pad_drill 0.9)
    (pad_to_mask_clearance 0.1016)
    (pad_to_paste_clearance -0.02)
    (aux_axis_origin 62.29 64.62)
    (visible_elements FFFFFFFF)
    (pcbplotparams
      (layerselection 0x012a0_00000000)
      (usegerberextensions false)
      (excludeedgelayer true)
      (linewidth 0.150000)
      (plotframeref false)
      (viasonmask false)
      (mode 1)
      (useauxorigin false)
      (hpglpennumber 1)
      (hpglpenspeed 20)
      (hpglpendiameter 15)
      (hpglpenoverlay 0)
      (psnegative false)
      (psa4output false)
      (plotreference true)
      (plotvalue false)
      (plotinvisibletext false)
      (padsonsilk false)
      (subtractmaskfromsilk false)
      (outputformat 4)
      (mirror false)
      (drillshape 0)
      (scaleselection 1)
      (outputdirectory gerber/))
  )
  (net 0 "")
  (net 1 /GPIO0)
  (net 2 /GPIO1)
  (net 3 /GPIO2)
  (net 4 /GPIO3)
  (net 5 /Leds/lcol1)
  (net 6 /Leds/lcol10)
  (net 7 /Leds/lcol11)
  (net 8 /Leds/lcol12)
  (net 9 /Leds/lcol13)
  (net 10 /Leds/lcol14)
  (net 11 /Leds/lcol2)
  (net 12 /Leds/lcol3)
  (net 13 /Leds/lcol4)
  (net 14 /Leds/lcol5)
  (net 15 /Leds/lcol6)
  (net 16 /Leds/lcol7)
  (net 17 /Leds/lcol8)
  (net 18 /Leds/lcol9)
  (net 19 /Leds/lrow1)
  (net 20 /Leds/lrow2)
  (net 21 /Leds/lrow3)
  (net 22 /Leds/lrow4)
  (net 23 /Leds/lrow5)
  (net 24 /Matrix/CAPS_LED)
  (net 25 /Matrix/col1)
  (net 26 /Matrix/col10)
  (net 27 /Matrix/col11)
  (net 28 /Matrix/col12)
  (net 29 /Matrix/col13)
  (net 30 /Matrix/col14)
  (net 31 /Matrix/col2)
  (net 32 /Matrix/col3)
  (net 33 /Matrix/col4)
  (net 34 /Matrix/col5)
  (net 35 /Matrix/col6)
  (net 36 /Matrix/col7)
  (net 37 /Matrix/col8)
  (net 38 /Matrix/col9)
  (net 39 /Matrix/row1)
  (net 40 /Matrix/row2)
  (net 41 /Matrix/row3)
  (net 42 /Matrix/row4)
  (net 43 /Matrix/row5)
  (net 44 /~RES~)
  (net 45 GND)
  (net 46 N-000001)
  (net 47 N-000002)
  (net 48 N-000003)
  (net 49 N-000004)
  (net 50 N-000005)
  (net 51 N-000006)
  (net 52 N-000007)
  (net 53 N-000008)
  (net 54 N-000009)
  (net 55 N-000010)
  (net 56 N-000011)
  (net 57 N-000012)
  (net 58 N-000038)
  (net 59 N-000039)
  (net 60 N-000040)
  (net 61 N-000041)
  (net 62 N-000042)
  (net 63 N-000043)
  (net 64 N-000070)
  (net 65 N-000071)
  (net 66 N-000072)
  (net 67 N-000073)
  (net 68 N-000074)
  (net 69 N-000075)
  (net 70 N-000076)
  (net 71 N-000077)
  (net 72 N-000078)
  (net 73 N-000079)
  (net 74 N-000080)
  (net 75 N-000081)
  (net 76 N-000082)
  (net 77 N-000083)
  (net 78 N-000084)
  (net 79 N-000085)
  (net 80 N-000086)
  (net 81 N-000087)
  (net 82 N-000088)
  (net 83 N-000089)
  (net 84 N-000090)
  (net 85 N-000091)
  (net 86 N-000092)
  (net 87 N-000093)
  (net 88 N-000094)
  (net 89 N-000095)
  (net 90 N-000096)
  (net 91 N-000097)
  (net 92 N-000098)
  (net 93 N-000099)
  (net 94 N-000100)
  (net 95 N-000101)
  (net 96 N-000102)
  (net 97 N-000103)
  (net 98 N-000104)
  (net 99 N-000105)
  (net 100 N-000106)
  (net 101 N-000107)
  (net 102 N-000108)
  (net 103 N-000109)
  (net 104 N-000110)
  (net 105 N-000111)
  (net 106 N-000112)
  (net 107 N-000113)
  (net 108 N-000114)
  (net 109 N-000115)
  (net 110 N-000116)
  (net 111 N-000117)
  (net 112 N-000118)
  (net 113 N-000119)
  (net 114 N-000120)
  (net 115 N-000121)
  (net 116 N-000122)
  (net 117 N-000123)
  (net 118 N-000124)
  (net 119 N-000125)
  (net 120 N-000126)
  (net 121 N-000127)
  (net 122 N-000128)
  (net 123 N-000129)
  (net 124 N-000130)
  (net 125 N-000131)
  (net 126 N-000132)
  (net 127 N-000133)
  (net 128 N-000134)
  (net 129 N-000135)
  (net 130 VCC)
  (net_class Default "This is the default net class."
    (clearance 0.2032)
    (trace_width 0.4064)
    (via_dia 1)
    (via_drill 0.4)
    (uvia_dia 0.508)
    (uvia_drill 0.127)
    (add_net /GPIO0)
    (add_net /GPIO1)
    (add_net /GPIO2)
    (add_net /GPIO3)
    (add_net /Leds/lcol1)
    (add_net /Leds/lcol10)
    (add_net /Leds/lcol11)
    (add_net /Leds/lcol12)
    (add_net /Leds/lcol13)
    (add_net /Leds/lcol14)
    (add_net /Leds/lcol2)
    (add_net /Leds/lcol3)
    (add_net /Leds/lcol4)
    (add_net /Leds/lcol5)
    (add_net /Leds/lcol6)
    (add_net /Leds/lcol7)
    (add_net /Leds/lcol8)
    (add_net /Leds/lcol9)
    (add_net /Leds/lrow1)
    (add_net /Leds/lrow2)
    (add_net /Leds/lrow3)
    (add_net /Leds/lrow4)
    (add_net /Leds/lrow5)
    (add_net /Matrix/CAPS_LED)
    (add_net /Matrix/col1)
    (add_net /Matrix/col10)
    (add_net /Matrix/col11)
    (add_net /Matrix/col12)
    (add_net /Matrix/col13)
    (add_net /Matrix/col14)
    (add_net /Matrix/col2)
    (add_net /Matrix/col3)
    (add_net /Matrix/col4)
    (add_net /Matrix/col5)
    (add_net /Matrix/col6)
    (add_net /Matrix/col7)
    (add_net /Matrix/col8)
    (add_net /Matrix/col9)
    (add_net /Matrix/row1)
    (add_net /Matrix/row2)
    (add_net /Matrix/row3)
    (add_net /Matrix/row4)
    (add_net /Matrix/row5)
    (add_net /~RES~)
    (add_net N-000001)
    (add_net N-000002)
    (add_net N-000003)
    (add_net N-000004)
    (add_net N-000005)
    (add_net N-000006)
    (add_net N-000007)
    (add_net N-000008)
    (add_net N-000009)
    (add_net N-000010)
    (add_net N-000011)
    (add_net N-000012)
    (add_net N-000038)
    (add_net N-000039)
    (add_net N-000040)
    (add_net N-000041)
    (add_net N-000042)
    (add_net N-000043)
    (add_net N-000070)
    (add_net N-000071)
    (add_net N-000072)
    (add_net N-000073)
    (add_net N-000074)
    (add_net N-000075)
    (add_net N-000076)
    (add_net N-000077)
    (add_net N-000078)
    (add_net N-000079)
    (add_net N-000080)
    (add_net N-000081)
    (add_net N-000082)
    (add_net N-000083)
    (add_net N-000084)
    (add_net N-000085)
    (add_net N-000086)
    (add_net N-000087)
    (add_net N-000088)
    (add_net N-000089)
    (add_net N-000090)
    (add_net N-000091)
    (add_net N-000092)
    (add_net N-000093)
    (add_net N-000094)
    (add_net N-000095)
    (add_net N-000096)
    (add_net N-000097)
    (add_net N-000098)
    (add_net N-000099)
    (add_net N-000100)
    (add_net N-000101)
    (add_net N-000102)
    (add_net N-000103)
    (add_net N-000104)
    (add_net N-000105)
    (add_net N-000106)
    (add_net N-000107)
    (add_net N-000108)
    (add_net N-000109)
    (add_net N-000110)
    (add_net N-000111)
    (add_net N-000112)
    (add_net N-000113)
    (add_net N-000114)
    (add_net N-000115)
    (add_net N-000116)
    (add_net N-000117)
    (add_net N-000118)
    (add_net N-000119)
    (add_net N-000120)
    (add_net N-000121)
    (add_net N-000122)
    (add_net N-000123)
    (add_net N-000124)
    (add_net N-000125)
    (add_net N-000126)
    (add_net N-000127)
    (add_net N-000128)
    (add_net N-000129)
    (add_net N-000130)
    (add_net N-000131)
    (add_net N-000132)
    (add_net N-000133)
    (add_net N-000134)
    (add_net N-000135)
  )
  (net_class POWER ""
    (clearance 0.2032)
    (trace_width 0.508)
    (via_dia 1)
    (via_drill 0.4)
    (uvia_dia 0.508)
    (uvia_drill 0.127)
    (add_net GND)
    (add_net VCC)
  )
  (module MX1A-wire (layer F.Cu) (tedit 57153183)
    (at 338.1375 130.96875)
    (fp_text reference MXWIRE (at 3.81 8.89) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value VAL** (at 0 -8.255) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at -3.81 5.08) (size 2 2) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
    (pad 2 thru_hole circle (at 3.81 5.08) (size 2 2) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
    (model cherry_mx1.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module MX1A-wire (layer F.Cu) (tedit 5715317C)
    (at 311.94375 130.96875)
    (fp_text reference MXWIRE (at 3.81 8.89) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value VAL** (at 0 -8.255) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 2 thru_hole circle (at 3.81 5.08) (size 2 2) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
    (model cherry_mx1.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module MX1A-wire (layer F.Cu) (tedit 5715317A)
    (at 304.8 130.96875)
    (fp_text reference MXWIRE (at 3.81 8.89) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value VAL** (at 0 -8.255) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at -3.81 5.08) (size 2 2) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
    (pad 2 thru_hole circle (at 3.58 5.08) (size 2 2) (drill 1.0008) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
    (model cherry_mx1.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module MX1A-wire (layer F.Cu) (tedit 57153169)
    (at 290.5125 150.01875)
    (fp_text reference MXWIRE (at 2.38125 11.90625) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value VAL** (at 0 -8.255) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 2 thru_hole circle (at 3.81 5.08) (size 2 2) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
    (model cherry_mx1.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module MX1A-wire (layer F.Cu) (tedit 5715316B)
    (at 285.75 150.01875)
    (fp_text reference MXWIRE (at -2.38125 11.90625) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value VAL** (at 0 -8.255) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at -3.81 5.08) (size 2 2) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
    (model cherry_mx1.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module MX1A-wire (layer F.Cu) (tedit 57153154)
    (at 192.88125 150.01875)
    (fp_text reference MXWIRE (at 2.38125 11.90625) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value VAL** (at 0 -8.255) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 2 thru_hole circle (at 3.81 5.08) (size 2 2) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
    (model cherry_mx1.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module MX1A-wire (layer F.Cu) (tedit 57153152)
    (at 185.7375 150.01875)
    (fp_text reference MXWIRE (at -2.38125 11.90625) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value VAL** (at 0 -8.255) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at -3.81 5.08) (size 2 2) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
    (pad 2 thru_hole circle (at 3.58 5.08) (size 2 2) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
    (model cherry_mx1.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module MX1A-wire (layer F.Cu) (tedit 5715311D)
    (at 104.775 150.01875)
    (fp_text reference MXWIRE (at 0 11.90625) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value VAL** (at 0 -8.255) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 2 thru_hole circle (at 3.81 5.08) (size 2 2) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
    (model cherry_mx1.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module MX1A-wire (layer F.Cu) (tedit 5715311B)
    (at 97.63125 150.01875)
    (fp_text reference MXWIRE (at -2.38125 11.90625) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value VAL** (at 0 -8.255) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at -3.81 5.08) (size 2 2) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
    (model cherry_mx1.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module MX1A-led (layer F.Cu) (tedit 57153127)
    (at 121.44375 150.01875)
    (fp_text reference DB15 (at 3.683 -5.969) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value LEDa (at 0 -8.255) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at -1.27 5.08) (size 1.6002 1.6002) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 12 /Leds/lcol3))
    (pad 2 thru_hole circle (at 1.19 5.08) (size 1.6002 1.6002) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 23 /Leds/lrow5))
    (model cherry_mx1.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module MX1A-led (layer F.Cu) (tedit 57153121)
    (at 97.63125 150.01875)
    (fp_text reference DB10 (at 3.683 -5.969) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value LEDa (at 0 -8.255) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at -1.27 5.08) (size 1.6002 1.6002) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 11 /Leds/lcol2))
    (pad 2 thru_hole circle (at 1.19 5.08) (size 1.6002 1.6002) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 23 /Leds/lrow5))
    (model cherry_mx1.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module MX1A-led (layer F.Cu) (tedit 57153125)
    (at 123.825 150.01875)
    (fp_text reference DB151 (at 3.683 -5.969) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value LEDa (at 0 -8.255) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 1.27 5.08) (size 1.6002 1.6002) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 12 /Leds/lcol3))
    (model cherry_mx1.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module MX1A-led (layer F.Cu) (tedit 5715311F)
    (at 100.0125 150.01875)
    (fp_text reference DB101 (at 3.683 -5.969) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value LEDa (at 0 -8.255) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 1.27 5.08) (size 1.6002 1.6002) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 11 /Leds/lcol2))
    (model cherry_mx1.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module MX1A-led (layer F.Cu) (tedit 5715310E)
    (at 73.81875 150.01875)
    (fp_text reference DB05 (at 3.683 -5.969) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value LEDa (at 0 -8.255) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at -1.27 5.08) (size 1.6002 1.6002) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 5 /Leds/lcol1))
    (pad 2 thru_hole circle (at 1.19 5.08) (size 1.6002 1.6002) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 23 /Leds/lrow5))
    (model cherry_mx1.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module MX1A-led (layer F.Cu) (tedit 57153110)
    (at 76.2 150.01875)
    (fp_text reference DB051 (at 3.683 -5.969) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value LEDa (at 0 -8.255) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 1.27 5.08) (size 1.6002 1.6002) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 5 /Leds/lcol1))
    (model cherry_mx1.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module MX1A-led (layer F.Cu) (tedit 5715315D)
    (at 264.31875 150.01875)
    (fp_text reference DB55 (at 3.683 -5.969) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value LEDa (at 0 -8.255) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at -1.27 5.08) (size 1.6002 1.6002) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 7 /Leds/lcol11))
    (pad 2 thru_hole circle (at 1.19 5.08) (size 1.6002 1.6002) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 23 /Leds/lrow5))
    (model cherry_mx1.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module MX1A-led (layer F.Cu) (tedit 5715315B)
    (at 266.7 150.01875)
    (fp_text reference DB551 (at 3.683 -5.969) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value LEDa (at 0 -8.255) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 1.27 5.08) (size 1.6002 1.6002) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 7 /Leds/lcol11))
    (model cherry_mx1.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module MX1A-led (layer F.Cu) (tedit 57153164)
    (at 288.13125 150.01875)
    (fp_text reference DF23 (at 3.683 -5.969) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value LEDa (at 0 -8.255) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at -1.22 5.08) (size 2 2) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 130 VCC))
    (pad 2 thru_hole circle (at 1.22 5.08) (size 2 2) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 61 N-000041))
    (model cherry_mx1.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module MX1A-led (layer F.Cu) (tedit 57153167)
    (at 285.75 150.01875)
    (fp_text reference DF231 (at 3.683 -5.969) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value LEDa (at 0 -8.255) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 2 thru_hole circle (at -1.27 5.08) (size 2 2) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 61 N-000041))
    (model cherry_mx1.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module MX1A-led (layer F.Cu) (tedit 57153162)
    (at 290.5125 150.01875)
    (fp_text reference DF232 (at 3.683 -5.969) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value LEDa (at 0 -8.255) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 1.27 5.08) (size 2 2) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 130 VCC))
    (model cherry_mx1.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module MX1A-led (layer F.Cu) (tedit 57153170)
    (at 311.94375 150.01875)
    (fp_text reference DF21 (at 3.683 -5.969) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value LEDa (at 0 -8.255) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at -1.19 5.08) (size 1.6002 1.6002) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 130 VCC))
    (pad 2 thru_hole circle (at 1.27 5.08) (size 1.6002 1.6002) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 63 N-000043))
    (model cherry_mx1.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module MX1A-led (layer F.Cu) (tedit 5715316E)
    (at 309.5625 150.01875)
    (fp_text reference DF211 (at 3.683 -5.969) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value LEDa (at 0 -8.255) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 2 thru_hole circle (at -1.27 5.08) (size 1.6002 1.6002) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 63 N-000043))
    (model cherry_mx1.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module MX1A-led (layer F.Cu) (tedit 57153176)
    (at 335.75625 150.01875)
    (fp_text reference DF22 (at 3.683 -5.969) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value LEDa (at 0 -8.255) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at -1.19 5.08) (size 1.6002 1.6002) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 130 VCC))
    (pad 2 thru_hole circle (at 1.27 5.08) (size 1.6002 1.6002) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 58 N-000038))
    (model cherry_mx1.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module MX1A-led (layer F.Cu) (tedit 57153173)
    (at 333.375 150.01875)
    (fp_text reference DF221 (at 3.683 -5.969) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value LEDa (at 0 -8.255) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 2 thru_hole circle (at -1.27 5.08) (size 1.6002 1.6002) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 58 N-000038))
    (model cherry_mx1.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module MX1A-ledlock (layer F.Cu) (tedit 571530FF)
    (at 78.58252 111.92002)
    (fp_text reference DC3 (at 3.683 -5.969) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value LED (at 0 -8.255) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 3.81 5.08) (size 1.6002 1.6002) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 130 VCC))
    (model cherry_mx1.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module MX1A-led (layer F.Cu) (tedit 57153117)
    (at 104.775 150.01875)
    (fp_text reference DB102 (at 3.683 -5.969) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value LEDa (at 0 -8.255) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at -1.27 5.08) (size 1.6002 1.6002) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 11 /Leds/lcol2))
    (pad 2 thru_hole circle (at 1.27 5.08) (size 1.6002 1.6002) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 23 /Leds/lrow5))
    (model cherry_mx1.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module pad (layer F.Cu) (tedit 57153051)
    (at 157.226 71.12)
    (fp_text reference P19 (at 3.274 0) (layer F.SilkS))
    (fp_text value CONN_1 (at 0.762 -2.3495) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 1.8 1.8) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 20 /Leds/lrow2))
  )
  (module pad (layer F.Cu) (tedit 57153053)
    (at 157.226 73.66)
    (fp_text reference P20 (at 3.274 0) (layer F.SilkS))
    (fp_text value CONN_1 (at 0.762 -2.3495) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 1.8 1.8) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 21 /Leds/lrow3))
  )
  (module pad (layer F.Cu) (tedit 57153055)
    (at 157.226 76.2)
    (fp_text reference P21 (at 3.302 0) (layer F.SilkS))
    (fp_text value CONN_1 (at 0.762 -2.3495) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 1.8 1.8) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 22 /Leds/lrow4))
  )
  (module pad (layer F.Cu) (tedit 5715304F)
    (at 157.226 68.58)
    (fp_text reference P22 (at 3.274 0.02) (layer F.SilkS))
    (fp_text value CONN_1 (at 0.762 -2.3495) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 1.8 1.8) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 23 /Leds/lrow5))
  )
  (module pad (layer F.Cu) (tedit 5715309E)
    (at 176.276 78.74)
    (fp_text reference P23 (at 3.302 0) (layer F.SilkS))
    (fp_text value CONN_1 (at 0.762 -2.3495) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 1.8 1.8) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 5 /Leds/lcol1))
  )
  (module pad (layer F.Cu) (tedit 5715309C)
    (at 176.276 76.2)
    (fp_text reference P25 (at 3.302 0) (layer F.SilkS))
    (fp_text value CONN_1 (at 0.762 -2.3495) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 1.8 1.8) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 12 /Leds/lcol3))
  )
  (module pad (layer F.Cu) (tedit 57153097)
    (at 176.276 68.58)
    (fp_text reference P26 (at 3.302 0) (layer F.SilkS))
    (fp_text value CONN_1 (at 0.762 -2.3495) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 1.8 1.8) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 13 /Leds/lcol4))
  )
  (module pad (layer F.Cu) (tedit 57153057)
    (at 157.226 78.74)
    (fp_text reference P18 (at 3.302 0) (layer F.SilkS))
    (fp_text value CONN_1 (at 0.762 -2.3495) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 1.8 1.8) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 19 /Leds/lrow1))
  )
  (module pad (layer F.Cu) (tedit 571530BB)
    (at 195.326 71.12)
    (fp_text reference P29 (at 3.302 0) (layer F.SilkS))
    (fp_text value CONN_1 (at 0.762 -2.3495) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 1.8 1.8) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 16 /Leds/lcol7))
  )
  (module pad (layer F.Cu) (tedit 571530BF)
    (at 195.326 78.74)
    (fp_text reference P30 (at 3.302 0) (layer F.SilkS))
    (fp_text value CONN_1 (at 0.762 -2.3495) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 1.8 1.8) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 17 /Leds/lcol8))
  )
  (module pad (layer F.Cu) (tedit 571530BD)
    (at 195.326 76.2)
    (fp_text reference P31 (at 3.302 0) (layer F.SilkS))
    (fp_text value CONN_1 (at 0.762 -2.3495) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 1.8 1.8) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 18 /Leds/lcol9))
  )
  (module pad (layer F.Cu) (tedit 571530B8)
    (at 195.326 73.66)
    (fp_text reference P32 (at 3.302 0) (layer F.SilkS))
    (fp_text value CONN_1 (at 0.762 -2.3495) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 1.8 1.8) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 6 /Leds/lcol10))
  )
  (module pad (layer F.Cu) (tedit 571530D5)
    (at 214.376 68.58)
    (fp_text reference P33 (at 3.302 0) (layer F.SilkS))
    (fp_text value CONN_1 (at 0.762 -2.3495) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 1.8 1.8) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 7 /Leds/lcol11))
  )
  (module pad (layer F.Cu) (tedit 571530CF)
    (at 214.376 73.66)
    (fp_text reference P34 (at 3.302 0) (layer F.SilkS))
    (fp_text value CONN_1 (at 0.762 -2.3495) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 1.8 1.8) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 8 /Leds/lcol12))
  )
  (module pad (layer F.Cu) (tedit 571530CD)
    (at 214.376 71.12)
    (fp_text reference P35 (at 3.302 0) (layer F.SilkS))
    (fp_text value CONN_1 (at 0.762 -2.3495) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 1.8 1.8) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 9 /Leds/lcol13))
  )
  (module pad (layer F.Cu) (tedit 571530D1)
    (at 214.376 76.2)
    (fp_text reference P36 (at 3.302 0) (layer F.SilkS))
    (fp_text value CONN_1 (at 0.762 -2.3495) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 1.8 1.8) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 10 /Leds/lcol14))
  )
  (module pad (layer F.Cu) (tedit 571530B6)
    (at 195.326 68.58)
    (fp_text reference P28 (at 3.302 0) (layer F.SilkS))
    (fp_text value CONN_1 (at 0.762 -2.3495) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 1.8 1.8) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 15 /Leds/lcol6))
  )
  (module pad (layer F.Cu) (tedit 57153132)
    (at 138.43 153.67)
    (fp_text reference P17 (at 0 -1.524) (layer F.SilkS))
    (fp_text value CONN_1 (at 0.762 -2.3495) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 1.8 1.8) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 45 GND))
  )
  (module pad (layer F.Cu) (tedit 57153139)
    (at 138.43 156.21)
    (fp_text reference P16 (at 0 1.905) (layer F.SilkS))
    (fp_text value CONN_1 (at 0.762 -2.3495) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 1.8 1.8) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 130 VCC))
  )
  (module pad (layer F.Cu) (tedit 57153031)
    (at 345.44 106.68)
    (fp_text reference P15 (at 0 1.27) (layer F.SilkS))
    (fp_text value CONN_1 (at 0.762 -2.3495) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 1.8 1.8) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 43 /Matrix/row5))
  )
  (module pad (layer F.Cu) (tedit 5715302D)
    (at 345.44 104.14)
    (fp_text reference P14 (at 0 1.27) (layer F.SilkS))
    (fp_text value CONN_1 (at 0.762 -2.3495) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 1.8 1.8) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 42 /Matrix/row4))
  )
  (module pad (layer F.Cu) (tedit 5715302C)
    (at 345.44 101.6)
    (fp_text reference P13 (at 0 1.27) (layer F.SilkS))
    (fp_text value CONN_1 (at 0.762 -2.3495) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 1.8 1.8) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 41 /Matrix/row3))
  )
  (module pad (layer F.Cu) (tedit 5715302A)
    (at 345.44 99.06)
    (fp_text reference P12 (at 0 1.27) (layer F.SilkS))
    (fp_text value CONN_1 (at 0.762 -2.3495) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 1.8 1.8) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 40 /Matrix/row2))
  )
  (module pad (layer F.Cu) (tedit 57153039)
    (at 345.44 96.52)
    (fp_text reference P11 (at 0 1.27) (layer F.SilkS))
    (fp_text value CONN_1 (at 0.762 -2.3495) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 1.8 1.8) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 39 /Matrix/row1))
  )
  (module pad (layer F.Cu) (tedit 57153137)
    (at 133.35 156.21)
    (fp_text reference P10 (at 0 1.905) (layer F.SilkS))
    (fp_text value CONN_1 (at 0.762 -2.3495) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 1.8 1.8) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 4 /GPIO3))
  )
  (module pad (layer F.Cu) (tedit 57153140)
    (at 133.35 153.67)
    (fp_text reference P9 (at 0 -1.524) (layer F.SilkS))
    (fp_text value CONN_1 (at 0.762 -2.3495) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 1.8 1.8) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 3 /GPIO2))
  )
  (module pad (layer F.Cu) (tedit 57153135)
    (at 135.89 156.21)
    (fp_text reference P8 (at 0 1.905) (layer F.SilkS))
    (fp_text value CONN_1 (at 0.762 -2.3495) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 1.8 1.8) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 2 /GPIO1))
  )
  (module pad (layer F.Cu) (tedit 57153130)
    (at 135.89 153.67)
    (fp_text reference P7 (at 0 -1.524) (layer F.SilkS))
    (fp_text value CONN_1 (at 0.762 -2.3495) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 1.8 1.8) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 1 /GPIO0))
  )
  (module pad (layer F.Cu) (tedit 571531C5)
    (at 224.79 156.21)
    (fp_text reference P1 (at 0 1.905) (layer F.SilkS))
    (fp_text value CONN_1 (at 0.762 -2.3495) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 1.8 1.8) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 30 /Matrix/col14))
  )
  (module pad (layer F.Cu) (tedit 571531C3)
    (at 219.71 156.21)
    (fp_text reference P3 (at 0 1.905) (layer F.SilkS))
    (fp_text value CONN_1 (at 0.762 -2.3495) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 1.8 1.8) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 37 /Matrix/col8))
  )
  (module pad (layer F.Cu) (tedit 571531BE)
    (at 214.63 156.21)
    (fp_text reference P5 (at 0 1.905) (layer F.SilkS))
    (fp_text value CONN_1 (at 0.762 -2.3495) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 1.8 1.8) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 44 /~RES~))
  )
  (module pad (layer F.Cu) (tedit 571531C1)
    (at 222.25 156.21)
    (fp_text reference P2 (at 0 1.905) (layer F.SilkS))
    (fp_text value CONN_1 (at 0.762 -2.3495) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 1.8 1.8) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 130 VCC))
  )
  (module pad (layer F.Cu) (tedit 571531BF)
    (at 217.17 156.21)
    (fp_text reference P4 (at 0 1.905) (layer F.SilkS))
    (fp_text value CONN_1 (at 0.762 -2.3495) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 1.8 1.8) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 24 /Matrix/CAPS_LED))
  )
  (module pad (layer F.Cu) (tedit 571531C6)
    (at 227.33 156.21)
    (fp_text reference P6 (at 0 1.905) (layer F.SilkS))
    (fp_text value CONN_1 (at 0.762 -2.3495) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 1.8 1.8) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 45 GND))
  )
  (module pad (layer F.Cu) (tedit 571530A0)
    (at 176.276 71.12)
    (fp_text reference P24 (at 3.302 0) (layer F.SilkS))
    (fp_text value CONN_1 (at 0.762 -2.3495) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 1.8 1.8) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 11 /Leds/lcol2))
  )
  (module pad (layer F.Cu) (tedit 5715309A)
    (at 176.276 73.66)
    (fp_text reference P27 (at 3.302 0) (layer F.SilkS))
    (fp_text value CONN_1 (at 0.762 -2.3495) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 1.8 1.8) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 14 /Leds/lcol5))
  )
  (module pad (layer F.Cu) (tedit 571530ED)
    (at 233.426 78.74)
    (fp_text reference P37 (at 3.302 0) (layer F.SilkS))
    (fp_text value CONN_1 (at 0.762 -2.3495) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 1.8 1.8) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 130 VCC))
  )
  (module pad (layer F.Cu) (tedit 571530E6)
    (at 233.426 68.58)
    (fp_text reference P38 (at 3.302 0) (layer F.SilkS))
    (fp_text value CONN_1 (at 0.762 -2.3495) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 1.8 1.8) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 1 /GPIO0))
  )
  (module pad (layer F.Cu) (tedit 571530EA)
    (at 233.426 73.66)
    (fp_text reference P39 (at 3.302 0) (layer F.SilkS))
    (fp_text value CONN_1 (at 0.762 -2.3495) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 1.8 1.8) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 2 /GPIO1))
  )
  (module pad (layer F.Cu) (tedit 571530EC)
    (at 233.426 76.2)
    (fp_text reference P40 (at 3.302 0) (layer F.SilkS))
    (fp_text value CONN_1 (at 0.762 -2.3495) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 1.8 1.8) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 3 /GPIO2))
  )
  (module pad (layer F.Cu) (tedit 571530E8)
    (at 233.426 71.12)
    (fp_text reference P41 (at 3.302 0) (layer F.SilkS))
    (fp_text value CONN_1 (at 0.762 -2.3495) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 1.8 1.8) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 4 /GPIO3))
  )
  (module pad (layer F.Cu) (tedit 571530D3)
    (at 214.376 78.74)
    (fp_text reference P42 (at 3.302 0) (layer F.SilkS))
    (fp_text value CONN_1 (at 0.762 -2.3495) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 1.8 1.8) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 45 GND))
  )
  (module 0805:0805D (layer B.Cu) (tedit 56D07853)
    (at 237.871 78.359)
    (attr smd)
    (fp_text reference D46 (at 0 1.775) (layer B.SilkS))
    (fp_text value 1N4148 (at 0.1 -1.7) (layer B.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0) (size 0.889 1.397) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 26 /Matrix/col10))
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0) (size 0.889 1.397) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 77 N-000083))
    (model Resistors_SMD.3dshapes/R_0805.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module 0805:0805D (layer B.Cu) (tedit 56D07853)
    (at 227.965 97.409)
    (attr smd)
    (fp_text reference D42 (at 0 1.775) (layer B.SilkS))
    (fp_text value 1N4148 (at 0.1 -1.7) (layer B.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0) (size 0.889 1.397) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 38 /Matrix/col9))
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0) (size 0.889 1.397) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 76 N-000082))
    (model Resistors_SMD.3dshapes/R_0805.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module 0805:0805D (layer B.Cu) (tedit 56D07853)
    (at 232.537 116.332)
    (attr smd)
    (fp_text reference D43 (at 0 1.775) (layer B.SilkS))
    (fp_text value 1N4148 (at 0.1 -1.7) (layer B.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0) (size 0.889 1.397) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 38 /Matrix/col9))
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0) (size 0.889 1.397) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 75 N-000081))
    (model Resistors_SMD.3dshapes/R_0805.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module 0805:0805D (layer B.Cu) (tedit 56D07853)
    (at 151.765 97.409)
    (attr smd)
    (fp_text reference D22 (at 0 1.775) (layer B.SilkS))
    (fp_text value 1N4148 (at 0.1 -1.7) (layer B.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0) (size 0.889 1.397) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 34 /Matrix/col5))
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0) (size 0.889 1.397) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 74 N-000080))
    (model Resistors_SMD.3dshapes/R_0805.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module 0805:0805D (layer B.Cu) (tedit 56D07853)
    (at 213.36 116.332)
    (attr smd)
    (fp_text reference D38 (at 0 1.775) (layer B.SilkS))
    (fp_text value 1N4148 (at 0.1 -1.7) (layer B.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0) (size 0.889 1.397) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 37 /Matrix/col8))
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0) (size 0.889 1.397) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 73 N-000079))
    (model Resistors_SMD.3dshapes/R_0805.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module 0805:0805D (layer B.Cu) (tedit 56D07853)
    (at 208.915 97.409)
    (attr smd)
    (fp_text reference D37 (at 0 1.775) (layer B.SilkS))
    (fp_text value 1N4148 (at 0.1 -1.7) (layer B.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0) (size 0.889 1.397) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 37 /Matrix/col8))
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0) (size 0.889 1.397) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 72 N-000078))
    (model Resistors_SMD.3dshapes/R_0805.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module 0805:0805D (layer B.Cu) (tedit 56D07853)
    (at 218.44 78.359)
    (attr smd)
    (fp_text reference D41 (at 0 1.775) (layer B.SilkS))
    (fp_text value 1N4148 (at 0.1 -1.7) (layer B.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0) (size 0.889 1.397) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 38 /Matrix/col9))
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0) (size 0.889 1.397) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 71 N-000077))
    (model Resistors_SMD.3dshapes/R_0805.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module 0805:0805D (layer B.Cu) (tedit 56D07853)
    (at 199.39 78.359)
    (attr smd)
    (fp_text reference D36 (at 0 1.775) (layer B.SilkS))
    (fp_text value 1N4148 (at 0.1 -1.7) (layer B.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0) (size 0.889 1.397) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 37 /Matrix/col8))
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0) (size 0.889 1.397) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 85 N-000091))
    (model Resistors_SMD.3dshapes/R_0805.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module 0805:0805D (layer B.Cu) (tedit 56D07853)
    (at 189.992 97.409)
    (attr smd)
    (fp_text reference D32 (at 0 1.775) (layer B.SilkS))
    (fp_text value 1N4148 (at 0.1 -1.7) (layer B.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0) (size 0.889 1.397) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 36 /Matrix/col7))
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0) (size 0.889 1.397) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 84 N-000090))
    (model Resistors_SMD.3dshapes/R_0805.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module 0805:0805D (layer B.Cu) (tedit 56D07853)
    (at 194.691 116.332)
    (attr smd)
    (fp_text reference D33 (at 0 1.775) (layer B.SilkS))
    (fp_text value 1N4148 (at 0.1 -1.7) (layer B.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0) (size 0.889 1.397) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 36 /Matrix/col7))
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0) (size 0.889 1.397) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 83 N-000089))
    (model Resistors_SMD.3dshapes/R_0805.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module 0805:0805D (layer B.Cu) (tedit 56D07853)
    (at 156.718 116.332)
    (attr smd)
    (fp_text reference D23 (at 0 1.775) (layer B.SilkS))
    (fp_text value 1N4148 (at 0.1 -1.7) (layer B.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0) (size 0.889 1.397) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 34 /Matrix/col5))
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0) (size 0.889 1.397) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 79 N-000085))
    (model Resistors_SMD.3dshapes/R_0805.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module 0805:0805D (layer B.Cu) (tedit 56D07853)
    (at 66.548 86.995)
    (attr smd)
    (fp_text reference D01 (at 0 1.775) (layer B.SilkS))
    (fp_text value 1N4148 (at 0.1 -1.7) (layer B.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0) (size 0.889 1.397) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 25 /Matrix/col1))
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0) (size 0.889 1.397) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 82 N-000088))
    (model Resistors_SMD.3dshapes/R_0805.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module 0805:0805D (layer B.Cu) (tedit 56D07853)
    (at 180.721 78.359)
    (attr smd)
    (fp_text reference D31 (at 0 1.775) (layer B.SilkS))
    (fp_text value 1N4148 (at 0.1 -1.7) (layer B.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0) (size 0.889 1.397) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 36 /Matrix/col7))
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0) (size 0.889 1.397) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 81 N-000087))
    (model Resistors_SMD.3dshapes/R_0805.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module 0805:0805D (layer B.Cu) (tedit 56D07853)
    (at 142.113 78.359)
    (attr smd)
    (fp_text reference D21 (at 0 1.775) (layer B.SilkS))
    (fp_text value 1N4148 (at 0.1 -1.7) (layer B.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0) (size 0.889 1.397) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 34 /Matrix/col5))
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0) (size 0.889 1.397) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 80 N-000086))
    (model Resistors_SMD.3dshapes/R_0805.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module 0805:0805D (layer B.Cu) (tedit 56D07853)
    (at 129.667 124.841)
    (attr smd)
    (fp_text reference D19 (at 0 1.775) (layer B.SilkS))
    (fp_text value 1N4148 (at 0.1 -1.7) (layer B.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0) (size 0.889 1.397) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 33 /Matrix/col4))
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0) (size 0.889 1.397) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 70 N-000076))
    (model Resistors_SMD.3dshapes/R_0805.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module 0805:0805D (layer B.Cu) (tedit 56D07853)
    (at 137.16 116.332)
    (attr smd)
    (fp_text reference D18 (at 0 1.775) (layer B.SilkS))
    (fp_text value 1N4148 (at 0.1 -1.7) (layer B.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0) (size 0.889 1.397) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 33 /Matrix/col4))
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0) (size 0.889 1.397) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 69 N-000075))
    (model Resistors_SMD.3dshapes/R_0805.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module 0805:0805D (layer B.Cu) (tedit 56D07853)
    (at 132.715 97.409)
    (attr smd)
    (fp_text reference D17 (at 0 1.775) (layer B.SilkS))
    (fp_text value 1N4148 (at 0.1 -1.7) (layer B.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0) (size 0.889 1.397) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 33 /Matrix/col4))
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0) (size 0.889 1.397) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 68 N-000074))
    (model Resistors_SMD.3dshapes/R_0805.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module 0805:0805D (layer B.Cu) (tedit 56D07853)
    (at 122.682 78.486)
    (attr smd)
    (fp_text reference D16 (at 0 1.775) (layer B.SilkS))
    (fp_text value 1N4148 (at 0.1 -1.7) (layer B.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0) (size 0.889 1.397) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 33 /Matrix/col4))
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0) (size 0.889 1.397) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 64 N-000070))
    (model Resistors_SMD.3dshapes/R_0805.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module 0805:0805D (layer B.Cu) (tedit 56D07853)
    (at 167.64 124.968)
    (attr smd)
    (fp_text reference D29 (at 0 1.775) (layer B.SilkS))
    (fp_text value 1N4148 (at 0.1 -1.7) (layer B.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0) (size 0.889 1.397) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 35 /Matrix/col6))
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0) (size 0.889 1.397) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 67 N-000073))
    (model Resistors_SMD.3dshapes/R_0805.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module 0805:0805D (layer B.Cu) (tedit 56D07853)
    (at 175.387 116.332)
    (attr smd)
    (fp_text reference D28 (at 0 1.775) (layer B.SilkS))
    (fp_text value 1N4148 (at 0.1 -1.7) (layer B.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0) (size 0.889 1.397) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 35 /Matrix/col6))
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0) (size 0.889 1.397) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 66 N-000072))
    (model Resistors_SMD.3dshapes/R_0805.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module 0805:0805D (layer B.Cu) (tedit 56D07853)
    (at 170.815 97.409)
    (attr smd)
    (fp_text reference D27 (at 0 1.775) (layer B.SilkS))
    (fp_text value 1N4148 (at 0.1 -1.7) (layer B.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0) (size 0.889 1.397) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 35 /Matrix/col6))
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0) (size 0.889 1.397) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 65 N-000071))
    (model Resistors_SMD.3dshapes/R_0805.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module 0805:0805D (layer B.Cu) (tedit 56D07853)
    (at 162.306 76.454)
    (attr smd)
    (fp_text reference D26 (at 0 1.775) (layer B.SilkS))
    (fp_text value 1N4148 (at 0.1 -1.7) (layer B.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0) (size 0.889 1.397) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 35 /Matrix/col6))
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0) (size 0.889 1.397) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 100 N-000106))
    (model Resistors_SMD.3dshapes/R_0805.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module 0805:0805D (layer B.Cu) (tedit 56D07853)
    (at 108.585 135.382)
    (attr smd)
    (fp_text reference D14 (at 0 1.775) (layer B.SilkS))
    (fp_text value 1N4148 (at 0.1 -1.7) (layer B.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0) (size 0.889 1.397) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 32 /Matrix/col3))
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0) (size 0.889 1.397) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 97 N-000103))
    (model Resistors_SMD.3dshapes/R_0805.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module 0805:0805D (layer B.Cu) (tedit 56D07853)
    (at 90.424 135.382)
    (attr smd)
    (fp_text reference D09 (at 0 1.775) (layer B.SilkS))
    (fp_text value 1N4148 (at 0.1 -1.7) (layer B.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0) (size 0.889 1.397) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 31 /Matrix/col2))
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0) (size 0.889 1.397) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 96 N-000102))
    (model Resistors_SMD.3dshapes/R_0805.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module 0805:0805D (layer B.Cu) (tedit 56D07853)
    (at 118.999 116.332)
    (attr smd)
    (fp_text reference D13 (at 0 1.775) (layer B.SilkS))
    (fp_text value 1N4148 (at 0.1 -1.7) (layer B.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0) (size 0.889 1.397) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 32 /Matrix/col3))
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0) (size 0.889 1.397) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 95 N-000101))
    (model Resistors_SMD.3dshapes/R_0805.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module 0805:0805D (layer B.Cu) (tedit 56D07853)
    (at 113.665 97.409)
    (attr smd)
    (fp_text reference D12 (at 0 1.775) (layer B.SilkS))
    (fp_text value 1N4148 (at 0.1 -1.7) (layer B.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0) (size 0.889 1.397) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 32 /Matrix/col3))
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0) (size 0.889 1.397) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 91 N-000097))
    (model Resistors_SMD.3dshapes/R_0805.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module 0805:0805D (layer B.Cu) (tedit 56D07853)
    (at 99.441 116.332)
    (attr smd)
    (fp_text reference D08 (at 0 1.775) (layer B.SilkS))
    (fp_text value 1N4148 (at 0.1 -1.7) (layer B.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0) (size 0.889 1.397) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 31 /Matrix/col2))
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0) (size 0.889 1.397) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 94 N-000100))
    (model Resistors_SMD.3dshapes/R_0805.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module 0805:0805D (layer B.Cu) (tedit 56D07853)
    (at 94.488 97.409)
    (attr smd)
    (fp_text reference D07 (at 0 1.775) (layer B.SilkS))
    (fp_text value 1N4148 (at 0.1 -1.7) (layer B.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0) (size 0.889 1.397) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 31 /Matrix/col2))
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0) (size 0.889 1.397) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 93 N-000099))
    (model Resistors_SMD.3dshapes/R_0805.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module 0805:0805D (layer B.Cu) (tedit 56D07853)
    (at 68.199 135.382)
    (attr smd)
    (fp_text reference D04 (at 0 1.775) (layer B.SilkS))
    (fp_text value 1N4148 (at 0.1 -1.7) (layer B.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0) (size 0.889 1.397) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 25 /Matrix/col1))
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0) (size 0.889 1.397) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 124 N-000130))
    (model Resistors_SMD.3dshapes/R_0805.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module 0805:0805D (layer B.Cu) (tedit 56D07853)
    (at 70.739 97.409)
    (attr smd)
    (fp_text reference D02 (at 0 1.775) (layer B.SilkS))
    (fp_text value 1N4148 (at 0.1 -1.7) (layer B.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0) (size 0.889 1.397) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 25 /Matrix/col1))
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0) (size 0.889 1.397) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 92 N-000098))
    (model Resistors_SMD.3dshapes/R_0805.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module 0805:0805D (layer B.Cu) (tedit 56D07853)
    (at 103.886 78.359)
    (attr smd)
    (fp_text reference D11 (at 0 1.775) (layer B.SilkS))
    (fp_text value 1N4148 (at 0.1 -1.7) (layer B.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0) (size 0.889 1.397) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 32 /Matrix/col3))
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0) (size 0.889 1.397) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 102 N-000108))
    (model Resistors_SMD.3dshapes/R_0805.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module 0805:0805D (layer B.Cu) (tedit 56D07853)
    (at 100.076 78.359)
    (attr smd)
    (fp_text reference D06 (at 0 1.775) (layer B.SilkS))
    (fp_text value 1N4148 (at 0.1 -1.7) (layer B.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0) (size 0.889 1.397) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 31 /Matrix/col2))
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0) (size 0.889 1.397) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 101 N-000107))
    (model Resistors_SMD.3dshapes/R_0805.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module 0805:0805D (layer B.Cu) (tedit 56D07853)
    (at 68.326 116.332)
    (attr smd)
    (fp_text reference D03 (at 0 1.775) (layer B.SilkS))
    (fp_text value 1N4148 (at 0.1 -1.7) (layer B.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0) (size 0.889 1.397) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 25 /Matrix/col1))
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0) (size 0.889 1.397) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 99 N-000105))
    (model Resistors_SMD.3dshapes/R_0805.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module 0805:0805D (layer B.Cu) (tedit 56D07853)
    (at 191.643 143.637)
    (attr smd)
    (fp_text reference D30 (at 0 1.775) (layer B.SilkS))
    (fp_text value 1N4148 (at 0.1 -1.7) (layer B.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0) (size 0.889 1.397) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 35 /Matrix/col6))
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0) (size 0.889 1.397) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 123 N-000129))
    (model Resistors_SMD.3dshapes/R_0805.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module 0805:0805D (layer B.Cu) (tedit 56D07853)
    (at 130.175 146.812)
    (attr smd)
    (fp_text reference D15 (at 0 1.775) (layer B.SilkS))
    (fp_text value 1N4148 (at 0.1 -1.7) (layer B.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0) (size 0.889 1.397) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 32 /Matrix/col3))
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0) (size 0.889 1.397) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 87 N-000093))
    (model Resistors_SMD.3dshapes/R_0805.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module 0805:0805D (layer B.Cu) (tedit 56D07853)
    (at 95.123 143.637)
    (attr smd)
    (fp_text reference D10 (at 0 1.775) (layer B.SilkS))
    (fp_text value 1N4148 (at 0.1 -1.7) (layer B.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0) (size 0.889 1.397) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 31 /Matrix/col2))
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0) (size 0.889 1.397) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 122 N-000128))
    (model Resistors_SMD.3dshapes/R_0805.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module 0805:0805D (layer B.Cu) (tedit 56D07853)
    (at 68.326 143.637)
    (attr smd)
    (fp_text reference D05 (at 0 1.775) (layer B.SilkS))
    (fp_text value 1N4148 (at 0.1 -1.7) (layer B.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0) (size 0.889 1.397) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 25 /Matrix/col1))
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0) (size 0.889 1.397) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 86 N-000092))
    (model Resistors_SMD.3dshapes/R_0805.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module 0805:0805D (layer B.Cu) (tedit 56D07853)
    (at 203.962 135.382)
    (attr smd)
    (fp_text reference D39 (at 0 1.775) (layer B.SilkS))
    (fp_text value 1N4148 (at 0.1 -1.7) (layer B.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0) (size 0.889 1.397) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 37 /Matrix/col8))
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0) (size 0.889 1.397) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 120 N-000126))
    (model Resistors_SMD.3dshapes/R_0805.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module 0805:0805D (layer B.Cu) (tedit 56D07853)
    (at 185.166 135.382)
    (attr smd)
    (fp_text reference D34 (at 0 1.775) (layer B.SilkS))
    (fp_text value 1N4148 (at 0.1 -1.7) (layer B.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0) (size 0.889 1.397) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 36 /Matrix/col7))
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0) (size 0.889 1.397) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 119 N-000125))
    (model Resistors_SMD.3dshapes/R_0805.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module 0805:0805D (layer B.Cu) (tedit 56D07853)
    (at 148.59 124.841)
    (attr smd)
    (fp_text reference D24 (at 0 1.775) (layer B.SilkS))
    (fp_text value 1N4148 (at 0.1 -1.7) (layer B.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0) (size 0.889 1.397) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 34 /Matrix/col5))
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0) (size 0.889 1.397) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 118 N-000124))
    (model Resistors_SMD.3dshapes/R_0805.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module 0805:0805D (layer B.Cu) (tedit 56D07853)
    (at 275.209 78.359)
    (attr smd)
    (fp_text reference D56 (at 0 1.775) (layer B.SilkS))
    (fp_text value 1N4148 (at 0.1 -1.7) (layer B.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0) (size 0.889 1.397) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 28 /Matrix/col12))
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0) (size 0.889 1.397) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 117 N-000123))
    (model Resistors_SMD.3dshapes/R_0805.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module 0805:0805D (layer B.Cu) (tedit 56D07853)
    (at 294.259 78.359)
    (attr smd)
    (fp_text reference D61 (at 0 1.775) (layer B.SilkS))
    (fp_text value 1N4148 (at 0.1 -1.7) (layer B.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0) (size 0.889 1.397) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 29 /Matrix/col13))
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0) (size 0.889 1.397) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 116 N-000122))
    (model Resistors_SMD.3dshapes/R_0805.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module 0805:0805D (layer B.Cu) (tedit 56D07853)
    (at 323.85 76.708)
    (attr smd)
    (fp_text reference D66 (at 0 1.775) (layer B.SilkS))
    (fp_text value 1N4148 (at 0.1 -1.7) (layer B.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0) (size 0.889 1.397) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 30 /Matrix/col14))
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0) (size 0.889 1.397) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 129 N-000135))
    (model Resistors_SMD.3dshapes/R_0805.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module 0805:0805D (layer B.Cu) (tedit 56D07853)
    (at 285.115 97.409)
    (attr smd)
    (fp_text reference D57 (at 0 1.775) (layer B.SilkS))
    (fp_text value 1N4148 (at 0.1 -1.7) (layer B.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0) (size 0.889 1.397) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 28 /Matrix/col12))
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0) (size 0.889 1.397) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 115 N-000121))
    (model Resistors_SMD.3dshapes/R_0805.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module 0805:0805D (layer B.Cu) (tedit 56D07853)
    (at 304.038 97.409)
    (attr smd)
    (fp_text reference D62 (at 0 1.775) (layer B.SilkS))
    (fp_text value 1N4148 (at 0.1 -1.7) (layer B.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0) (size 0.889 1.397) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 29 /Matrix/col13))
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0) (size 0.889 1.397) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 111 N-000117))
    (model Resistors_SMD.3dshapes/R_0805.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module 0805:0805D (layer B.Cu) (tedit 56D07853)
    (at 338.709 86.614)
    (attr smd)
    (fp_text reference D67 (at 0 1.775) (layer B.SilkS))
    (fp_text value 1N4148 (at 0.1 -1.7) (layer B.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0) (size 0.889 1.397) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 30 /Matrix/col14))
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0) (size 0.889 1.397) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 107 N-000113))
    (model Resistors_SMD.3dshapes/R_0805.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module 0805:0805D (layer B.Cu) (tedit 56D07853)
    (at 270.383 116.332)
    (attr smd)
    (fp_text reference D53 (at 0 1.775) (layer B.SilkS))
    (fp_text value 1N4148 (at 0.1 -1.7) (layer B.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0) (size 0.889 1.397) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 27 /Matrix/col11))
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0) (size 0.889 1.397) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 106 N-000112))
    (model Resistors_SMD.3dshapes/R_0805.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module 0805:0805D (layer B.Cu) (tedit 56D07853)
    (at 289.179 116.205)
    (attr smd)
    (fp_text reference D58 (at 0 1.775) (layer B.SilkS))
    (fp_text value 1N4148 (at 0.1 -1.7) (layer B.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0) (size 0.889 1.397) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 28 /Matrix/col12))
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0) (size 0.889 1.397) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 105 N-000111))
    (model Resistors_SMD.3dshapes/R_0805.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module 0805:0805D (layer B.Cu) (tedit 56D07853)
    (at 307.721 105.156)
    (attr smd)
    (fp_text reference D63 (at 0 1.775) (layer B.SilkS))
    (fp_text value 1N4148 (at 0.1 -1.7) (layer B.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0) (size 0.889 1.397) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 29 /Matrix/col13))
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0) (size 0.889 1.397) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 104 N-000110))
    (model Resistors_SMD.3dshapes/R_0805.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module 0805:0805D (layer B.Cu) (tedit 56D07853)
    (at 321.564 105.156)
    (attr smd)
    (fp_text reference D68 (at 0 1.775) (layer B.SilkS))
    (fp_text value 1N4148 (at 0.1 -1.7) (layer B.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0) (size 0.889 1.397) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 30 /Matrix/col14))
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0) (size 0.889 1.397) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 121 N-000127))
    (model Resistors_SMD.3dshapes/R_0805.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module 0805:0805D (layer B.Cu) (tedit 56D07853)
    (at 256.50444 143.69034)
    (attr smd)
    (fp_text reference D55 (at 0 1.775) (layer B.SilkS))
    (fp_text value 1N4148 (at 0.1 -1.7) (layer B.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0) (size 0.889 1.397) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 27 /Matrix/col11))
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0) (size 0.889 1.397) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 88 N-000094))
    (model Resistors_SMD.3dshapes/R_0805.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module 0805:0805D (layer B.Cu) (tedit 56D07853)
    (at 279.527 143.891)
    (attr smd)
    (fp_text reference D60 (at 0 1.775) (layer B.SilkS))
    (fp_text value 1N4148 (at 0.1 -1.7) (layer B.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0) (size 0.889 1.397) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 28 /Matrix/col12))
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0) (size 0.889 1.397) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 128 N-000134))
    (model Resistors_SMD.3dshapes/R_0805.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module 0805:0805D (layer B.Cu) (tedit 56D07853)
    (at 298.069 143.891)
    (attr smd)
    (fp_text reference D65 (at 0 1.775) (layer B.SilkS))
    (fp_text value 1N4148 (at 0.1 -1.7) (layer B.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0) (size 0.889 1.397) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 29 /Matrix/col13))
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0) (size 0.889 1.397) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 90 N-000096))
    (model Resistors_SMD.3dshapes/R_0805.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module 0805:0805D (layer B.Cu) (tedit 56D07853)
    (at 342.9 143.002)
    (attr smd)
    (fp_text reference D70 (at 0 1.775) (layer B.SilkS))
    (fp_text value 1N4148 (at 0.1 -1.7) (layer B.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0) (size 0.889 1.397) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 30 /Matrix/col14))
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0) (size 0.889 1.397) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 98 N-000104))
    (model Resistors_SMD.3dshapes/R_0805.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module 0805:0805D (layer B.Cu) (tedit 56D07853)
    (at 319.278 124.079)
    (attr smd)
    (fp_text reference D69 (at 0 1.775) (layer B.SilkS))
    (fp_text value 1N4148 (at 0.1 -1.7) (layer B.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0) (size 0.889 1.397) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 30 /Matrix/col14))
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0) (size 0.889 1.397) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 126 N-000132))
    (model Resistors_SMD.3dshapes/R_0805.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module 0805:0805D (layer B.Cu) (tedit 56D07853)
    (at 299.593 124.841)
    (attr smd)
    (fp_text reference D64 (at 0 1.775) (layer B.SilkS))
    (fp_text value 1N4148 (at 0.1 -1.7) (layer B.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0) (size 0.889 1.397) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 29 /Matrix/col13))
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0) (size 0.889 1.397) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 125 N-000131))
    (model Resistors_SMD.3dshapes/R_0805.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module 0805:0805D (layer B.Cu) (tedit 56D07853)
    (at 279.781 135.382)
    (attr smd)
    (fp_text reference D59 (at 0 1.775) (layer B.SilkS))
    (fp_text value 1N4148 (at 0.1 -1.7) (layer B.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0) (size 0.889 1.397) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 28 /Matrix/col12))
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0) (size 0.889 1.397) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 114 N-000120))
    (model Resistors_SMD.3dshapes/R_0805.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module 0805:0805D (layer B.Cu) (tedit 56D07853)
    (at 261.239 135.382)
    (attr smd)
    (fp_text reference D54 (at 0 1.775) (layer B.SilkS))
    (fp_text value 1N4148 (at 0.1 -1.7) (layer B.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0) (size 0.889 1.397) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 27 /Matrix/col11))
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0) (size 0.889 1.397) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 113 N-000119))
    (model Resistors_SMD.3dshapes/R_0805.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module 0805:0805D (layer B.Cu) (tedit 56D07853)
    (at 242.316 135.382)
    (attr smd)
    (fp_text reference D49 (at 0 1.775) (layer B.SilkS))
    (fp_text value 1N4148 (at 0.1 -1.7) (layer B.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0) (size 0.889 1.397) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 26 /Matrix/col10))
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0) (size 0.889 1.397) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 112 N-000118))
    (model Resistors_SMD.3dshapes/R_0805.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module 0805:0805D (layer B.Cu) (tedit 56D07853)
    (at 222.758 135.382)
    (attr smd)
    (fp_text reference D44 (at 0 1.775) (layer B.SilkS))
    (fp_text value 1N4148 (at 0.1 -1.7) (layer B.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0) (size 0.889 1.397) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 38 /Matrix/col9))
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0) (size 0.889 1.397) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 110 N-000116))
    (model Resistors_SMD.3dshapes/R_0805.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module 0805:0805D (layer B.Cu) (tedit 56D07853)
    (at 266.192 97.409)
    (attr smd)
    (fp_text reference D52 (at 0 1.775) (layer B.SilkS))
    (fp_text value 1N4148 (at 0.1 -1.7) (layer B.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0) (size 0.889 1.397) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 27 /Matrix/col11))
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0) (size 0.889 1.397) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 108 N-000114))
    (model Resistors_SMD.3dshapes/R_0805.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module 0805:0805D (layer B.Cu) (tedit 56D07853)
    (at 256.032 78.359)
    (attr smd)
    (fp_text reference D51 (at 0 1.775) (layer B.SilkS))
    (fp_text value 1N4148 (at 0.1 -1.7) (layer B.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0) (size 0.889 1.397) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 27 /Matrix/col11))
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0) (size 0.889 1.397) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 89 N-000095))
    (model Resistors_SMD.3dshapes/R_0805.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module 0805:0805D (layer B.Cu) (tedit 56D07853)
    (at 246.888 97.409)
    (attr smd)
    (fp_text reference D47 (at 0 1.775) (layer B.SilkS))
    (fp_text value 1N4148 (at 0.1 -1.7) (layer B.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0) (size 0.889 1.397) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 26 /Matrix/col10))
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0) (size 0.889 1.397) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 78 N-000084))
    (model Resistors_SMD.3dshapes/R_0805.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module 0805:0805D (layer B.Cu) (tedit 56D07853)
    (at 251.333 116.332)
    (attr smd)
    (fp_text reference D48 (at 0 1.775) (layer B.SilkS))
    (fp_text value 1N4148 (at 0.1 -1.7) (layer B.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0) (size 0.889 1.397) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 26 /Matrix/col10))
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0) (size 0.889 1.397) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 109 N-000115))
    (model Resistors_SMD.3dshapes/R_0805.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module 0805:0805D (layer B.Cu) (tedit 56D07853)
    (at 332.359 76.708)
    (attr smd)
    (fp_text reference D50 (at 0 1.775) (layer B.SilkS))
    (fp_text value 1N4148 (at 0.1 -1.7) (layer B.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0) (size 0.889 1.397) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 26 /Matrix/col10))
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0) (size 0.889 1.397) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 103 N-000109))
    (model Resistors_SMD.3dshapes/R_0805.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module 0805:0805C (layer B.Cu) (tedit 56D07672)
    (at 168.91 143.002)
    (attr smd)
    (fp_text reference C3 (at 1.09 -1.802 180) (layer B.SilkS))
    (fp_text value 1u (at 0 0 270) (layer B.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0) (size 0.889 1.397) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 56 N-000011))
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0) (size 0.889 1.397) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 45 GND))
    (model Capacitors_SMD.3dshapes/C_0805.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module 0805:0805C (layer B.Cu) (tedit 56D07672)
    (at 171.577 146.939 180)
    (attr smd)
    (fp_text reference C7 (at 1.143 1.778 360) (layer B.SilkS))
    (fp_text value 100n (at 0 0 450) (layer B.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0 180) (size 0.889 1.397) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 130 VCC))
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0 180) (size 0.889 1.397) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 45 GND))
    (model Capacitors_SMD.3dshapes/C_0805.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module 0805:0805C (layer B.Cu) (tedit 56D07672)
    (at 171.577 154.305 180)
    (attr smd)
    (fp_text reference C6 (at -1.123 -1.895 360) (layer B.SilkS))
    (fp_text value 100n (at 0 0 450) (layer B.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0 180) (size 0.889 1.397) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 130 VCC))
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0 180) (size 0.889 1.397) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 45 GND))
    (model Capacitors_SMD.3dshapes/C_0805.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module 0805:0805C (layer B.Cu) (tedit 56D07672)
    (at 153.162 143.0655 180)
    (attr smd)
    (fp_text reference C5 (at -1.138 1.8655 360) (layer B.SilkS))
    (fp_text value 100n (at 0 0 450) (layer B.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0 180) (size 0.889 1.397) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 130 VCC))
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0 180) (size 0.889 1.397) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 45 GND))
    (model Capacitors_SMD.3dshapes/C_0805.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module 0805:0805C (layer B.Cu) (tedit 56D07672)
    (at 152.146 153.162 180)
    (attr smd)
    (fp_text reference C4 (at -1.154 -1.838 360) (layer B.SilkS))
    (fp_text value 100n (at 0 0 450) (layer B.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0 180) (size 0.889 1.397) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 130 VCC))
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0 180) (size 0.889 1.397) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 45 GND))
    (model Capacitors_SMD.3dshapes/C_0805.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module 0805:0805C (layer B.Cu) (tedit 56D07672)
    (at 175.641 152.527)
    (attr smd)
    (fp_text reference C2 (at 1.159 1.873 180) (layer B.SilkS))
    (fp_text value 22p (at 0 0 270) (layer B.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0) (size 0.889 1.397) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 57 N-000012))
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0) (size 0.889 1.397) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 45 GND))
    (model Capacitors_SMD.3dshapes/C_0805.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module 0805:0805C (layer B.Cu) (tedit 56D07672)
    (at 175.641 148.082)
    (attr smd)
    (fp_text reference C1 (at 1.059 1.918 180) (layer B.SilkS))
    (fp_text value 22p (at 0 0 270) (layer B.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0) (size 0.889 1.397) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 46 N-000001))
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0) (size 0.889 1.397) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 45 GND))
    (model Capacitors_SMD.3dshapes/C_0805.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module 0805:0805C (layer B.Cu) (tedit 56D07672)
    (at 72.39 86.995 180)
    (attr smd)
    (fp_text reference C8 (at -0.15 1.778 360) (layer B.SilkS))
    (fp_text value 1u (at 0 0 450) (layer B.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0 180) (size 0.889 1.397) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 130 VCC))
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0 180) (size 0.889 1.397) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 45 GND))
    (model Capacitors_SMD.3dshapes/C_0805.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module 0805:0805R (layer B.Cu) (tedit 56D07672)
    (at 142.24 151.13 180)
    (attr smd)
    (fp_text reference R3 (at -1.06 -1.97 360) (layer B.SilkS))
    (fp_text value 10k (at 0 0 450) (layer B.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0 180) (size 0.889 1.397) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 51 N-000006))
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0 180) (size 0.889 1.397) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 45 GND))
    (model Resistors_SMD.3dshapes/R_0805.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module 0805:0805R (layer B.Cu) (tedit 56D07672)
    (at 173.736 143.891 180)
    (attr smd)
    (fp_text reference R5 (at -1.064 -1.909 360) (layer B.SilkS))
    (fp_text value 10k (at 0 0 450) (layer B.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0 180) (size 0.889 1.397) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 130 VCC))
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0 180) (size 0.889 1.397) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 44 /~RES~))
    (model Resistors_SMD.3dshapes/R_0805.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module 0805:0805R (layer B.Cu) (tedit 56D07672)
    (at 82.042 77.47 90)
    (attr smd)
    (fp_text reference R2 (at 2.47 0.458 360) (layer B.SilkS))
    (fp_text value 22 (at 0 0 360) (layer B.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0 90) (size 0.889 1.397) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 54 N-000009))
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0 90) (size 0.889 1.397) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 52 N-000007))
    (model Resistors_SMD.3dshapes/R_0805.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module 0805:0805R (layer B.Cu) (tedit 56D07672)
    (at 79.883 77.47 90)
    (attr smd)
    (fp_text reference R1 (at 2.47 0.317 360) (layer B.SilkS))
    (fp_text value 22 (at 0 0 360) (layer B.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0 90) (size 0.889 1.397) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 55 N-000010))
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0 90) (size 0.889 1.397) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 53 N-000008))
    (model Resistors_SMD.3dshapes/R_0805.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module ndk:4-SMD (layer B.Cu) (tedit 56D07AB8)
    (at 171.577 150.622 270)
    (attr smd)
    (fp_text reference X1 (at 1.278 2.577 450) (layer B.SilkS))
    (fp_text value ASX3F (at 0 -2.667 270) (layer B.SilkS) hide)
    (pad 4 smd rect (at -1.09982 0.8001 270) (size 1.39954 1.15062) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 45 GND))
    (pad 3 smd rect (at 1.09982 0.8001 270) (size 1.39954 1.15062) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 57 N-000012))
    (pad 1 smd rect (at -1.09982 -0.8001 270) (size 1.39954 1.15062) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 46 N-000001))
    (pad 2 smd rect (at 1.09982 -0.8001 270) (size 1.39954 1.15062) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 45 GND))
    (model ${KIPRJMOD}/lib/ndk.pretty/crystal-4pad.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.45 0.45 0.45))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module mx1a:MX1A-led_no3d (layer F.Cu) (tedit 56CF6AE2)
    (at 335.75625 111.91875)
    (fp_text reference DB682 (at 3.683 -5.969) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value LED (at -5.08 -8.89) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at -1.27 5.08) (size 1.6002 1.6002) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 10 /Leds/lcol14))
    (pad 2 thru_hole circle (at 1.27 5.08) (size 1.6002 1.6002) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 21 /Leds/lrow3))
  )
  (module mx1a:MX1A-led_no3d (layer F.Cu) (tedit 56CF6AE2)
    (at 335.75625 102.39375 270)
    (fp_text reference DB681 (at 3.683 -5.969 270) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value LED (at -5.08 -8.89 270) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at -1.27 5.08 270) (size 1.6002 1.6002) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 10 /Leds/lcol14))
    (pad 2 thru_hole circle (at 1.27 5.08 270) (size 1.6002 1.6002) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 21 /Leds/lrow3))
  )
  (module mx1a:MX1A-led_no3d (layer F.Cu) (tedit 56CF6AE2)
    (at 328.6125 73.81875)
    (fp_text reference DB661 (at 3.683 -5.969) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value LED (at -5.08 -8.89) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at -1.27 5.08) (size 1.6002 1.6002) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 10 /Leds/lcol14))
    (pad 2 thru_hole circle (at 1.27 5.08) (size 1.6002 1.6002) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 19 /Leds/lrow1))
  )
  (module mx1a:MX1A-led_no3d (layer F.Cu) (tedit 56CF6AE2)
    (at 73.81875 130.96875)
    (fp_text reference DB041 (at 3.683 -5.969) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value LED (at -5.08 -8.89) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at -1.27 5.08) (size 1.6002 1.6002) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 5 /Leds/lcol1))
    (pad 2 thru_hole circle (at 1.27 5.08) (size 1.6002 1.6002) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 22 /Leds/lrow4))
  )
  (module mx1a:MX1A-led_no3d (layer F.Cu) (tedit 56CF6AE2)
    (at 73.82002 111.92002)
    (fp_text reference DC2 (at 3.683 -5.969) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value LED (at -5.08 -8.89) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at -1.27 5.08) (size 1.6002 1.6002) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 130 VCC))
    (pad 2 thru_hole circle (at 1.27 5.08) (size 1.6002 1.6002) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 127 N-000133))
  )
  (module mx1a:MX1A-led_no3d (layer F.Cu) (tedit 56CF6AE2)
    (at 78.58252 111.92002)
    (fp_text reference DC1 (at 3.683 -5.969) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value LED (at -5.08 -8.89) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at -1.27 5.08) (size 1.6002 1.6002) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 130 VCC))
    (pad 2 thru_hole circle (at 1.27 5.08) (size 1.6002 1.6002) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 127 N-000133))
  )
  (module mx1a:MX1A-led_no3d (layer F.Cu) (tedit 56CF6AE2)
    (at 104.775 111.91875)
    (fp_text reference DW4 (at 3.683 -5.969) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value LED (at -5.08 -8.89) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at -1.27 5.08) (size 1.6002 1.6002) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 130 VCC))
    (pad 2 thru_hole circle (at 1.27 5.08) (size 1.6002 1.6002) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 50 N-000005))
  )
  (module mx1a:MX1A-led_no3d (layer F.Cu) (tedit 56CF6AE2)
    (at 123.825 111.91875)
    (fp_text reference DW3 (at 3.683 -5.969) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value LED (at -5.08 -8.89) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at -1.27 5.08) (size 1.6002 1.6002) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 130 VCC))
    (pad 2 thru_hole circle (at 1.27 5.08) (size 1.6002 1.6002) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 47 N-000002))
  )
  (module mx1a:MX1A-led_no3d (layer F.Cu) (tedit 56CF6AE2)
    (at 142.875 111.91875)
    (fp_text reference DW2 (at 3.683 -5.969) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value LED (at -5.08 -8.89) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at -1.27 5.08) (size 1.6002 1.6002) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 130 VCC))
    (pad 2 thru_hole circle (at 1.27 5.08) (size 1.6002 1.6002) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 48 N-000003))
  )
  (module mx1a:MX1A-led_no3d (layer F.Cu) (tedit 56CF6AE2)
    (at 119.0625 92.86875)
    (fp_text reference DW1 (at 3.683 -5.969) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value LED (at -5.08 -8.89) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at -1.27 5.08) (size 1.6002 1.6002) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 130 VCC))
    (pad 2 thru_hole circle (at 1.27 5.08) (size 1.6002 1.6002) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 49 N-000004))
  )
  (module mx1a:MX1A-led_no3d (layer F.Cu) (tedit 56CF6AE2)
    (at 338.1375 130.96875)
    (fp_text reference DF10 (at 3.683 -5.969) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value LED (at -5.08 -8.89) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at -1.27 5.08) (size 1.6002 1.6002) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 130 VCC))
    (pad 2 thru_hole circle (at 1.27 5.08) (size 1.6002 1.6002) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 60 N-000040))
  )
  (module mx1a:MX1A-led_no3d (layer F.Cu) (tedit 56CF6AE2)
    (at 311.94375 130.96875)
    (fp_text reference DF20 (at 3.683 -5.969) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value LED (at -5.08 -8.89) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at -1.27 5.08) (size 1.6002 1.6002) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 130 VCC))
    (pad 2 thru_hole circle (at 1.27 5.08) (size 1.6002 1.6002) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 62 N-000042))
  )
  (module mx1a:MX1A-led_no3d (layer F.Cu) (tedit 56CF6AE2)
    (at 304.8 130.96875)
    (fp_text reference DF11 (at 3.683 -5.969) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value LED (at -5.08 -8.89) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at -1.27 5.08) (size 1.6002 1.6002) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 130 VCC))
    (pad 2 thru_hole circle (at 1.27 5.08) (size 1.6002 1.6002) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 60 N-000040))
  )
  (module mx1a:MX1A-led_no3d (layer F.Cu) (tedit 56CF6AE2)
    (at 321.46875 130.96875)
    (fp_text reference DF201 (at 3.683 -5.969) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value LED (at -5.08 -8.89) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at -1.27 5.08) (size 1.6002 1.6002) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 130 VCC))
    (pad 2 thru_hole circle (at 1.27 5.08) (size 1.6002 1.6002) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 62 N-000042))
  )
  (module mx1a:MX1A-led_no3d (layer F.Cu) (tedit 56CF6AE2)
    (at 276.225 111.91875)
    (fp_text reference DB53 (at 3.683 -5.969) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value LED (at -5.08 -8.89) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at -1.27 5.08) (size 1.6002 1.6002) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 7 /Leds/lcol11))
    (pad 2 thru_hole circle (at 1.27 5.08) (size 1.6002 1.6002) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 21 /Leds/lrow3))
  )
  (module mx1a:MX1A-led_no3d (layer F.Cu) (tedit 56CF6AE2)
    (at 114.3 130.96875)
    (fp_text reference DB14 (at 3.683 -5.969) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value LED (at -5.08 -8.89) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at -1.27 5.08) (size 1.6002 1.6002) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 12 /Leds/lcol3))
    (pad 2 thru_hole circle (at 1.27 5.08) (size 1.6002 1.6002) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 22 /Leds/lrow4))
  )
  (module mx1a:MX1A-led_no3d (layer F.Cu) (tedit 56CF6AE2)
    (at 95.25 130.96875)
    (fp_text reference DB09 (at 3.683 -5.969) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value LED (at -5.08 -8.89) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at -1.27 5.08) (size 1.6002 1.6002) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 11 /Leds/lcol2))
    (pad 2 thru_hole circle (at 1.27 5.08) (size 1.6002 1.6002) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 22 /Leds/lrow4))
  )
  (module mx1a:MX1A-led_no3d (layer F.Cu) (tedit 56CF6AE2)
    (at 83.34375 130.96875)
    (fp_text reference DB04 (at 3.683 -5.969) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value LED (at -5.08 -8.89) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at -1.27 5.08) (size 1.6002 1.6002) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 5 /Leds/lcol1))
    (pad 2 thru_hole circle (at 1.27 5.08) (size 1.6002 1.6002) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 22 /Leds/lrow4))
  )
  (module mx1a:MX1A-led_no3d (layer F.Cu) (tedit 56CF6AE2)
    (at 209.55 130.96875)
    (fp_text reference DB39 (at 3.683 -5.969) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value LED (at -5.08 -8.89) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at -1.27 5.08) (size 1.6002 1.6002) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 17 /Leds/lcol8))
    (pad 2 thru_hole circle (at 1.27 5.08) (size 1.6002 1.6002) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 22 /Leds/lrow4))
  )
  (module mx1a:MX1A-led_no3d (layer F.Cu) (tedit 56CF6AE2)
    (at 190.5 130.96875)
    (fp_text reference DB34 (at 3.683 -5.969) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value LED (at -5.08 -8.89) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at -1.27 5.08) (size 1.6002 1.6002) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 16 /Leds/lcol7))
    (pad 2 thru_hole circle (at 1.27 5.08) (size 1.6002 1.6002) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 22 /Leds/lrow4))
  )
  (module mx1a:MX1A-led_no3d (layer F.Cu) (tedit 56CF6AE2)
    (at 171.45 130.96875)
    (fp_text reference DB29 (at 3.683 -5.969) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value LED (at -5.08 -8.89) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at -1.27 5.08) (size 1.6002 1.6002) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 15 /Leds/lcol6))
    (pad 2 thru_hole circle (at 1.27 5.08) (size 1.6002 1.6002) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 22 /Leds/lrow4))
  )
  (module mx1a:MX1A-led_no3d (layer F.Cu) (tedit 56CF6AE2)
    (at 152.4 130.96875)
    (fp_text reference DB24 (at 3.683 -5.969) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value LED (at -5.08 -8.89) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at -1.27 5.08) (size 1.6002 1.6002) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 14 /Leds/lcol5))
    (pad 2 thru_hole circle (at 1.27 5.08) (size 1.6002 1.6002) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 22 /Leds/lrow4))
  )
  (module mx1a:MX1A-led_no3d (layer F.Cu) (tedit 56CF6AE2)
    (at 295.275 111.91875)
    (fp_text reference DB58 (at 3.683 -5.969) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value LED (at -5.08 -8.89) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at -1.27 5.08) (size 1.6002 1.6002) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 8 /Leds/lcol12))
    (pad 2 thru_hole circle (at 1.27 5.08) (size 1.6002 1.6002) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 21 /Leds/lrow3))
  )
  (module mx1a:MX1A-led_no3d (layer F.Cu) (tedit 56CF6AE2)
    (at 133.35 130.96875)
    (fp_text reference DB19 (at 3.683 -5.969) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value LED (at -5.08 -8.89) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at -1.27 5.08) (size 1.6002 1.6002) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 13 /Leds/lcol4))
    (pad 2 thru_hole circle (at 1.27 5.08) (size 1.6002 1.6002) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 22 /Leds/lrow4))
  )
  (module mx1a:MX1A-led_no3d (layer F.Cu) (tedit 56CF6AE2)
    (at 257.175 111.91875)
    (fp_text reference DB48 (at 3.683 -5.969) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value LED (at -5.08 -8.89) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at -1.27 5.08) (size 1.6002 1.6002) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 6 /Leds/lcol10))
    (pad 2 thru_hole circle (at 1.27 5.08) (size 1.6002 1.6002) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 21 /Leds/lrow3))
  )
  (module mx1a:MX1A-led_no3d (layer F.Cu) (tedit 56CF6AE2)
    (at 238.125 111.91875)
    (fp_text reference DB43 (at 3.683 -5.969) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value LED (at -5.08 -8.89) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at -1.27 5.08) (size 1.6002 1.6002) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 18 /Leds/lcol9))
    (pad 2 thru_hole circle (at 1.27 5.08) (size 1.6002 1.6002) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 21 /Leds/lrow3))
  )
  (module mx1a:MX1A-led_no3d (layer F.Cu) (tedit 56CF6AE2)
    (at 326.23125 111.91875)
    (fp_text reference DB68 (at 3.683 -5.969) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value LED (at -5.08 -8.89) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at -1.27 5.08) (size 1.6002 1.6002) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 10 /Leds/lcol14))
    (pad 2 thru_hole circle (at 1.27 5.08) (size 1.6002 1.6002) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 21 /Leds/lrow3))
  )
  (module mx1a:MX1A-led_no3d (layer F.Cu) (tedit 56CF6AE2)
    (at 314.325 111.91875)
    (fp_text reference DB63 (at 3.683 -5.969) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value LED (at -5.08 -8.89) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at -1.27 5.08) (size 1.6002 1.6002) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 9 /Leds/lcol13))
    (pad 2 thru_hole circle (at 1.27 5.08) (size 1.6002 1.6002) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 21 /Leds/lrow3))
  )
  (module mx1a:MX1A-led_no3d (layer F.Cu) (tedit 56CF6AE2)
    (at 228.6 130.96875)
    (fp_text reference DB44 (at 3.683 -5.969) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value LED (at -5.08 -8.89) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at -1.27 5.08) (size 1.6002 1.6002) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 18 /Leds/lcol9))
    (pad 2 thru_hole circle (at 1.27 5.08) (size 1.6002 1.6002) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 22 /Leds/lrow4))
  )
  (module mx1a:MX1A-led_no3d (layer F.Cu) (tedit 56CF6AE2)
    (at 247.65 130.96875)
    (fp_text reference DB49 (at 3.683 -5.969) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value LED (at -5.08 -8.89) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at -1.27 5.08) (size 1.6002 1.6002) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 6 /Leds/lcol10))
    (pad 2 thru_hole circle (at 1.27 5.08) (size 1.6002 1.6002) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 22 /Leds/lrow4))
  )
  (module mx1a:MX1A-led_no3d (layer F.Cu) (tedit 56CF6AE2)
    (at 266.7 130.96875)
    (fp_text reference DB54 (at 3.683 -5.969) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value LED (at -5.08 -8.89) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at -1.27 5.08) (size 1.6002 1.6002) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 7 /Leds/lcol11))
    (pad 2 thru_hole circle (at 1.27 5.08) (size 1.6002 1.6002) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 22 /Leds/lrow4))
  )
  (module mx1a:MX1A-led_no3d (layer F.Cu) (tedit 56CF6AE2)
    (at 285.75 130.96875)
    (fp_text reference DB59 (at 3.683 -5.969) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value LED (at -5.08 -8.89) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at -1.27 5.08) (size 1.6002 1.6002) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 8 /Leds/lcol12))
    (pad 2 thru_hole circle (at 1.27 5.08) (size 1.6002 1.6002) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 22 /Leds/lrow4))
  )
  (module mx1a:MX1A-led_no3d (layer F.Cu) (tedit 56CF6AE2)
    (at 338.1375 73.81875 180)
    (fp_text reference DB50 (at 3.683 -5.969 180) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value LED (at -5.08 -8.89 180) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at -1.27 5.08 180) (size 1.6002 1.6002) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 6 /Leds/lcol10))
    (pad 2 thru_hole circle (at 1.27 5.08 180) (size 1.6002 1.6002) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 23 /Leds/lrow5))
  )
  (module mx1a:MX1A-led_no3d (layer F.Cu) (tedit 56CF6AE2)
    (at 192.88125 150.01875)
    (fp_text reference DB30 (at 3.683 -5.969) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value LED (at -5.08 -8.89) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at -1.27 5.08) (size 1.6002 1.6002) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 15 /Leds/lcol6))
    (pad 2 thru_hole circle (at 1.27 5.08) (size 1.6002 1.6002) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 23 /Leds/lrow5))
  )
  (module mx1a:MX1A-led_no3d (layer F.Cu) (tedit 56CF6AE2)
    (at 300.0375 73.81875)
    (fp_text reference DB61 (at 3.683 -5.969) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value LED (at -5.08 -8.89) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at -1.27 5.08) (size 1.6002 1.6002) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 9 /Leds/lcol13))
    (pad 2 thru_hole circle (at 1.27 5.08) (size 1.6002 1.6002) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 19 /Leds/lrow1))
  )
  (module mx1a:MX1A-led_no3d (layer F.Cu) (tedit 56CF6AE2)
    (at 176.2125 92.86875)
    (fp_text reference DB27 (at 3.683 -5.969) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value LED (at -5.08 -8.89) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at -1.27 5.08) (size 1.6002 1.6002) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 15 /Leds/lcol6))
    (pad 2 thru_hole circle (at 1.27 5.08) (size 1.6002 1.6002) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 20 /Leds/lrow2))
  )
  (module mx1a:MX1A-led_no3d (layer F.Cu) (tedit 56CF6AE2)
    (at 157.1625 92.86875)
    (fp_text reference DB22 (at 3.683 -5.969) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value LED (at -5.08 -8.89) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at -1.27 5.08) (size 1.6002 1.6002) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 14 /Leds/lcol5))
    (pad 2 thru_hole circle (at 1.27 5.08) (size 1.6002 1.6002) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 20 /Leds/lrow2))
  )
  (module mx1a:MX1A-led_no3d (layer F.Cu) (tedit 56CF6AE2)
    (at 280.9875 73.81875)
    (fp_text reference DB56 (at 3.683 -5.969) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value LED (at -5.08 -8.89) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at -1.27 5.08) (size 1.6002 1.6002) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 8 /Leds/lcol12))
    (pad 2 thru_hole circle (at 1.27 5.08) (size 1.6002 1.6002) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 19 /Leds/lrow1))
  )
  (module mx1a:MX1A-led_no3d (layer F.Cu) (tedit 56CF6AE2)
    (at 261.9375 73.81875)
    (fp_text reference DB51 (at 3.683 -5.969) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value LED (at -5.08 -8.89) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at -1.27 5.08) (size 1.6002 1.6002) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 7 /Leds/lcol11))
    (pad 2 thru_hole circle (at 1.27 5.08) (size 1.6002 1.6002) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 19 /Leds/lrow1))
  )
  (module mx1a:MX1A-led_no3d (layer F.Cu) (tedit 56CF6AE2)
    (at 242.8875 73.81875)
    (fp_text reference DB46 (at 3.683 -5.969) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value LED (at -5.08 -8.89) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at -1.27 5.08) (size 1.6002 1.6002) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 6 /Leds/lcol10))
    (pad 2 thru_hole circle (at 1.27 5.08) (size 1.6002 1.6002) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 19 /Leds/lrow1))
  )
  (module mx1a:MX1A-led_no3d (layer F.Cu) (tedit 56CF6AE2)
    (at 223.8375 73.81875)
    (fp_text reference DB41 (at 3.683 -5.969) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value LED (at -5.08 -8.89) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at -1.27 5.08) (size 1.6002 1.6002) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 18 /Leds/lcol9))
    (pad 2 thru_hole circle (at 1.27 5.08) (size 1.6002 1.6002) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 19 /Leds/lrow1))
  )
  (module mx1a:MX1A-led_no3d (layer F.Cu) (tedit 56CF6AE2)
    (at 319.0875 73.81875)
    (fp_text reference DB66 (at 3.683 -5.969) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value LED (at -5.08 -8.89) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at -1.27 5.08) (size 1.6002 1.6002) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 10 /Leds/lcol14))
    (pad 2 thru_hole circle (at 1.27 5.08) (size 1.6002 1.6002) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 19 /Leds/lrow1))
  )
  (module mx1a:MX1A-led_no3d (layer F.Cu) (tedit 56CF6AE2)
    (at 195.2625 92.86875)
    (fp_text reference DB32 (at 3.683 -5.969) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value LED (at -5.08 -8.89) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at -1.27 5.08) (size 1.6002 1.6002) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 16 /Leds/lcol7))
    (pad 2 thru_hole circle (at 1.27 5.08) (size 1.6002 1.6002) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 20 /Leds/lrow2))
  )
  (module mx1a:MX1A-led_no3d (layer F.Cu) (tedit 56CF6AE2)
    (at 128.5875 73.81875)
    (fp_text reference DB16 (at 3.683 -5.969) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value LED (at -5.08 -8.89) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at -1.27 5.08) (size 1.6002 1.6002) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 13 /Leds/lcol4))
    (pad 2 thru_hole circle (at 1.27 5.08) (size 1.6002 1.6002) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 19 /Leds/lrow1))
  )
  (module mx1a:MX1A-led_no3d (layer F.Cu) (tedit 56CF6AE2)
    (at 109.5375 73.81875)
    (fp_text reference DB11 (at 3.683 -5.969) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value LED (at -5.08 -8.89) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at -1.27 5.08) (size 1.6002 1.6002) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 12 /Leds/lcol3))
    (pad 2 thru_hole circle (at 1.27 5.08) (size 1.6002 1.6002) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 19 /Leds/lrow1))
  )
  (module mx1a:MX1A-led_no3d (layer F.Cu) (tedit 56CF6AE2)
    (at 90.4875 73.81875 180)
    (fp_text reference DB06 (at 3.683 -5.969 180) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value LED (at -5.08 -8.89 180) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at -1.27 5.08 180) (size 1.6002 1.6002) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 11 /Leds/lcol2))
    (pad 2 thru_hole circle (at 1.27 5.08 180) (size 1.6002 1.6002) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 19 /Leds/lrow1))
  )
  (module mx1a:MX1A-led_no3d (layer F.Cu) (tedit 56CF6AE2)
    (at 204.7875 73.81875)
    (fp_text reference DB36 (at 3.683 -5.969) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value LED (at -5.08 -8.89) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at -1.27 5.08) (size 1.6002 1.6002) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 17 /Leds/lcol8))
    (pad 2 thru_hole circle (at 1.27 5.08) (size 1.6002 1.6002) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 19 /Leds/lrow1))
  )
  (module mx1a:MX1A-led_no3d (layer F.Cu) (tedit 56CF6AE2)
    (at 185.7375 73.81875)
    (fp_text reference DB31 (at 3.683 -5.969) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value LED (at -5.08 -8.89) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at -1.27 5.08) (size 1.6002 1.6002) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 16 /Leds/lcol7))
    (pad 2 thru_hole circle (at 1.27 5.08) (size 1.6002 1.6002) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 19 /Leds/lrow1))
  )
  (module mx1a:MX1A-led_no3d (layer F.Cu) (tedit 56CF6AE2)
    (at 166.6875 73.81875)
    (fp_text reference DB26 (at 3.683 -5.969) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value LED (at -5.08 -8.89) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at -1.27 5.08) (size 1.6002 1.6002) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 15 /Leds/lcol6))
    (pad 2 thru_hole circle (at 1.27 5.08) (size 1.6002 1.6002) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 19 /Leds/lrow1))
  )
  (module mx1a:MX1A-led_no3d (layer F.Cu) (tedit 56CF6AE2)
    (at 147.6375 73.81875)
    (fp_text reference DB21 (at 3.683 -5.969) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value LED (at -5.08 -8.89) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at -1.27 5.08) (size 1.6002 1.6002) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 14 /Leds/lcol5))
    (pad 2 thru_hole circle (at 1.27 5.08) (size 1.6002 1.6002) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 19 /Leds/lrow1))
  )
  (module mx1a:MX1A-led_no3d (layer F.Cu) (tedit 56CF6AE2)
    (at 214.3125 92.86875)
    (fp_text reference DB37 (at 3.683 -5.969) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value LED (at -5.08 -8.89) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at -1.27 5.08) (size 1.6002 1.6002) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 17 /Leds/lcol8))
    (pad 2 thru_hole circle (at 1.27 5.08) (size 1.6002 1.6002) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 20 /Leds/lrow2))
  )
  (module mx1a:MX1A-led_no3d (layer F.Cu) (tedit 56CF6AE2)
    (at 76.2 92.86875)
    (fp_text reference DB02 (at 3.683 -5.969) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value LED (at -5.08 -8.89) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at -1.27 5.08) (size 1.6002 1.6002) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 5 /Leds/lcol1))
    (pad 2 thru_hole circle (at 1.27 5.08) (size 1.6002 1.6002) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 20 /Leds/lrow2))
  )
  (module mx1a:MX1A-led_no3d (layer F.Cu) (tedit 56CF6AE2)
    (at 100.0125 92.86875)
    (fp_text reference DB07 (at 3.683 -5.969) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value LED (at -5.08 -8.89) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at -1.27 5.08) (size 1.6002 1.6002) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 11 /Leds/lcol2))
    (pad 2 thru_hole circle (at 1.27 5.08) (size 1.6002 1.6002) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 20 /Leds/lrow2))
  )
  (module mx1a:MX1A-led_no3d (layer F.Cu) (tedit 56CF6AE2)
    (at 138.1125 92.86875)
    (fp_text reference DB17 (at 3.683 -5.969) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value LED (at -5.08 -8.89) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at -1.27 5.08) (size 1.6002 1.6002) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 13 /Leds/lcol4))
    (pad 2 thru_hole circle (at 1.27 5.08) (size 1.6002 1.6002) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 20 /Leds/lrow2))
  )
  (module mx1a:MX1A-led_no3d (layer F.Cu) (tedit 56CF6AE2)
    (at 309.5625 92.86875)
    (fp_text reference DB62 (at 3.683 -5.969) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value LED (at -5.08 -8.89) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at -1.27 5.08) (size 1.6002 1.6002) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 9 /Leds/lcol13))
    (pad 2 thru_hole circle (at 1.27 5.08) (size 1.6002 1.6002) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 20 /Leds/lrow2))
  )
  (module mx1a:MX1A-led_no3d (layer F.Cu) (tedit 56CF6AE2)
    (at 333.375 92.86875 180)
    (fp_text reference DB67 (at 3.683 -5.969 180) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value LED (at -5.08 -8.89 180) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at -1.27 5.08 180) (size 1.6002 1.6002) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 10 /Leds/lcol14))
    (pad 2 thru_hole circle (at 1.27 5.08 180) (size 1.6002 1.6002) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 20 /Leds/lrow2))
  )
  (module mx1a:MX1A-led_no3d (layer F.Cu) (tedit 56CF6AE2)
    (at 233.3625 92.86875)
    (fp_text reference DB42 (at 3.683 -5.969) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value LED (at -5.08 -8.89) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at -1.27 5.08) (size 1.6002 1.6002) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 18 /Leds/lcol9))
    (pad 2 thru_hole circle (at 1.27 5.08) (size 1.6002 1.6002) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 20 /Leds/lrow2))
  )
  (module mx1a:MX1A-led_no3d (layer F.Cu) (tedit 56CF6AE2)
    (at 252.4125 92.86875)
    (fp_text reference DB47 (at 3.683 -5.969) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value LED (at -5.08 -8.89) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at -1.27 5.08) (size 1.6002 1.6002) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 6 /Leds/lcol10))
    (pad 2 thru_hole circle (at 1.27 5.08) (size 1.6002 1.6002) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 20 /Leds/lrow2))
  )
  (module mx1a:MX1A-led_no3d (layer F.Cu) (tedit 56CF6AE2)
    (at 271.4625 92.86875)
    (fp_text reference DB52 (at 3.683 -5.969) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value LED (at -5.08 -8.89) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at -1.27 5.08) (size 1.6002 1.6002) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 7 /Leds/lcol11))
    (pad 2 thru_hole circle (at 1.27 5.08) (size 1.6002 1.6002) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 20 /Leds/lrow2))
  )
  (module mx1a:MX1A-led_no3d (layer F.Cu) (tedit 56CF6AE2)
    (at 290.5125 92.86875)
    (fp_text reference DB57 (at 3.683 -5.969) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value LED (at -5.08 -8.89) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at -1.27 5.08) (size 1.6002 1.6002) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 8 /Leds/lcol12))
    (pad 2 thru_hole circle (at 1.27 5.08) (size 1.6002 1.6002) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 20 /Leds/lrow2))
  )
  (module mx1a:MX1A-led_no3d (layer F.Cu) (tedit 56CF6AE2)
    (at 161.925 111.91875)
    (fp_text reference DB23 (at 3.683 -5.969) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value LED (at -5.08 -8.89) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at -1.27 5.08) (size 1.6002 1.6002) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 14 /Leds/lcol5))
    (pad 2 thru_hole circle (at 1.27 5.08) (size 1.6002 1.6002) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 21 /Leds/lrow3))
  )
  (module mx1a:MX1A-led_no3d (layer F.Cu) (tedit 56CF6AE2)
    (at 180.975 111.91875)
    (fp_text reference DB28 (at 3.683 -5.969) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value LED (at -5.08 -8.89) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at -1.27 5.08) (size 1.6002 1.6002) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 15 /Leds/lcol6))
    (pad 2 thru_hole circle (at 1.27 5.08) (size 1.6002 1.6002) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 21 /Leds/lrow3))
  )
  (module mx1a:MX1A-led_no3d (layer F.Cu) (tedit 56CF6AE2)
    (at 200.025 111.91875)
    (fp_text reference DB33 (at 3.683 -5.969) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value LED (at -5.08 -8.89) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at -1.27 5.08) (size 1.6002 1.6002) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 16 /Leds/lcol7))
    (pad 2 thru_hole circle (at 1.27 5.08) (size 1.6002 1.6002) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 21 /Leds/lrow3))
  )
  (module mx1a:MX1A-led_no3d (layer F.Cu) (tedit 56CF6AE2)
    (at 219.075 111.91875)
    (fp_text reference DB38 (at 3.683 -5.969) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value LED (at -5.08 -8.89) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at -1.27 5.08) (size 1.6002 1.6002) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 17 /Leds/lcol8))
    (pad 2 thru_hole circle (at 1.27 5.08) (size 1.6002 1.6002) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 21 /Leds/lrow3))
  )
  (module mx1a:MX1A-led_no3d (layer F.Cu) (tedit 56CF6AE2)
    (at 204.7875 150.01875)
    (fp_text reference DB301 (at 3.683 -5.969) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value LED (at -5.08 -8.89) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at -1.27 5.08) (size 1.6002 1.6002) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 15 /Leds/lcol6))
    (pad 2 thru_hole circle (at 1.27 5.08) (size 1.6002 1.6002) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 23 /Leds/lrow5))
  )
  (module mx1a:MX1A-led_no3d (layer F.Cu) (tedit 56CF6AE2)
    (at 185.7375 150.01875)
    (fp_text reference DB302 (at 3.683 -5.969) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value LED (at -5.08 -8.89) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at -1.27 5.08) (size 1.6002 1.6002) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 15 /Leds/lcol6))
    (pad 2 thru_hole circle (at 1.27 5.08) (size 1.6002 1.6002) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 23 /Leds/lrow5))
  )
  (module mx1a:MX1A-led_no3d (layer F.Cu) (tedit 56CF6AE2)
    (at 330.99375 130.96875)
    (fp_text reference DB69 (at 3.683 -5.969) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value LED (at -5.08 -8.89) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at -1.27 5.08) (size 1.6002 1.6002) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 10 /Leds/lcol14))
    (pad 2 thru_hole circle (at 1.27 5.08) (size 1.6002 1.6002) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 22 /Leds/lrow4))
  )
  (module mx1a:MXST (layer F.Cu) (tedit 5715303E)
    (at 340.52002 73.82002)
    (fp_text reference MXST (at 7.14375 9.52373) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value VAL** (at 7.239 -7.112) (layer F.SilkS) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 -6.985) (size 3.048 3.048) (drill 3.048) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 8.255) (size 3.9802 3.9802) (drill 3.9802) (layers *.Cu *.Mask))
    (model cherry_mx1.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module mx1a:MXST (layer F.Cu) (tedit 57153108)
    (at 71.4375 130.97002)
    (fp_text reference MXST (at 7.14375 9.52373) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value VAL** (at 7.239 -7.112) (layer F.SilkS) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 -6.985) (size 3.048 3.048) (drill 3.048) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 8.255) (size 3.9802 3.9802) (drill 3.9802) (layers *.Cu *.Mask))
    (model cherry_mx1.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module mx1a:MXST (layer F.Cu) (tedit 5715310A)
    (at 95.25 130.97002)
    (fp_text reference MXST (at 7.14375 9.52373) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value VAL** (at 7.239 -7.112) (layer F.SilkS) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 -6.985) (size 3.048 3.048) (drill 3.048) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 8.255) (size 3.9802 3.9802) (drill 3.9802) (layers *.Cu *.Mask))
    (model cherry_mx1.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module mx1a:MXST (layer F.Cu) (tedit 5715317D)
    (at 309.5625 130.97002)
    (fp_text reference MXST (at 7.14375 9.52373) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value VAL** (at 7.239 -7.112) (layer F.SilkS) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 -6.985) (size 3.048 3.048) (drill 3.048) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 8.255) (size 3.9802 3.9802) (drill 3.9802) (layers *.Cu *.Mask))
    (model cherry_mx1.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module mx1a:MXST (layer F.Cu) (tedit 57153036)
    (at 338.1375 111.91875)
    (fp_text reference MXST (at 7.14375 9.52373) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value VAL** (at 7.239 -7.112) (layer F.SilkS) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 -6.985) (size 3.048 3.048) (drill 3.048) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 8.255) (size 3.9802 3.9802) (drill 3.9802) (layers *.Cu *.Mask))
    (model cherry_mx1.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module mx1a:MXST (layer F.Cu) (tedit 57153186)
    (at 314.325 111.92002)
    (fp_text reference MXST (at 7.14375 9.52373) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value VAL** (at 7.239 -7.112) (layer F.SilkS) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 -6.985) (size 3.048 3.048) (drill 3.048) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 8.255) (size 3.9802 3.9802) (drill 3.9802) (layers *.Cu *.Mask))
    (model cherry_mx1.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module mx1a:MXST (layer F.Cu) (tedit 571531A9)
    (at 335.75752 90.4875 90)
    (fp_text reference MXST (at 7.14375 9.52373 90) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value VAL** (at 7.239 -7.112 90) (layer F.SilkS) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 -6.985 90) (size 3.048 3.048) (drill 3.048) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 8.255 90) (size 3.9802 3.9802) (drill 3.9802) (layers *.Cu *.Mask))
    (model cherry_mx1.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module mx1a:MXST (layer F.Cu) (tedit 57153188)
    (at 335.75752 114.3 90)
    (fp_text reference MXST (at 7.14375 9.52373 90) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value VAL** (at 7.239 -7.112 90) (layer F.SilkS) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 -6.985 90) (size 3.048 3.048) (drill 3.048) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 8.255 90) (size 3.9802 3.9802) (drill 3.9802) (layers *.Cu *.Mask))
    (model cherry_mx1.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module mx1a:MXST (layer F.Cu) (tedit 571531AB)
    (at 316.70752 73.82002)
    (fp_text reference MXST (at 7.14375 9.52373) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value VAL** (at 7.239 -7.112) (layer F.SilkS) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 -6.985) (size 3.048 3.048) (drill 3.048) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 8.255) (size 3.9802 3.9802) (drill 3.9802) (layers *.Cu *.Mask))
    (model cherry_mx1.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module mx1a:MXST (layer F.Cu) (tedit 571531B8)
    (at 242.8875 150.02002 180)
    (fp_text reference MXST (at 7.14375 9.52373 180) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value VAL** (at 7.239 -7.112 180) (layer F.SilkS) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 -6.985 180) (size 3.048 3.048) (drill 3.048) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 8.255 180) (size 3.9802 3.9802) (drill 3.9802) (layers *.Cu *.Mask))
    (model cherry_mx1.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module mx1a:MXST (layer F.Cu) (tedit 5715313C)
    (at 142.875 150.02002 180)
    (fp_text reference MXST (at 7.14375 9.52373 180) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value VAL** (at 7.239 -7.112 180) (layer F.SilkS) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 -6.985 180) (size 3.048 3.048) (drill 3.048) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 8.255 180) (size 3.9802 3.9802) (drill 3.9802) (layers *.Cu *.Mask))
    (model cherry_mx1.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module mx1a:MXST (layer F.Cu) (tedit 5715312A)
    (at 128.5875 150.02002 180)
    (fp_text reference MXST (at 7.14375 9.52373 180) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value VAL** (at 7.239 -7.112 180) (layer F.SilkS) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 -6.985 180) (size 3.048 3.048) (drill 3.048) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 8.255 180) (size 3.9802 3.9802) (drill 3.9802) (layers *.Cu *.Mask))
    (model cherry_mx1.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module mx1a:MXST (layer F.Cu) (tedit 57153142)
    (at 147.6375 150.02002 180)
    (fp_text reference MXST (at 7.14375 9.52373 180) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value VAL** (at 7.239 -7.112 180) (layer F.SilkS) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 -6.985 180) (size 3.048 3.048) (drill 3.048) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 8.255 180) (size 3.9802 3.9802) (drill 3.9802) (layers *.Cu *.Mask))
    (model cherry_mx1.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module mx1a:MXST (layer F.Cu) (tedit 57153158)
    (at 261.9375 150.02002 180)
    (fp_text reference MXST (at 7.14375 9.52373 180) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value VAL** (at 7.239 -7.112 180) (layer F.SilkS) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 -6.985 180) (size 3.048 3.048) (drill 3.048) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 8.255 180) (size 3.9802 3.9802) (drill 3.9802) (layers *.Cu *.Mask))
    (model cherry_mx1.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module mx1a:MXST (layer F.Cu) (tedit 57153181)
    (at 333.375 130.96875)
    (fp_text reference MXST (at 7.14375 9.52373) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value VAL** (at 7.239 -7.112) (layer F.SilkS) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 -6.985) (size 3.048 3.048) (drill 3.048) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 8.255) (size 3.9802 3.9802) (drill 3.9802) (layers *.Cu *.Mask))
    (model cherry_mx1.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module mx1a:MX1A (layer F.Cu) (tedit 56CF6A34)
    (at 78.58252 111.92002)
    (fp_text reference S03 (at -4.826 9.2075) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value MX1A (at -5.08 -8.89) (layer F.SilkS) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 3.98018 3.98018) (drill 3.98018) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 2 thru_hole circle (at 2.54 -5.08) (size 2.49936 2.49936) (drill 1.50114) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 99 N-000105))
    (pad 1 thru_hole circle (at -3.81 -2.54) (size 2.49936 2.49936) (drill 1.50114) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 41 /Matrix/row3))
    (pad "" np_thru_hole circle (at -5.08 0) (size 1.69926 1.69926) (drill 1.69926) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad "" np_thru_hole circle (at 5.08 0) (size 1.69926 1.69926) (drill 1.69926) (layers *.Cu *.Mask))
    (model ${KIPRJMOD}/lib/mx1a.pretty/cherrymx.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module mx1a:MX1A (layer F.Cu) (tedit 56CF6A34)
    (at 261.9375 73.82002)
    (fp_text reference S51 (at -4.826 9.2075) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value MX1A (at -5.08 -8.89) (layer F.SilkS) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 3.98018 3.98018) (drill 3.98018) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 2 thru_hole circle (at 2.54 -5.08) (size 2.49936 2.49936) (drill 1.50114) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 89 N-000095))
    (pad 1 thru_hole circle (at -3.81 -2.54) (size 2.49936 2.49936) (drill 1.50114) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 39 /Matrix/row1))
    (pad "" np_thru_hole circle (at -5.08 0) (size 1.69926 1.69926) (drill 1.69926) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad "" np_thru_hole circle (at 5.08 0) (size 1.69926 1.69926) (drill 1.69926) (layers *.Cu *.Mask))
    (model ${KIPRJMOD}/lib/mx1a.pretty/cherrymx.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module mx1a:MX1A (layer F.Cu) (tedit 56CF6A34)
    (at 157.1625 92.87002)
    (fp_text reference S22 (at -4.826 9.2075) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value MX1A (at -5.08 -8.89) (layer F.SilkS) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 3.98018 3.98018) (drill 3.98018) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 2 thru_hole circle (at 2.54 -5.08) (size 2.49936 2.49936) (drill 1.50114) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 74 N-000080))
    (pad 1 thru_hole circle (at -3.81 -2.54) (size 2.49936 2.49936) (drill 1.50114) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 40 /Matrix/row2))
    (pad "" np_thru_hole circle (at -5.08 0) (size 1.69926 1.69926) (drill 1.69926) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad "" np_thru_hole circle (at 5.08 0) (size 1.69926 1.69926) (drill 1.69926) (layers *.Cu *.Mask))
    (model ${KIPRJMOD}/lib/mx1a.pretty/cherrymx.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module mx1a:MX1A (layer F.Cu) (tedit 56CF6A34)
    (at 176.2125 92.87002)
    (fp_text reference S27 (at -4.826 9.2075) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value MX1A (at -5.08 -8.89) (layer F.SilkS) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 3.98018 3.98018) (drill 3.98018) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 2 thru_hole circle (at 2.54 -5.08) (size 2.49936 2.49936) (drill 1.50114) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 65 N-000071))
    (pad 1 thru_hole circle (at -3.81 -2.54) (size 2.49936 2.49936) (drill 1.50114) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 40 /Matrix/row2))
    (pad "" np_thru_hole circle (at -5.08 0) (size 1.69926 1.69926) (drill 1.69926) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad "" np_thru_hole circle (at 5.08 0) (size 1.69926 1.69926) (drill 1.69926) (layers *.Cu *.Mask))
    (model ${KIPRJMOD}/lib/mx1a.pretty/cherrymx.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module mx1a:MX1A (layer F.Cu) (tedit 56CF6A34)
    (at 214.3125 92.87002)
    (fp_text reference S37 (at -4.826 9.2075) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value MX1A (at -5.08 -8.89) (layer F.SilkS) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 3.98018 3.98018) (drill 3.98018) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 2 thru_hole circle (at 2.54 -5.08) (size 2.49936 2.49936) (drill 1.50114) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 72 N-000078))
    (pad 1 thru_hole circle (at -3.81 -2.54) (size 2.49936 2.49936) (drill 1.50114) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 40 /Matrix/row2))
    (pad "" np_thru_hole circle (at -5.08 0) (size 1.69926 1.69926) (drill 1.69926) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad "" np_thru_hole circle (at 5.08 0) (size 1.69926 1.69926) (drill 1.69926) (layers *.Cu *.Mask))
    (model ${KIPRJMOD}/lib/mx1a.pretty/cherrymx.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module mx1a:MX1A (layer F.Cu) (tedit 56CF6A34)
    (at 233.3625 92.87002)
    (fp_text reference S42 (at -4.826 9.2075) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value MX1A (at -5.08 -8.89) (layer F.SilkS) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 3.98018 3.98018) (drill 3.98018) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 2 thru_hole circle (at 2.54 -5.08) (size 2.49936 2.49936) (drill 1.50114) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 76 N-000082))
    (pad 1 thru_hole circle (at -3.81 -2.54) (size 2.49936 2.49936) (drill 1.50114) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 40 /Matrix/row2))
    (pad "" np_thru_hole circle (at -5.08 0) (size 1.69926 1.69926) (drill 1.69926) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad "" np_thru_hole circle (at 5.08 0) (size 1.69926 1.69926) (drill 1.69926) (layers *.Cu *.Mask))
    (model ${KIPRJMOD}/lib/mx1a.pretty/cherrymx.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module mx1a:MX1A (layer F.Cu) (tedit 56CF6A34)
    (at 252.4125 92.87002)
    (fp_text reference S47 (at -4.826 9.2075) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value MX1A (at -5.08 -8.89) (layer F.SilkS) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 3.98018 3.98018) (drill 3.98018) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 2 thru_hole circle (at 2.54 -5.08) (size 2.49936 2.49936) (drill 1.50114) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 78 N-000084))
    (pad 1 thru_hole circle (at -3.81 -2.54) (size 2.49936 2.49936) (drill 1.50114) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 40 /Matrix/row2))
    (pad "" np_thru_hole circle (at -5.08 0) (size 1.69926 1.69926) (drill 1.69926) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad "" np_thru_hole circle (at 5.08 0) (size 1.69926 1.69926) (drill 1.69926) (layers *.Cu *.Mask))
    (model ${KIPRJMOD}/lib/mx1a.pretty/cherrymx.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module mx1a:MX1A (layer F.Cu) (tedit 56CF6A34)
    (at 271.4625 92.87002)
    (fp_text reference S52 (at -4.826 9.2075) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value MX1A (at -5.08 -8.89) (layer F.SilkS) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 3.98018 3.98018) (drill 3.98018) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 2 thru_hole circle (at 2.54 -5.08) (size 2.49936 2.49936) (drill 1.50114) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 108 N-000114))
    (pad 1 thru_hole circle (at -3.81 -2.54) (size 2.49936 2.49936) (drill 1.50114) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 40 /Matrix/row2))
    (pad "" np_thru_hole circle (at -5.08 0) (size 1.69926 1.69926) (drill 1.69926) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad "" np_thru_hole circle (at 5.08 0) (size 1.69926 1.69926) (drill 1.69926) (layers *.Cu *.Mask))
    (model ${KIPRJMOD}/lib/mx1a.pretty/cherrymx.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module mx1a:MX1A (layer F.Cu) (tedit 56CF6A34)
    (at 290.5125 92.87002)
    (fp_text reference S57 (at -4.826 9.2075) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value MX1A (at -5.08 -8.89) (layer F.SilkS) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 3.98018 3.98018) (drill 3.98018) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 2 thru_hole circle (at 2.54 -5.08) (size 2.49936 2.49936) (drill 1.50114) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 115 N-000121))
    (pad 1 thru_hole circle (at -3.81 -2.54) (size 2.49936 2.49936) (drill 1.50114) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 40 /Matrix/row2))
    (pad "" np_thru_hole circle (at -5.08 0) (size 1.69926 1.69926) (drill 1.69926) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad "" np_thru_hole circle (at 5.08 0) (size 1.69926 1.69926) (drill 1.69926) (layers *.Cu *.Mask))
    (model ${KIPRJMOD}/lib/mx1a.pretty/cherrymx.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module mx1a:MX1A (layer F.Cu) (tedit 56CF6A34)
    (at 333.375 92.86875 180)
    (fp_text reference S67 (at -4.826 9.2075 180) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value MX1A (at -5.08 -8.89 180) (layer F.SilkS) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0 180) (size 3.98018 3.98018) (drill 3.98018) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 2 thru_hole circle (at 2.54 -5.08 180) (size 2.49936 2.49936) (drill 1.50114) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 107 N-000113))
    (pad 1 thru_hole circle (at -3.81 -2.54 180) (size 2.49936 2.49936) (drill 1.50114) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 40 /Matrix/row2))
    (pad "" np_thru_hole circle (at -5.08 0 180) (size 1.69926 1.69926) (drill 1.69926) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad "" np_thru_hole circle (at 5.08 0 180) (size 1.69926 1.69926) (drill 1.69926) (layers *.Cu *.Mask))
    (model ${KIPRJMOD}/lib/mx1a.pretty/cherrymx.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module mx1a:MX1A (layer F.Cu) (tedit 56CF6A34)
    (at 104.775 111.92002)
    (fp_text reference S08 (at -4.826 9.2075) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value MX1A (at -5.08 -8.89) (layer F.SilkS) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 3.98018 3.98018) (drill 3.98018) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 2 thru_hole circle (at 2.54 -5.08) (size 2.49936 2.49936) (drill 1.50114) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 94 N-000100))
    (pad 1 thru_hole circle (at -3.81 -2.54) (size 2.49936 2.49936) (drill 1.50114) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 41 /Matrix/row3))
    (pad "" np_thru_hole circle (at -5.08 0) (size 1.69926 1.69926) (drill 1.69926) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad "" np_thru_hole circle (at 5.08 0) (size 1.69926 1.69926) (drill 1.69926) (layers *.Cu *.Mask))
    (model ${KIPRJMOD}/lib/mx1a.pretty/cherrymx.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module mx1a:MX1A (layer F.Cu) (tedit 56CF6A34)
    (at 123.825 111.92002)
    (fp_text reference S13 (at -4.826 9.2075) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value MX1A (at -5.08 -8.89) (layer F.SilkS) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 3.98018 3.98018) (drill 3.98018) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 2 thru_hole circle (at 2.54 -5.08) (size 2.49936 2.49936) (drill 1.50114) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 95 N-000101))
    (pad 1 thru_hole circle (at -3.81 -2.54) (size 2.49936 2.49936) (drill 1.50114) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 41 /Matrix/row3))
    (pad "" np_thru_hole circle (at -5.08 0) (size 1.69926 1.69926) (drill 1.69926) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad "" np_thru_hole circle (at 5.08 0) (size 1.69926 1.69926) (drill 1.69926) (layers *.Cu *.Mask))
    (model ${KIPRJMOD}/lib/mx1a.pretty/cherrymx.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module mx1a:MX1A (layer F.Cu) (tedit 56CF6A34)
    (at 142.875 111.92002)
    (fp_text reference S18 (at -4.826 9.2075) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value MX1A (at -5.08 -8.89) (layer F.SilkS) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 3.98018 3.98018) (drill 3.98018) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 2 thru_hole circle (at 2.54 -5.08) (size 2.49936 2.49936) (drill 1.50114) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 69 N-000075))
    (pad 1 thru_hole circle (at -3.81 -2.54) (size 2.49936 2.49936) (drill 1.50114) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 41 /Matrix/row3))
    (pad "" np_thru_hole circle (at -5.08 0) (size 1.69926 1.69926) (drill 1.69926) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad "" np_thru_hole circle (at 5.08 0) (size 1.69926 1.69926) (drill 1.69926) (layers *.Cu *.Mask))
    (model ${KIPRJMOD}/lib/mx1a.pretty/cherrymx.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module mx1a:MX1A (layer F.Cu) (tedit 56CF6A34)
    (at 161.925 111.92002)
    (fp_text reference S23 (at -4.826 9.2075) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value MX1A (at -5.08 -8.89) (layer F.SilkS) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 3.98018 3.98018) (drill 3.98018) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 2 thru_hole circle (at 2.54 -5.08) (size 2.49936 2.49936) (drill 1.50114) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 79 N-000085))
    (pad 1 thru_hole circle (at -3.81 -2.54) (size 2.49936 2.49936) (drill 1.50114) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 41 /Matrix/row3))
    (pad "" np_thru_hole circle (at -5.08 0) (size 1.69926 1.69926) (drill 1.69926) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad "" np_thru_hole circle (at 5.08 0) (size 1.69926 1.69926) (drill 1.69926) (layers *.Cu *.Mask))
    (model ${KIPRJMOD}/lib/mx1a.pretty/cherrymx.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module mx1a:MX1A (layer F.Cu) (tedit 56CF6A34)
    (at 180.975 111.92002)
    (fp_text reference S28 (at -4.826 9.2075) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value MX1A (at -5.08 -8.89) (layer F.SilkS) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 3.98018 3.98018) (drill 3.98018) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 2 thru_hole circle (at 2.54 -5.08) (size 2.49936 2.49936) (drill 1.50114) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 66 N-000072))
    (pad 1 thru_hole circle (at -3.81 -2.54) (size 2.49936 2.49936) (drill 1.50114) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 41 /Matrix/row3))
    (pad "" np_thru_hole circle (at -5.08 0) (size 1.69926 1.69926) (drill 1.69926) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad "" np_thru_hole circle (at 5.08 0) (size 1.69926 1.69926) (drill 1.69926) (layers *.Cu *.Mask))
    (model ${KIPRJMOD}/lib/mx1a.pretty/cherrymx.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module mx1a:MX1A (layer F.Cu) (tedit 56CF6A34)
    (at 200.025 111.92002)
    (fp_text reference S33 (at -4.826 9.2075) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value MX1A (at -5.08 -8.89) (layer F.SilkS) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 3.98018 3.98018) (drill 3.98018) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 2 thru_hole circle (at 2.54 -5.08) (size 2.49936 2.49936) (drill 1.50114) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 83 N-000089))
    (pad 1 thru_hole circle (at -3.81 -2.54) (size 2.49936 2.49936) (drill 1.50114) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 41 /Matrix/row3))
    (pad "" np_thru_hole circle (at -5.08 0) (size 1.69926 1.69926) (drill 1.69926) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad "" np_thru_hole circle (at 5.08 0) (size 1.69926 1.69926) (drill 1.69926) (layers *.Cu *.Mask))
    (model ${KIPRJMOD}/lib/mx1a.pretty/cherrymx.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module mx1a:MX1A (layer F.Cu) (tedit 56CF6A34)
    (at 219.075 111.92002)
    (fp_text reference S38 (at -4.826 9.2075) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value MX1A (at -5.08 -8.89) (layer F.SilkS) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 3.98018 3.98018) (drill 3.98018) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 2 thru_hole circle (at 2.54 -5.08) (size 2.49936 2.49936) (drill 1.50114) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 73 N-000079))
    (pad 1 thru_hole circle (at -3.81 -2.54) (size 2.49936 2.49936) (drill 1.50114) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 41 /Matrix/row3))
    (pad "" np_thru_hole circle (at -5.08 0) (size 1.69926 1.69926) (drill 1.69926) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad "" np_thru_hole circle (at 5.08 0) (size 1.69926 1.69926) (drill 1.69926) (layers *.Cu *.Mask))
    (model ${KIPRJMOD}/lib/mx1a.pretty/cherrymx.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module mx1a:MX1A (layer F.Cu) (tedit 56CF6A34)
    (at 109.5375 73.82002)
    (fp_text reference S11 (at -4.826 9.2075) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value MX1A (at -5.08 -8.89) (layer F.SilkS) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 3.98018 3.98018) (drill 3.98018) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 2 thru_hole circle (at 2.54 -5.08) (size 2.49936 2.49936) (drill 1.50114) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 102 N-000108))
    (pad 1 thru_hole circle (at -3.81 -2.54) (size 2.49936 2.49936) (drill 1.50114) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 39 /Matrix/row1))
    (pad "" np_thru_hole circle (at -5.08 0) (size 1.69926 1.69926) (drill 1.69926) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad "" np_thru_hole circle (at 5.08 0) (size 1.69926 1.69926) (drill 1.69926) (layers *.Cu *.Mask))
    (model ${KIPRJMOD}/lib/mx1a.pretty/cherrymx.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module mx1a:MX1A (layer F.Cu) (tedit 56CF6A34)
    (at 128.5875 73.82002)
    (fp_text reference S16 (at -4.826 9.2075) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value MX1A (at -5.08 -8.89) (layer F.SilkS) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 3.98018 3.98018) (drill 3.98018) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 2 thru_hole circle (at 2.54 -5.08) (size 2.49936 2.49936) (drill 1.50114) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 64 N-000070))
    (pad 1 thru_hole circle (at -3.81 -2.54) (size 2.49936 2.49936) (drill 1.50114) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 39 /Matrix/row1))
    (pad "" np_thru_hole circle (at -5.08 0) (size 1.69926 1.69926) (drill 1.69926) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad "" np_thru_hole circle (at 5.08 0) (size 1.69926 1.69926) (drill 1.69926) (layers *.Cu *.Mask))
    (model ${KIPRJMOD}/lib/mx1a.pretty/cherrymx.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module mx1a:MX1A (layer F.Cu) (tedit 56CF6A34)
    (at 166.6875 73.82002)
    (fp_text reference S26 (at -4.826 9.2075) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value MX1A (at -5.08 -8.89) (layer F.SilkS) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 3.98018 3.98018) (drill 3.98018) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 2 thru_hole circle (at 2.54 -5.08) (size 2.49936 2.49936) (drill 1.50114) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 100 N-000106))
    (pad 1 thru_hole circle (at -3.81 -2.54) (size 2.49936 2.49936) (drill 1.50114) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 39 /Matrix/row1))
    (pad "" np_thru_hole circle (at -5.08 0) (size 1.69926 1.69926) (drill 1.69926) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad "" np_thru_hole circle (at 5.08 0) (size 1.69926 1.69926) (drill 1.69926) (layers *.Cu *.Mask))
    (model ${KIPRJMOD}/lib/mx1a.pretty/cherrymx.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module mx1a:MX1A (layer F.Cu) (tedit 56CF6A34)
    (at 185.7375 73.82002)
    (fp_text reference S31 (at -4.826 9.2075) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value MX1A (at -5.08 -8.89) (layer F.SilkS) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 3.98018 3.98018) (drill 3.98018) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 2 thru_hole circle (at 2.54 -5.08) (size 2.49936 2.49936) (drill 1.50114) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 81 N-000087))
    (pad 1 thru_hole circle (at -3.81 -2.54) (size 2.49936 2.49936) (drill 1.50114) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 39 /Matrix/row1))
    (pad "" np_thru_hole circle (at -5.08 0) (size 1.69926 1.69926) (drill 1.69926) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad "" np_thru_hole circle (at 5.08 0) (size 1.69926 1.69926) (drill 1.69926) (layers *.Cu *.Mask))
    (model ${KIPRJMOD}/lib/mx1a.pretty/cherrymx.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module mx1a:MX1A (layer F.Cu) (tedit 56CF6A34)
    (at 204.7875 73.82002)
    (fp_text reference S36 (at -4.826 9.2075) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value MX1A (at -5.08 -8.89) (layer F.SilkS) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 3.98018 3.98018) (drill 3.98018) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 2 thru_hole circle (at 2.54 -5.08) (size 2.49936 2.49936) (drill 1.50114) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 85 N-000091))
    (pad 1 thru_hole circle (at -3.81 -2.54) (size 2.49936 2.49936) (drill 1.50114) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 39 /Matrix/row1))
    (pad "" np_thru_hole circle (at -5.08 0) (size 1.69926 1.69926) (drill 1.69926) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad "" np_thru_hole circle (at 5.08 0) (size 1.69926 1.69926) (drill 1.69926) (layers *.Cu *.Mask))
    (model ${KIPRJMOD}/lib/mx1a.pretty/cherrymx.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module mx1a:MX1A (layer F.Cu) (tedit 56CF6A34)
    (at 223.8375 73.82002)
    (fp_text reference S41 (at -4.826 9.2075) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value MX1A (at -5.08 -8.89) (layer F.SilkS) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 3.98018 3.98018) (drill 3.98018) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 2 thru_hole circle (at 2.54 -5.08) (size 2.49936 2.49936) (drill 1.50114) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 71 N-000077))
    (pad 1 thru_hole circle (at -3.81 -2.54) (size 2.49936 2.49936) (drill 1.50114) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 39 /Matrix/row1))
    (pad "" np_thru_hole circle (at -5.08 0) (size 1.69926 1.69926) (drill 1.69926) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad "" np_thru_hole circle (at 5.08 0) (size 1.69926 1.69926) (drill 1.69926) (layers *.Cu *.Mask))
    (model ${KIPRJMOD}/lib/mx1a.pretty/cherrymx.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module mx1a:MX1A (layer F.Cu) (tedit 56CF6A34)
    (at 280.9875 73.82002)
    (fp_text reference S56 (at -4.826 9.2075) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value MX1A (at -5.08 -8.89) (layer F.SilkS) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 3.98018 3.98018) (drill 3.98018) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 2 thru_hole circle (at 2.54 -5.08) (size 2.49936 2.49936) (drill 1.50114) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 117 N-000123))
    (pad 1 thru_hole circle (at -3.81 -2.54) (size 2.49936 2.49936) (drill 1.50114) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 39 /Matrix/row1))
    (pad "" np_thru_hole circle (at -5.08 0) (size 1.69926 1.69926) (drill 1.69926) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad "" np_thru_hole circle (at 5.08 0) (size 1.69926 1.69926) (drill 1.69926) (layers *.Cu *.Mask))
    (model ${KIPRJMOD}/lib/mx1a.pretty/cherrymx.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module mx1a:MX1A (layer F.Cu) (tedit 56CF6A34)
    (at 300.0375 73.82002)
    (fp_text reference S61 (at -4.826 9.2075) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value MX1A (at -5.08 -8.89) (layer F.SilkS) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 3.98018 3.98018) (drill 3.98018) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 2 thru_hole circle (at 2.54 -5.08) (size 2.49936 2.49936) (drill 1.50114) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 116 N-000122))
    (pad 1 thru_hole circle (at -3.81 -2.54) (size 2.49936 2.49936) (drill 1.50114) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 39 /Matrix/row1))
    (pad "" np_thru_hole circle (at -5.08 0) (size 1.69926 1.69926) (drill 1.69926) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad "" np_thru_hole circle (at 5.08 0) (size 1.69926 1.69926) (drill 1.69926) (layers *.Cu *.Mask))
    (model ${KIPRJMOD}/lib/mx1a.pretty/cherrymx.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module mx1a:MX1A (layer F.Cu) (tedit 56CF6A34)
    (at 328.6125 73.82002)
    (fp_text reference S66 (at -4.826 9.2075) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value MX1A (at -5.08 -8.89) (layer F.SilkS) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 3.98018 3.98018) (drill 3.98018) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 2 thru_hole circle (at 2.54 -5.08) (size 2.49936 2.49936) (drill 1.50114) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 129 N-000135))
    (pad 1 thru_hole circle (at -3.81 -2.54) (size 2.49936 2.49936) (drill 1.50114) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 39 /Matrix/row1))
    (pad "" np_thru_hole circle (at -5.08 0) (size 1.69926 1.69926) (drill 1.69926) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad "" np_thru_hole circle (at 5.08 0) (size 1.69926 1.69926) (drill 1.69926) (layers *.Cu *.Mask))
    (model ${KIPRJMOD}/lib/mx1a.pretty/cherrymx.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module mx1a:MX1A (layer F.Cu) (tedit 56CF6A34)
    (at 76.2 92.87002)
    (fp_text reference S02 (at -4.826 9.2075) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value MX1A (at -5.08 -8.89) (layer F.SilkS) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 3.98018 3.98018) (drill 3.98018) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 2 thru_hole circle (at 2.54 -5.08) (size 2.49936 2.49936) (drill 1.50114) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 92 N-000098))
    (pad 1 thru_hole circle (at -3.81 -2.54) (size 2.49936 2.49936) (drill 1.50114) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 40 /Matrix/row2))
    (pad "" np_thru_hole circle (at -5.08 0) (size 1.69926 1.69926) (drill 1.69926) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad "" np_thru_hole circle (at 5.08 0) (size 1.69926 1.69926) (drill 1.69926) (layers *.Cu *.Mask))
    (model ${KIPRJMOD}/lib/mx1a.pretty/cherrymx.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module mx1a:MX1A (layer F.Cu) (tedit 56CF6A34)
    (at 100.0125 92.87002)
    (fp_text reference S07 (at -4.826 9.2075) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value MX1A (at -5.08 -8.89) (layer F.SilkS) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 3.98018 3.98018) (drill 3.98018) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 2 thru_hole circle (at 2.54 -5.08) (size 2.49936 2.49936) (drill 1.50114) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 93 N-000099))
    (pad 1 thru_hole circle (at -3.81 -2.54) (size 2.49936 2.49936) (drill 1.50114) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 40 /Matrix/row2))
    (pad "" np_thru_hole circle (at -5.08 0) (size 1.69926 1.69926) (drill 1.69926) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad "" np_thru_hole circle (at 5.08 0) (size 1.69926 1.69926) (drill 1.69926) (layers *.Cu *.Mask))
    (model ${KIPRJMOD}/lib/mx1a.pretty/cherrymx.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module mx1a:MX1A (layer F.Cu) (tedit 56CF6A34)
    (at 119.0625 92.87002)
    (fp_text reference S12 (at -4.826 9.2075) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value MX1A (at -5.08 -8.89) (layer F.SilkS) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 3.98018 3.98018) (drill 3.98018) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 2 thru_hole circle (at 2.54 -5.08) (size 2.49936 2.49936) (drill 1.50114) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 91 N-000097))
    (pad 1 thru_hole circle (at -3.81 -2.54) (size 2.49936 2.49936) (drill 1.50114) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 40 /Matrix/row2))
    (pad "" np_thru_hole circle (at -5.08 0) (size 1.69926 1.69926) (drill 1.69926) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad "" np_thru_hole circle (at 5.08 0) (size 1.69926 1.69926) (drill 1.69926) (layers *.Cu *.Mask))
    (model ${KIPRJMOD}/lib/mx1a.pretty/cherrymx.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module mx1a:MX1A (layer F.Cu) (tedit 56CF6A34)
    (at 138.1125 92.87002)
    (fp_text reference S17 (at -4.826 9.2075) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value MX1A (at -5.08 -8.89) (layer F.SilkS) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 3.98018 3.98018) (drill 3.98018) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 2 thru_hole circle (at 2.54 -5.08) (size 2.49936 2.49936) (drill 1.50114) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 68 N-000074))
    (pad 1 thru_hole circle (at -3.81 -2.54) (size 2.49936 2.49936) (drill 1.50114) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 40 /Matrix/row2))
    (pad "" np_thru_hole circle (at -5.08 0) (size 1.69926 1.69926) (drill 1.69926) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad "" np_thru_hole circle (at 5.08 0) (size 1.69926 1.69926) (drill 1.69926) (layers *.Cu *.Mask))
    (model ${KIPRJMOD}/lib/mx1a.pretty/cherrymx.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module mx1a:MX1A (layer F.Cu) (tedit 56CF6A34)
    (at 321.47002 130.97002)
    (fp_text reference S69 (at -4.826 9.2075) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value MX1A (at -5.08 -8.89) (layer F.SilkS) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 3.98018 3.98018) (drill 3.98018) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 2 thru_hole circle (at 2.54 -5.08) (size 2.49936 2.49936) (drill 1.50114) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 126 N-000132))
    (pad 1 thru_hole circle (at -3.81 -2.54) (size 2.49936 2.49936) (drill 1.50114) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 42 /Matrix/row4))
    (pad "" np_thru_hole circle (at -5.08 0) (size 1.69926 1.69926) (drill 1.69926) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad "" np_thru_hole circle (at 5.08 0) (size 1.69926 1.69926) (drill 1.69926) (layers *.Cu *.Mask))
    (model ${KIPRJMOD}/lib/mx1a.pretty/cherrymx.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module mx1a:MX1A (layer F.Cu) (tedit 56CF6A34)
    (at 73.81875 150.01875)
    (fp_text reference S05 (at -4.826 9.2075) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value MX1A (at -5.08 -8.89) (layer F.SilkS) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 3.98018 3.98018) (drill 3.98018) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 2 thru_hole circle (at 2.54 -5.08) (size 2.49936 2.49936) (drill 1.50114) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 86 N-000092))
    (pad 1 thru_hole circle (at -3.81 -2.54) (size 2.49936 2.49936) (drill 1.50114) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 43 /Matrix/row5))
    (pad "" np_thru_hole circle (at -5.08 0) (size 1.69926 1.69926) (drill 1.69926) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad "" np_thru_hole circle (at 5.08 0) (size 1.69926 1.69926) (drill 1.69926) (layers *.Cu *.Mask))
    (model ${KIPRJMOD}/lib/mx1a.pretty/cherrymx.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module mx1a:MX1A (layer F.Cu) (tedit 56CF6A34)
    (at 121.44375 150.01875)
    (fp_text reference S15 (at -4.826 9.2075) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value MX1A (at -5.08 -8.89) (layer F.SilkS) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 3.98018 3.98018) (drill 3.98018) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 2 thru_hole circle (at 2.54 -5.08) (size 2.49936 2.49936) (drill 1.50114) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 87 N-000093))
    (pad 1 thru_hole circle (at -3.81 -2.54) (size 2.49936 2.49936) (drill 1.50114) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 43 /Matrix/row5))
    (pad "" np_thru_hole circle (at -5.08 0) (size 1.69926 1.69926) (drill 1.69926) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad "" np_thru_hole circle (at 5.08 0) (size 1.69926 1.69926) (drill 1.69926) (layers *.Cu *.Mask))
    (model ${KIPRJMOD}/lib/mx1a.pretty/cherrymx.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module mx1a:MX1A (layer F.Cu) (tedit 56CF6A34)
    (at 192.88125 150.01875)
    (fp_text reference S30 (at -4.826 9.2075) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value MX1A (at -5.08 -8.89) (layer F.SilkS) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 3.98018 3.98018) (drill 3.98018) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 2 thru_hole circle (at 2.54 -5.08) (size 2.49936 2.49936) (drill 1.50114) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 123 N-000129))
    (pad 1 thru_hole circle (at -3.81 -2.54) (size 2.49936 2.49936) (drill 1.50114) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 43 /Matrix/row5))
    (pad "" np_thru_hole circle (at -5.08 0) (size 1.69926 1.69926) (drill 1.69926) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad "" np_thru_hole circle (at 5.08 0) (size 1.69926 1.69926) (drill 1.69926) (layers *.Cu *.Mask))
    (model ${KIPRJMOD}/lib/mx1a.pretty/cherrymx.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module mx1a:MX1A (layer F.Cu) (tedit 56CF6A34)
    (at 264.31875 150.01875)
    (fp_text reference S55 (at -4.826 9.2075) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value MX1A (at -5.08 -8.89) (layer F.SilkS) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 3.98018 3.98018) (drill 3.98018) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 2 thru_hole circle (at 2.54 -5.08) (size 2.49936 2.49936) (drill 1.50114) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 88 N-000094))
    (pad 1 thru_hole circle (at -3.81 -2.54) (size 2.49936 2.49936) (drill 1.50114) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 43 /Matrix/row5))
    (pad "" np_thru_hole circle (at -5.08 0) (size 1.69926 1.69926) (drill 1.69926) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad "" np_thru_hole circle (at 5.08 0) (size 1.69926 1.69926) (drill 1.69926) (layers *.Cu *.Mask))
    (model ${KIPRJMOD}/lib/mx1a.pretty/cherrymx.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module mx1a:MX1A (layer F.Cu) (tedit 56CF6A34)
    (at 288.13125 150.01875)
    (fp_text reference S60 (at -4.826 9.2075) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value MX1A (at -5.08 -8.89) (layer F.SilkS) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 3.98018 3.98018) (drill 3.98018) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 2 thru_hole circle (at 2.54 -5.08) (size 2.49936 2.49936) (drill 1.50114) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 128 N-000134))
    (pad 1 thru_hole circle (at -3.81 -2.54) (size 2.49936 2.49936) (drill 1.50114) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 43 /Matrix/row5))
    (pad "" np_thru_hole circle (at -5.08 0) (size 1.69926 1.69926) (drill 1.69926) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad "" np_thru_hole circle (at 5.08 0) (size 1.69926 1.69926) (drill 1.69926) (layers *.Cu *.Mask))
    (model ${KIPRJMOD}/lib/mx1a.pretty/cherrymx.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module mx1a:MX1A (layer F.Cu) (tedit 56CF6A34)
    (at 311.94375 150.01875)
    (fp_text reference S65 (at -4.826 9.2075) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value MX1A (at -5.08 -8.89) (layer F.SilkS) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 3.98018 3.98018) (drill 3.98018) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 2 thru_hole circle (at 2.54 -5.08) (size 2.49936 2.49936) (drill 1.50114) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 90 N-000096))
    (pad 1 thru_hole circle (at -3.81 -2.54) (size 2.49936 2.49936) (drill 1.50114) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 43 /Matrix/row5))
    (pad "" np_thru_hole circle (at -5.08 0) (size 1.69926 1.69926) (drill 1.69926) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad "" np_thru_hole circle (at 5.08 0) (size 1.69926 1.69926) (drill 1.69926) (layers *.Cu *.Mask))
    (model ${KIPRJMOD}/lib/mx1a.pretty/cherrymx.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module mx1a:MX1A (layer F.Cu) (tedit 56CF6A34)
    (at 335.75625 150.01875)
    (fp_text reference S70 (at -4.826 9.2075) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value MX1A (at -5.08 -8.89) (layer F.SilkS) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 3.98018 3.98018) (drill 3.98018) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 2 thru_hole circle (at 2.54 -5.08) (size 2.49936 2.49936) (drill 1.50114) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 98 N-000104))
    (pad 1 thru_hole circle (at -3.81 -2.54) (size 2.49936 2.49936) (drill 1.50114) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 43 /Matrix/row5))
    (pad "" np_thru_hole circle (at -5.08 0) (size 1.69926 1.69926) (drill 1.69926) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad "" np_thru_hole circle (at 5.08 0) (size 1.69926 1.69926) (drill 1.69926) (layers *.Cu *.Mask))
    (model ${KIPRJMOD}/lib/mx1a.pretty/cherrymx.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module mx1a:MX1A (layer F.Cu) (tedit 56CF6A34)
    (at 238.125 111.92002)
    (fp_text reference S43 (at -4.826 9.2075) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value MX1A (at -5.08 -8.89) (layer F.SilkS) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 3.98018 3.98018) (drill 3.98018) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 2 thru_hole circle (at 2.54 -5.08) (size 2.49936 2.49936) (drill 1.50114) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 75 N-000081))
    (pad 1 thru_hole circle (at -3.81 -2.54) (size 2.49936 2.49936) (drill 1.50114) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 41 /Matrix/row3))
    (pad "" np_thru_hole circle (at -5.08 0) (size 1.69926 1.69926) (drill 1.69926) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad "" np_thru_hole circle (at 5.08 0) (size 1.69926 1.69926) (drill 1.69926) (layers *.Cu *.Mask))
    (model ${KIPRJMOD}/lib/mx1a.pretty/cherrymx.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module mx1a:MX1A (layer F.Cu) (tedit 56CF6A34)
    (at 257.175 111.92002)
    (fp_text reference S48 (at -4.826 9.2075) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value MX1A (at -5.08 -8.89) (layer F.SilkS) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 3.98018 3.98018) (drill 3.98018) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 2 thru_hole circle (at 2.54 -5.08) (size 2.49936 2.49936) (drill 1.50114) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 109 N-000115))
    (pad 1 thru_hole circle (at -3.81 -2.54) (size 2.49936 2.49936) (drill 1.50114) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 41 /Matrix/row3))
    (pad "" np_thru_hole circle (at -5.08 0) (size 1.69926 1.69926) (drill 1.69926) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad "" np_thru_hole circle (at 5.08 0) (size 1.69926 1.69926) (drill 1.69926) (layers *.Cu *.Mask))
    (model ${KIPRJMOD}/lib/mx1a.pretty/cherrymx.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module mx1a:MX1A (layer F.Cu) (tedit 56CF6A34)
    (at 295.275 111.92002)
    (fp_text reference S58 (at -4.826 9.2075) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value MX1A (at -5.08 -8.89) (layer F.SilkS) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 3.98018 3.98018) (drill 3.98018) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 2 thru_hole circle (at 2.54 -5.08) (size 2.49936 2.49936) (drill 1.50114) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 105 N-000111))
    (pad 1 thru_hole circle (at -3.81 -2.54) (size 2.49936 2.49936) (drill 1.50114) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 41 /Matrix/row3))
    (pad "" np_thru_hole circle (at -5.08 0) (size 1.69926 1.69926) (drill 1.69926) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad "" np_thru_hole circle (at 5.08 0) (size 1.69926 1.69926) (drill 1.69926) (layers *.Cu *.Mask))
    (model ${KIPRJMOD}/lib/mx1a.pretty/cherrymx.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module mx1a:MX1A (layer F.Cu) (tedit 56CF6A34)
    (at 326.23125 111.91875)
    (fp_text reference S68 (at -4.826 9.2075) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value MX1A (at -5.08 -8.89) (layer F.SilkS) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 3.98018 3.98018) (drill 3.98018) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 2 thru_hole circle (at 2.54 -5.08) (size 2.49936 2.49936) (drill 1.50114) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 121 N-000127))
    (pad 1 thru_hole circle (at -3.81 -2.54) (size 2.49936 2.49936) (drill 1.50114) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 41 /Matrix/row3))
    (pad "" np_thru_hole circle (at -5.08 0) (size 1.69926 1.69926) (drill 1.69926) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad "" np_thru_hole circle (at 5.08 0) (size 1.69926 1.69926) (drill 1.69926) (layers *.Cu *.Mask))
    (model ${KIPRJMOD}/lib/mx1a.pretty/cherrymx.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module mx1a:MX1A (layer F.Cu) (tedit 56CF6A34)
    (at 83.34375 130.96875)
    (fp_text reference S04 (at -4.826 9.2075) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value MX1A (at -5.08 -8.89) (layer F.SilkS) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 3.98018 3.98018) (drill 3.98018) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 2 thru_hole circle (at 2.54 -5.08) (size 2.49936 2.49936) (drill 1.50114) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 124 N-000130))
    (pad 1 thru_hole circle (at -3.81 -2.54) (size 2.49936 2.49936) (drill 1.50114) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 42 /Matrix/row4))
    (pad "" np_thru_hole circle (at -5.08 0) (size 1.69926 1.69926) (drill 1.69926) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad "" np_thru_hole circle (at 5.08 0) (size 1.69926 1.69926) (drill 1.69926) (layers *.Cu *.Mask))
    (model ${KIPRJMOD}/lib/mx1a.pretty/cherrymx.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module mx1a:MX1A (layer F.Cu) (tedit 56CF6A34)
    (at 114.3 130.97002)
    (fp_text reference S14 (at -4.826 9.2075) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value MX1A (at -5.08 -8.89) (layer F.SilkS) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 3.98018 3.98018) (drill 3.98018) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 2 thru_hole circle (at 2.54 -5.08) (size 2.49936 2.49936) (drill 1.50114) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 97 N-000103))
    (pad 1 thru_hole circle (at -3.81 -2.54) (size 2.49936 2.49936) (drill 1.50114) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 42 /Matrix/row4))
    (pad "" np_thru_hole circle (at -5.08 0) (size 1.69926 1.69926) (drill 1.69926) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad "" np_thru_hole circle (at 5.08 0) (size 1.69926 1.69926) (drill 1.69926) (layers *.Cu *.Mask))
    (model ${KIPRJMOD}/lib/mx1a.pretty/cherrymx.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module mx1a:MX1A (layer F.Cu) (tedit 56CF6A34)
    (at 133.35 130.97002)
    (fp_text reference S19 (at -4.826 9.2075) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value MX1A (at -5.08 -8.89) (layer F.SilkS) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 3.98018 3.98018) (drill 3.98018) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 2 thru_hole circle (at 2.54 -5.08) (size 2.49936 2.49936) (drill 1.50114) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 70 N-000076))
    (pad 1 thru_hole circle (at -3.81 -2.54) (size 2.49936 2.49936) (drill 1.50114) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 42 /Matrix/row4))
    (pad "" np_thru_hole circle (at -5.08 0) (size 1.69926 1.69926) (drill 1.69926) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad "" np_thru_hole circle (at 5.08 0) (size 1.69926 1.69926) (drill 1.69926) (layers *.Cu *.Mask))
    (model ${KIPRJMOD}/lib/mx1a.pretty/cherrymx.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module mx1a:MX1A (layer F.Cu) (tedit 56CF6A34)
    (at 171.45 130.97002)
    (fp_text reference S29 (at -4.826 9.2075) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value MX1A (at -5.08 -8.89) (layer F.SilkS) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 3.98018 3.98018) (drill 3.98018) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 2 thru_hole circle (at 2.54 -5.08) (size 2.49936 2.49936) (drill 1.50114) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 67 N-000073))
    (pad 1 thru_hole circle (at -3.81 -2.54) (size 2.49936 2.49936) (drill 1.50114) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 42 /Matrix/row4))
    (pad "" np_thru_hole circle (at -5.08 0) (size 1.69926 1.69926) (drill 1.69926) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad "" np_thru_hole circle (at 5.08 0) (size 1.69926 1.69926) (drill 1.69926) (layers *.Cu *.Mask))
    (model ${KIPRJMOD}/lib/mx1a.pretty/cherrymx.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module mx1a:MX1A (layer F.Cu) (tedit 56CF6A34)
    (at 190.5 130.97002)
    (fp_text reference S34 (at -4.826 9.2075) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value MX1A (at -5.08 -8.89) (layer F.SilkS) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 3.98018 3.98018) (drill 3.98018) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 2 thru_hole circle (at 2.54 -5.08) (size 2.49936 2.49936) (drill 1.50114) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 119 N-000125))
    (pad 1 thru_hole circle (at -3.81 -2.54) (size 2.49936 2.49936) (drill 1.50114) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 42 /Matrix/row4))
    (pad "" np_thru_hole circle (at -5.08 0) (size 1.69926 1.69926) (drill 1.69926) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad "" np_thru_hole circle (at 5.08 0) (size 1.69926 1.69926) (drill 1.69926) (layers *.Cu *.Mask))
    (model ${KIPRJMOD}/lib/mx1a.pretty/cherrymx.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module mx1a:MX1A (layer F.Cu) (tedit 56CF6A34)
    (at 209.55 130.97002)
    (fp_text reference S39 (at -4.826 9.2075) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value MX1A (at -5.08 -8.89) (layer F.SilkS) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 3.98018 3.98018) (drill 3.98018) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 2 thru_hole circle (at 2.54 -5.08) (size 2.49936 2.49936) (drill 1.50114) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 120 N-000126))
    (pad 1 thru_hole circle (at -3.81 -2.54) (size 2.49936 2.49936) (drill 1.50114) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 42 /Matrix/row4))
    (pad "" np_thru_hole circle (at -5.08 0) (size 1.69926 1.69926) (drill 1.69926) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad "" np_thru_hole circle (at 5.08 0) (size 1.69926 1.69926) (drill 1.69926) (layers *.Cu *.Mask))
    (model ${KIPRJMOD}/lib/mx1a.pretty/cherrymx.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module mx1a:MX1A (layer F.Cu) (tedit 56CF6A34)
    (at 228.6 130.97002)
    (fp_text reference S44 (at -4.826 9.2075) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value MX1A (at -5.08 -8.89) (layer F.SilkS) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 3.98018 3.98018) (drill 3.98018) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 2 thru_hole circle (at 2.54 -5.08) (size 2.49936 2.49936) (drill 1.50114) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 110 N-000116))
    (pad 1 thru_hole circle (at -3.81 -2.54) (size 2.49936 2.49936) (drill 1.50114) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 42 /Matrix/row4))
    (pad "" np_thru_hole circle (at -5.08 0) (size 1.69926 1.69926) (drill 1.69926) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad "" np_thru_hole circle (at 5.08 0) (size 1.69926 1.69926) (drill 1.69926) (layers *.Cu *.Mask))
    (model ${KIPRJMOD}/lib/mx1a.pretty/cherrymx.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module mx1a:MX1A (layer F.Cu) (tedit 56CF6A34)
    (at 247.65 130.97002)
    (fp_text reference S49 (at -4.826 9.2075) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value MX1A (at -5.08 -8.89) (layer F.SilkS) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 3.98018 3.98018) (drill 3.98018) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 2 thru_hole circle (at 2.54 -5.08) (size 2.49936 2.49936) (drill 1.50114) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 112 N-000118))
    (pad 1 thru_hole circle (at -3.81 -2.54) (size 2.49936 2.49936) (drill 1.50114) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 42 /Matrix/row4))
    (pad "" np_thru_hole circle (at -5.08 0) (size 1.69926 1.69926) (drill 1.69926) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad "" np_thru_hole circle (at 5.08 0) (size 1.69926 1.69926) (drill 1.69926) (layers *.Cu *.Mask))
    (model ${KIPRJMOD}/lib/mx1a.pretty/cherrymx.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module mx1a:MX1A (layer F.Cu) (tedit 56CF6A34)
    (at 266.7 130.97002)
    (fp_text reference S54 (at -4.826 9.2075) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value MX1A (at -5.08 -8.89) (layer F.SilkS) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 3.98018 3.98018) (drill 3.98018) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 2 thru_hole circle (at 2.54 -5.08) (size 2.49936 2.49936) (drill 1.50114) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 113 N-000119))
    (pad 1 thru_hole circle (at -3.81 -2.54) (size 2.49936 2.49936) (drill 1.50114) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 42 /Matrix/row4))
    (pad "" np_thru_hole circle (at -5.08 0) (size 1.69926 1.69926) (drill 1.69926) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad "" np_thru_hole circle (at 5.08 0) (size 1.69926 1.69926) (drill 1.69926) (layers *.Cu *.Mask))
    (model ${KIPRJMOD}/lib/mx1a.pretty/cherrymx.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module mx1a:MX1A (layer F.Cu) (tedit 56CF6A34)
    (at 285.75 130.97002)
    (fp_text reference S59 (at -4.826 9.2075) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value MX1A (at -5.08 -8.89) (layer F.SilkS) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 3.98018 3.98018) (drill 3.98018) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 2 thru_hole circle (at 2.54 -5.08) (size 2.49936 2.49936) (drill 1.50114) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 114 N-000120))
    (pad 1 thru_hole circle (at -3.81 -2.54) (size 2.49936 2.49936) (drill 1.50114) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 42 /Matrix/row4))
    (pad "" np_thru_hole circle (at -5.08 0) (size 1.69926 1.69926) (drill 1.69926) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad "" np_thru_hole circle (at 5.08 0) (size 1.69926 1.69926) (drill 1.69926) (layers *.Cu *.Mask))
    (model ${KIPRJMOD}/lib/mx1a.pretty/cherrymx.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module mx1a:MX1A (layer F.Cu) (tedit 56CF6A34)
    (at 97.63125 150.01875)
    (fp_text reference S10 (at -4.826 9.2075) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value MX1A (at -5.08 -8.89) (layer F.SilkS) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 3.98018 3.98018) (drill 3.98018) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 2 thru_hole circle (at 2.54 -5.08) (size 2.49936 2.49936) (drill 1.50114) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 122 N-000128))
    (pad 1 thru_hole circle (at -3.81 -2.54) (size 2.49936 2.49936) (drill 1.50114) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 43 /Matrix/row5))
    (pad "" np_thru_hole circle (at -5.08 0) (size 1.69926 1.69926) (drill 1.69926) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad "" np_thru_hole circle (at 5.08 0) (size 1.69926 1.69926) (drill 1.69926) (layers *.Cu *.Mask))
    (model ${KIPRJMOD}/lib/mx1a.pretty/cherrymx.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module mx1a:MX1A (layer F.Cu) (tedit 56CF6A34)
    (at 152.4 130.97002)
    (fp_text reference S24 (at -4.826 9.2075) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value MX1A (at -5.08 -8.89) (layer F.SilkS) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 3.98018 3.98018) (drill 3.98018) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 2 thru_hole circle (at 2.54 -5.08) (size 2.49936 2.49936) (drill 1.50114) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 118 N-000124))
    (pad 1 thru_hole circle (at -3.81 -2.54) (size 2.49936 2.49936) (drill 1.50114) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 42 /Matrix/row4))
    (pad "" np_thru_hole circle (at -5.08 0) (size 1.69926 1.69926) (drill 1.69926) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad "" np_thru_hole circle (at 5.08 0) (size 1.69926 1.69926) (drill 1.69926) (layers *.Cu *.Mask))
    (model ${KIPRJMOD}/lib/mx1a.pretty/cherrymx.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module mx1a:MX1A (layer F.Cu) (tedit 56CF6A34)
    (at 147.6375 73.82002)
    (fp_text reference S21 (at -4.826 9.2075) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value MX1A (at -5.08 -8.89) (layer F.SilkS) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 3.98018 3.98018) (drill 3.98018) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 2 thru_hole circle (at 2.54 -5.08) (size 2.49936 2.49936) (drill 1.50114) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 80 N-000086))
    (pad 1 thru_hole circle (at -3.81 -2.54) (size 2.49936 2.49936) (drill 1.50114) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 39 /Matrix/row1))
    (pad "" np_thru_hole circle (at -5.08 0) (size 1.69926 1.69926) (drill 1.69926) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad "" np_thru_hole circle (at 5.08 0) (size 1.69926 1.69926) (drill 1.69926) (layers *.Cu *.Mask))
    (model ${KIPRJMOD}/lib/mx1a.pretty/cherrymx.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module mx1a:MX1A (layer F.Cu) (tedit 56CF6A34)
    (at 242.8875 73.82002)
    (fp_text reference S46 (at -4.826 9.2075) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value MX1A (at -5.08 -8.89) (layer F.SilkS) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 3.98018 3.98018) (drill 3.98018) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 2 thru_hole circle (at 2.54 -5.08) (size 2.49936 2.49936) (drill 1.50114) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 77 N-000083))
    (pad 1 thru_hole circle (at -3.81 -2.54) (size 2.49936 2.49936) (drill 1.50114) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 39 /Matrix/row1))
    (pad "" np_thru_hole circle (at -5.08 0) (size 1.69926 1.69926) (drill 1.69926) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad "" np_thru_hole circle (at 5.08 0) (size 1.69926 1.69926) (drill 1.69926) (layers *.Cu *.Mask))
    (model ${KIPRJMOD}/lib/mx1a.pretty/cherrymx.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module mx1a:MX1A (layer F.Cu) (tedit 56CF6A34)
    (at 309.5625 92.87002)
    (fp_text reference S62 (at -4.826 9.2075) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value MX1A (at -5.08 -8.89) (layer F.SilkS) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 3.98018 3.98018) (drill 3.98018) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 2 thru_hole circle (at 2.54 -5.08) (size 2.49936 2.49936) (drill 1.50114) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 111 N-000117))
    (pad 1 thru_hole circle (at -3.81 -2.54) (size 2.49936 2.49936) (drill 1.50114) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 40 /Matrix/row2))
    (pad "" np_thru_hole circle (at -5.08 0) (size 1.69926 1.69926) (drill 1.69926) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad "" np_thru_hole circle (at 5.08 0) (size 1.69926 1.69926) (drill 1.69926) (layers *.Cu *.Mask))
    (model ${KIPRJMOD}/lib/mx1a.pretty/cherrymx.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module mx1a:MX1A (layer F.Cu) (tedit 56CF6A34)
    (at 195.2625 92.87002)
    (fp_text reference S32 (at -4.826 9.2075) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value MX1A (at -5.08 -8.89) (layer F.SilkS) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 3.98018 3.98018) (drill 3.98018) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 2 thru_hole circle (at 2.54 -5.08) (size 2.49936 2.49936) (drill 1.50114) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 84 N-000090))
    (pad 1 thru_hole circle (at -3.81 -2.54) (size 2.49936 2.49936) (drill 1.50114) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 40 /Matrix/row2))
    (pad "" np_thru_hole circle (at -5.08 0) (size 1.69926 1.69926) (drill 1.69926) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad "" np_thru_hole circle (at 5.08 0) (size 1.69926 1.69926) (drill 1.69926) (layers *.Cu *.Mask))
    (model ${KIPRJMOD}/lib/mx1a.pretty/cherrymx.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module mx1a:MX1A (layer F.Cu) (tedit 56CF6A34)
    (at 276.225 111.92002)
    (fp_text reference S53 (at -4.826 9.2075) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value MX1A (at -5.08 -8.89) (layer F.SilkS) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 3.98018 3.98018) (drill 3.98018) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 2 thru_hole circle (at 2.54 -5.08) (size 2.49936 2.49936) (drill 1.50114) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 106 N-000112))
    (pad 1 thru_hole circle (at -3.81 -2.54) (size 2.49936 2.49936) (drill 1.50114) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 41 /Matrix/row3))
    (pad "" np_thru_hole circle (at -5.08 0) (size 1.69926 1.69926) (drill 1.69926) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad "" np_thru_hole circle (at 5.08 0) (size 1.69926 1.69926) (drill 1.69926) (layers *.Cu *.Mask))
    (model ${KIPRJMOD}/lib/mx1a.pretty/cherrymx.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module mx1a:MX1A-led_no3d (layer F.Cu) (tedit 56CF6AE2)
    (at 71.4375 73.81875 180)
    (fp_text reference DF3 (at 3.683 -5.969 180) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value LED (at -5.08 -8.89 180) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at -1.27 5.08 180) (size 1.6002 1.6002) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 130 VCC))
    (pad 2 thru_hole circle (at 1.27 5.08 180) (size 1.6002 1.6002) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 59 N-000039))
  )
  (module mx1a:MX1A_no3d (layer F.Cu) (tedit 56CF6A34)
    (at 335.75625 111.91875)
    (fp_text reference S682 (at -4.826 9.2075) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value MX1Aa (at -5.08 -8.89) (layer F.SilkS) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 3.98018 3.98018) (drill 3.98018) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 2 thru_hole circle (at 2.54 -5.08) (size 2.49936 2.49936) (drill 1.50114) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 41 /Matrix/row3))
    (pad 1 thru_hole circle (at -3.81 -2.54) (size 2.49936 2.49936) (drill 1.50114) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 121 N-000127))
    (pad "" np_thru_hole circle (at -5.08 0) (size 1.69926 1.69926) (drill 1.69926) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad "" np_thru_hole circle (at 5.08 0) (size 1.69926 1.69926) (drill 1.69926) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module mx1a:MX1A_no3d (layer F.Cu) (tedit 56CF6A34)
    (at 285.75 150.01875)
    (fp_text reference S601 (at -4.826 9.2075) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value MX1Aa (at -5.08 -8.89) (layer F.SilkS) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 3.98018 3.98018) (drill 3.98018) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 2 thru_hole circle (at 2.54 -5.08) (size 2.49936 2.49936) (drill 1.50114) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 128 N-000134))
    (pad 1 thru_hole circle (at -3.81 -2.54) (size 2.49936 2.49936) (drill 1.50114) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 43 /Matrix/row5))
    (pad "" np_thru_hole circle (at -5.08 0) (size 1.69926 1.69926) (drill 1.69926) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad "" np_thru_hole circle (at 5.08 0) (size 1.69926 1.69926) (drill 1.69926) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module mx1a:MX1A_no3d (layer F.Cu) (tedit 56CF6A34)
    (at 95.25 130.97002)
    (fp_text reference S09 (at -4.826 9.2075) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value MX1Aa (at -5.08 -8.89) (layer F.SilkS) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 3.98018 3.98018) (drill 3.98018) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 2 thru_hole circle (at 2.54 -5.08) (size 2.49936 2.49936) (drill 1.50114) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 96 N-000102))
    (pad 1 thru_hole circle (at -3.81 -2.54) (size 2.49936 2.49936) (drill 1.50114) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 42 /Matrix/row4))
    (pad "" np_thru_hole circle (at -5.08 0) (size 1.69926 1.69926) (drill 1.69926) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad "" np_thru_hole circle (at 5.08 0) (size 1.69926 1.69926) (drill 1.69926) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module mx1a:MX1A_no3d (layer F.Cu) (tedit 56CF6A34)
    (at 338.1375 130.96875)
    (fp_text reference S641 (at -4.826 9.2075) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value MX1Aa (at -5.08 -8.89) (layer F.SilkS) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 3.98018 3.98018) (drill 3.98018) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 2 thru_hole circle (at 2.54 -5.08) (size 2.49936 2.49936) (drill 1.50114) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 125 N-000131))
    (pad 1 thru_hole circle (at -3.81 -2.54) (size 2.49936 2.49936) (drill 1.50114) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 42 /Matrix/row4))
    (pad "" np_thru_hole circle (at -5.08 0) (size 1.69926 1.69926) (drill 1.69926) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad "" np_thru_hole circle (at 5.08 0) (size 1.69926 1.69926) (drill 1.69926) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module mx1a:MX1A_no3d (layer F.Cu) (tedit 56CF6A34)
    (at 76.2 149.987)
    (fp_text reference S0512 (at -4.826 9.2075) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value MX1Aa (at -5.08 -8.89) (layer F.SilkS) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 3.98018 3.98018) (drill 3.98018) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 2 thru_hole circle (at 2.54 -5.08) (size 2.49936 2.49936) (drill 1.50114) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 86 N-000092))
    (pad 1 thru_hole circle (at -3.81 -2.54) (size 2.49936 2.49936) (drill 1.50114) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 43 /Matrix/row5))
    (pad "" np_thru_hole circle (at -5.08 0) (size 1.69926 1.69926) (drill 1.69926) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad "" np_thru_hole circle (at 5.08 0) (size 1.69926 1.69926) (drill 1.69926) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module mx1a:MX1A_no3d (layer F.Cu) (tedit 56CF6A34)
    (at 104.775 149.987)
    (fp_text reference S102 (at -4.826 9.2075) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value MX1Aa (at -5.08 -8.89) (layer F.SilkS) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 3.98018 3.98018) (drill 3.98018) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 2 thru_hole circle (at 2.54 -5.08) (size 2.49936 2.49936) (drill 1.50114) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 122 N-000128))
    (pad 1 thru_hole circle (at -3.81 -2.54) (size 2.49936 2.49936) (drill 1.50114) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 43 /Matrix/row5))
    (pad "" np_thru_hole circle (at -5.08 0) (size 1.69926 1.69926) (drill 1.69926) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad "" np_thru_hole circle (at 5.08 0) (size 1.69926 1.69926) (drill 1.69926) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module mx1a:MX1A_no3d (layer F.Cu) (tedit 56CF6A34)
    (at 100.076 149.987)
    (fp_text reference S101 (at -4.826 9.2075) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value MX1Aa (at -5.08 -8.89) (layer F.SilkS) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 3.98018 3.98018) (drill 3.98018) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 2 thru_hole circle (at 2.54 -5.08) (size 2.49936 2.49936) (drill 1.50114) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 122 N-000128))
    (pad 1 thru_hole circle (at -3.81 -2.54) (size 2.49936 2.49936) (drill 1.50114) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 43 /Matrix/row5))
    (pad "" np_thru_hole circle (at -5.08 0) (size 1.69926 1.69926) (drill 1.69926) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad "" np_thru_hole circle (at 5.08 0) (size 1.69926 1.69926) (drill 1.69926) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module mx1a:MX1A_no3d (layer F.Cu) (tedit 56CF6A34)
    (at 266.7 150.01875)
    (fp_text reference S552 (at -4.826 9.2075) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value MX1Aa (at -5.08 -8.89) (layer F.SilkS) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 3.98018 3.98018) (drill 3.98018) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 2 thru_hole circle (at 2.54 -5.08) (size 2.49936 2.49936) (drill 1.50114) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 88 N-000094))
    (pad 1 thru_hole circle (at -3.81 -2.54) (size 2.49936 2.49936) (drill 1.50114) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 43 /Matrix/row5))
    (pad "" np_thru_hole circle (at -5.08 0) (size 1.69926 1.69926) (drill 1.69926) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad "" np_thru_hole circle (at 5.08 0) (size 1.69926 1.69926) (drill 1.69926) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module mx1a:MX1A_no3d (layer F.Cu) (tedit 56CF6A34)
    (at 290.5125 150.01875)
    (fp_text reference S602 (at -4.826 9.2075) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value MX1Aa (at -5.08 -8.89) (layer F.SilkS) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 3.98018 3.98018) (drill 3.98018) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 2 thru_hole circle (at 2.54 -5.08) (size 2.49936 2.49936) (drill 1.50114) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 128 N-000134))
    (pad 1 thru_hole circle (at -3.81 -2.54) (size 2.49936 2.49936) (drill 1.50114) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 43 /Matrix/row5))
    (pad "" np_thru_hole circle (at -5.08 0) (size 1.69926 1.69926) (drill 1.69926) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad "" np_thru_hole circle (at 5.08 0) (size 1.69926 1.69926) (drill 1.69926) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module mx1a:MX1A_no3d (layer F.Cu) (tedit 56CF6A34)
    (at 123.825 149.987)
    (fp_text reference S151 (at -4.826 9.2075) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value MX1Aa (at -5.08 -8.89) (layer F.SilkS) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 3.98018 3.98018) (drill 3.98018) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 2 thru_hole circle (at 2.54 -5.08) (size 2.49936 2.49936) (drill 1.50114) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 87 N-000093))
    (pad 1 thru_hole circle (at -3.81 -2.54) (size 2.49936 2.49936) (drill 1.50114) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 43 /Matrix/row5))
    (pad "" np_thru_hole circle (at -5.08 0) (size 1.69926 1.69926) (drill 1.69926) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad "" np_thru_hole circle (at 5.08 0) (size 1.69926 1.69926) (drill 1.69926) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module mx1a:MX1A_no3d (layer F.Cu) (tedit 56CF6A34)
    (at 309.5625 150.01875)
    (fp_text reference S6512 (at -4.826 9.2075) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value MX1Aa (at -5.08 -8.89) (layer F.SilkS) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 3.98018 3.98018) (drill 3.98018) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 2 thru_hole circle (at 2.54 -5.08) (size 2.49936 2.49936) (drill 1.50114) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 90 N-000096))
    (pad 1 thru_hole circle (at -3.81 -2.54) (size 2.49936 2.49936) (drill 1.50114) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 43 /Matrix/row5))
    (pad "" np_thru_hole circle (at -5.08 0) (size 1.69926 1.69926) (drill 1.69926) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad "" np_thru_hole circle (at 5.08 0) (size 1.69926 1.69926) (drill 1.69926) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module mx1a:MX1A_no3d (layer F.Cu) (tedit 56CF6A34)
    (at 333.375 150.01875)
    (fp_text reference S7012 (at -4.826 9.2075) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value MX1Aa (at -5.08 -8.89) (layer F.SilkS) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 3.98018 3.98018) (drill 3.98018) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 2 thru_hole circle (at 2.54 -5.08) (size 2.49936 2.49936) (drill 1.50114) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 98 N-000104))
    (pad 1 thru_hole circle (at -3.81 -2.54) (size 2.49936 2.49936) (drill 1.50114) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 43 /Matrix/row5))
    (pad "" np_thru_hole circle (at -5.08 0) (size 1.69926 1.69926) (drill 1.69926) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad "" np_thru_hole circle (at 5.08 0) (size 1.69926 1.69926) (drill 1.69926) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module mx1a:MX1A_no3d (layer F.Cu) (tedit 56CF6A34)
    (at 204.7875 150.02002)
    (fp_text reference S301 (at -4.826 9.2075) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value MX1Aa (at -5.08 -8.89) (layer F.SilkS) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 3.98018 3.98018) (drill 3.98018) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 2 thru_hole circle (at 2.54 -5.08) (size 2.49936 2.49936) (drill 1.50114) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 123 N-000129))
    (pad 1 thru_hole circle (at -3.81 -2.54) (size 2.49936 2.49936) (drill 1.50114) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 43 /Matrix/row5))
    (pad "" np_thru_hole circle (at -5.08 0) (size 1.69926 1.69926) (drill 1.69926) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad "" np_thru_hole circle (at 5.08 0) (size 1.69926 1.69926) (drill 1.69926) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module mx1a:MX1A_no3d (layer F.Cu) (tedit 56CF6A34)
    (at 185.7375 150.01875)
    (fp_text reference S302 (at -4.826 9.2075) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value MX1Aa (at -5.08 -8.89) (layer F.SilkS) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 3.98018 3.98018) (drill 3.98018) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 2 thru_hole circle (at 2.54 -5.08) (size 2.49936 2.49936) (drill 1.50114) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 123 N-000129))
    (pad 1 thru_hole circle (at -3.81 -2.54) (size 2.49936 2.49936) (drill 1.50114) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 43 /Matrix/row5))
    (pad "" np_thru_hole circle (at -5.08 0) (size 1.69926 1.69926) (drill 1.69926) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad "" np_thru_hole circle (at 5.08 0) (size 1.69926 1.69926) (drill 1.69926) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module mx1a:MX1A_no3d (layer F.Cu) (tedit 56CF6A34)
    (at 73.82002 130.97002)
    (fp_text reference S041 (at -4.826 9.2075) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value MX1Aa (at -5.08 -8.89) (layer F.SilkS) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 3.98018 3.98018) (drill 3.98018) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 2 thru_hole circle (at 2.54 -5.08) (size 2.49936 2.49936) (drill 1.50114) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 124 N-000130))
    (pad 1 thru_hole circle (at -3.81 -2.54) (size 2.49936 2.49936) (drill 1.50114) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 42 /Matrix/row4))
    (pad "" np_thru_hole circle (at -5.08 0) (size 1.69926 1.69926) (drill 1.69926) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad "" np_thru_hole circle (at 5.08 0) (size 1.69926 1.69926) (drill 1.69926) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module mx1a:MX1A_no3d (layer F.Cu) (tedit 56CF6A34)
    (at 330.99375 130.96875)
    (fp_text reference S691 (at -4.826 9.2075) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value MX1Aa (at -5.08 -8.89) (layer F.SilkS) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 3.98018 3.98018) (drill 3.98018) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 2 thru_hole circle (at 2.54 -5.08) (size 2.49936 2.49936) (drill 1.50114) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 42 /Matrix/row4))
    (pad 1 thru_hole circle (at -3.81 -2.54) (size 2.49936 2.49936) (drill 1.50114) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 126 N-000132))
    (pad "" np_thru_hole circle (at -5.08 0) (size 1.69926 1.69926) (drill 1.69926) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad "" np_thru_hole circle (at 5.08 0) (size 1.69926 1.69926) (drill 1.69926) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module mx1a:MX1A_no3d (layer F.Cu) (tedit 56CF6A34)
    (at 73.82002 111.92002)
    (fp_text reference S031 (at -4.826 9.2075) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value MX1Aa (at -5.08 -8.89) (layer F.SilkS) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 3.98018 3.98018) (drill 3.98018) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 2 thru_hole circle (at 2.54 -5.08) (size 2.49936 2.49936) (drill 1.50114) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 41 /Matrix/row3))
    (pad 1 thru_hole circle (at -3.81 -2.54) (size 2.49936 2.49936) (drill 1.50114) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 99 N-000105))
    (pad "" np_thru_hole circle (at -5.08 0) (size 1.69926 1.69926) (drill 1.69926) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad "" np_thru_hole circle (at 5.08 0) (size 1.69926 1.69926) (drill 1.69926) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module mx1a:MX1A_no3d (layer F.Cu) (tedit 56CF6A34)
    (at 319.0875 73.81875)
    (fp_text reference S661 (at -4.826 9.2075) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value MX1Aa (at -5.08 -8.89) (layer F.SilkS) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 3.98018 3.98018) (drill 3.98018) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 2 thru_hole circle (at 2.54 -5.08) (size 2.49936 2.49936) (drill 1.50114) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 129 N-000135))
    (pad 1 thru_hole circle (at -3.81 -2.54) (size 2.49936 2.49936) (drill 1.50114) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 39 /Matrix/row1))
    (pad "" np_thru_hole circle (at -5.08 0) (size 1.69926 1.69926) (drill 1.69926) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad "" np_thru_hole circle (at 5.08 0) (size 1.69926 1.69926) (drill 1.69926) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module mx1a:MX1A_no3d (layer F.Cu) (tedit 56CF6A34)
    (at 338.1375 73.81875 180)
    (fp_text reference S50 (at -4.826 9.2075 180) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value MX1Aa (at -5.08 -8.89 180) (layer F.SilkS) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0 180) (size 3.98018 3.98018) (drill 3.98018) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 2 thru_hole circle (at 2.54 -5.08 180) (size 2.49936 2.49936) (drill 1.50114) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 103 N-000109))
    (pad 1 thru_hole circle (at -3.81 -2.54 180) (size 2.49936 2.49936) (drill 1.50114) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 43 /Matrix/row5))
    (pad "" np_thru_hole circle (at -5.08 0 180) (size 1.69926 1.69926) (drill 1.69926) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad "" np_thru_hole circle (at 5.08 0 180) (size 1.69926 1.69926) (drill 1.69926) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module mx1a:MX1A (layer F.Cu) (tedit 56CF6A34)
    (at 90.4875 73.81875 180)
    (fp_text reference S06 (at -4.826 9.2075 180) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value MX1A (at -5.08 -8.89 180) (layer F.SilkS) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0 180) (size 3.98018 3.98018) (drill 3.98018) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 2 thru_hole circle (at 2.54 -5.08 180) (size 2.49936 2.49936) (drill 1.50114) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 101 N-000107))
    (pad 1 thru_hole circle (at -3.81 -2.54 180) (size 2.49936 2.49936) (drill 1.50114) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 39 /Matrix/row1))
    (pad "" np_thru_hole circle (at -5.08 0 180) (size 1.69926 1.69926) (drill 1.69926) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad "" np_thru_hole circle (at 5.08 0 180) (size 1.69926 1.69926) (drill 1.69926) (layers *.Cu *.Mask))
    (model ${KIPRJMOD}/lib/mx1a.pretty/cherrymx.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module mx1a:MX1A (layer F.Cu) (tedit 56CF6A34)
    (at 71.4375 73.81875 180)
    (fp_text reference S01 (at -4.826 9.2075 180) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value MX1A (at -5.08 -8.89 180) (layer F.SilkS) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0 180) (size 3.98018 3.98018) (drill 3.98018) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 2 thru_hole circle (at 2.54 -5.08 180) (size 2.49936 2.49936) (drill 1.50114) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 82 N-000088))
    (pad 1 thru_hole circle (at -3.81 -2.54 180) (size 2.49936 2.49936) (drill 1.50114) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 39 /Matrix/row1))
    (pad "" np_thru_hole circle (at -5.08 0 180) (size 1.69926 1.69926) (drill 1.69926) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad "" np_thru_hole circle (at 5.08 0 180) (size 1.69926 1.69926) (drill 1.69926) (layers *.Cu *.Mask))
    (model ${KIPRJMOD}/lib/mx1a.pretty/cherrymx.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module mx1a:MX1A_no3d (layer F.Cu) (tedit 56CF6A34)
    (at 335.75625 102.39375 270)
    (fp_text reference S681 (at -4.826 9.2075 270) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value MX1A (at -5.08 -8.89 270) (layer F.SilkS) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0 270) (size 3.98018 3.98018) (drill 3.98018) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 2 thru_hole circle (at 2.54 -5.08 270) (size 2.49936 2.49936) (drill 1.50114) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 121 N-000127))
    (pad 1 thru_hole circle (at -3.81 -2.54 270) (size 2.49936 2.49936) (drill 1.50114) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 41 /Matrix/row3))
    (pad "" np_thru_hole circle (at -5.08 0 270) (size 1.69926 1.69926) (drill 1.69926) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad "" np_thru_hole circle (at 5.08 0 270) (size 1.69926 1.69926) (drill 1.69926) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module mx1a:MX1A_no3d (layer F.Cu) (tedit 56CF6A34)
    (at 311.94375 130.96875)
    (fp_text reference S692 (at -4.826 9.2075) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value MX1Aa (at -5.08 -8.89) (layer F.SilkS) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 3.98018 3.98018) (drill 3.98018) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 2 thru_hole circle (at 2.54 -5.08) (size 2.49936 2.49936) (drill 1.50114) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 126 N-000132))
    (pad 1 thru_hole circle (at -3.81 -2.54) (size 2.49936 2.49936) (drill 1.50114) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 42 /Matrix/row4))
    (pad "" np_thru_hole circle (at -5.08 0) (size 1.69926 1.69926) (drill 1.69926) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad "" np_thru_hole circle (at 5.08 0) (size 1.69926 1.69926) (drill 1.69926) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module mx1a:MX1A_no3d (layer F.Cu) (tedit 56CF6A34)
    (at 304.8 130.96875)
    (fp_text reference S64 (at -4.826 9.2075) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value MX1A (at -5.08 -8.89) (layer F.SilkS) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 3.98018 3.98018) (drill 3.98018) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 2 thru_hole circle (at 2.54 -5.08) (size 2.49936 2.49936) (drill 1.50114) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 42 /Matrix/row4))
    (pad 1 thru_hole circle (at -3.81 -2.54) (size 2.49936 2.49936) (drill 1.50114) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 125 N-000131))
    (pad "" np_thru_hole circle (at -5.08 0) (size 1.69926 1.69926) (drill 1.69926) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad "" np_thru_hole circle (at 5.08 0) (size 1.69926 1.69926) (drill 1.69926) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module mx1a:MX1A_no3d (layer F.Cu) (tedit 56CF6A34)
    (at 314.325 111.92002)
    (fp_text reference S63 (at -4.826 9.2075) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value MX1Aa (at -5.08 -8.89) (layer F.SilkS) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 3.98018 3.98018) (drill 3.98018) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 2 thru_hole circle (at 2.54 -5.08) (size 2.49936 2.49936) (drill 1.50114) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 104 N-000110))
    (pad 1 thru_hole circle (at -3.81 -2.54) (size 2.49936 2.49936) (drill 1.50114) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 41 /Matrix/row3))
    (pad "" np_thru_hole circle (at -5.08 0) (size 1.69926 1.69926) (drill 1.69926) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad "" np_thru_hole circle (at 5.08 0) (size 1.69926 1.69926) (drill 1.69926) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module usb:67503 (layer B.Cu) (tedit 56D07CA8)
    (at 80.49 64.59 180)
    (descr http://www.tme.eu/pl/Document/af7e127923dc7f74ac659db082bbc882/mx54819.pdf)
    (tags 54819)
    (attr smd)
    (fp_text reference J1 (at 0 3.375 180) (layer B.SilkS))
    (fp_text value MINI (at 0 -1.275 180) (layer B.SilkS) hide)
    (pad "" smd rect (at -4.92506 -1.99898 180) (size 2.04978 4.0005) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
    (pad "" smd rect (at 4.92506 -1.99898 180) (size 2.04978 4.0005) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
    (pad "" smd rect (at 4.92506 -6.25094 180) (size 2.04978 3.50012) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
    (pad "" smd rect (at -4.92506 -6.25094 180) (size 2.04978 3.50012) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
    (pad 3 smd oval (at 0 -6.2509 180) (size 0.5004 2.5) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 52 N-000007))
    (pad 2 smd oval (at 0.8001 -6.2509 180) (size 0.5004 2.5) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 53 N-000008))
    (pad 1 smd oval (at 1.6002 -6.2509 180) (size 0.5004 2.5) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 130 VCC))
    (pad 4 smd oval (at -0.8001 -6.2509 180) (size 0.5004 2.5) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
    (pad 5 smd oval (at -1.6002 -6.2509 180) (size 0.5004 2.5) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 45 GND))
    (pad "" np_thru_hole circle (at 2.2 -3.9 180) (size 0.9 0.9) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad "" np_thru_hole circle (at -2.2 -3.9 180) (size 0.9 0.9) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask B.SilkS))
    (model ${KIPRJMOD}/lib/usb.pretty/usbmini.wrl
      (at (xyz 0 -0.14 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 180))
    )
  )
  (module tqfp:TQFP44 (layer B.Cu) (tedit 57113F34)
    (at 161.28492 148.91004 270)
    (attr smd)
    (fp_text reference IC1 (at 0.48996 7.48492 270) (layer B.SilkS))
    (fp_text value ATMEGA32U4 (at 0 -3.81 270) (layer B.Fab) hide)
    (pad 39 smd oval (at 0 5.715 270) (size 0.4064 1.89992) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 4 /GPIO3))
    (pad 40 smd oval (at -0.8001 5.715 270) (size 0.4064 1.89992) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 31 /Matrix/col2))
    (pad 41 smd oval (at -1.6002 5.715 270) (size 0.4064 1.89992) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 25 /Matrix/col1))
    (pad 42 smd oval (at -2.4003 5.715 270) (size 0.4064 1.89992) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
    (pad 43 smd oval (at -3.2004 5.715 270) (size 0.4064 1.89992) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 45 GND))
    (pad 44 smd oval (at -4.0005 5.715 270) (size 0.4064 1.89992) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 130 VCC))
    (pad 38 smd oval (at 0.8001 5.715 270) (size 0.4064 1.89992) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 3 /GPIO2))
    (pad 37 smd oval (at 1.6002 5.715 270) (size 0.4064 1.89992) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 2 /GPIO1))
    (pad 36 smd oval (at 2.4003 5.715 270) (size 0.4064 1.89992) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 1 /GPIO0))
    (pad 35 smd oval (at 3.2004 5.715 270) (size 0.4064 1.89992) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 45 GND))
    (pad 34 smd oval (at 4.0005 5.715 270) (size 0.4064 1.89992) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 130 VCC))
    (pad 17 smd oval (at 0 -5.715 270) (size 0.4064 1.89992) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 57 N-000012))
    (pad 16 smd oval (at -0.8001 -5.715 270) (size 0.4064 1.89992) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 46 N-000001))
    (pad 15 smd oval (at -1.6002 -5.715 270) (size 0.4064 1.89992) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 45 GND))
    (pad 14 smd oval (at -2.4003 -5.715 270) (size 0.4064 1.89992) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 130 VCC))
    (pad 13 smd oval (at -3.2004 -5.715 270) (size 0.4064 1.89992) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 44 /~RES~))
    (pad 12 smd oval (at -4.0005 -5.715 270) (size 0.4064 1.89992) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 38 /Matrix/col9))
    (pad 18 smd oval (at 0.8001 -5.715 270) (size 0.4064 1.89992) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 39 /Matrix/row1))
    (pad 19 smd oval (at 1.6002 -5.715 270) (size 0.4064 1.89992) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 40 /Matrix/row2))
    (pad 20 smd oval (at 2.4003 -5.715 270) (size 0.4064 1.89992) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 41 /Matrix/row3))
    (pad 21 smd oval (at 3.2004 -5.715 270) (size 0.4064 1.89992) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 42 /Matrix/row4))
    (pad 22 smd oval (at 4.0005 -5.715 270) (size 0.4064 1.89992) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 43 /Matrix/row5))
    (pad 6 smd oval (at -5.715 0 270) (size 1.89992 0.4064) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 56 N-000011))
    (pad 28 smd oval (at 5.715 0 270) (size 1.89992 0.4064) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 27 /Matrix/col11))
    (pad 7 smd oval (at -5.715 -0.8001 270) (size 1.89992 0.4064) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 130 VCC))
    (pad 27 smd oval (at 5.715 -0.8001 270) (size 1.89992 0.4064) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 28 /Matrix/col12))
    (pad 26 smd oval (at 5.715 -1.6002 270) (size 1.89992 0.4064) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 29 /Matrix/col13))
    (pad 8 smd oval (at -5.715 -1.6002 270) (size 1.89992 0.4064) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
    (pad 9 smd oval (at -5.715 -2.4003 270) (size 1.89992 0.4064) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 37 /Matrix/col8))
    (pad 25 smd oval (at 5.715 -2.4003 270) (size 1.89992 0.4064) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 36 /Matrix/col7))
    (pad 24 smd oval (at 5.715 -3.2004 270) (size 1.89992 0.4064) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 130 VCC))
    (pad 10 smd oval (at -5.715 -3.2004 270) (size 1.89992 0.4064) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 24 /Matrix/CAPS_LED))
    (pad 11 smd oval (at -5.715 -4.0005 270) (size 1.89992 0.4064) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 30 /Matrix/col14))
    (pad 23 smd oval (at 5.715 -4.0005 270) (size 1.89992 0.4064) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 45 GND))
    (pad 29 smd oval (at 5.715 0.8001 270) (size 1.89992 0.4064) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 26 /Matrix/col10))
    (pad 5 smd oval (at -5.715 0.8001 270) (size 1.89992 0.4064) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 45 GND))
    (pad 4 smd oval (at -5.715 1.6002 270) (size 1.89992 0.4064) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 54 N-000009))
    (pad 30 smd oval (at 5.715 1.6002 270) (size 1.89992 0.4064) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 35 /Matrix/col6))
    (pad 31 smd oval (at 5.715 2.4003 270) (size 1.89992 0.4064) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 34 /Matrix/col5))
    (pad 3 smd oval (at -5.715 2.4003 270) (size 1.89992 0.4064) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 55 N-000010))
    (pad 2 smd oval (at -5.715 3.2004 270) (size 1.89992 0.4064) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 130 VCC))
    (pad 32 smd oval (at 5.715 3.2004 270) (size 1.89992 0.4064) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 33 /Matrix/col4))
    (pad 33 smd oval (at 5.715 4.0005 270) (size 1.89992 0.4064) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 51 N-000006))
    (pad 1 smd oval (at -5.715 4.0005 270) (size 1.89992 0.4064) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 32 /Matrix/col3))
    (model ${KIPRJMOD}/lib/tqfp.pretty/ipc_tqfp.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 315 315 315))
      (rotate (xyz -90 0 0))
    )
  )
  (module hole:PKRHSL (layer F.Cu) (tedit 56D0D47B)
    (at 345.8312 121.1212)
    (attr virtual)
    (fp_text reference HOLE (at 0 4.675) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value VAL** (at 0.508 -4.826) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 9.99998 5.00126) (drill oval 7.00024 2.49936) (layers *.Cu *.Mask))
    (model cherry_mx1.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module hole:PKRHSL (layer F.Cu) (tedit 56D0D47B)
    (at 63.7489 121.1212)
    (attr virtual)
    (fp_text reference HOLE (at 0 4.675) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value VAL** (at 0.508 -4.826) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 9.99998 5.00126) (drill oval 7.00024 2.49936) (layers *.Cu *.Mask))
    (model cherry_mx1.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module hole:PKRH (layer F.Cu) (tedit 56D0D5E4)
    (at 322.3399 92.5208)
    (attr virtual)
    (fp_text reference HOLE (at 0.1753 5.7861) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value VAL** (at 0.17526 -4.9022) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 7.00024 7.00024) (drill oval 5.00126 2.49936) (layers *.Cu *.Mask))
    (model cherry_mx1.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module hole:PKRH (layer F.Cu) (tedit 56D0D44A)
    (at 252.7894 149.8207)
    (attr virtual)
    (fp_text reference HOLE (at 0.1753 5.7861) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value VAL** (at 0.17526 -4.9022) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 7.00024 7.00024) (drill oval 5.00126 2.49936) (layers *.Cu *.Mask))
    (model cherry_mx1.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module hole:PKRH (layer F.Cu) (tedit 56D0D44A)
    (at 190.49 111.62)
    (attr virtual)
    (fp_text reference HOLE (at 0.1753 5.7861) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value VAL** (at 0.17526 -4.9022) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 7.00024 7.00024) (drill oval 5.00126 2.49936) (layers *.Cu *.Mask))
    (model cherry_mx1.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module hole:PKRHC (layer F.Cu) (tedit 56D0D3C0)
    (at 87.4893 92.5208)
    (attr virtual)
    (fp_text reference HOLE (at 0 5.08) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value VAL** (at 0.508 -4.826) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 7.0013 7.0013) (drill 2.4994) (layers *.Cu *.Mask))
    (model cherry_mx1.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module hole:FIDUCIAL (layer B.Cu) (tedit 56D0D8D0)
    (at 343.99 68.22)
    (fp_text reference FID (at 0.025 -2.45) (layer B.SilkS) hide)
    (fp_text value FIDUCIAL (at 0.025 2.55) (layer B.Fab) hide)
    (pad 1 connect circle (at 0 0) (size 1 1) (layers B.Cu B.Mask)
      (solder_mask_margin 0.5) (clearance 0.6))
  )
  (module hole:FIDUCIAL (layer B.Cu) (tedit 56D0D8D0)
    (at 65.58 155.63)
    (fp_text reference FID (at 0.025 -2.45) (layer B.SilkS) hide)
    (fp_text value FIDUCIAL (at 0.025 2.55) (layer B.Fab) hide)
    (pad 1 connect circle (at 0 0) (size 1 1) (layers B.Cu B.Mask)
      (solder_mask_margin 0.5) (clearance 0.6))
  )
  (module dtsm:KSEM31GLFS (layer B.Cu) (tedit 56D0DB93)
    (at 91.441 112.818 270)
    (descr http://www.dip.com.tw/PDF/DTSJW-6-V.pdf)
    (tags "microswitch tact")
    (attr smd)
    (fp_text reference S0 (at 0 4.6 450) (layer B.SilkS))
    (fp_text value DTSM-6 (at 0.0991 -4.8006 270) (layer B.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -4.45 2.0015 270) (size 3.1 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 45 GND))
    (pad 4 smd rect (at 4.45 -1.999 270) (size 3.1 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
    (pad 2 smd rect (at 4.45 1.999 270) (size 3.1 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
    (pad 3 smd rect (at -4.45 -1.999 270) (size 3.1 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 44 /~RES~))
    (model ${KIPRJMOD}/lib/dtsm.pretty/dtsm.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 390 390 390))
      (rotate (xyz 0 0 90))
    )
  )
  (module logos:gh60 (layer B.Cu) (tedit 0)
    (at 228.1 147.6 180)
    (fp_text reference G*** (at 0 0 180) (layer B.SilkS) hide)
    (fp_text value LOGO (at 0.75 0 180) (layer B.SilkS) hide)
  )
  (module logos:cc (layer B.Cu) (tedit 0)
    (at 306.35 82.7 180)
    (fp_text reference G*** (at 0 0 180) (layer B.SilkS) hide)
    (fp_text value cc_logo (at 0.75 0 180) (layer B.SilkS) hide)
  )
  (module logos:oshw (layer B.Cu) (tedit 0)
    (at 306.35 77.7 180)
    (fp_text reference G*** (at 0 0 180) (layer B.SilkS) hide)
    (fp_text value oshw_logo (at 0.75 0 180) (layer B.SilkS) hide)
  )
  (module res:resistor (layer B.Cu) (tedit 51DAF5FF)
    (at 104.775 130.048 270)
    (descr "Resitance 3 pas")
    (tags R)
    (autoplace_cost180 10)
    (fp_text reference R4 (at 0 -0.127 270) (layer B.SilkS) hide)
    (fp_text value 300 (at 0 -0.127 270) (layer B.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at -3.81 0 270) (size 1.6 1.6) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
      (net 127 N-000133))
    (pad 2 thru_hole circle (at 3.81 0 270) (size 1.6 1.6) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
      (net 24 /Matrix/CAPS_LED))
    (model Resistors_ThroughHole.3dshapes/Resistor_Horizontal_RM10mm.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.3 0.3 0.3))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module res:resistor (layer B.Cu) (tedit 51DAF5FF)
    (at 132.842 110.617 270)
    (descr "Resitance 3 pas")
    (tags R)
    (autoplace_cost180 10)
    (fp_text reference R8 (at 0 -0.127 270) (layer B.SilkS) hide)
    (fp_text value R (at 0 -0.127 270) (layer B.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at -3.81 0 270) (size 1.6 1.6) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
      (net 1 /GPIO0))
    (pad 2 thru_hole circle (at 3.81 0 270) (size 1.6 1.6) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
      (net 47 N-000002))
    (model Resistors_ThroughHole.3dshapes/Resistor_Horizontal_RM10mm.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.3 0.3 0.3))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module res:resistor (layer B.Cu) (tedit 51DAF5FF)
    (at 147.447 94.107 90)
    (descr "Resitance 3 pas")
    (tags R)
    (autoplace_cost180 10)
    (fp_text reference R7 (at 0 -0.127 90) (layer B.SilkS) hide)
    (fp_text value R (at 0 -0.127 90) (layer B.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at -3.81 0 90) (size 1.6 1.6) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
      (net 1 /GPIO0))
    (pad 2 thru_hole circle (at 3.81 0 90) (size 1.6 1.6) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
      (net 48 N-000003))
    (model Resistors_ThroughHole.3dshapes/Resistor_Horizontal_RM10mm.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.3 0.3 0.3))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module res:resistor (layer B.Cu) (tedit 51DAF5FF)
    (at 128.651 94.107 90)
    (descr "Resitance 3 pas")
    (tags R)
    (autoplace_cost180 10)
    (fp_text reference R6 (at 0 -0.127 90) (layer B.SilkS) hide)
    (fp_text value R (at 0 -0.127 90) (layer B.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at -3.81 0 90) (size 1.6 1.6) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
      (net 1 /GPIO0))
    (pad 2 thru_hole circle (at 3.81 0 90) (size 1.6 1.6) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
      (net 49 N-000004))
    (model Resistors_ThroughHole.3dshapes/Resistor_Horizontal_RM10mm.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.3 0.3 0.3))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module res:resistor (layer B.Cu) (tedit 51DAF5FF)
    (at 304.8 112.268 90)
    (descr "Resitance 3 pas")
    (tags R)
    (autoplace_cost180 10)
    (fp_text reference R10 (at 0 -0.127 90) (layer B.SilkS) hide)
    (fp_text value R (at 0 -0.127 90) (layer B.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at -3.81 0 90) (size 1.6 1.6) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
      (net 3 /GPIO2))
    (pad 2 thru_hole circle (at 3.81 0 90) (size 1.6 1.6) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
      (net 60 N-000040))
    (model Resistors_ThroughHole.3dshapes/Resistor_Horizontal_RM10mm.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.3 0.3 0.3))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module res:resistor (layer B.Cu) (tedit 51DAF5FF)
    (at 295.275 128.905 90)
    (descr "Resitance 3 pas")
    (tags R)
    (autoplace_cost180 10)
    (fp_text reference R11 (at 0 -0.127 90) (layer B.SilkS) hide)
    (fp_text value R (at 0 -0.127 90) (layer B.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at -3.81 0 90) (size 1.6 1.6) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
      (net 4 /GPIO3))
    (pad 2 thru_hole circle (at 3.81 0 90) (size 1.6 1.6) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
      (net 62 N-000042))
    (model Resistors_ThroughHole.3dshapes/Resistor_Horizontal_RM10mm.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.3 0.3 0.3))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module res:resistor (layer B.Cu) (tedit 51DAF5FF)
    (at 65.786 95.123 90)
    (descr "Resitance 3 pas")
    (tags R)
    (autoplace_cost180 10)
    (fp_text reference R12 (at 0 -0.127 90) (layer B.SilkS) hide)
    (fp_text value R (at 0 -0.127 90) (layer B.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at -3.81 0 90) (size 1.6 1.6) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
      (net 2 /GPIO1))
    (pad 2 thru_hole circle (at 3.81 0 90) (size 1.6 1.6) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
      (net 59 N-000039))
    (model Resistors_ThroughHole.3dshapes/Resistor_Horizontal_RM10mm.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.3 0.3 0.3))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module res:resistor (layer B.Cu) (tedit 51DAF5FF)
    (at 300.355 150.495 270)
    (descr "Resitance 3 pas")
    (tags R)
    (autoplace_cost180 10)
    (fp_text reference R13 (at 0 -0.127 270) (layer B.SilkS) hide)
    (fp_text value R (at 0 -0.127 270) (layer B.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at -3.81 0 270) (size 1.6 1.6) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
      (net 4 /GPIO3))
    (pad 2 thru_hole circle (at 3.81 0 270) (size 1.6 1.6) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
      (net 63 N-000043))
    (model Resistors_ThroughHole.3dshapes/Resistor_Horizontal_RM10mm.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.3 0.3 0.3))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module res:resistor (layer B.Cu) (tedit 51DAF5FF)
    (at 323.85 150.495 270)
    (descr "Resitance 3 pas")
    (tags R)
    (autoplace_cost180 10)
    (fp_text reference R14 (at 0 -0.127 270) (layer B.SilkS) hide)
    (fp_text value R (at 0 -0.127 270) (layer B.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at -3.81 0 270) (size 1.6 1.6) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
      (net 4 /GPIO3))
    (pad 2 thru_hole circle (at 3.81 0 270) (size 1.6 1.6) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
      (net 58 N-000038))
    (model Resistors_ThroughHole.3dshapes/Resistor_Horizontal_RM10mm.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.3 0.3 0.3))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module res:resistor (layer B.Cu) (tedit 51DAF5FF)
    (at 276.225 150.495 270)
    (descr "Resitance 3 pas")
    (tags R)
    (autoplace_cost180 10)
    (fp_text reference R15 (at 0 -0.127 270) (layer B.SilkS) hide)
    (fp_text value R (at 0 -0.127 270) (layer B.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at -3.81 0 270) (size 1.6 1.6) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
      (net 4 /GPIO3))
    (pad 2 thru_hole circle (at 3.81 0 270) (size 1.6 1.6) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
      (net 61 N-000041))
    (model Resistors_ThroughHole.3dshapes/Resistor_Horizontal_RM10mm.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.3 0.3 0.3))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module res:resistor (layer B.Cu) (tedit 51DAF5FF)
    (at 96.266 110.617 270)
    (descr "Resitance 3 pas")
    (tags R)
    (autoplace_cost180 10)
    (fp_text reference R9 (at 0 -0.127 270) (layer B.SilkS) hide)
    (fp_text value R (at 0 -0.127 270) (layer B.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at -3.81 0 270) (size 1.6 1.6) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
      (net 1 /GPIO0))
    (pad 2 thru_hole circle (at 3.81 0 270) (size 1.6 1.6) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
      (net 50 N-000005))
    (model Resistors_ThroughHole.3dshapes/Resistor_Horizontal_RM10mm.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.3 0.3 0.3))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (gr_text http://gh60.info (at 158.3 157.6) (layer B.SilkS))
  (gr_text "dedicated to the memory of SmallFry" (at 64.7 157.6) (layer B.SilkS))
  (gr_text "PCB design by komar007 & jdcarpe" (at 345.2 157.6) (layer B.SilkS))
  (gr_text "bottom routing path Ø 2mm" (at 60.33 168.18) (layer F.Fab))
  (gr_text "v-score on right side" (at 345.85 32.23) (layer B.Fab))
  (gr_text "v-score on left side" (at 64.85 32.23) (layer B.Fab))
  (gr_text "top routing path Ø 2mm" (at 60.07 55.64) (layer F.Fab))
  (gr_text "expansion module" (at 195.199 83.312) (layer B.SilkS))
  (gr_text GPIO (at 137.033 148.717) (layer B.SilkS))
  (dimension 20.3 (width 0.3048) (layer Cmts.User)
    (gr_text "20.300 mm" (at 48.1744 102.67 90) (layer Cmts.User))
    (feature1 (pts (xy 87.49 92.52) (xy 46.5488 92.52)))
    (feature2 (pts (xy 87.49 112.82) (xy 46.5488 112.82)))
    (crossbar (pts (xy 49.8 112.82) (xy 49.8 92.52)))
    (arrow1a (pts (xy 49.8 92.52) (xy 50.386421 93.646504)))
    (arrow1b (pts (xy 49.8 92.52) (xy 49.213579 93.646504)))
    (arrow2a (pts (xy 49.8 112.82) (xy 50.386421 111.693496)))
    (arrow2b (pts (xy 49.8 112.82) (xy 49.213579 111.693496)))
  )
  (dimension 3.95 (width 0.3048) (layer Cmts.User)
    (gr_text "3.950 mm" (at 98.465 44.2744) (layer Cmts.User))
    (feature1 (pts (xy 87.49 92.52) (xy 87.49 42.6488)))
    (feature2 (pts (xy 91.44 92.52) (xy 91.44 42.6488)))
    (crossbar (pts (xy 91.44 45.9) (xy 87.49 45.9)))
    (arrow1a (pts (xy 87.49 45.9) (xy 88.616504 45.313579)))
    (arrow1b (pts (xy 87.49 45.9) (xy 88.616504 46.486421)))
    (arrow2a (pts (xy 91.44 45.9) (xy 90.313496 45.313579)))
    (arrow2b (pts (xy 91.44 45.9) (xy 90.313496 46.486421)))
  )
  (gr_text - (at 265.557 152.853) (layer B.SilkS))
  (gr_text + (at 267.97 152.853) (layer B.SilkS))
  (gr_text + (at 125.095 152.98) (layer B.SilkS))
  (gr_text - (at 122.682 152.98) (layer B.SilkS))
  (gr_text + (at 120.142 152.98) (layer B.SilkS))
  (gr_text + (at 96.393 152.98) (layer B.SilkS))
  (gr_text - (at 98.933 152.98) (layer B.SilkS))
  (gr_text + (at 101.346 152.98) (layer B.SilkS))
  (gr_text + (at 77.47 152.98) (layer B.SilkS))
  (gr_text - (at 75.057 152.98) (layer B.SilkS))
  (gr_text + (at 72.517 152.98) (layer B.SilkS))
  (gr_text CAPS (at 104.902 130.048 90) (layer B.SilkS))
  (dimension 94.6 (width 0.3048) (layer Cmts.User)
    (gr_text "94.600 mm" (at 383.7256 111.92 90) (layer Cmts.User))
    (feature1 (pts (xy 345.1 64.62) (xy 385.3512 64.62)))
    (feature2 (pts (xy 345.1 159.22) (xy 385.3512 159.22)))
    (crossbar (pts (xy 382.1 159.22) (xy 382.1 64.62)))
    (arrow1a (pts (xy 382.1 64.62) (xy 382.686421 65.746504)))
    (arrow1b (pts (xy 382.1 64.62) (xy 381.513579 65.746504)))
    (arrow2a (pts (xy 382.1 159.22) (xy 382.686421 158.093496)))
    (arrow2b (pts (xy 382.1 159.22) (xy 381.513579 158.093496)))
  )
  (dimension 285 (width 0.3048) (layer Cmts.User)
    (gr_text "285.000 mm" (at 204.79 183.425599) (layer Cmts.User))
    (feature1 (pts (xy 347.29 157.14) (xy 347.29 185.051199)))
    (feature2 (pts (xy 62.29 157.14) (xy 62.29 185.051199)))
    (crossbar (pts (xy 62.29 181.799999) (xy 347.29 181.799999)))
    (arrow1a (pts (xy 347.29 181.799999) (xy 346.163496 182.38642)))
    (arrow1b (pts (xy 347.29 181.799999) (xy 346.163496 181.213578)))
    (arrow2a (pts (xy 62.29 181.799999) (xy 63.416504 182.38642)))
    (arrow2b (pts (xy 62.29 181.799999) (xy 63.416504 181.213578)))
  )
  (dimension 7 (width 0.3048) (layer Cmts.User)
    (gr_text "7.000 mm" (at 73.99 49.8744) (layer Cmts.User))
    (feature1 (pts (xy 80.49 64.62) (xy 80.49 48.2488)))
    (feature2 (pts (xy 87.49 64.62) (xy 87.49 48.2488)))
    (crossbar (pts (xy 87.49 51.5) (xy 80.49 51.5)))
    (arrow1a (pts (xy 80.49 51.5) (xy 81.616504 50.913579)))
    (arrow1b (pts (xy 80.49 51.5) (xy 81.616504 52.086421)))
    (arrow2a (pts (xy 87.49 51.5) (xy 86.363496 50.913579)))
    (arrow2b (pts (xy 87.49 51.5) (xy 86.363496 52.086421)))
  )
  (dimension 25.2 (width 0.3048) (layer Cmts.User)
    (gr_text "25.200 mm" (at 74.89 44.2744) (layer Cmts.User))
    (feature1 (pts (xy 62.29 92.52) (xy 62.29 42.6488)))
    (feature2 (pts (xy 87.49 92.52) (xy 87.49 42.6488)))
    (crossbar (pts (xy 87.49 45.9) (xy 62.29 45.9)))
    (arrow1a (pts (xy 62.29 45.9) (xy 63.416504 45.313579)))
    (arrow1b (pts (xy 62.29 45.9) (xy 63.416504 46.486421)))
    (arrow2a (pts (xy 87.49 45.9) (xy 86.363496 45.313579)))
    (arrow2b (pts (xy 87.49 45.9) (xy 86.363496 46.486421)))
  )
  (dimension 128.2 (width 0.3048) (layer Cmts.User)
    (gr_text "128.200 mm" (at 126.39 37.574401) (layer Cmts.User))
    (feature1 (pts (xy 62.29 111.62) (xy 62.29 35.948801)))
    (feature2 (pts (xy 190.49 111.62) (xy 190.49 35.948801)))
    (crossbar (pts (xy 190.49 39.200001) (xy 62.29 39.200001)))
    (arrow1a (pts (xy 62.29 39.200001) (xy 63.416504 38.61358)))
    (arrow1b (pts (xy 62.29 39.200001) (xy 63.416504 39.786422)))
    (arrow2a (pts (xy 190.49 39.200001) (xy 189.363496 38.61358)))
    (arrow2b (pts (xy 190.49 39.200001) (xy 189.363496 39.786422)))
  )
  (dimension 47 (width 0.3048) (layer Cmts.User)
    (gr_text "47.000 mm" (at 366.7256 88.12 90) (layer Cmts.User))
    (feature1 (pts (xy 190.51 64.62) (xy 368.3512 64.62)))
    (feature2 (pts (xy 190.51 111.62) (xy 368.3512 111.62)))
    (crossbar (pts (xy 365.1 111.62) (xy 365.1 64.62)))
    (arrow1a (pts (xy 365.1 64.62) (xy 365.686421 65.746504)))
    (arrow1b (pts (xy 365.1 64.62) (xy 364.513579 65.746504)))
    (arrow2a (pts (xy 365.1 111.62) (xy 365.686421 110.493496)))
    (arrow2b (pts (xy 365.1 111.62) (xy 364.513579 110.493496)))
  )
  (gr_text Fn (at 304.8 112.268) (layer B.SilkS))
  (gr_text "Poker arrows" (at 283.464 138.176) (layer B.SilkS))
  (gr_text ESC (at 65.913 95.25 90) (layer B.SilkS))
  (gr_text A (at 96.266 110.871) (layer B.SilkS))
  (gr_text S (at 132.842 110.871) (layer B.SilkS))
  (gr_text D (at 147.447 94.361) (layer B.SilkS))
  (gr_text W (at 128.651 94.361) (layer B.SilkS))
  (dimension 190.5 (width 0.3048) (layer Cmts.User)
    (gr_text "190.500 mm" (at 157.54 175.0256) (layer Cmts.User))
    (feature1 (pts (xy 62.29 149.82) (xy 62.29 176.6512)))
    (feature2 (pts (xy 252.79 149.82) (xy 252.79 176.6512)))
    (crossbar (pts (xy 252.79 173.4) (xy 62.29 173.4)))
    (arrow1a (pts (xy 62.29 173.4) (xy 63.416504 172.813579)))
    (arrow1b (pts (xy 62.29 173.4) (xy 63.416504 173.986421)))
    (arrow2a (pts (xy 252.79 173.4) (xy 251.663496 172.813579)))
    (arrow2b (pts (xy 252.79 173.4) (xy 251.663496 173.986421)))
  )
  (dimension 56.5 (width 0.3048) (layer Cmts.User)
    (gr_text "56.500 mm" (at 36.9744 92.87 90) (layer Cmts.User))
    (feature1 (pts (xy 63.75 64.62) (xy 35.3488 64.62)))
    (feature2 (pts (xy 63.75 121.12) (xy 35.3488 121.12)))
    (crossbar (pts (xy 38.6 121.12) (xy 38.6 64.62)))
    (arrow1a (pts (xy 38.6 64.62) (xy 39.186421 65.746504)))
    (arrow1b (pts (xy 38.6 64.62) (xy 38.013579 65.746504)))
    (arrow2a (pts (xy 38.6 121.12) (xy 39.186421 119.993496)))
    (arrow2b (pts (xy 38.6 121.12) (xy 38.013579 119.993496)))
  )
  (dimension 24.95 (width 0.3048) (layer Cmts.User)
    (gr_text "24.950 mm" (at 334.815 37.674401) (layer Cmts.User))
    (feature1 (pts (xy 347.29 92.52) (xy 347.29 36.048801)))
    (feature2 (pts (xy 322.34 92.52) (xy 322.34 36.048801)))
    (crossbar (pts (xy 322.34 39.300001) (xy 347.29 39.300001)))
    (arrow1a (pts (xy 347.29 39.300001) (xy 346.163496 39.886422)))
    (arrow1b (pts (xy 347.29 39.300001) (xy 346.163496 38.71358)))
    (arrow2a (pts (xy 322.34 39.300001) (xy 323.466504 39.886422)))
    (arrow2b (pts (xy 322.34 39.300001) (xy 323.466504 38.71358)))
  )
  (dimension 27.9 (width 0.3048) (layer Cmts.User)
    (gr_text "27.900 mm" (at 360.0256 78.57 90) (layer Cmts.User))
    (feature1 (pts (xy 322.34 64.62) (xy 361.6512 64.62)))
    (feature2 (pts (xy 322.34 92.52) (xy 361.6512 92.52)))
    (crossbar (pts (xy 358.4 92.52) (xy 358.4 64.62)))
    (arrow1a (pts (xy 358.4 64.62) (xy 358.986421 65.746504)))
    (arrow1b (pts (xy 358.4 64.62) (xy 357.813579 65.746504)))
    (arrow2a (pts (xy 358.4 92.52) (xy 358.986421 91.393496)))
    (arrow2b (pts (xy 358.4 92.52) (xy 357.813579 91.393496)))
  )
  (dimension 85.2 (width 0.3048) (layer Cmts.User)
    (gr_text "85.200 mm" (at 374.2256 107.22 90) (layer Cmts.User))
    (feature1 (pts (xy 252.79 64.62) (xy 375.8512 64.62)))
    (feature2 (pts (xy 252.79 149.82) (xy 375.8512 149.82)))
    (crossbar (pts (xy 372.6 149.82) (xy 372.6 64.62)))
    (arrow1a (pts (xy 372.6 64.62) (xy 373.186421 65.746504)))
    (arrow1b (pts (xy 372.6 64.62) (xy 372.013579 65.746504)))
    (arrow2a (pts (xy 372.6 149.82) (xy 373.186421 148.693496)))
    (arrow2b (pts (xy 372.6 149.82) (xy 372.013579 148.693496)))
  )
  (dimension 27.9 (width 0.3048) (layer Cmts.User)
    (gr_text "27.900 mm" (at 48.1744 78.57 90) (layer Cmts.User))
    (feature1 (pts (xy 87.51 64.62) (xy 46.5488 64.62)))
    (feature2 (pts (xy 87.51 92.52) (xy 46.5488 92.52)))
    (crossbar (pts (xy 49.8 92.52) (xy 49.8 64.62)))
    (arrow1a (pts (xy 49.8 64.62) (xy 50.386421 65.746504)))
    (arrow1b (pts (xy 49.8 64.62) (xy 49.213579 65.746504)))
    (arrow2a (pts (xy 49.8 92.52) (xy 50.386421 91.393496)))
    (arrow2b (pts (xy 49.8 92.52) (xy 49.213579 91.393496)))
  )
  (dimension 16.6 (width 0.3048) (layer Eco1.User)
    (gr_text "16.600 mm" (at 42.2244 148.72 270) (layer Eco1.User))
    (feature1 (pts (xy 52.29 157.02) (xy 40.598799 157.02)))
    (feature2 (pts (xy 52.29 140.42) (xy 40.598799 140.42)))
    (crossbar (pts (xy 43.849999 140.42) (xy 43.849999 157.02)))
    (arrow1a (pts (xy 43.849999 157.02) (xy 43.263579 155.893497)))
    (arrow1b (pts (xy 43.849999 157.02) (xy 44.436419 155.893497)))
    (arrow2a (pts (xy 43.849999 140.42) (xy 43.263579 141.546503)))
    (arrow2b (pts (xy 43.849999 140.42) (xy 44.436419 141.546503)))
  )
  (dimension 19.3 (width 0.3048) (layer Eco1.User)
    (gr_text "19.300 mm" (at 42.2244 130.77 270) (layer Eco1.User))
    (feature1 (pts (xy 52.29 140.42) (xy 40.598799 140.42)))
    (feature2 (pts (xy 52.29 121.12) (xy 40.598799 121.12)))
    (crossbar (pts (xy 43.849999 121.12) (xy 43.849999 140.42)))
    (arrow1a (pts (xy 43.849999 140.42) (xy 43.263579 139.293497)))
    (arrow1b (pts (xy 43.849999 140.42) (xy 44.436419 139.293497)))
    (arrow2a (pts (xy 43.849999 121.12) (xy 43.263579 122.246503)))
    (arrow2b (pts (xy 43.849999 121.12) (xy 44.436419 122.246503)))
  )
  (dimension 19.3 (width 0.3048) (layer Eco1.User)
    (gr_text "19.300 mm" (at 42.2244 111.47 270) (layer Eco1.User))
    (feature1 (pts (xy 52.29 121.12) (xy 40.598799 121.12)))
    (feature2 (pts (xy 52.29 101.82) (xy 40.598799 101.82)))
    (crossbar (pts (xy 43.849999 101.82) (xy 43.849999 121.12)))
    (arrow1a (pts (xy 43.849999 121.12) (xy 43.263579 119.993497)))
    (arrow1b (pts (xy 43.849999 121.12) (xy 44.436419 119.993497)))
    (arrow2a (pts (xy 43.849999 101.82) (xy 43.263579 102.946503)))
    (arrow2b (pts (xy 43.849999 101.82) (xy 44.436419 102.946503)))
  )
  (dimension 19.3 (width 0.3048) (layer Eco1.User)
    (gr_text "19.300 mm" (at 42.2244 92.17 270) (layer Eco1.User))
    (feature1 (pts (xy 52.29 101.82) (xy 40.598801 101.82)))
    (feature2 (pts (xy 52.29 82.52) (xy 40.598801 82.52)))
    (crossbar (pts (xy 43.850001 82.52) (xy 43.850001 101.82)))
    (arrow1a (pts (xy 43.850001 101.82) (xy 43.263581 100.693497)))
    (arrow1b (pts (xy 43.850001 101.82) (xy 44.436421 100.693497)))
    (arrow2a (pts (xy 43.850001 82.52) (xy 43.263581 83.646503)))
    (arrow2b (pts (xy 43.850001 82.52) (xy 44.436421 83.646503)))
  )
  (gr_text + (at 292.354 152.853) (layer B.SilkS))
  (gr_text - (at 289.433 152.853) (layer B.SilkS))
  (gr_text - (at 284.48 152.853) (layer B.SilkS))
  (gr_text + (at 286.893 152.853) (layer B.SilkS))
  (gr_text + (at 334.518 153.107) (layer B.SilkS))
  (gr_text - (at 332.105 153.107) (layer B.SilkS))
  (gr_text - (at 337.058 153.107) (layer B.SilkS))
  (gr_text - (at 313.309 152.853) (layer B.SilkS))
  (gr_text - (at 308.102 152.853) (layer B.SilkS))
  (gr_text + (at 310.515 152.853) (layer B.SilkS))
  (gr_text + (at 138.43 158.115) (layer B.SilkS))
  (gr_text 1 (at 135.89 158.115) (layer B.SilkS))
  (gr_text 3 (at 133.35 158.115) (layer B.SilkS))
  (gr_text - (at 138.43 151.765) (layer B.SilkS))
  (gr_text 0 (at 135.89 151.765) (layer B.SilkS))
  (gr_text 2 (at 133.35 151.765) (layer B.SilkS))
  (gr_text - (at 79.883 119.015) (layer B.SilkS))
  (gr_text - (at 75.057 119.015) (layer B.SilkS))
  (gr_text + (at 82.423 119.015) (layer B.SilkS))
  (gr_text + (at 77.343 119.015) (layer B.SilkS))
  (gr_text + (at 72.517 119.015) (layer B.SilkS))
  (gr_text R5 (at 343.027 106.68) (layer B.SilkS))
  (gr_text R4 (at 343.027 104.14) (layer B.SilkS))
  (gr_text R3 (at 343.027 101.6) (layer B.SilkS))
  (gr_text R2 (at 343.027 99.06) (layer B.SilkS))
  (gr_text R1 (at 343.027 96.52) (layer B.SilkS))
  (gr_arc (start 64.29 66.62) (end 62.29 66.62) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.0991))
  (gr_arc (start 64.29 157.22) (end 64.29 159.22) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.0991))
  (gr_arc (start 345.29 157.22) (end 347.29 157.22) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.0991))
  (gr_arc (start 345.29 66.62) (end 345.29 64.62) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.0991))
  (gr_line (start 62.29 157.2212) (end 62.29 66.6188) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.0991))
  (gr_line (start 345.29 159.22) (end 64.29 159.22) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.0991))
  (gr_line (start 347.29 66.6188) (end 347.29 157.2212) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.0991))
  (gr_line (start 64.29 64.62) (end 345.29 64.62) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.0991))
  (zone (net 45) (net_name GND) (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads (clearance 0.308))
    (min_thickness 0.254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.3048) (thermal_bridge_width 0.508) (smoothing fillet))
    (polygon
      (pts
        (xy 347.2942 158.9278) (xy 347.2942 64.9224) (xy 62.2808 64.9224) (xy 62.2808 158.9278)
      )
    )
  )
  (zone (net 45) (net_name GND) (layer B.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads (clearance 0.3073))
    (min_thickness 0.254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.4) (thermal_bridge_width 0.5))
    (polygon
      (pts
        (xy 347.29 159.22) (xy 62.29 159.22) (xy 62.29 64.62) (xy 347.29 64.62)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer B.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads (clearance 0.307299))
    (min_thickness 0.254)
    (keepout (tracks allowed) (vias allowed) (copperpour not_allowed))
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.399999) (thermal_bridge_width 0.499999))
    (polygon
      (pts
        (xy 83.439 81.153) (xy 77.724 80.391) (xy 77.724 75.311) (xy 83.439 75.311)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer B.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads (clearance 0.307299))
    (min_thickness 0.254)
    (keepout (tracks allowed) (vias allowed) (copperpour not_allowed))
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.399999) (thermal_bridge_width 0.499999))
    (polygon
      (pts
        (xy 156.591 153.289) (xy 154.559 153.289) (xy 154.559 144.526) (xy 156.591 144.526)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer B.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads (clearance 0.307299))
    (min_thickness 0.254)
    (keepout (tracks allowed) (vias allowed) (copperpour not_allowed))
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.399999) (thermal_bridge_width 0.499999))
    (polygon
      (pts
        (xy 165.735 155.702) (xy 156.845 155.702) (xy 156.845 153.543) (xy 165.735 153.543)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer B.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads (clearance 0.307299))
    (min_thickness 0.254)
    (keepout (tracks allowed) (vias allowed) (copperpour not_allowed))
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.399999) (thermal_bridge_width 0.499999))
    (polygon
      (pts
        (xy 168.021 153.289) (xy 165.989 153.289) (xy 165.989 144.526) (xy 168.021 144.526)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer B.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads (clearance 0.307299))
    (min_thickness 0.254)
    (keepout (tracks allowed) (vias allowed) (copperpour not_allowed))
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.399999) (thermal_bridge_width 0.499999))
    (polygon
      (pts
        (xy 165.608 144.145) (xy 156.972 144.145) (xy 156.972 142.24) (xy 165.608 142.24)
      )
    )
  )
)
