<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="8.5.1">
<drawing>
<board>
<plain>
<text>+</text>
<text>-</text>
<wire x1="8.509" y1="13.081" x2="9.652" y2="11.938" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="9.652" y1="11.938" x2="9.652" y2="2.032" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="9.652" y1="2.032" x2="8.636" y2="1.016" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="8.636" y1="1.016" x2="3.81" y2="1.016" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="8.509" y1="13.081" x2="3.937" y2="13.081" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="3.937" y1="13.081" x2="2.794" y2="11.938" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="2.794" y1="11.938" x2="2.794" y2="2.032" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="2.794" y1="2.032" x2="3.81" y2="1.016" width="0.1524" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="adafruit">
<packages>
<package name="C0603">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="losa_hailin_lib">
<packages>
<package name="1PIN">
</package>
</packages>
</library>
<library name="invensense">
<packages>
<package name="LEAD-QFN24">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="U$52" library="invensense" package="LEAD-QFN24" value="MPU-9250"/>
<element name="C9" library="adafruit" package="C0603" value="0.1uf"/>
<element name="C19" library="adafruit" package="C0603" value="0.1uf"/>
<element name="C20" library="adafruit" package="C0603" value="10nf"/>
<element name="U$57" library="losa_hailin_lib" package="1PIN" value="1PIN"/>
<element name="U$59" library="losa_hailin_lib" package="1PIN" value="1PIN"/>
<element name="U$68" library="losa_hailin_lib" package="1PIN" value="1PIN"/>
<element name="U$69" library="losa_hailin_lib" package="1PIN" value="1PIN"/>
<element name="U$70" library="losa_hailin_lib" package="1PIN" value="1PIN"/>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="U$52" pad="20"/>
<contactref element="C19" pad="2"/>
<contactref element="C20" pad="2"/>
<contactref element="U$52" pad="18"/>
<contactref element="U$69" pad="P$1"/>
<contactref element="U$70" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="SCL">
<contactref element="U$52" pad="23"/>
<contactref element="U$59" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="SDA">
<contactref element="U$52" pad="24"/>
<contactref element="U$57" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="3.3V_IMU">
<contactref element="C9" pad="1"/>
<contactref element="C20" pad="1"/>
<contactref element="U$52" pad="8"/>
<contactref element="U$52" pad="1"/>
<contactref element="U$52" pad="22"/>
<contactref element="U$52" pad="13"/>
<contactref element="U$68" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="U$52" pad="10"/>
<contactref element="C19" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
