<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="8.0.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="5.08" y1="0" x2="27.92" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="27.92" y1="0" x2="27.94" y2="25.4" width="0" layer="20"/>
<wire x1="27.94" y1="25.4" x2="5.08" y2="25.4" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="20.32" x2="0" y2="5.08" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="20.32" x2="5.08" y2="25.4" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="5.08" x2="5.08" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>3.3V</text>
<text>DIN</text>
<text>GND</text>
<text>DOUT</text>
<text>XBEE ADDON</text>
<text>XBEE ADDON</text>
<text>BOTTOM!</text>
<text>BOTTOM!</text>
</plain>
<libraries>
<library name="adafruit">
<packages>
<package name="1X01">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="XBEE">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="3.3V" library="adafruit" package="1X01" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="GND" library="adafruit" package="1X01" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="DOUT" library="adafruit" package="1X01" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="DIN" library="adafruit" package="1X01" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$1" library="adafruit" package="XBEE" value="XBEE"/>
</elements>
<signals>
<signal name="VCC">
<contactref element="3.3V" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="DOUT">
<contactref element="U$1" pad="2"/>
<contactref element="DOUT" pad="1"/>
</signal>
<signal name="DIN">
<contactref element="DIN" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="GND" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="10"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
